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Приложение №1:

Описание технических показателей (характеристик)
тонометров апланационных

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1 
	Тонометр апланационный
	1 комплект



2. Технические требования:
	2.1 
	Тонометр апланационный для контактного определения внутриглазного давления
	Наличие

	2.2 
	Габаритные размеры комплекта, не менее
	80х40х15 мм

	2.3 
	Масса комплекта тонометра - не более 
	0.075кг

	2.4 
	Масса грузиков (2 шт.) 
	10 г 

	2.5 
	Держатель
	Наличие

	2.6 
	Измерительная линейка (3 шт.)
	Наличие

	2.7 
	Футляр
	Наличие

	2.8 
	Возможность дезинфекции
	Наличие



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: 
         Согласно аукционным документам организатора.
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