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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 - 8 Шкафы медицинские

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический
	1. Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический.
1.1. Верхний модуль:
1.1.1. не менее двух полок;
1.1.2. металлическая дверь.
1.2. Нижний модуль:
1.2.1. не менее 2-х полок;
1.2.2. металлическая дверь.
1.3. Регулируемые опоры – наличие.
1.4. Полки металлические – наличие.
1.5. Наличие замка (ов).
1.6. Наличие сейфа.
1.7. Ширина, мм не менее 500
1.8. Глубина, мм не менее 450
1.9. Высота, мм не менее 1 850
	35

	2
	Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический
	1. Шкаф медицинский одностворчатый  двухмодульный металлический.
1.1. Верхний модуль:
1.1.1. не менее двух полок;
1.1.2. металлическая дверь.
1.2. Нижний модуль:
1.2.1. не менее 2-х полок;
1.2.2. металлическая дверь.
1.3. Регулируемые опоры – наличие.
1.4. Наличие замка (ов).
1.5. Ширина, мм не менее 500
1.6. Глубина, мм не менее 450
1.7. Высота, мм не менее 1 850
	35

	3
	Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный металлический
	1. Шкаф медицинский одностворчатый  двухмодульный металлический.
1.1.Верхний модуль:
1.1.1. не менее 3-х полок;
1.1.2. стеклянная дверь.
1.2. Нижний модуль:
1.2.1. не менее 2-х полок;
1.2.2. металлическая дверь.
1.3. Регулируемые опоры – наличие.
1.4. Полки металлические – наличие.
1.5. Наличие замка (ов).
1.6. Ширина, мм 500-550
1.7. Глубина, мм 450-460
1.8. Высота, мм 1800-2000
	19

	4
	Шкаф медицинский для одежды металлический
	1. Шкаф медицинский для одежды металлический
1.1.Полка для головных уборов
1.2.Перегородка разделяющая шкаф на два отделения – наличие.
1.3.штанга-вешалка для одежды - наличие
1.4.Регулируемые опоры – наличие.
1.5. Наличие замка.
1.6. Ширина, мм 500-600
1.7. Глубина, мм 500-600
1.8. Высота, мм 1850-2000
	173

	5
	Шкаф медицинский одностворчатый для уборочного инвентаря металлический
	1. Шкаф медицинский для уборочного инвентаря металлический
1.1. Одностворчатый металлический 
1.2. Кронштейны/зацепы для размещения уборочного инвентаря 
1.3. Полки - не менее 2 шт.
1.4. Регулируемые опоры - наличие.
1.5. Наличие замка.
1.6. Ширина, мм 500-520
1.7. Глубина, мм 550-570
1.8. Высота, мм 1800-1900
	172

	6
	Шкаф для хранения эндоскопов
	1.1. Одностворчатый металлический;
1.2. Наличие кронштейнов для размещения эндоскопов - не менее 4 шт.;
1.3. Наличие замка;
1.4. Регулируемых опоры - наличие"
	4

	7
	Шкаф медицинский двухстворчатый двухмодульный
	1.1. Двухстворчатый двухмодульный металлический.
1.2. Верхний модуль - металлические двери,
1.3. Нижний модуль- металлические двери,
1.4. Наличие полок;
1.5. Регулируемые опоры;
1.6. Наличие замка(ов).
1.7. Ширина, мм 1000-1100
1.8. Глубина, мм 430-500
1.9. Высота, мм 1800-1900
	138

	8
	Шкаф вытяжной
	1.1. Шкаф вытяжной физиотерапевтический предназначается для удаления вредных продуктов реакции за пределы помещения. 
1.2. Технические характеристика:
- Вертикальный подвижный экран из прозрачного кварцевого стекла с фиксацией в любом положении.
- На верхней панели шкафа установлен фланец диаметром 160мм для подключения к вытяжному каналу.
- Подвесная тумба с распашными дверками и полками.
- Рабочая поверхность – химически стойкая керамогранитная плитка.
- Люминесцентный светильник мощностью 18 Вт.
- На передней панели шкафа расположены: выключатель и две брызгозащищённые розетки с заземлением.
-  Принудительная вытяжка в тумбе.
	1



