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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Установка стоматологическая портативная».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Установка стоматологическая портативная
	шт.
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Водонепроницаемый чемодан на колесах
	1

	1.2
	Безмасляный компрессор встроенный
	1

	1.3
	Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом 
	1

	1.4
	Наконечник турбинный
	1

	1.5
	Модуль для подключения пневматического микромотора с 4-канальным шлангом 
	1

	1.6
	Микромотор пневматический
	1

	1.7
	Наконечник угловой
	1

	1.8
	Пистолет вода/воздух трехфункциональный
	1

	1.9
	Слюноотсос 
	1

	1.10
	Ножная педаль управления
	1

	1.11
	Емкость для аспирационной жидкости
	1

	1.12
	Система чистой воды
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Параметры электропитания
	наличие

	2.1.1
	Напряжение питания
	             220В ± 10%

	2.1.2
	Потребляемая мощность
	400Вт - 600Вт

	2.1.3
	Степень защиты от поражения электрическим током
	              Класс В

	3.
	Уровень шума
	До 55 дБ

	4.
	Производительность компрессора 
	
50 -60 л/мин

	5.
	Автономная подача воды на инструменты
	наличие

	6.
	Регулировка подачи воды и воздуха на каждый выбранный инструмент
	наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).

