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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Электрокоагулятор портативный стоматологический».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники
	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Кол-во

	   1.
	Электрокоагулятор портативный стоматологический»
	шт.
	2


 1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1. 
	Блок коагулятора
	1

	2. 
	Автоклавируемый наконечник с кабелем
	1

	3. 
	Бокс  с электродами и заземляющим контактом
	1

	4. 
	Кабель питания
	1


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	1. 
	Питающее напряжение 
	220-230  В

	2. 
	Потребляемая мощность  
	50-60 Вт

	3. 
	Максимальная выходная мощность
	От 5,7 до 50 Вт

	4. 
	Частота высокочастотных колебаний 
	1,4-1,76  МГц

	5. 
	Степень защиты от поражения электрическим током
	Классу II и типа CF


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).

