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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Мебель медицинская».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники
Лот 1
	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Шкаф медицинский 
	шт.
	6


1.Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф медицинский 
	1

	1.2
	Верхний модуль 
	1


	1.3
	Нижний модуль
	1

	1.4
	Полки – верхняя часть
	4

	1.5
	Полки – нижняя часть
	2

	1.6
	Распашные двери с замком - верхний модуль
	2

	1.7
	Распашные двери с замком - нижний модуль
	2


2.Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Ширина, мм
	Не менее 500

	2.1.2
	Глубина, мм
	Не менее 450

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 1970

	2.2
	Корпус- из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.4
	Полки – из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.5
	Двери - из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие 

	2.6
	Ножки с регулировкой по высоте
	Наличие


Лот 2
1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф медицинский двухмодульный
	3


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для хранения медикаментов и ИМН.
2.2. Материал: металл с полимерным покрытием.

2.3. Шкаф двухмодульный.

2.4. Верхний модуль – имеет 6 полок за двумя распашными металлическими дверями (с замком), разделен вертикальной перегородкой, нижний – имеет восемь выдвижных ящиков с шариковыми направляющими полного выдвижения. 
2.5. Высокие регулируемые опоры.

2.5. Габариты (дхшхв), мм: 880 -1000х450-515х 1850-1970
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. 
3.2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 
Лот 3

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Шкаф медицинский двухстворчатый
	шт.
	4


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф медицинский двухстворчатый
	1

	1.2
	Полки
	не менее 6

	1.3
	Распашные двери с замками
	2


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Ширина, мм
	Не менее 900

	2.1.2
	Глубина, мм
	Не менее 460

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 1970

	2.2
	Корпус- из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.3
	Полки – из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.4
	Двери - из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие 

	2.5
	Ножки с регулировкой по высоте
	Наличие


Лот 4

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Шкаф медицинский стационарный
	шт.
	46


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф медицинский стационарный, для хранения инструмента, перевязочного материала.
	1

	1.2
	Верхний модуль с вертикальной перегородкой
	1

	1.3
	Нижний модуль с вертикальной перегородкой
	1

	1.4
	Полки – верхний модуль
	 6

	1.5
	Полки – нижний модуль
	6

	1.6
	Распашные двери с замком - верхний модуль
	2

	1.7
	Распашные двери с замком - нижний модуль
	2


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Длина, мм
	Не менее 880

	2.1.2
	Глубина, мм
	Не менее 450

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 1970

	2.2
	Корпус- из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.3
	Полки – из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.4
	Двери - из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие 

	2.5
	Ножки с регулировкой по высоте
	Наличие


Лот 5

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Кушетка процедурная
	шт.
	3


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Кушетка процедурная (для свето-и электролечения)
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Длина, мм
	Не менее 1860

	2.1.2
	Ширина, мм
	Не менее 600

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 490

	2.2
	Каркас 
	Дерево

	2.3
	Обивка
	Винилкожа


Лот 6

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Столик медицинский инструментальный
	9


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для размещения инструментов и материалов.  
2.2. Материал- нержавеющая сталь.

2.3. Один выдвижной ящик на шариковых направляющих полного выдвижения, две нижние съемные полки и верхняя несъемная полка с отбортовкой.

2.4. Размеры полки, мм: 580х410 ±10

2.5. Регулируемые колеса Ø 100, серая резина, два с тормозом.

2.6. Расположение ручек для передвижения столика: вертикальное

2.7. Габариты, (дхшхв), мм: 775-780х680-690х930-940

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. 
3.2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 
Лот 7

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Столик медицинский передвижной
(анестезиологический)
	1


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для размещения инструментария, материалов и медикаментов.

2.2. Материал: нержавеющая сталь.

2.3. Конструктивные особенности: 4 выдвижные ящика с шариковыми направляющими полного выдвижения, верхний ящик с замком со съемной корзиной и штативом для капельниц.

2.4. Регулируемые колеса Ø 100, серая резина, два с тормозом. 
2.5. Габариты (дхшхв), мм: 680-695 (без корзины)х445-600х895-900

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. 
3.2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 
Лот 8
1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Столик медицинский врача передвижной
	65


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для размещения инструментов и материалов.  

2.2. Материал: нержавеющая сталь с полимерным покрытием.

2.3. Три выдвижных ящика на шариковых направляющих полного выдвижения и 2

полки. 

2.4. Верхний лоток (рабочая поверхность) из нержавеющей стали с 3-сторонней

отбортовкой. 

2.5. Регулируемые колеса Ø 50 мм, серая резина, два с тормозом.

2.6. Габариты (дхшхв), мм: 500-510х500-510х795-800

2.7. Цвет по согласованию с заказчиком.

 3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. 
3.2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 
Лот 9
1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стол медицинский
	2


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для размещения ИМН и предметов различного назначения.  
2.2. Материал- нержавеющая сталь.

2.3. Одна полка, межполочное расстояние – 370-380 мм.

2.4. Регулируемые колеса Ø 50, два с тормозом.

2.5. Габариты (дхшхв), мм, не более: 980х550х720
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности)

и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию

товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. 
3.2. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ

санитарными нормами и правилами. 
