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Заявка на закупку
Медицинское оборудование 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ректоскоп

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению  к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350	

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	24496 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072


Приложение к лоту №1: 
1. Состав оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Тубус сменный с волоконным световодом 
	2

	1.2
	Головка осветительная 
	2

	1.3
	Ручка (держатель осветительной головки)
	2

	1.4
	Защитная крышка 
	2

	1.5
	Насадка манипуляционная 
	2

	1.6
	Колпачок
	10

	1.7
	Устройство оптическое 
	1

	1.8
	Пневматический нагнетатель 
	1

	1.9
	Щетка 
	2

	1.10
	Зонд-коагулятор 
	1

	1.11
	Электрод 
	1

	1.12
	Трубка отсасывающая 
	2

	1.13
	Ватодержатель цанговый 
	2

	1.14
	Биопсийные щипцы жесткие 
	2



2. Показатели (характеристики):
2.1. Тубус сменный с волоконным световодом 
	2.1.1
	В составе: тубус, втулка защитная, обтуратор
	наличие

	2.1.2
	Длина рабочей части, мм
	300

	2.1.3
	Диаметр рабочей части, мм
	20

	2.1.4
	Многоразовый
	наличие



2.2. Головка осветительная
	2.2.1
	Встроенный световод
	наличие

	2.2.2
	Штуцер для подсоединения источника света
	наличие

	2.2.3
	Байонетное соединение для работы со сменными тубусами
	наличие

	2.2.4
	Крепление защитной крышки резьбовое
	наличие

	2.2.5
	Многоразовая
	наличие



2.3. Ручка (держатель осветительной головки)
	2.3.1
	Длина не менее 120 мм
	наличие

	2.3.2
	Крепление на осветительной головке с помощью винта
	наличие

	2.3.3
	Многоразовая
	наличие



2.4. Защитная крышка
	2.4.1
	Резьбовое соединение
	наличие

	2.4.2
	Смотровое стекло
	наличие

	2.4.3
	Многоразовая
	наличие



2.5. Насадка манипуляционная
	2.5.1
	Резьбовое соединение
	наличие

	2.5.2
	Полукруглый окуляр
	наличие

	2.5.3
	Инструментальный канал диаметром 5,5 мм 
	наличие

	2.5.4
	Силиконовый сменный колпачок на инструментальном канале
	наличие

	2.5.5
	Многоразовая
	наличие



2.6. Колпачок
	2.6.1
	Совместим с инструментальным каналом насадки манипуляционной
	наличие



2.7. Устройство оптическое
	2.7.1
	Трехкратное увеличение
	наличие

	2.7.2
	Регулировка резкости
	наличие

	2.7.3
	Многоразовое
	наличие



2.8. Пневматический нагнетатель
	2.8.1
	Производительность, не менее 38см3 за одно сжатие 
	наличие

	2.8.2
	Запирающий клапан
	наличие

	2.8.3
	Многоразовый
	наличие



2.9. Щетка
	2.9.1
	Длина рабочей части
	400 мм

	2.9.2
	Диаметр 
	50 мм

	2.9.3
	Многоразовая
	наличие



2.10. Зонд-коагулятор
	2.10.1
	Длина рабочей части
	420 мм

	2.10.2
	Диаметр 
	5 мм

	2.10.3
	Канал для ирригации
	наличие

	2.10.4
	Рукоятка с контактом для подключения в ЭХВЧ и гнездом для ирригации
	наличие

	2.10.5
	Многоразовый
	наличие



2.11. Электрод
	2.11.1
	Длина рабочей части
	420 мм

	2.11.2
	Диаметр 
	5 мм

	2.11.3
	Тип 
	шар

	2.11.4
	Контакт для подключения в ЭХВЧ
	наличие

	2.11.5
	Многоразовый
	наличие



2.12. Трубка отсасывающая
	2.12.1
	Длина рабочей части
	420 мм

	2.12.2
	Диаметр 
	5 мм

	2.12.3
	Многоразовая
	наличие



2.13. Ватодержатель цанговый
	2.13.1
	Длина рабочей части
	440 мм

	2.13.2
	Диаметр 
	5 мм

	2.13.3
	Многоразовый
	наличие



2.14. Щипцы биопсийные
	2.14.1
	Длина рабочей части
	500 мм

	2.14.2
	Диаметр 
	Не более 5 мм

	2.14.3
	Многоразовые
	наличие

	2.14.4
	с острой чашечкой 
	наличие

	2.14.5
	одна подвижная бранша
	наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Термошейкер для микропробирок для  ПЦР

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав оборудования (одного комплекта):
1.1.Термошейкер для микропробирок для  ПЦР:
1.1.1.Блок для микропробирок V = 1,5-2,0 мл  на 24 микропробирки – 1 комплект.
2.Показатели (характеристики):
2.1. Тип перемешивания – орбитальный, диаметр орбиты не более  3 мм.
2.2. Скорость перемешивания от 200 и менее до 1500 об/мин и более.
2.3.Диапазон регулирования температуры: на 50С выше комнатной и не менее 1000С
2.4.Точность поддержания температуры в интервале: от комнатной температуры до  37◦С и выше (±0,50С). 
2.5.Стабильность поддержания температуры по термоблоку    ±0,50С.
1. 2.6.Быстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержания равной амплитуды вращения по всему блоку термошейкера.
2.7.Потребляемая мощность не более 200 Вт.
2.8. Электропитание: 220 (±10%) В, 50/60 Гц.
2.9. Инструкция пользователя на русском языке.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	28.29.60.900

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5335 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "МОСПК" 790075222





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская
3

