ГродМТ 604/26-ЭА                                                                                              Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Комплект лапароскопического инструментария и принадлежностей 

1. Состав (комплектация) предмета закупки:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Иглодержатель
	шт.
	4

	1.2.
	Клип-аппликатор для полимерных клипс
	шт.
	1

	1.3.
	Клип-аппликатор для полимерных клипс
	шт.
	1

	1.4.
	Рукоятка, для аспирации / ирригации
	шт.
	4

	1.5.
	Трубка для аспирации / ирригации
	шт.
	4

	1.6.
	Редукционная трубка
	шт.
	1

	1.7.
	Щетки чистящие многоразовые  для инструментов диаметром 3 мм
	шт.
	50

	1.8.
	Щетки чистящие многоразовые для инструментов диаметром 5 мм
	шт.
	50

	1.9.
	Щетки чистящие многоразовые для инструментов диаметром 10 мм
	шт.
	50



2. Технические требования
	№
п/п
	Наименование / Требования, предъявляемые к товарам

	2.1.

	Иглодержатель:

	
	кольцевая рукоятка с кремальерой;

	
	прямой; 

	
	диаметр 5 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	2.2.
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера ML;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	2.3.
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера ХL;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	2.4.
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации) либо кнопочным;

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	2.5.
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 10 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.6.
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая

	
	- накидная 

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.7.
	Щетки чистящие для инструментов диаметром 3 мм, длина не менее 40 см.

	2.8.
	Щетки чистящие для инструментов диаметром 5 мм, длина не менее 40 см.

	2.9
	Щетки чистящие для инструментов диаметром 10 мм, длина не более 25 см




