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Заявка № 552
         1.  Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.
2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: видеодомофон, тревожная кнопка;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
10 рабочих дней с даты подписания договора;
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: по факту поставки через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. Руб.)

	1.
	Видеодомофон с вызывной панелью
Характеристики вызывной панели: 

Оснащена 2 Мп HD-камерой с ИК-подсветкой, обеспечивающей ночное видение на расстоянии до 3 метров. Поддерживает компенсацию засветки (BLC) и уменьшение цифрового шума, а также имеет True WDR для улучшения качества изображения в сложных условиях освещения. Угол обзора составляет 131° по горизонтали и 78° по вертикали. Стандарт видеосжатия — H.264, основной поток поддерживает разрешение 1080p при 30 к/с и 720p при 25 к/с, дополнительный поток — D1 при 25 к/с. Обнаружение движения также поддерживается. Панель оснащена встроенным всенаправленным микрофоном и динамиком, что обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с подавлением шумов и эффекта эхо. Поддерживаются сетевые протоколы TCP/IP и RSTP, проводная сеть работает на скорости 10/100 Мбит/с Ethernet, а беспроводная сеть соответствует стандарту Wi-Fi 802.11 b/g/n. Встроенный считыватель карт поддерживает до 10 000 Mifare1 карт. Имеется один порт RS-485, четыре тревожных входа и один служебный порт. Потребляемая мощность составляет менее 10 Вт, рабочая температура варьируется от -40 до +53 °C, а рабочая влажность — от 10 до 95%. Размеры панели — 138 × 65 × 27 мм, установка осуществляется накладным способом. Уровень защиты — IP65, имеется два индикатора состояния. Питание осуществляется по стандарту IEEE802.3 af, также предусмотрен адаптер на 220/12 В, входящий в комплект поставки.

Характеристики видеодомофона: 

Экран 7″ цветной TFT с разрешением 1024 × 600, управление осуществляется емкостным сенсорным экраном. Встроенный всенаправленный микрофон обеспечивает качественный аудиовход, а встроенный динамик — аудиовыход с подавлением шумов и эффекта эхо. Проводная сеть поддерживает Auto 10 / 100M Ethernet, беспроводная сеть работает по стандарту Wi-Fi 802.11 b/g/n. Поддерживаемые протоколы: TCP / IP, SIP, RTSP. Имеется один RJ45 порт с автоопределением 10 / 100 M и один порт RS-485. Устройство оснащено 8 каналами тревожного входа и 2 релейными выходами. Поддержка TF-карт до 32 ГБ (версия SD 2.0 или ниже). Питание осуществляется по стандарту IEEE802.3af (PoE) или DC 12 В, адаптер 220/12 В входит в комплект поставки. Потребляемая мощность составляет ≤ 6 Вт. Рабочая температура варьируется от -10 до +55 °C, рабочая влажность — от 10 до 90 %. Размеры устройства составляют 200 × 140 × 15.1 мм.
	1 компл. 
	823,13

	2.
	Тревожная кнопка
Технические характеристики:

Огнестойкий АБС-пластик. Сброс ключом (в комплекте). Нормально замкнутый / нормально разомкнутый. Цвет белый. Размер 53,5*36*27 мм. Диапазон рабочих температур от -30 до +70. Тип подключения датчиков к контролеру – проводное. Установка – для помещений и улицы.
	4 шт.
	33,36

	ИТОГО:
	856,49 


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Лашкевич Андрей Евгеньевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, +375-29-734-23-42;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 02.09.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 02.09.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 02.09.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
13. Гарантийный срок эксплуатации определяется документами  завода-изготовителя.
Старший офицер отдела закупок                                                     Е.С.Ситникова   
31.08.2026
