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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Ультразвуковая мойка, машина-автомат моечно-дизенфекционная».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Ультразвуковая мойка 
	шт.
	2


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Ультразвуковая мойка для очищения труднодоступных поверхностей боров, эндодонтических файлов, ручных инструментов, ножниц, дентальных протезов (коронок, вкладок, челюстей) ортодонтических приспособлений и лабораторных инструментов.      
	1

	1.2
	Пластиковая крышка
	1

	1.3
	Стальной лоток для инструментов
	1

	1.4
	Держатель для колб
	1

	1.5
	Стеклянные колбы 
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры 

	2.1
	Материал ультразвуковой мойки
	нержавеющая сталь

	2.2
	Емкость
	не менее 3 л

	2.3
	2 пьезокерамических преобразователя пакетного  типа по 85 Вт
	наличие

	2.4
	Программируемое время работы
	не более 30мин.

	2.5
	Постоянная температура нагрева
	не более 55 С

	2.6
	Рабочая частота
	не более 35 кгц

	2.7
	Акустическая мощность
	не менее 85 Вт

	2.8
	Рабочий размер ванны, мм.
	наличие

	2.8.1
	Длина, мм
	не менее 238

	2.8.2
	Ширина, мм
	не менее 135

	2.8.3
	Высота, мм
	не менее 98

	2.10
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	наличие

	2.11
	Стеклянная колба 
	не менее 600 мл


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 
3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).
Лот 2

Технические характеристики (описание) медицинской техники

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Ультразвуковая ванна (мойка)
	шт.
	1


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Ультразвуковая ванна (мойка) для чистки медицинского инструментария
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Материал изготовления 
	нержавеющая сталь

	2.2
	Объем ванны
	Не менее 30 л.

	2.3
	Цифровой контроллер, таймер, управление температурой и выходной мощностью.
	Наличие

	2.4
	Функция предустановки температуры и времени.
	Наличие

	2.5


	Размер ванны, мм
	

	2.5.1
	Длина, мм
	Не менее 500

	2.5.2
	Ширина, мм
	Не менее 300

	2.5.3
	Высота, мм
	Не менее 200

	2.6
	Таймер, мин
	Не более 99

	2.7
	Частота ультразвука, кГц
	Не более 40

	2.8
	Мощность, Вт
	 Не менее 720

	2.9
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом.
	наличие

	2.10
	Кавитация для удаления грязи с инструментов, которые находятся в ванне с чистящей жидкостью.
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).

Лот 3
Технические характеристики (описание) медицинской техники
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Машина-автомат  моечно-дезинфекционная
	шт.
	2


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Машина-автомат моечно-дезинфекционная
	1

	1.2
	Многоуровневая тележка 
	1

	1.3
	Вставка для размещения зеркал и инструментов
	1

	1.4
	Лоток для маленьких предметов.
	1 

	1.5
	Вставка для лотков.
	1 


2. Технические требования: 
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Тип машины 
	не проходной

	2.2
	Дверь 
	вертикальная откидывающаяся вперед

	2.3
	Материал облицовочных панелей 
	нержавеющая сталь

	2.4
	Материал камеры 
	нержавеющая сталь

	2.5
	Встроенный отсек для моющих средств.
	Наличие

	2.6
	Автоматическая блокировка двери в течение всего цикла обработки.
	Наличие

	2.7
	Открытие двери только после завершения цикла обработки.
	Наличие

	2.5
	Встроенное смотровое окно из жаропрочного стекла.
	Наличие

	2.6
	Подсветка камеры
	Наличие

	2.7
	Встроенный конденсатор пара. 
	Наличие

	2.8
	Встроенная система сушки фильтрованным воздухом.
	Наличие

	2.9
	Система фильтрации (виды встраиваемых в прибор фильтров) - фильтр грубой очистки и микрофильтр для тонкой очистки;
	Наличие

	2.10
	Отвод в канализацию
	Наличие

	2.11
	Подключение к горячей и холодной, деминерализованной воде
	Наличие 

	2.12
	Встроенный дозирующий насос химических средств 
	Не менее 2 шт

	2.13
	Полезный объем моечной камеры 
	Не менее 220 л

	2.14
	Габариты машины с закрытой дверью, мм
	

	2.14.1
	Глубина, мм
	Не менее 730

	2.14.2
	Ширина, мм
	Не менее 670

	2.14.3
	Высота, мм
	Не менее 1850

	2.15
	Наличие встроенных программ
	Не менее 40

	2.16
	Электропитание, В/Гц
	Не менее 380/50, не более 400/50

	2.17
	Многоуровневая тележка
	Наличие

	2.17.1
	Материал 
	нержавеющая сталь

	2.17.2
	Количество уровней 
	Не менее 2

	2.17.3
	Количество моющих коромысел на тележке
	Не менее 1

	2.17.4
	Возможность размещения стоматологических наконечников для бормашин и с возможность установки дополнительных вставок
	Наличие

	2.17.5
	Ширина, мм
	Не менее 535

	2.17.6
	Глубина, мм
	Не менее 575

	2.17.7
	Высота, мм
	Не менее 610


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).
