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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Стерилизатор паровой».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой
	шт.
	4


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стерилизатор паровой 
	1

	1.3
	Лоток
	Не менее 4 


2.Технические требования: 

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1
	Камера выполнена из нержавеющей стали
	Наличие

	2.2
	Объем камеры
	Не менее 24 л.

	2.3
	Размер камеры
	

	2.2.1
	Диаметр, мм 


	Не менее 250 



	2.3.2
	Глубина,  мм.
	Не менее 490

	2.4
	Объем резервуара с водой
	Не менее 3 л.

	2.5
	Тип загрузки
	горизонтальная

	2.6
	Программное обеспечение стерилизатора обеспечивает выполнение в автоматическом режиме следующих рабочих и тестовых программ:
	

	2.6.1
	Твердые неупакованные изделия (термостойкость 134 ºС)
	Наличие

	2.6.2
	Твердые упакованные изделия (термостойкость 134 ºС)
	Наличие

	2.6.3
	Твердые неупакованные изделия (термостойкость 121 ºС)
	Наличие

	2.6.4
	Твердые упакованные изделия (термостойкость 121 ºС)
	Наличие

	2.6.5
	Пористые материалы (термостойкость 134 ºС)
	Наличие

	2.6.6
	Изделия из коррозионностойких металлов, стекла, изделий из текстиля, резин, лигатурный шовный материал (термостойкость 132 ºС)
	Наличие

	2.6.7
	Изделия из отдельных видов пластмасс, резин, лигатурный шовный материал (термостойкость 121 ºС)
	Наличие

	2.6.8
	Жидкость (термостойкость 121 ºС).
	Наличие

	2.9
	Пользовательская программа.
	

	2.9.1
	Тест Бови Дика
	Наличие

	2.9.2
	Вакуум тест
	Наличие

	2.8
	Выполнение программ стерилизации в автоматическом режиме

	Наличие

	2.9
	Средний расход воды на одну программу 
	не более 1 л.

	2.10
	Стерилизация неупакованных твердых изделий (тип цикла стерилизации N)
	Наличие

	2.11
	Стерилизация упакованных или неупакованных полых и пористых изделий (тип цикла стерилизации В)
	Наличие 

	2.10
	Напряжение питания
	не менее 230 В, 50 Гц


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности
