	Приложение

	Образец изделия
	Количество, шт.
	Описание изделия
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	2 шт.
	Стол рабочий угловой (левосторонний).
Габаритные размеры: 
длина столешницы
 - с правой стороны 1500 мм,
- с левой стороны 1200 мм;
высота стола 740 мм; 
ширина столешницы
- с правой стороны 500 мм,
- с левой стороны 500 мм.
Цвет материала: согласовывается с заказчиком 
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркаса: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
подставка под монитор: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
кромка подставки: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет 
полка для выдвижной клавиатуры: ламинированная древесностружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
полка под системный блок: ламинированная древесностружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
кромка полки: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет 
Фурнитура:
опоры: мебельные 
направляющие: шариковые полного выдвижения.
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	3 шт.
	Стол рабочий угловой (правосторонний).
Габаритные размеры: 
длина столешницы
 - с правой стороны 1200 мм,
- с левой стороны 1500 мм;
высота стола 740 мм; 
ширина столешницы
- с правой стороны 600 мм,
- с левой стороны 500 мм.
Цвет материала: согласовывается с заказчиком 
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркаса: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
подставка под монитор: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
кромка подставки: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет 
полка для выдвижной клавиатуры: ламинированная древесностружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
полка под системный блок: ламинированная древесностружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
кромка полки: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет 
Фурнитура:
опоры: мебельные 
направляющие: шариковые полного выдвижения.
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	[bookmark: _GoBack]2 шт.
	Стол.
Габаритные размеры стола: длина столешницы 1400 мм; высота стола 740 мм; ширина столешницы 650 мм.
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркаса: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
Фурнитура:
опоры: мебельные
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	1 шт.
	Стол с приставкой.
Габаритные размеры стола: 
длина столешницы 1500 мм; высота стола 740 мм; ширина столешницы 800 мм.
Габаритные размеры стол-приставка: длина 600 мм; ширина 600 мм; высота 740 мм.
Цвет материала: согласовывается с заказчиком 
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркаса: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
подставка под монитор: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
кромка подставки: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет 
полка для выдвижной клавиатуры: ламинированная древесностружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
полка под системный блок: ламинированная древесностружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
кромка полки: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
Фурнитура:
опоры: мебельные 
направляющие: шариковые полного выдвижения.
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	6 шт.
	Тумба подкатная к столу.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 400x400x650мм.
Материалы:
Каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
Кромка каркас: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
Фасады: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
Кромка фасадов: поливинилхлоридная толщиной 1 мм в цвет
Фурнитура:
Ручки: мебельные
Направляющие: шариковые полного выдвижения 
Колесо: поворотное D-40 пластик на металлической площадке
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	1 шт.
	Шкаф комбинированный.
Габаритные размеры (ШхГхВ):
2700x600x2200мм.
Цвет и фактура материала: согласовывается с заказчиком 
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркас: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
двери-купе: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 10 мм, стекло прозрачное (тонированное)
профиль: MS 130
задняя стенка: древесноволокнистая плита
Фурнитура:
штанга: D-25 хром
штангодержатель: D-25 хром
опоры: мебельные регулируемые
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	3 шт.
	Шкаф для одежды
Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x600x2200мм.
Цвет и фактура материала: согласовывается с заказчиком 
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркас: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет 
фасады: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
задняя стенка: древесноволокнистая плита

Фурнитура: ручки: мебельные 
петли: накладные 
штанга: D-25 хром 
штангодержатель: D-25 хром 
опоры: мебельные регулируемые
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	7 шт.
	Стелаж с накопителем
Габаритные размеры (ШхГхВ): 900x360x2200мм.
Цвет и фактура материала: согласовывается с заказчиком 
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркас: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет 
фасады: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь) 
кромка фасадов: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
задняя стенка: древесноволокнистая плита

Фурнитура: ручки: мебельные 
петли: накладные 
опоры: мебельные регулируемые
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	2 шт.
	Стол обеденный.
Габаритные размеры (ШхГхВ):  
1200x700x700мм
Цвет материала: согласовывается с заказчиком 
Материалы:
каркас: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
кромка каркаса: поливинилхлоридная толщиной 2 мм в цвет
фасады: ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18 мм (Производство Республика Беларусь)
опоры: металлические регулируемые
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