
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»
Д.В.Зайцев
__ ___________ 20__ г.

1.Заявка на закупку: Радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный)
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5.


	Учетный номер плательщика
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.modkb.by



	Номер лота (при наличии)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 


	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	44624,18

	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет

	Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"
	Да

	Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"
	Да

	Требования к участникам
	согласно ч.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З


2. Перечень изготовителей (для медицинской техники с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке:  Ellman International, США
3.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.
- врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Ковалев Алексей Дмитриевич (+375-29-1414826), врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Сподарев Сергей Сергеевич (+375-33-6344926)


Приложение
[bookmark: 108]к заявке на закупку
[bookmark: 142]медицинских изделий
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[bookmark: 147]Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) оборудования.
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1.1
	Высокочастотный электрохирургический блок
	шт
	1

	1.2
	Ножная педаль
	шт
	1

	1.3
	Нейтральный электрод
	шт
	3

	1.4
	Держатель нейтрального электрода
	шт
	3

	1.5
	Держатель монополярных электродов с кнопками управления
	шт
	5

	1.6
	Держатель биполярных электродов	
	шт
	3

	1.7
	Комплект электродов в составе:
	компл
	1

	1.7.1
	Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 3 мм
	шт
	5

	1.7.2
	Электрод-петля 5 х 0,3 мм
	шт
	5

	1.7.3
	Электрод-петля 10 х 0,3 мм
	шт
	8

	1.7.4
	Электрод-нож изогнутый, сечение 2 х 0,5 мм
	шт
	2

	1.7.5
	Электрод-игла, 0,8 мм
	шт
	2

	1.7.6
	Электрод-игла, 0,2 мм
	шт
	2

	1.7.7
	Электрод-игла, 0,15 мм
	шт
	2

	1.7.8
	Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 37 мм
	шт
	1

	1.7.9
	Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм
	шт
	1

	1.7.10
	Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 80 мм
	шт
	1

	1.7.11
	Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный стержень
	шт
	1

	1.7.12
	Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 2мм, удлиненный стержень
	шт
	1

	1.7.13
	Электрод-игла изогнутый, 0,8 мм, удлиненный стержень
	шт
	1

	1.7.14
	Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный изогнутый стержень
	шт
	1

	1.7.15
	Электрод-игла, 0,2 мм, удлиненный изогнутый стержень
	шт
	1

	1.7.16
	Электрод-петля (LLETZ) 25 х 0,3 мм
	шт
	2

	1.7.17
	Электрод-игла для ЛОР практики, 0,2 мм, изогнутый стержень
	шт
	1

	1.7.18
	Электрод-петля для ЛОР практики, 3 х 0,15 мм, изогнутый стержень
	шт
	1

	1.7.19
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 5 х 0,2 мм, изогнутый
	шт
	1

	1.7.20
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 8 х 0,2 мм, изогнутый
	шт
	1

	1.7.21
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 14 х 0,2 мм, изогнутый
	шт
	1

	1.7.22
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 18 х 0,2 мм, изогнутый
	шт
	1

	1.7.23
	Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм
	шт
	2

	1.7.24
	Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 2 мм 
	шт
	2

	1.7.25
	Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм
	шт
	2

	1.7.26
	Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 0,7 мм
	шт
	2

	1.7.27
	Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм
	шт
	2

	1.7.28
	Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм
	шт
	2

	1.7.29
	Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм
	шт
	2

	1.7.30
	Биполярный электрод для каутеризации носовой раковины методом погружения
	шт
	4

	1.7.31
	Подставка для стерилизации электродов
	шт
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование, характеристики
	Технические требования. количество

	
	
	

	
	
	

	2.1
	Высокочастотный электрохирургический блок

	2.1.1
	Возможность работы в следующих режимах
	Не менее 6 монополярных режимов

Не менее 2 биполярных режимов

	2.1.2
	Номинальная выходная мощность аппарата в режиме резания
	Не более 100 Вт

	2.1.3
	Возможность выбора режима с помощью кнопок
	Наличие

	2.1.4
	Цифровой дисплей на передней поверхности прибора
	Наличие

	2.1.5
	Отображение уровня мощности на дисплее
	Наличие

	2.1.6
	Частота работы
	440 кГц - 7,0 МГц

	2.1.7
	Способы активации монополярного рабочего выхода
	С помощью двухклавишной монополярной педали или держателя монополярных электродов с кнопками управления

	2.1.8
	Способы активации биполярного рабочего выхода
	С помощью одноклавишной биполярной педали или двухклавишной монополярной педали

	2.1.9
	Возможность подключения и работы аппарата без заземления (не хуже класс II тип CF) и рассчитан на подключение к сети 220В/50Гц
	Наличие

	2.1.10
	Аппарат должен иметь световую и звуковую индикацию исправности цепи нейтрального электрода
	Наличие

	2.1.11
	На аппарате или в инструкции к аппарату должны быть рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов на русском языке
	Наличие

	2.2 
	Ножная педаль

	2.2.1
	Приводит в действие ВЧ блок 
	Наличие

	2.2.2
	Двухклавишная
	Наличие

	2.3
	Нейтральный электрод 

	2.3.1
	Из токопроводящей резины, с площадью не более 216см кв.
	Наличие

	2.3.2
	Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
	

	2.4 
	Держатель нейтрального электрода

	2.4.1
	Длина кабеля не менее 3 м
	Наличие

	2.4.2
	Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
	

	2.5
	Держатель монополярных электродов с кнопками управления

	2.5.1
	Длина кабеля не менее 3 м
	Наличие

	2.5.2
	Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие


	2.5.3
	Две кнопки ручного включения (резание и коагуляция)
	Наличие


	2.5.4
	Разъем для подключения электродов диаметром 4 мм
	Наличие


	2.6 
	Держатель биполярных электродов

	2.6.1
	Длина кабеля не менее 3 м
	Наличие

	2.6.2
	Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие

	2.6.3
	Подключение к пинцетам (евростандарт)
	Наличие

	2.7
	Комплект электродов:

	2.7.1 
	Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 3 мм
	Наличие

	2.7.2
	Электрод-петля 5 х 0,3 мм
	Наличие

	2.7.3
	Электрод-петля 10 х 0,3 мм
	Наличие

	2.7.4
	Электрод-нож изогнутый, сечение 2 х 0,5 мм
	Наличие

	2.7.5
	Электрод-игла, 0,8 мм
	Наличие

	2.7.6
	Электрод-игла, 0,2 мм
	Наличие

	2.7.7
	Электрод-игла, 0,15 мм
	Наличие

	2.7.8
	Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 37 мм
	Наличие

	2.7.9
	Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм
	Наличие

	2.7.10
	Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 80 мм
	Наличие

	2.7.11
	Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный стержень
	Наличие

	2.7.12
	Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 2мм, удлиненный стержень
	Наличие

	2.7.13
	Электрод-игла изогнутый, 0,8 мм, удлиненный стержень
	Наличие

	2.7.14
	Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный изогнутый стержень
	Наличие

	2.7.15
	Электрод-игла, 0,2 мм, удлиненный изогнутый стержень
	Наличие

	2.7.16
	Электрод-петля (LLETZ) 25 х 0,3 мм
	Наличие

	2.7.17
	Электрод-игла для ЛОР практики, 0,2 мм, изогнутый стержень
	Наличие

	2.7.18
	Электрод-петля для ЛОР практики, 3 х 0,15 мм, изогнутый стержень
	Наличие

	2.7.19
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 5 х 0,2 мм, изогнутый
	Наличие

	2.7.20
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 8 х 0,2 мм, изогнутый
	Наличие

	2.7.21
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 14 х 0,2 мм, изогнутый
	Наличие

	2.7.22
	Электрод-аденотом для ЛОР практики, 18 х 0,2 мм, изогнутый
	Наличие

	2.7.23
	Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм
	Наличие

	2.7.24
	Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 2 мм 
	Наличие

	2.7.25
	Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм
	Наличие

	2.7.26
	Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 0,7 мм
	Наличие

	2.7.27
	Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм
	Наличие

	2.7.28
	Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм
	Наличие

	2.7.29
	Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм
	Наличие

	2.7.30
	Биполярный электрод для каутеризации носовой раковины методом погружения
	Наличие

	2.7.31
	Подставка для стерилизации электродов
	102х50х20 мм
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