Приложение1

1.Требования к приобретаемому оборудованию (характеристики):


	1.1. На автомобиль МАЗ 650128 р/з ВА 0385-7 автопокрывало с механизмом скручивания должно разворачиваться и сворачиваться с земли.
[bookmark: _GoBack]Автомобиль имеет трёхстороннею разгрузку, смотанное автопокрывало не должно препятствовать выгрузке груза не в одну из сторон.


	1.2. На прицеп МАЗ 856100014 р/з 6832 АА-7 автопокрывало с механизмом скручивания должно разворачиваться и сворачиваться с земли.
Прицеп имеет две глухие стороны, передний и задний борт. Выгрузка происходит на левую или правую сторону.


	1.3 На полуприцеп МАЗ 9530000 р/з А5737В-7 автопокрывало с механизмом скручивания должно разворачиваться и сворачиваться с земли или с оборудованной площадки которая находится в передней части полуприцепа (имеется в наличии на полуприцепе).











