Приложение 1 к аукционным документам №А748-09/261

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №1
на закупку оборудования для
сервисной платежно-пропускной системы «Aqua» (СППС «Aqua»)
Предмет закупки: Маршрутизатор для удаленных объектов
Количество:  6 комплектов
	Наименование 
параметра, 
характеристики
	Требования

	Интерфейсы, не менее
	WAN: 2 x 10GE SFP+/2.5GE electrical combo
LAN:  4 x GE electrical, 4 x GE combo

	VPN
	GRE/EoGRE, L2TP client, IPsec VPN(IPv4/IPv6), IKEv1/IKEv2, GRE over IPsec, SSL VPN, DSVPN/SD-WAN EVPN, IPv4/IPv6 Dual-stack, SRv6 (Segment Routing IPv6)

	MPLS
	MPLS LDP, MPLS L3VPN, Dynamic LSP, IP FRR, LDP FRR, MPLS 6VPE, MPLS 6PE

	Функции
	DHCPv4 Server/Client/Relay, DHCPv6 Server/Client/Relay, PPPoE client, NAT, Interface management, DNS

	Маршрутизация 
	Routing policies, static routes, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, IP FRR

	Аутентификация пользователей
	Локальная, RADIUS, HWTACACS, AD, LDAP

	Psec performance (IMIX)
	Не менее 800 Mbps

	Forwarding performance
(NAT + ACL + QoS, IMIX)
	Не менее 1.3 Gbps

	SD-WAN IPsec performance (1400 bytes)
	Не менее 2.5 Gbps

	SD-WAN typical performance(1400 bytes)
	Не менее 1.8 Gbps

	Трансивер
	SFP GE – 4 шт.

	Монтаж
	Оборудование должно поддерживать установку в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку/шкаф. Монтажный комплект для установки в стойку в комплекте.

	Тип питания
	Встроенный блок питания переменного тока (AC), от 90 В до 264 В переменного тока, частота 50/60 Гц. 
Кабель питания со стандартной вилкой Schuko (CEE 7/7) под евророзетку в комплекте.

	Наличие сертификата ОАЦ
	Требуется при поставке. 
В предложении участник должен подтвердить наличие либо гарантировать получение сертификата


Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был в эксплуатации, не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией или материалами. Год выпуска товара — не ранее 2025–2026 гг. Товар должен быть свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Покупателем.
Начальник отдела информационных
технологий и технической поддержки	 				С.В.Бурбуть
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора –
начальник службы безопасности						В.А.Кулевец

