Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №1
на закупку оборудования для 
сервисной платежно-пропускной системы «Aqua» (СППС «Aqua»)
Предмет закупки: Информационный терминал
Количество: 30 комплектов

	Наименование 
параметра, 
характеристики
	Требования

	Дисплей
	Диагональ от 10 до 15 дюймов, матрица IPS, разрешение от 1280х800 до 1920х1200

	Процессор
	4-х ядерный, архитектура Cortex-A55 или аналог
(Rockchip RK3566 или аналог)

	Оперативная память
	Не менее 4 Гб (RAM)

	Встроенная память
	Не менее 32 Гб (eMMC/Flash)

	Операционная система
	Android 11 (допускается Android 12). 
Аналоги не допускаются в связи с необходимостью обеспечения совместимости с используемым программным обеспечением СППС Аква, устанавливаемым на устройство для реализации функций информационного терминала

	Тип сенсора
	Емкостной (Capacitive Touch), устойчивый к интенсивному использованию и загрязнениям

	Яркость экрана
	Не менее 250 кд/м2

	Сетевые интерфейсы
	Ethernet RJ-45 (100M/1000M) 
Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth 5.0 или выше

	Интерфейс NFC
	Встроенный, рабочая частота 13.56 МГц. 
Поддержка стандартов: ISO14443A/B, ISO 15693, MIFARE Classic/Ultralight/Desfire, Sony Felica

	Питание
	Гибридное:
1. От сети 220В через адаптер питания (12В, не менее 1.5А в комплекте)
2. Поддержка PoE (Power over Ethernet)

	Класс защиты

	Пыле- и влагозащита лицевой панели не ниже IP65 (Front IP65) для возможности влажной санитарной обработки экрана и защиты от внешних воздействий

	Конструктив и монтаж
	Промышленное исполнение корпуса для коммерческого использования;
Наличие настенного крепления

	Дополнительные требования
	Возможность аппаратной или программной блокировки интерфейса для фиксации одного целевого веб-приложения (PWA) на экране (без доступа пользователей к системным настройкам операционной системы и панели навигации)


Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был в эксплуатации, не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией или материалами. Год выпуска товара — не ранее 2025–2026 гг. Товар должен быть свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Покупателем. 
Начальник отдела информационных
технологий и технической поддержки	 				С.В.Бурбуть
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора –
начальник службы безопасности						В.А.Кулевец
