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Техническое задание
1.  Предмет закупки – наименование товара: Автоматическая установка для отгонки по Кьельдалю – 1шт. 
1. [bookmark: _Hlk224199140][bookmark: _Hlk224199164] Код товара по ОКРБ 26.51.53.800 – Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие.
1.  Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:
[bookmark: _Hlk224199264]Автоматическая установка для дистилляции по Кьельдалю предназначена для отгонки с водяным паром продуктов разложения при определении азота в органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может применяться для автоматической отгонки с водяным паром различных веществ, например спиртов и летучих кислот.

Технические характеристики: 
	3.1 Диапазон задания объема реагента, мл
	0…200

	3.2. Диапазон задания времен реакции и дистилляции, мин
	0…60

	3.4. Диапазон задания мощности пара, %
	20…100

	3.5. Среднее время дистилляции образца, мин
	2…4

	3.6. Потребление воды на охлаждение, л/мин
	5

	[bookmark: _GoBack]3.7. Потребляемая мощность от сети В
	220-230



 
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5.  Источник финансирования: Республиканский бюджет 
6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию.
[bookmark: _Hlk224199439]7. Условия поставки товара: доставка до склада Покупателя транспортом и за счет поставщика. Включить: установку прибора на рабочем месте и ознакомить персонал с принципом работы прибора.   
8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный (гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию). 
10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации;
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