Приложение №1	
		
 Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - жилой дом)	
Код объекта 	31.25	
Наименование здания, сооружения	88-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	
Шифр здания, сооружения	1	
Комплект чертежей	АС 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 102
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/-ВЗАМЕН СМЕТЫ НА СУММУ 1427,387 ТЫС.РУБ. (ИЗМ.1 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ).
Составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2025	Стоимость  8.495   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж2-30-50-10 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ДВУПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2/Д1(Д1А)-1(1)ШТ	
4	Е9-341-2
(57.16 / 67.42) 	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ДВУПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2/Д1(Д1А)-1(1)ШТ  	100 М2 ПРОЕМОВ	2605.39	50.07	11.38	229.62	13.35	2 898.43	
			0.0546	142.25
	2.73
	0.62	12.54 
 	0.73	158.25 	
ИТОГО прямые затраты:	 142	 3	 1	 13	 1	 158	
ОХР и ОПР	82	
Плановая прибыль	 96	
Итого по ПТМ	 336	
Затраты труда рабочих-строителей	 11.43	
Затраты труда машинистов	 0.04	
Ж2-30-50-10 ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ КПД МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2	
6	Е10-232-2
(65.72 / 69.89) 	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ КПД МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2  	100 М2 ПРОЕМОВ	131.02			344.44	24.19	499.65	
			0.0546	7.15
	
		18.81 
 	1.32	27.28 	
ИТОГО прямые затраты:	 7			 19	 1	 27	
ОХР и ОПР	5	
Плановая прибыль	 5	
Итого по ПТМ	 37	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.57	
Затраты труда машинистов		
Ж2-30-50-10 БЛОК ДВЕРНОЙ ДН А О1 21-13 П 2ПР (Л)	
8	2/30-40-12/С206-37301-4-Д1	БЛОК ДВЕРНОЙ ДН А О1 21-13 П 2ПР (Л)  	М2				1 374.14	67.61	1 441.75	
			5.46	
	
		7502.80 
 	369.15	7871.95 	
ИТОГО прямые затраты:				 7503	 369	 7872	
ОХР и ОПР	0	
Плановая прибыль		
Итого по ПТМ	 7872	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов		
Ж2-30-50-10 ДЮБЕЛЬ К1-140М	
10	1/10-240-30-45/С101-15503-Я	ДЮБЕЛЬ К1-140М  	1000 ШТ.				627.65	44.19	671.84	
			0.02	
	
		12.55 
 	0.88	13.43 	
ИТОГО прямые затраты:				 13	 1	 13	
ОХР и ОПР	0	
Плановая прибыль		
Итого по ПТМ	 13	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов		
Ж2-30-50-10 ПРОТИВОУДАРНАЯ ПОЛОСА	
11	2/30-20-10/С101-98-59-Я	ПРОТИВОУДАРНАЯ ПОЛОСА  	М				20.82	1.02	21.84	
			5.2	
	
		108.26 
 	5.30	113.56 	
ИТОГО прямые затраты:				 108	 5	 114	
ОХР и ОПР	0	
Плановая прибыль		
Итого по ПТМ	 114	
Затраты труда рабочих-строителей		
Затраты труда машинистов		
Ж2-30-50-10 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ	
13	Е10-244-1
(65.72 / 69.89) 	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ  	10 ШТ.	94.86	0.66		0.85	0.06	96.43	
			0.2	18.97
	0.13
		0.17 
 	0.01	19.28 	
14	1/10-250-20-30/10	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ  	ШТ.				36.34	2.56	38.90	
			2	
	
		72.68 
 	5.12	77.80 	
ИТОГО прямые затраты:	 19	 0		 73	 5	 97	
ОХР и ОПР	12	
Плановая прибыль	 13	
Итого по ПТМ	 123	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.41	
Затраты труда машинистов		
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 168	 3	 1	 7728	 383	 8282	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 8495	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 8495	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 168	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 3	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 1	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 7728	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 383	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 99	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 115	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 13.41	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 0.04	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………		

Наименование объекта	ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШМИДТА В Г.ПОЛОЦКЕ (пусковой комплекс - жилой дом)	
Код объекта 	31.25	
Наименование здания, сооружения	88-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	
Шифр здания, сооружения	1	
Комплект чертежей	ОПУ 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 122
на ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО.
Составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2025	Стоимость  77.343   тысяч белорусских рублей	
	(дата разработки)		

№пп	Обосно-вание	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей	
				заработная плата	эксплуатация машин и механизмов	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)	транспорт	общая стоимость	
			Количество		всего	в том числе заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Ж3-80-82 ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ ДО 640 Х 840 ММ	
4	Ц10-901-5
(76.38 / 37.3) 	ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ ДО 640 Х 840 ММ  	10 ШТ.	298.08	10.29	4.18	31.31	1.70	341.38	
			0.2	59.62
	2.06
	0.84	6.26 
 	0.34	68.28 	
5	С514-16725-ШК
 Оборуд.заказ.	ШКАФ КОММУТАТОРА А РАВТ.301442.001 290Х220Х155  	КОМПЛ.				715.71	14.31	730.02	
			2	
	
		1431.42 
 	28.62	1460.04 	
ИТОГО прямые затраты:	 60	 2	 1	 1438	 29	 1528	
ОХР и ОПР	46	
Плановая прибыль	 23	
Итого по ПТМ	 1597	
Затраты труда рабочих-строителей	 4.12	
Затраты труда машинистов	 0.05	
Ж3-80-82 УСТРОЙСТВО ВЫЗЫВНОЕ	
6	Ц10-710-1
(38.44 / 37.3) 	УСТРОЙСТВО ВЫЗЫВНОЕ  	УСТРОЙСТВО ВЫЗЫВНОЕ	20.26	0.03		0.06		20.35	
			2	40.52	0.06		0.12 		40.70 	
7	С1601-ВУ
 Оборуд.заказ.	ВЫЗЫВНОЕ УСТРОЙСТВО КООРДИНАТОР  	ШТ				1 086.48	21.73	1 108.21	
			2	
	
		2172.96 
 	43.46	2216.42 	
ИТОГО прямые затраты:	 41	 0		 2173	 43	 2257	
ОХР и ОПР	16	
Плановая прибыль	 15	
Итого по ПТМ	 2288	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.80	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-82 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ)	
8	Ц10-710-2
(38.44 / 37.3) 	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ)  	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	33.72	0.07		0.03		33.82	
			2	67.44
	0.14
		0.06 
 		67.64 	
9	С2905-К
 Оборуд.заказ.	КОММУТАТОР К-100  	ШТ				784.68	15.69	800.37	
			2				1569.36  	31.38	1600.74 	
ИТОГО прямые затраты:	 67	 0		 1569	 31	 1668	
ОХР и ОПР	26	
Плановая прибыль	 25	
Итого по ПТМ	 1719	
Затраты труда рабочих-строителей	 4.66	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-82 КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	
10	Ц10-710-3
(38.44 / 37.3) 	КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ  	КНОПКА	9.98	0.01		0.02		10.01	
			4	39.92
	0.04
		0.08 
 		40.04 	
11	С1601-КН
 Оборуд.заказ.	КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ КН-05  	ШТ				96.58	1.93	98.51	
			2	
	
		193.16 
 	3.86	197.02 	
12	С1601-АВ
 Оборуд.заказ.	КНОПКА АВРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ КН-2Н3  	ШТ				30.18	0.60	30.78	
			2	
	
		60.36 
 	1.20	61.56 	
ИТОГО прямые затраты:	 40	 0		 254	 5	 299	
ОХР и ОПР	15	
Плановая прибыль	 15	
Итого по ПТМ	 329	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.76	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-82 ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	
13	Ц10-710-4
(38.44 / 37.3) 	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  	ЗАМОК	19.97	0.02		0.03		20.02	
			2	39.94
	0.04
		0.06 
 		40.04 	
14	С1601-ЗЭ
 Оборуд.заказ.	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЕМ280GF  	ШТ				193.15	3.86	197.01	
			2	
	
		386.30 
 	7.72	394.02 	
15	С552-6010-КЛ
 Оборуд.заказ.	КЛЮЧ-БРЕЛОК  	ШТ.				3.02	0.06	3.08	
			284	
	
		857.68 
 	17.04	874.72 	
ИТОГО прямые затраты:	 40	 0		 1244	 25	 1309	
ОХР и ОПР	15	
Плановая прибыль	 15	
Итого по ПТМ	 1339	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.76	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-82 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т	
16	Ц11-96-1
(38.44 / 37.3) 	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т  	10 ШТ.	170.77	1.74	0.80			172.51	
			2.4	409.85
	4.18
	1.92	 
 		414.03 	
17	С2905-ВР
 Оборуд.заказ.	ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛЬ  	ШТ				181.08	3.62	184.70	
			24	
	
		4345.92 
 	86.88	4432.80 	
ИТОГО прямые затраты:	 410	 4	 2	 4346	 87	 4847	
ОХР и ОПР	158	
Плановая прибыль	 154	
Итого по ПТМ	 5159	
Затраты труда рабочих-строителей	 26.95	
Затраты труда машинистов	 0.12	
Ж3-80-82 ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 20 КЛЕММ	
18	Ц10-309-4
(38.44 / 37.3) 	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 20 КЛЕММ  	ШТ.	12.69			4.99	0.27	17.95	
			24	304.56
	
		119.76 
 	6.48	430.80 	
19	С552-504-66РК
 Оборуд.заказ.	КОЛОДКА  КОММУТАЦИОННАЯ ЦИФРАЛ РК 10Х10  	ШТ				36.22	0.72	36.94	
			24	
	
		869.28 
 	17.28	886.56 	
ИТОГО прямые затраты:	 305			 989	 24	 1317	
ОХР и ОПР	117	
Плановая прибыль	 114	
Итого по ПТМ	 1548	
Затраты труда рабочих-строителей	 24.48	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-82 АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО	
20	Ц10-710-5
(38.44 / 37.3) 	АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО  	УСТРОЙСТВО	7.24	0.05		0.04		7.33	
			88	637.12
	4.40
		3.52 
 		645.04 	
21	С2905-ВМ
 Оборуд.заказ.	ВИДЕОМ0НИТОР ELTIS VM400-4CL  	ШТ				482.88	9.66	492.54	
			88	
	
		42493.44 
 	850.08	43343.52 	
22	С514-751-БП
 Оборуд.заказ.	БЛОК ПИТАНИЯ АДАПТЕР ДЛЯ МОНИТОРА  ELTIS VM400-4CL  	ШТ				96.58	1.93	98.51	
			24	
	
		2317.92 
 	46.32	2364.24 	
ИТОГО прямые затраты:	 637	 4		 44815	 896	 46353	
ОХР и ОПР	245	
Плановая прибыль	 238	
Итого по ПТМ	 46835	
Затраты труда рабочих-строителей	 44.00	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-81 ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО. СЕТИ	
23	Ц8-912-1
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)  	100 М	200.89	28.60	8.41	12.74	0.88	243.11	
			2.157	433.32
	61.69
	18.14	27.48 
 	1.90	524.39 	
24	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2  	10 ШТ.				8.99	0.43	9.42	
			2.157				19.39 	0.93	20.32 	
25	5/20-30-1-4/9
 	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1  	100 ШТ.				6.62	0.32	6.94	
			1.38048	
	
		9.14 
 	0.44	9.58 	
26	Ц8-909-1
(59.57 / 40.54) 	КАБЕЛИ МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ ДО 3 Х 6 ММ2  	100 М	192.04	3.19	0.70	23.40	1.13	219.76	
			6.02	1156.08
	19.20
	4.21	140.87 
 	6.80	1322.95 	
27	5/20-30-1-4/1
 	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3  	100 ШТ.				135.60	6.52	142.12	
			0.4816	
	
		65.30 
 	3.14	68.44 	
28	Ц8-907-2
(59.57 / 40.54) 	ПРОВОДА (В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ) ИЛИ КАБЕЛИ ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ТРЕХЖИЛЬНЫЕ, В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ  	100 М	268.58	1.47	0.35	39.95	1.97	311.97	
			4.314	1158.65
	6.34
	1.51	172.34 
 	8.50	1345.83 	
29	Ц8-405-1
(59.57 / 40.54) 	ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2  	100 М	531.04	67.54	9.93	254.71	12.55	865.84	
			0.392	208.17
	26.48
	3.89	99.85 
 	4.92	339.42 	
30	Ц8-904-2
(59.57 / 40.54) 	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ  	100 М	470.03	11.32	0.53	648.97	36.05	1 166.37	
			1.782	837.59
	20.17
	0.94	1156.46 
 	64.24	2078.46 	
31	Ц8-411-1
(59.57 / 40.54) 	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ  	100 М	481.09	93.07	8.56	812.36	39.37	1 425.89	
			0.059	28.38
	5.49
	0.51	47.93 
 	2.32	84.12 	
32	Ц8-411-2
(59.57 / 40.54) 	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 60 ММ  	100 М	497.19	106.89	13.01	1 126.43	55.04	1 785.55	
			0.098	48.72
	10.48
	1.27	110.39 
 	5.39	174.98 	
33	Ц8-904-1
(59.57 / 40.54) 	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ  	100 М	465.85	15.71	0.35	543.98	28.65	1 054.19	
			0.495	230.60
	7.78
	0.17	269.27 
 	14.18	521.83 	
34	Ц10-901-8
(76.38 / 37.3) 	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 200 Х 200 ММ  	10 ШТ.	135.63	1.53		0.99	0.07	138.22	
			0.6	81.38
	0.92
		0.59 
 	0.04	82.93 	
35	П0
 	МАТЕРИАЛЫ  								

		 
 		 	
36	5/10-10-80-1/123
 	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ МАРКИ ТППЭПЗ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТЫ, В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ПАР 10, ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ 0,5 ММ  	1000 М				3 567.66	171.60	3 739.26	
			0.262	
	
		934.73 
 	44.96	979.69 	
37	5/10-10-80-6/С505-1982-АК	КАБЕЛЬ МАРКИ STPНГ(А)-LS 4Х2Х0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ  	М				2.12	0.10	2.22	
			750	
	
		1590.00 
 	75.00	1665.00 	
38	5/10-10-80-9/45
 	КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МАРКИ РК 75-9-12 С ПРОВОДНИКОМ ИЗ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,4 ММ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, С ОПЛЕТКОЙ ИЗ МЕДНЫХ ЛУЖЕНЫХ ПРОВОЛОК, ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА  	1000 М				4 795.38	230.66	5 026.04	
			0.262	
	
		1256.39 
 	60.43	1316.82 	
39	5/10-10-60-3/10
 	КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСПВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,5 ММ2  	1000 М				347.08	16.69	363.77	
			0.01	
	
		3.47 
 	0.17	3.64 	
40	5/10-10-60-3/С507-100-124Г
 	КАБЕЛЬ С МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСПВГ 4Х0,12 С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4Х0,12 ММ2  	1000 М				894.13	43.01	937.14	
			0.01	
	
		8.94 
 	0.43	9.37 	
41	5/10-20-60-5/С507-27804-Ю
 	ПРОВОД МАРКИ ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОБОЛОЧКЕ, НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,38/0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х0,5 ММ2  	1000 М				1 362.01	65.51	1 427.52	
			0.01	
	
		13.62 
 	0.66	14.28 	
42	5/10-20-60-5/99
 	ПРОВОД МАРКИ ПВС СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,38/0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,5 ММ2  	1000 М				812.70	39.09	851.79	
			0.01	
	
		8.13 
 	0.39	8.52 	
43	5/20-20-3-1/6	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 50 ММ  	М				4.88	0.23	5.11	
			180	
	
		878.40 
 	41.40	919.80 	
44	3/10-10-20-30/С103-95022-ДХ
 	ДЕРЖАТЕЛЬ С ХОМУТИКОМ ДИАМЕТРОМ 25-63 ММ  	ШТ.				1.91	0.11	2.02	
			176	
	
		336.16 
 	19.36	355.52 	
45	5/20-10-8/С551-8700-КП
 	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК 216Х91Х66  	ШТ.				20.96	1.01	21.97	
			6	
	
		125.76 
 	6.06	131.82 	
46	5/20-10-9/7
 	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 25 ММ  	М				1.64	0.08	1.72	
			6	
	
		9.84 
 	0.48	10.32 	
47	5/20-10-9/10
 	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 50 ММ  	М				10.26	0.49	10.75	
			10	
	
		102.60 
 	4.90	107.50 	
48	5/20-20-3-2/1
 	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ  	М				0.49	0.02	0.51	
			50	
	
		24.50 
 	1.00	25.50 	
ИТОГО прямые затраты:	 4183	 159	 31	 7412	 368	 12121	
ОХР и ОПР	2524	
Плановая прибыль	 1706	
Итого по ПТМ	 16350	
Затраты труда рабочих-строителей	 318.36	
Затраты труда машинистов	 1.84	
Ж3-80-90 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	
49	Е46-26-3
(65.72 / 69.89) 	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ  	100 ОТВЕРСТИЙ	675.58	118.23		326.90	22.96	1 143.67	
			0.04	27.02
	4.73
		13.08 
 	0.92	45.75 	
50	Е46-25-3
(65.72 / 69.89) 	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ  	100 ОТВЕРСТИЙ	460.62	80.61		326.83	22.96	891.02	
			0.02	9.21
	1.61
		6.54 
 	0.46	17.82 	
51	Е46-25-19
(65.72 / 69.89) 	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ Кф 	100 ОТВЕРСТИЙ	10.85	1.85		32.67	2.30	47.67	
			0.02	0.22
	0.04
К1=2		0.65 
 К1=2	0.05	0.96 	
ИТОГО прямые затраты:	 36	 6		 20	 1	 65	
ОХР и ОПР	24	
Плановая прибыль	 25	
Итого по ПТМ	 114	
Затраты труда рабочих-строителей	 2.37	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-90 УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	
52	Е46-75-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2  	100 М	231.93	13.07				245.00	
			0.06	13.92
	0.78
		 
 		14.70 	
53	1/10-170-10/С101-86726-14Г	БУР SDS  	ШТ.				6.63	0.47	7.10	
			0.06	
	
		0.40 
 	0.03	0.43 	
54	1/10-170-2/20
 	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ  	ДИСК				32.30	2.27	34.57	
			0.06	
	
		1.94 
 	0.14	2.08 	
55	1/10-170-60/С101-1600-6Г	ЗУБИЛО SDS  	ШТ.				15.05	1.06	16.11	
			0.018	
	
		0.27 
 	0.02	0.29 	
ИТОГО прямые затраты:	 14	 1		 3	 0	 18	
ОХР и ОПР	9	
Плановая прибыль	 10	
Итого по ПТМ	 36	
Затраты труда рабочих-строителей	 1.05	
Затраты труда машинистов		
Ж3-80-90 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	
56	Е46-33-5
(65.72 / 69.89) 	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2  	М3 ЗАДЕЛКИ	1081.19	13.33	8.09	303.85	28.06	1 426.43	
			0.0096	10.38
	0.13
	0.08	2.92 
 	0.27	13.70 	
ИТОГО прямые затраты:	 10	 0	 0	 3	 0	 14	
ОХР и ОПР	7	
Плановая прибыль	 7	
Итого по ПТМ	 28	
Затраты труда рабочих-строителей	 0.78	
Затраты труда машинистов	 0.01	
ВСЕГО прямые затраты по смете:	 5843	 177	 33	 64265	 1511	 71795	

ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….	 77343	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………	 19511	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..	 5843	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………	 177	
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….	 33	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………		
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….		
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............	 7567	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............		
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….	 377	
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………		
ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....	 3202	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..	 2345	
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….	 56698	
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………	 1134	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..	 435.09	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………	 2.02	
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………		
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………