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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Предмет закупки: услуга по техническому обслуживанию оконных и дверных блоков из ПВХ, оконных и дверных блоков из алюминия 
в УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко».
Коды ОК РБ
33.11.19.300 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию замков и сложных запирающих устройств
1. Назначение услуги:

1.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию оконных и дверных блоков из ПВХ, оконных и дверных блоков из алюминия, в целях содержания зданий в технически исправном состоянии, в соответствии с ТКП45-1.04-206-2010.

2. Общие требования, выполняемые при техническом обслуживании и ремонте:

2.1. В корпусах больницы:



Административный корпус – 169 окон;


Терапевтический корпус – 715 окон;


Хирургический корпус – 499 окон;


Урологический корпус – 450 окон; 

Пристройка к урологическому корпусу – 470 окон;
2.3. Срок выполнения работ - с момента заключения договора по 31 декабря 2026г.
2.4. Обеспечение материально-техническими ресурсами осуществляет Исполнитель.

2.5. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями ТКП и поступлением заявок.

2.6. Выполнение работ осуществляет организация, имеющая соответствующие сертификаты на данные виды работ. 

2.7. Срок выполнения заявки в течении 24 часов. 
3. Характеристика выполняемых работ при техническом обслуживании (ТО), изделий из ПВХ и алюминия: - регулировка фурнитуры, регулировка или замена запирающих устройств, замена ограничителей открывания створок окна, петель, стеклопакетов, выравнивание перекосов оконных створок, замена (установка) розетки-заглушки оконной ручки сдвижной, замена уплотнительной прокладки в изделиях из ПВХ и алюминия (окна, двери).  

4. Дополнительные требования.

4.1. Проводить выполнение работ по регулировке и техническому обслуживанию изделий из ПВХ и алюминия по мере поступление заявок, не нарушая режима функционирования больницы. 

4.2. Возможность производства работ по регулировке и обслуживанию изделий из ПВХ и алюминия в продленном режиме и в выходные дни. 

4.3. Исполнители от организации, выполняющей техническое обслуживание изделий из ПВХ и алюминия, следят за соблюдением требований по гигиене, охране труда и пожарной безопасности на объекте выполнения работ.
4.4. Производить отметку о выполнении работ в журнале технического обслуживания.

4.5. Передавать Заказчику по акту вышедшие из строя механизмы, фурнитуру при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию.
5. Экономическое обоснование.

5.1. Приложение № 1 наименование и стоимость работ и материалов. 

5.2. Источник финансирования - бюджет г. Минска.

Сумма является фиксированной. Оценка участника производится по суммарной стоимости прайса цен (Приложение № 1). 

Ориентировочная стоимость договора – 20 000 руб. 

Ведущий инженер по ремонту 

оборудования, зданий и сооружений



Корба В.С.
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Бусько А.Т.
Приложение № 1

На услуги по обслуживанию оконных и дверных изделий из ПВХ и алюминия.
	№ п/п.
	Наименование вида работ
	Единица измерения 
	Стоимость за 1 усл. ед

	1.
	Регулировка, чистка смазка дверной фурнитуры из ПВХ (с материалом)
	1 полотно
	

	2.
	Регулировка, чистка смазка дверной фурнитуры из алюминиевого профиля (с материалом)
	1 полотно
	

	3.
	Регулировка, чистка, смазка оконной фурнитуры из алюминиевого профиля (с материалом)
	1 створка
	

	4.
	Регулировка, чистка, смазка оконной фурнитуры из ПВХ (с материалом)
	1 створка
	

	5.
	Замена уплотнителя для окон из ПВХ профиля (с материалом)
	м.п.
	

	6.
	Замена уплотнителя для окон из алюминиевого профиля (с материалом)
	м.п.
	

	7.
	Замена ручки оконной для окон из ПВХ (с материалом)
	шт.
	

	8.
	Замена ручки оконной для окон из алюминиевого профиля (с материалом)
	шт.
	

	9.
	Замена ручки-скобы (с материалом)
	шт.
	

	10.
	Замена нажимного гарнитура (с материалом)
	комп.
	

	11.
	Замена оконных петель для окон из ПВХ (с материалом)
	шт.
	

	12.
	Замена оконных петель для окон из алюминиевого профиля (с материалом) 
	шт.
	

	13.
	Замена дверных петель (верх) для маятниковых дверей из алюминиевого профиля (с материалом)
	шт.
	

	14.
	Замена дверных петель (низ, в комплекте с напольным доводчиком с функцией фиксации двери на 90°) для маятниковых дверей из алюминиевого профиля (с материалом)
	шт.
	

	15.
	Замена дверных петель для дверей из ПВХ (с материалом)
	шт.
	

	16.
	Замена дверных петель для дверей из  алюминиевого профиля (с материалом)
	шт.
	

	17.
	Замена дверных замков для дверей из ПВХ (с материалом)
	шт.
	

	18.
	Замена ножниц поворотно-откидных для окон из ПВХ (с материалом)
	комп.
	

	19.
	Замена засова поворотно-откидной фурнитуры для окон из ПВХ (с материалом)
	шт.
	

	20.
	Замена ножниц поворотно-откидных для окон из алюминиевого профиля (с материалом)
	комп.
	

	21.
	Замена шпингалета для дверей из ПВХ (с материалом)
	шт.
	

	22.
	Замена шпингалета для дверей из алюминиевого профиля (с материалом)
	шт.
	

	23.
	Замена фиксаторы двери (с материалом)
	шт.
	

	24.
	Восстановление геометрии (1-на створка, 1-но дверное полотно)
	шт.
	

	25.
	Замена доводчика (с материалом) до 80 кг.
	шт.
	

	26.
	Замена угловых передач для окон из ПВХ (с материалом)
	шт.
	

	27.
	Замена угловых передач для окон из алюминиевого профиля (с материалом)
	шт.
	

	28.
	Замена (установка) ограничителей открывания оконных створок (с материалом, трос, фср)
	шт.
	

	29.
	Замена сэндвич панели в дверных полотнах ПВХ (с материалом) 
	1 м2
	

	30.
	Установка вентиляционной решетки в дверь из ПВХ(с материалом) 
	1шт.
	

	31.
	Замена стеклопакета 2-х камерного (с материалом) 
	1 м2
	

	32.
	Оборудование окна москитной сеткой (с материалом)
	1 м2
	

	33.
	Замена подоконников (с материалом без отделки откосов)
	1 м2
	

	34.
	Замена отливов (с материалом)
	1 м2
	

	35.
	Отделка откосов из панелей ПВХ (с материалом)
	1 м2
	

	36.
	Установка панелей из окрашенной оцинкованной стали толщиной не менее 1,5 мм (с материалом)
	1 м2
	

	37.
	Замена (установка) розетки-заглушки оконной ручки сдвижная
	шт.
	

	38.
	Замена створки из ПВХ (в сборе) (с материалом)
	1 м2
	

	39.
	Замена створки из алюминия (в сборе) (с материалом)
	1 м2
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