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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	  Текущий ремонт 3 этажа лечебного корпуса №2 в государственном учреждении здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова». Санузел. 

	Заказчик
	Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова»

	Генподрядчик (подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 АПРЕЛЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	Минская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ 3 ЭТАЖА: САНУЗЕЛ.

	 Ж3-10 САНУЗЕЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

	 1.
	ПО
 
	САНУЗЕЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2.
	Е65-5-1
(78.9 / 48.5917) 
	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	970.87
	9.50
	6.47
	
	
	980.37

	
	
	
	0.02
	19.42

	0.19
К1=1.2
	0.13

	 

	

	19.61 

	3.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0364
	

	

	

	 

	

	 

	4.
	Е65-4-7
(78.9 / 48.5917) 
	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	694.75
	1.80
	1.22
	
	
	696.55

	
	
	
	0.02
	13.90

	0.04
К1=1.2
	0.02

	 

	

	13.94 

	5.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0044
	

	

	

	 

	

	 

	6.
	Е65-13-4
(78.9 / 48.5917) 
	СМЕНА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	2259.07
	
	
	
	
	2 259.07

	
	
	
	0.03
	67.77

	
К1=1.2
	

	 

	

	67.77 

	7.
	3/4-50-10-10/999361
 
	ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)  

	компл.
	
	
	
	442.33
	35.25
	477.58

	
	
	
	1
	

	

	

	442.33 

	35.25

	477.58 

	8.
	Е65-13-12
(78.9 / 48.5917) 
	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА КОМПАКТ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	8399.27
	47.74
	32.54
	117.23
	14.58
	8 578.82

	
	
	
	0.03
	251.98

	1.43
К1=1.2
	0.98

	3.51 

	0.43

	257.35 

	9.
	3/4-90-10-999/360
 
	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)  

	компл.
	
	
	
	134.21
	10.70
	144.91

	
	
	
	3
	

	

	

	402.63 

	32.09

	434.72 

	10.
	3/4-90-40/10
 
	ГОФРОПРОВОД К УНИТАЗУ  

	шт.
	
	
	
	9.10
	0.73
	9.83

	
	
	
	3
	

	

	

	27.30 

	2.18

	29.48 

	11.
	3/4-160-10/20
 
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА КТ-90 D6*90  

	шт
	
	
	
	0.78
	0.06
	0.84

	
	
	
	3
	

	

	

	2.34 

	0.19

	2.53 

	12.
	3/4-90-40/40
 
	МУФТА РЕЗИНОВАЯ К УНИТАЗУ  

	шт.
	
	
	
	2.41
	0.19
	2.60

	
	
	
	3
	

	

	

	7.23 

	0.58

	7.81 

	13.
	Е65-13-9
(78.9 / 48.5917) 
	СМЕНА ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СМЫВНЫХ БАЧКОВ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	2035.2
	15.91
	10.85
	
	
	2 051.11

	
	
	
	0.03
	61.06

	0.48
К1=1.2
	0.33

	 

	

	61.54 

	14.
	3/4-150-10-20/10
 
	БАЧКИ СМЫВНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С АРМАТУРОЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ  

	компл.
	
	
	
	42.13
	3.36
	45.49

	
	
	
	3
	

	

	

	126.39 

	10.07

	136.46 

	15.
	3/6-80-10/10
 
	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.62
	8.36

	
	
	
	3
	

	

	

	23.22 

	1.85

	25.07 

	16.
	Е65-13-1
(78.9 / 48.5917) 
	СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1953.79
	140.40
	95.70
	6 891.85
	553.30
	9 539.34

	
	
	
	0.01
	19.54

	1.40
К1=1.2
	0.96

	68.92 

	5.53

	95.39 

	17.
	Е16-41-5
(78.9 / 48.5917) 
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	760.07
	0.36
	0.05
	
	
	760.43

	
	
	
	0.148
	112.49

	0.05
К1=0.3 К2=1.2
	0.01

	 

	

	112.54 

	18.
	Е65-9-1
(78.9 / 48.5917) 
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	548.33
	0.49
	0.26
	
	
	548.82

	
	
	
	0.024
	13.16

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	0.01

	 

	

	13.17 

	19.
	Е65-9-2
(78.9 / 48.5917) 
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	525.09
	0.92
	0.52
	
	
	526.01

	
	
	
	0.04
	21.00

	0.04
К1=0.3 К2=1.2
	0.02

	 

	

	21.04 

	20.
	Е69-10-4
(83.83 / 51.0893) 
	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	2892.86
	
	
	
	
	2 892.86

	
	
	
	0.02
	57.86

	
К1=1.2
	

	 

	

	57.86 

	21.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.004
	

	

	

	 

	

	 

	22.
	Е16-41-5
(78.9 / 48.5917) 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	58.96
	0.17
	248.18
	17.75
	2 858.45

	
	
	
	0.164
	415.50

	9.67
К1=1.2
	0.03

	40.69 

	2.93

	468.79 

	23.
	1/10-240-30-50/40
 
	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 45 ММ  

	100 шт.
	
	
	
	10.17
	1.44
	11.61

	
	
	
	0.17
	

	

	

	1.73 

	0.24

	1.97 

	24.
	6/40-80-20-3/30
 
	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА  

	шт.
	
	
	
	1.52
	0.11
	1.63

	
	
	
	10
	

	

	

	15.20 

	1.07

	16.27 

	25.
	Е46-74-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М
	266.56
	12.87
	
	
	
	279.43

	
	
	
	0.082
	21.86

	1.05
К1=1.2
	

	 

	

	22.91 

	26.
	1/10-170-2/30
 
	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА  

	шт.
	
	
	
	1.90
	0.27
	2.17

	
	
	
	0.0615
	

	

	

	0.12 

	0.02

	0.14 

	27.
	1/10-170-10/130
 
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ  

	шт.
	
	
	
	3.28
	0.46
	3.74

	
	
	
	0.0615
	

	

	

	0.20 

	0.03

	0.23 

	28.
	1/10-170-60/120
 
	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25Х400 ММ  

	шт.
	
	
	
	11.47
	1.62
	13.09

	
	
	
	0.0164
	

	

	

	0.19 

	0.03

	0.22 

	29.
	Е65-9-1
(78.9 / 48.5917) 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1827.77
	1.62
	0.87
	175.77
	14.00
	2 019.16

	
	
	
	0.025
	45.69

	0.04
К1=1.2
	0.02

	4.40 

	0.34

	50.47 

	30.
	3/7-10-40-10/10
 
	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  

	м
	
	
	
	7.88
	0.63
	8.51

	
	
	
	2.5
	

	

	

	19.71 

	1.57

	21.28 

	31.
	Е65-9-2
(78.9 / 48.5917) 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1750.29
	3.08
	1.75
	279.03
	20.77
	2 053.17

	
	
	
	0.04
	70.01

	0.12
К1=1.2
	0.07

	11.16 

	0.83

	82.12 

	32.
	3/7-10-40-10
 
	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  

	М
	
	
	
	22.07
	3.12
	25.19

	
	
	
	4
	

	

	

	88.28 

	12.48

	100.76 

	33.
	Е65-13-20
(78.9 / 48.5917) 
	СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	2160.77
	17.45
	11.90
	207.75
	29.40
	2 415.37

	
	
	
	0.01
	21.61

	0.17
К1=1.2
	0.12

	2.08 

	0.30

	24.16 

	34.
	3/2-100-999/360
 
	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	шт.
	
	
	
	89.98
	7.17
	97.15

	
	
	
	1
	

	

	

	89.98 

	7.17

	97.15 

	35.
	Е17-1-605
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	КОМПЛ.
	47.19
	0.52
	0.35
	118.01
	9.54
	175.26

	
	
	
	2
	94.38

	1.05
К1=1.2
	0.70

	236.05 

	19.07

	350.55 

	36.
	Е17-2-501
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПЪЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	14.04
	
	
	0.01
	
	14.05

	
	
	
	2
	28.08

	0.01
К1=1.2
	

	0.03 

	

	28.12 

	37.
	3/4-110-10/10
 
	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА  

	шт.
	
	
	
	36.96
	2.95
	39.91

	
	
	
	2
	

	

	

	73.92 

	5.89

	79.81 

	38.
	Е17-2-309
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С ЗОЛОТНИКОВО-КРИВОШИПНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	16.78
	
	
	1.18
	0.15
	18.11

	
	
	
	3
	50.34

	0.01
К1=1.2
	

	3.52 

	0.45

	54.32 

	39.
	3/4-140-30/20
 
	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН СМ-В-ШТ С ДУШЕВОЙ СТОЙКОЙ, НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ  

	компл.
	
	
	
	144.19
	11.49
	155.68

	
	
	
	3
	

	

	

	432.57 

	34.48

	467.05 

	40.
	Е17-2-501
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: СТОЙКА ДУШЕВАЯ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	14.04
	
	
	0.01
	
	14.05

	
	
	
	3
	42.12

	0.01
К1=1.2
	

	0.04 

	0.01

	42.18 

	41.
	Е17-2-3
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НАСТЕННЫХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	16.78
	
	
	1.08
	0.14
	18.00

	
	
	
	1
	16.78

	
К1=1.2
	

	1.08 

	0.14

	18.00 

	42.
	3/4-140-999/361
 
	СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)  

	шт.
	
	
	
	63.74
	5.08
	68.82

	
	
	
	1
	

	

	

	63.74 

	5.08

	68.82 

	43.
	Е17-8-1
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	КОМПЛ.
	186.05
	1.28
	0.87
	2.38
	0.34
	190.05

	
	
	
	1
	186.05

	1.28
К1=1.2
	0.87

	2.38 

	0.34

	190.05 

	44.
	3/4-170-999/361
 
	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

	компл.
	
	
	
	412.50
	32.88
	445.38

	
	
	
	1
	

	

	

	412.50 

	32.88

	445.38 

	45.
	Е16-15-1
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	34.89
	2.37
	0.17
	6.36
	0.54
	44.16

	
	
	
	12
	418.68

	28.41
К1=1.2
	2.10

	76.34 

	6.42

	529.85 

	46.
	3/3-50-80-10/20
 
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ  

	шт.
	
	
	
	10.49
	0.84
	11.33

	
	
	
	12
	

	

	

	125.88 

	10.03

	135.91 

	47.
	Е16-27-2
(78.9 / 48.5917) 
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	4.77
	0.52
	114.99

	
	
	
	4
	435.44

	3.33
К1=1.2
	0.70

	19.04 

	2.06

	459.87 

	48.
	3/3-50-80-10/20
 
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ  

	шт.
	
	
	
	10.49
	0.84
	11.33

	
	
	
	4
	

	

	

	41.96 

	3.34

	45.30 

	49.
	Е16-28-1
(78.9 / 48.5917) 
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	84.40
	7.44
	253.42

	
	
	
	2
	322.64

	0.51
К1=1.2
	0.35

	168.80 

	14.87

	506.82 

	50.
	Е16-28-2
(78.9 / 48.5917) 
	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	204.46
	0.26
	0.17
	176.51
	14.97
	396.20

	
	
	
	2
	408.92

	0.51
К1=1.2
	0.35

	353.02 

	29.93

	792.38 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3216
	50
	8
	3388
	280
	6935

	ОХР и ОПР:
	2548

	Плановая прибыль:
	1569

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	11051

	Ж3-40 ДУШЕВАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	 51.
	ПО
 
	ДУШЕВАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	52.
	Е67-7-1
(61.01 / 39.57135) 
	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	119.42
	
	
	
	
	119.42

	
	
	
	0.02
	2.39

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.39 

	53.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	182.44
	0.51
	0.35
	
	
	182.95

	
	
	
	0.15
	27.37

	0.08
К1=1.2
	0.05

	 

	

	27.45 

	54.
	Ц8-591-202
(61.01 / 39.57135) 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	692.33
	4.23
	
	85.65
	5.30
	787.51

	
	
	
	0.01
	6.92

	0.04
К1=1.2
	

	0.86 

	0.06

	7.88 

	55.
	5/20-40-4/1
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ  

	шт.
	
	
	
	1.04
	0.06
	1.10

	
	
	
	1
	

	

	

	1.04 

	0.06

	1.10 

	56.
	5/30-30-4-1-1/2
 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ  

	шт.
	
	
	
	7.28
	0.42
	7.70

	
	
	
	1
	

	

	

	7.28 

	0.42

	7.70 

	57.
	5/30-30-4-1-5/3
 
	РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ  

	шт.
	
	
	
	1.23
	0.07
	1.30

	
	
	
	1
	

	

	

	1.23 

	0.07

	1.30 

	58.
	Ц8-593-20
(61.01 / 39.57135) 
	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1770.06
	
	
	
	
	1 770.06

	
	
	
	0.04
	70.80

	
К1=1.2
	

	 

	

	70.80 

	59.
	5/30-30-4-3-1-2-3/10
 
	СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

	шт.
	
	
	
	114.00
	6.53
	120.53

	
	
	
	4
	

	

	

	456.00 

	26.13

	482.13 

	60.
	Ц7-170-1
(39.37 / 36.40475) 
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, МАССА ДО 0,05 Т  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	117.67
	
	
	7.27
	0.44
	125.38

	
	
	
	1
	117.67

	
К1=1.2
	

	7.27 

	0.44

	125.38 

	61.
	3/1-10-10-60/240
 
	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ  

	компл.
	
	
	
	187.00
	14.90
	201.90

	
	
	
	1
	

	

	

	187.00 

	14.90

	201.90 

	62.
	Ц8-911-1
(61.01 / 39.57135) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	459.32
	3.77
	
	10.47
	0.68
	474.24

	
	
	
	0.2
	91.86

	0.75
К1=1.2
	

	2.09 

	0.13

	94.83 

	63.
	5/10-10-10-5/17
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ  

	1000 м
	
	
	
	800.40
	45.86
	846.26

	
	
	
	0.0204
	

	

	

	16.33 

	0.94

	17.27 

	64.
	5/20-40-4/22
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212X140X76,5 ММ, (ТИПА КМ-182)  

	шт.
	
	
	
	5.19
	0.73
	5.92

	
	
	
	1
	

	

	

	5.19 

	0.73

	5.92 

	65.
	5/20-30-1-4/10
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2  

	100 шт.
	
	
	
	5.20
	0.30
	5.50

	
	
	
	0.13
	

	

	

	0.68 

	0.04

	0.72 

	66.
	5/20-30-3/52
 
	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ  

	100 шт.
	
	
	
	10.47
	0.60
	11.07

	
	
	
	0.26
	

	

	

	2.72 

	0.16

	2.88 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	317
	1
	0
	688
	44
	1050

	ОХР и ОПР:
	168

	Плановая прибыль:
	122

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1339

	Ж3-40 КОРИДОР В САНКОМНАТЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	 67.
	ПО
 
	КОРИДОР В САНКОМНАТЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	68.
	Е67-7-1
(61.01 / 39.57135) 
	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	119.42
	
	
	
	
	119.42

	
	
	
	0.01
	1.19

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.19 

	69.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	182.44
	0.51
	0.35
	
	
	182.95

	
	
	
	0.1
	18.24

	0.05
К1=1.2
	0.03

	 

	

	18.29 

	70.
	Ц8-911-1
(61.01 / 39.57135) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	459.32
	3.77
	
	10.47
	0.68
	474.24

	
	
	
	0.1
	45.93

	0.38
К1=1.2
	

	1.05 

	0.06

	47.42 

	71.
	5/10-10-10-5/17
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ  

	1000 м
	
	
	
	800.40
	45.86
	846.26

	
	
	
	0.0102
	

	

	

	8.16 

	0.47

	8.63 

	72.
	5/20-30-1-4/10
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2  

	100 шт.
	
	
	
	5.20
	0.30
	5.50

	
	
	
	0.06
	

	

	

	0.31 

	0.02

	0.33 

	73.
	5/20-30-3/52
 
	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ  

	100 шт.
	
	
	
	10.47
	0.60
	11.07

	
	
	
	0.13
	

	

	

	1.36 

	0.08

	1.44 

	74.
	5/20-40-4/22
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212X140X76,5 ММ, (ТИПА КМ-182)  

	шт.
	
	
	
	5.19
	0.73
	5.92

	
	
	
	3
	

	

	

	15.57 

	2.20

	17.77 

	75.
	Ц8-591-202
(61.01 / 39.57135) 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	692.33
	4.23
	
	85.65
	5.30
	787.51

	
	
	
	0.01
	6.92

	0.04
К1=1.2
	

	0.86 

	0.06

	7.88 

	76.
	5/20-40-4/1
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ  

	шт.
	
	
	
	1.04
	0.06
	1.10

	
	
	
	1
	

	

	

	1.04 

	0.06

	1.10 

	77.
	5/30-30-4-1-1/2
 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ  

	шт.
	
	
	
	7.28
	0.42
	7.70

	
	
	
	1
	

	

	

	7.28 

	0.42

	7.70 

	78.
	5/30-30-4-1-5/3
 
	РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ  

	шт.
	
	
	
	1.23
	0.07
	1.30

	
	
	
	1
	

	

	

	1.23 

	0.07

	1.30 

	79.
	Ц8-593-20
(61.01 / 39.57135) 
	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1770.06
	
	
	
	
	1 770.06

	
	
	
	0.02
	35.40

	
К1=1.2
	

	 

	

	35.40 

	80.
	5/30-30-4-3-1-2-3/10
 
	СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

	шт.
	
	
	
	114.00
	6.53
	120.53

	
	
	
	2
	

	

	

	228.00 

	13.06

	241.06 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	108
	0
	0
	265
	17
	390

	ОХР и ОПР:
	66

	Плановая прибыль:
	43

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	498

	Ж3-40 ТУАЛЕТ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	 81.
	ПО
 
	ТУАЛЕТ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	82.
	Е67-7-1
(61.01 / 39.57135) 
	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	119.42
	
	
	
	
	119.42

	
	
	
	0.03
	3.58

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.58 

	83.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	182.44
	0.51
	0.35
	
	
	182.95

	
	
	
	0.1
	18.24

	0.05
К1=1.2
	0.03

	 

	

	18.29 

	84.
	Е17-2-4
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШКА ДЛЯ РУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.5
	
	
	0.82
	0.07
	7.39

	
	
	
	2
	13.00

	0.01
К1=1.2
	

	1.65 

	0.13

	14.79 

	85.
	5/30-30-4-999/121
 
	ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК  

	шт.
	
	
	
	187.50
	10.74
	198.24

	
	
	
	2
	

	

	

	375.00 

	21.49

	396.49 

	86.
	Ц8-915-1
(61.01 / 39.57135) 
	БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	677.28
	
	
	1.92
	0.27
	679.47

	
	
	
	0.02
	13.55

	
К1=1.2
	

	0.04 

	0.01

	13.60 

	87.
	5/20-40-4/1
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ  

	шт.
	
	
	
	1.27
	0.07
	1.34

	
	
	
	4
	

	

	

	5.08 

	0.29

	5.37 

	88.
	5/30-30-4-1-2-2/38
 
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  

	шт.
	
	
	
	4.41
	0.25
	4.66

	
	
	
	4
	

	

	

	17.64 

	1.01

	18.65 

	89.
	5/30-30-4-1-5/3
 
	РАМКА НА 2 ПОСТА ДЕКОРАТИВНАЯ  

	шт.
	
	
	
	1.23
	0.07
	1.30

	
	
	
	2
	

	

	

	2.46 

	0.14

	2.60 

	90.
	Ц7-170-1
(39.37 / 36.40475) 
	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, МАССА ДО 0,05 Т  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	117.67
	
	
	7.27
	0.44
	125.38

	
	
	
	2
	235.34

	
К1=1.2
	

	14.54 

	0.88

	250.76 

	91.
	3/1-10-10-60/240
 
	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ  

	компл.
	
	
	
	187.00
	14.90
	201.90

	
	
	
	2
	

	

	

	374.00 

	29.81

	403.81 

	92.
	Ц8-591-502
(61.01 / 39.57135) 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	694.89
	4.23
	
	17.62
	1.40
	718.14

	
	
	
	0.01
	6.95

	0.04
К1=1.2
	

	0.18 

	0.02

	7.19 

	93.
	5/20-40-4/1
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-216  

	шт.
	
	
	
	1.27
	0.07
	1.34

	
	
	
	1
	

	

	

	1.27 

	0.07

	1.34 

	94.
	5/30-30-4-1-1/6
 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ  

	шт.
	
	
	
	3.45
	0.20
	3.65

	
	
	
	1
	

	

	

	3.45 

	0.20

	3.65 

	95.
	Ц8-591-202
(61.01 / 39.57135) 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	692.33
	4.23
	
	85.65
	5.30
	787.51

	
	
	
	0.01
	6.92

	0.04
К1=1.2
	

	0.86 

	0.06

	7.88 

	96.
	5/20-40-4/1
 
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ  

	шт.
	
	
	
	1.04
	0.06
	1.10

	
	
	
	1
	

	

	

	1.04 

	0.06

	1.10 

	97.
	5/30-30-4-1-1/2
 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ  

	шт.
	
	
	
	7.28
	0.42
	7.70

	
	
	
	1
	

	

	

	7.28 

	0.42

	7.70 

	98.
	5/30-30-4-1-5/3
 
	РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ  

	шт.
	
	
	
	1.23
	0.07
	1.30

	
	
	
	1
	

	

	

	1.23 

	0.07

	1.30 

	99.
	Ц8-593-20
(61.01 / 39.57135) 
	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1770.06
	
	
	
	
	1 770.06

	
	
	
	0.03
	53.10

	
К1=1.2
	

	 

	

	53.10 

	100.
	5/30-30-4-3-1-2-3/10
 
	СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

	шт.
	
	
	
	114.00
	6.53
	120.53

	
	
	
	3
	

	

	

	342.00 

	19.60

	361.60 

	101.
	Ц8-911-1
(61.01 / 39.57135) 
	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	459.32
	3.77
	
	10.47
	0.68
	474.24

	
	
	
	0.2
	91.86

	0.75
К1=1.2
	

	2.09 

	0.13

	94.83 

	102.
	5/10-10-10-5/17
 
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ  

	1000 м
	
	
	
	800.40
	45.86
	846.26

	
	
	
	0.0204
	

	

	

	16.33 

	0.94

	17.27 

	103.
	5/30-30-4-15/20
 
	БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКЕ ДЛЯ 4-Х АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  

	шт.
	
	
	
	8.99
	1.27
	10.26

	
	
	
	1
	

	

	

	8.99 

	1.27

	10.26 

	104.
	5/20-30-1-4/10
 
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2  

	100 шт.
	
	
	
	5.20
	0.30
	5.50

	
	
	
	0.13
	

	

	

	0.68 

	0.04

	0.72 

	105.
	5/20-30-3/52
 
	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ  

	100 шт.
	
	
	
	10.47
	0.60
	11.07

	
	
	
	0.26
	

	

	

	2.72 

	0.16

	2.88 

	106.
	Ц8-526-1
(61.01 / 39.57135) 
	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	33.04
	0.14
	
	25.05
	1.63
	59.86

	
	
	
	1
	33.04

	0.14
К1=1.2
	

	25.05 

	1.64

	59.87 

	107.
	5/30-30-1-6-1/36
 
	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А  

	шт.
	
	
	
	106.14
	6.08
	112.22

	
	
	
	1
	

	

	

	106.14 

	6.08

	112.22 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	476
	1
	0
	1310
	85
	1871

	ОХР и ОПР:
	242

	Плановая прибыль:
	182

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	2294

	Ж2 ДУШЕВАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

	 108.
	ПО
 
	ДУШЕВАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	109.
	Е56-18-4
(83.83 / 51.0893) 
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1179.55
	
	
	
	
	1 179.55

	
	
	
	0.01
	11.80

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.80 

	110.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	634.92
	
	
	
	
	634.92

	
	
	
	0.023
	14.60

	
К1=1.2
	

	 

	

	14.60 

	111.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	13.32
	
	195.65
	27.77
	2 679.66

	
	
	
	0.023
	56.19

	0.31
К1=1.2
	

	4.51 

	0.64

	61.65 

	112.
	2/40-20-10/170
 
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-10  

	шт
	
	
	
	534.17
	75.53
	609.70

	
	
	
	1
	

	

	

	534.17 

	75.53

	609.70 

	113.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	62.79
	752.73

	
	
	
	0.023
	5.68

	
К1=1.2
	

	10.19 

	1.44

	17.31 

	114.
	Е10-239-3
(83.83 / 51.0893) 
	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	635.1
	
	
	
	
	635.10

	
	
	
	0.023
	14.61

	
К1=1.2
	

	 

	

	14.61 

	115.
	1/10-130-15/107
 
	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ  

	шт.
	
	
	
	5.35
	0.76
	6.11

	
	
	
	3.7017
	

	

	

	19.80 

	2.80

	22.60 

	116.
	Е55-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ (ПЕРЕГОРОДКА ПОД ДУШЕВЫМИ ПОДДОНАМИ)  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2672.26
	881.47
	456.48
	
	
	3 553.73

	
	
	
	0.0054
	14.43

	4.76
К1=1.2
	2.46

	 

	

	19.19 

	117.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0178
	

	

	

	 

	

	 

	118.
	Е63-16-2
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2
	470.77
	
	
	
	
	470.77

	
	
	
	0.1041
	49.01

	
К1=1.2
	

	 

	

	49.01 

	119.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02946
	

	

	

	 

	

	 

	120.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1986.71
	3.08
	
	
	
	1 989.79

	
	
	
	0.1041
	206.82

	0.32
К1=1.2
	

	 

	

	207.14 

	121.
	1/10-240-30-50/40
 
	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ  

	100 шт.
	
	
	
	10.17
	1.44
	11.61

	
	
	
	0.07
	

	

	

	0.71 

	0.10

	0.81 

	122.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ  

	М
	
	
	
	2.82
	0.40
	3.22

	
	
	
	17.38
	

	

	

	49.01 

	6.93

	55.94 

	123.
	2/20-40-35
 
	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ  

	ШТ.
	
	
	
	1.48
	0.21
	1.69

	
	
	
	7
	

	

	

	10.36 

	1.46

	11.82 

	124.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ  

	М
	
	
	
	1.19
	0.17
	1.36

	
	
	
	8.64
	

	

	

	10.30 

	1.46

	11.76 

	125.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ  

	М
	
	
	
	3.83
	0.54
	4.37

	
	
	
	8.64
	

	

	

	33.12 

	4.68

	37.80 

	126.
	1/10-230-95/55
 
	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ  

	шт.
	
	
	
	11.06
	1.56
	12.62

	
	
	
	30
	

	

	

	331.80 

	46.92

	378.72 

	127.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	471.79
	9.21
	
	5.63
	0.80
	487.43

	
	
	
	0.1344
	63.41

	1.23
К1=1.2
	

	0.76 

	0.11

	65.51 

	128.
	1/10-230-57-10/35
 
	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА  

	м
	
	
	
	1.79
	0.25
	2.04

	
	
	
	13.84
	

	

	

	24.77 

	3.50

	28.27 

	129.
	1/10-240-30-30/354
 
	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ  

	100 шт.
	
	
	
	3.30
	0.47
	3.77

	
	
	
	0.24
	

	

	

	0.79 

	0.11

	0.90 

	130.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	
	
	
	
	474.27

	
	
	
	0.4394
	208.39

	
К1=1.2
	

	 

	

	208.39 

	131.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.012452
	

	

	

	 

	

	 

	132.
	Е63-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	157.52
	
	
	
	
	157.52

	
	
	
	0.161
	25.36

	
К1=1.2
	

	 

	

	25.36 

	133.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02254
	

	

	

	 

	

	 

	134.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.67
	17.50
	511.30
	72.08
	3 716.51

	
	
	
	0.4302
	1336.83

	11.04
К1=1.2
	7.53

	219.96 

	31.01

	1598.84 

	135.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.454076
	

	

	

	 

	

	 

	136.
	Е61-2-10
(83.83 / 51.0893) 
	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-9  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	437.73
	13.09
	8.92
	255.62
	36.04
	742.48

	
	
	
	0.4302
	188.31

	5.63
К1=1.2
	3.84

	109.97 

	15.50

	319.41 

	137.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.727038
	

	

	

	 

	

	 

	138.
	Е13-86-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1301.3
	1.84
	
	10.01
	1.36
	1 314.51

	
	
	
	0.3332
	433.59

	0.61
К1=1.2
	

	3.34 

	0.46

	438.00 

	139.
	1/10-230-60-5/70
 
	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600  

	т
	
	
	
	1 490.00
	210.69
	1 700.69

	
	
	
	0.1629
	

	

	

	242.72 

	34.32

	277.04 

	140.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	0.32
	
	4 609.11
	651.30
	9 163.43

	
	
	
	0.4302
	1678.94

	0.14
К1=1.2
	

	1982.84 

	280.30

	3942.22 

	141.
	1/10-230-60-35/47
 
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100  

	т
	
	
	
	322.52
	45.60
	368.12

	
	
	
	0.2151
	

	

	

	69.37 

	9.81

	79.18 

	142.
	1/10-230-60-15/25
 
	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  

	т
	
	
	
	3 132.57
	442.95
	3 575.52

	
	
	
	0.0383
	

	

	

	119.98 

	16.97

	136.95 

	143.
	1/10-230-95/110
 
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

	1000 шт.
	
	
	
	8.24
	1.17
	9.41

	
	
	
	0.387
	

	

	

	3.19 

	0.45

	3.64 

	144.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.75
	19.60
	
	
	1 351.06

	
	
	
	0.104
	137.52

	2.99
К1=1.2
	2.04

	 

	

	140.51 

	145.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.3952
	

	

	

	 

	

	 

	146.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	2104.5
	181.92
	98.15
	
	
	2 286.42

	
	
	
	0.104
	218.87

	18.92
К1=1.2
	10.20

	 

	

	237.79 

	147.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.48048
	

	

	

	 

	

	 

	148.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.40
	43.22
	
	
	1 262.15

	
	
	
	0.104
	124.67

	6.59
К1=1.2
	4.49

	 

	

	131.26 

	149.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150  

	м3
	
	
	
	171.14
	27.54
	198.68

	
	
	
	0.2122
	

	

	

	36.32 

	5.84

	42.16 

	150.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3  Кф Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	2.31
	1.57
	
	
	68.47

	
	
	
	0.104
	6.88

	0.24
К2=1.2
	0.16

	 
К1=6
	

	7.12 

	151.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150  

	м3
	
	
	
	171.14
	27.54
	198.68

	
	
	
	0.3182
	

	

	

	54.46 

	8.76

	63.22 

	152.
	Е13-86-2
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1022.18
	1.94
	
	12.43
	1.70
	1 038.25

	
	
	
	0.104
	106.31

	0.20
К1=1.2
	

	1.29 

	0.18

	107.98 

	153.
	1/10-230-60-5/70
 
	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600  

	т
	
	
	
	1 490.00
	210.69
	1 700.69

	
	
	
	0.0516
	

	

	

	76.88 

	10.87

	87.75 

	154.
	Е11-52-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100м2
	2311.99
	11.76
	
	163.08
	23.06
	2 509.89

	
	
	
	0.104
	240.45

	1.22
К1=1.2
	

	16.96 

	2.40

	261.03 

	155.
	1/10-230-65-20-23/138
 
	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ  

	М2
	
	
	
	31.06
	4.39
	35.45

	
	
	
	10.66
	

	

	

	331.10 

	46.82

	377.92 

	156.
	1/10-230-60-15/25
 
	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  

	т
	
	
	
	3 132.57
	442.95
	3 575.52

	
	
	
	0.0093
	

	

	

	29.13 

	4.12

	33.25 

	157.
	1/10-230-95/110
 
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

	1000 шт.
	
	
	
	8.24
	1.17
	9.41

	
	
	
	0.083
	

	

	

	0.68 

	0.10

	0.78 

	158.
	Е17-2-4
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.5
	
	
	0.82
	0.07
	7.39

	
	
	
	3
	19.50

	0.01
К1=1.2
	

	2.47 

	0.20

	22.18 

	159.
	1/10-250-20-65/35
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	шт.
	
	
	
	30.60
	4.33
	34.93

	
	
	
	3
	

	

	

	91.80 

	12.98

	104.78 

	160.
	Е65-34-1
(78.9 / 48.5917) 
	СМЕНА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2848.82
	6.67
	4.55
	1 809.32
	158.76
	4 823.57

	
	
	
	0.02
	56.98

	0.13
К1=1.2
	0.09

	36.19 

	3.16

	96.46 

	161.
	3/1-260-10-10/40
 
	ДИФФУЗОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДПУ-К, ДИАМЕТРОМ 200 ММ  

	шт.
	
	
	
	18.18
	1.45
	19.63

	
	
	
	2
	

	

	

	36.36 

	2.90

	39.26 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	5219
	54
	31
	4495
	633
	10402

	ОХР и ОПР:
	4397

	Плановая прибыль:
	2680

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	17479

	Ж2 КОРИДОР САНУЗЛА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

	 162.
	ПО
 
	КОРИДОР САНУЗЛА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	163.
	Е56-18-4
(83.83 / 51.0893) 
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1179.55
	
	
	
	
	1 179.55

	
	
	
	0.03
	35.39

	
К1=1.2
	

	 

	

	35.39 

	164.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	634.92
	
	
	
	
	634.92

	
	
	
	0.0503
	31.94

	
К1=1.2
	

	 

	

	31.94 

	165.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.2501
	18.43

	
К1=1.2
	

	 

	

	18.43 

	166.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	13.32
	
	195.65
	27.77
	2 679.66

	
	
	
	0.0523
	127.76

	0.69
К1=1.2
	

	10.23 

	1.45

	140.13 

	167.
	2/40-20-10/70
 
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, Г 21-10 (Л П)  

	шт
	
	
	
	491.42
	69.49
	560.91

	
	
	
	1
	

	

	

	491.42 

	69.49

	560.91 

	168.
	2/40-20-10/50
 
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-9  

	шт
	
	
	
	427.18
	60.40
	487.58

	
	
	
	1
	

	

	

	427.18 

	60.40

	487.58 

	169.
	2/40-20-10/40
 
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-7  

	шт
	
	
	
	397.64
	56.23
	453.87

	
	
	
	1
	

	

	

	397.64 

	56.23

	453.87 

	170.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	62.79
	752.73

	
	
	
	0.0523
	12.91

	
К1=1.2
	

	23.18 

	3.28

	39.37 

	171.
	Е10-239-3
(83.83 / 51.0893) 
	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	635.1
	
	
	
	
	635.10

	
	
	
	0.0523
	33.22

	
К1=1.2
	

	 

	

	33.22 

	172.
	1/10-130-15/107
 
	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ  

	шт.
	
	
	
	5.35
	0.76
	6.11

	
	
	
	8.4175
	

	

	

	45.03 

	6.37

	51.40 

	173.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.28
	
	31.06
	4.41
	486.85

	
	
	
	0.2521
	113.22

	0.57
К1=1.2
	

	7.83 

	1.11

	122.73 

	174.
	2/40-25-10/10
 
	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ  

	м
	
	
	
	2.36
	0.33
	2.69

	
	
	
	25.714
	

	

	

	60.69 

	8.58

	69.27 

	175.
	Е55-4-2
(83.83 / 51.0893) 
	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМА
	3086
	1 517.85
	758.55
	
	
	4 603.85

	
	
	
	0.002
	6.17

	3.03
К1=1.2
	1.52

	 

	

	9.20 

	176.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	31.34
	252.97

	
	
	
	0.0032
	

	

	

	0.71 

	0.10

	0.81 

	177.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.031
	

	

	

	 

	

	 

	178.
	Е63-16-2
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2
	470.77
	
	
	
	
	470.77

	
	
	
	0.0485
	22.83

	
К1=1.2
	

	 

	

	22.83 

	179.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.013726
	

	

	

	 

	

	 

	180.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1986.71
	3.08
	
	
	
	1 989.79

	
	
	
	0.0485
	96.36

	0.15
К1=1.2
	

	 

	

	96.51 

	181.
	1/10-230-95/55
 
	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ  

	шт.
	
	
	
	11.06
	1.56
	12.62

	
	
	
	14
	

	

	

	154.84 

	21.89

	176.73 

	182.
	1/10-240-30-50/40
 
	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ  

	100 шт.
	
	
	
	10.17
	1.44
	11.61

	
	
	
	0.03
	

	

	

	0.31 

	0.04

	0.35 

	183.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ  

	М
	
	
	
	2.82
	0.40
	3.22

	
	
	
	8.1
	

	

	

	22.84 

	3.23

	26.07 

	184.
	1/10-230-55-20/15
 
	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ  

	шт.
	
	
	
	0.33
	0.05
	0.38

	
	
	
	3
	

	

	

	0.99 

	0.14

	1.13 

	185.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ  

	М
	
	
	
	1.19
	0.17
	1.36

	
	
	
	4.03
	

	

	

	4.80 

	0.68

	5.48 

	186.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ  

	М
	
	
	
	3.83
	0.54
	4.37

	
	
	
	4.03
	

	

	

	15.45 

	2.18

	17.63 

	187.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	471.79
	9.21
	
	5.63
	0.80
	487.43

	
	
	
	0.1002
	47.27

	0.93
К1=1.2
	

	0.56 

	0.08

	48.84 

	188.
	1/10-230-57-10/35
 
	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА  

	м
	
	
	
	1.79
	0.25
	2.04

	
	
	
	10.32
	

	

	

	18.47 

	2.61

	21.08 

	189.
	1/10-240-30-30/354
 
	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ  

	100 шт.
	
	
	
	3.30
	0.47
	3.77

	
	
	
	0.18
	

	

	

	0.59 

	0.08

	0.67 

	190.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	
	
	
	
	474.27

	
	
	
	0.2273
	107.80

	
К1=1.2
	

	 

	

	107.80 

	191.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.041034
	

	

	

	 

	

	 

	192.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	0.32
	
	4 609.11
	651.30
	9 163.43

	
	
	
	0.2252
	878.89

	0.07
К1=1.2
	

	1037.98 

	146.74

	2063.68 

	193.
	1/10-230-60-35/47
 
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100  

	т
	
	
	
	322.52
	45.60
	368.12

	
	
	
	0.1126
	

	

	

	36.32 

	5.14

	41.46 

	194.
	1/10-230-60-15/25
 
	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  

	т
	
	
	
	3 132.57
	442.95
	3 575.52

	
	
	
	0.0201
	

	

	

	62.96 

	8.90

	71.86 

	195.
	1/10-230-95/110
 
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

	1000 шт.
	
	
	
	8.24
	1.17
	9.41

	
	
	
	0.203
	

	

	

	1.67 

	0.24

	1.91 

	196.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.75
	19.60
	
	
	1 351.06

	
	
	
	0.0485
	64.13

	1.39
К1=1.2
	0.95

	 

	

	65.52 

	197.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.1843
	

	

	

	 

	

	 

	198.
	Е11-52-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100м2
	2311.99
	11.76
	
	163.08
	23.06
	2 509.89

	
	
	
	0.0485
	112.13

	0.57
К1=1.2
	

	7.91 

	1.12

	121.73 

	199.
	1/10-230-65-20-23/138
 
	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ  

	М2
	
	
	
	31.06
	4.39
	35.45

	
	
	
	4.971
	

	

	

	154.40 

	21.83

	176.23 

	200.
	1/10-230-60-15/25
 
	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  

	т
	
	
	
	3 132.57
	442.95
	3 575.52

	
	
	
	0.0043
	

	

	

	13.47 

	1.90

	15.37 

	201.
	1/10-230-95/110
 
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

	1000 шт.
	
	
	
	8.24
	1.17
	9.41

	
	
	
	0.039
	

	

	

	0.32 

	0.05

	0.37 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1708
	7
	2
	2998
	424
	5138

	ОХР и ОПР:
	1434

	Плановая прибыль:
	874

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	7446

	Ж2 ТУАЛЕТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

	 202.
	ПО
 
	ТУАЛЕТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	203.
	Е56-18-4
(83.83 / 51.0893) 
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1179.55
	
	
	
	
	1 179.55

	
	
	
	0.02
	23.59

	
К1=1.2
	

	 

	

	23.59 

	204.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	634.92
	
	
	
	
	634.92

	
	
	
	0.028
	17.78

	
К1=1.2
	

	 

	

	17.78 

	205.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.196
	14.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	14.44 

	206.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	13.32
	
	195.65
	27.77
	2 679.66

	
	
	
	0.028
	68.40

	0.38
К1=1.2
	

	5.47 

	0.76

	75.01 

	207.
	2/40-20-10/40
 
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-7  

	шт
	
	
	
	397.64
	56.23
	453.87

	
	
	
	2
	

	

	

	795.28 

	112.45

	907.73 

	208.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	62.79
	752.73

	
	
	
	0.028
	6.91

	
К1=1.2
	

	12.41 

	1.75

	21.07 

	209.
	Е10-239-3
(83.83 / 51.0893) 
	ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	635.1
	
	
	
	
	635.10

	
	
	
	0.028
	17.78

	
К1=1.2
	

	 

	

	17.78 

	210.
	1/10-130-15/107
 
	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ  

	шт.
	
	
	
	5.35
	0.76
	6.11

	
	
	
	4.5065
	

	

	

	24.11 

	3.41

	27.52 

	211.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.28
	
	31.06
	4.41
	486.85

	
	
	
	0.196
	88.02

	0.45
К1=1.2
	

	6.09 

	0.86

	95.42 

	212.
	2/40-25-10/10
 
	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ  

	м
	
	
	
	2.36
	0.33
	2.69

	
	
	
	19.992
	

	

	

	47.18 

	6.67

	53.85 

	213.
	Е63-16-2
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2
	470.77
	
	
	
	
	470.77

	
	
	
	0.0761
	35.83

	
К1=1.2
	

	 

	

	35.83 

	214.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.021536
	

	

	

	 

	

	 

	215.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1986.71
	3.08
	
	
	
	1 989.79

	
	
	
	0.0761
	151.19

	0.23
К1=1.2
	

	 

	

	151.42 

	216.
	1/10-230-95/55
 
	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ  

	шт.
	
	
	
	11.06
	1.56
	12.62

	
	
	
	22
	

	

	

	243.32 

	34.41

	277.73 

	217.
	1/10-240-30-50/40
 
	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ  

	100 шт.
	
	
	
	10.17
	1.44
	11.61

	
	
	
	0.05
	

	

	

	0.51 

	0.07

	0.58 

	218.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ  

	М
	
	
	
	2.82
	0.40
	3.22

	
	
	
	12.71
	

	

	

	35.84 

	5.07

	40.91 

	219.
	1/10-230-55-20/15
 
	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ  

	шт.
	
	
	
	0.33
	0.05
	0.38

	
	
	
	5
	

	

	

	1.65 

	0.23

	1.88 

	220.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ  

	М
	
	
	
	1.19
	0.17
	1.36

	
	
	
	6.32
	

	

	

	7.53 

	1.06

	8.59 

	221.
	2/20-40-35
 
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ  

	М
	
	
	
	3.83
	0.54
	4.37

	
	
	
	6.32
	

	

	

	24.23 

	3.43

	27.66 

	222.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	471.79
	9.21
	
	5.63
	0.80
	487.43

	
	
	
	0.1109
	52.32

	1.02
К1=1.2
	

	0.62 

	0.09

	54.05 

	223.
	1/10-230-57-10/35
 
	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА  

	м
	
	
	
	1.79
	0.25
	2.04

	
	
	
	11.42
	

	

	

	20.44 

	2.89

	23.33 

	224.
	1/10-240-30-30/354
 
	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ  

	100 шт.
	
	
	
	3.30
	0.47
	3.77

	
	
	
	0.2
	

	

	

	0.66 

	0.09

	0.75 

	225.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	
	
	
	
	474.27

	
	
	
	0.3708
	175.86

	
К1=1.2
	

	 

	

	175.86 

	226.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.698264
	

	

	

	 

	

	 

	227.
	Е63-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	157.52
	
	
	
	
	157.52

	
	
	
	0.2685
	42.29

	
К1=1.2
	

	 

	

	42.29 

	228.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0376
	

	

	

	 

	

	 

	229.
	Е63-16-2
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАШИВОК С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2
	470.77
	
	
	
	
	470.77

	
	
	
	0.0301
	14.17

	
К1=1.2
	

	 

	

	14.17 

	230.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2581.97
	79.59
	
	1 524.69
	215.44
	4 401.69

	
	
	
	0.0335
	86.50

	2.67
К1=1.2
	

	51.07 

	7.22

	147.46 

	231.
	1/10-240-55-20/201
 
	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 Х 12 ММ  

	1000 шт.
	
	
	
	6.40
	0.90
	7.30

	
	
	
	0.05
	

	

	

	0.32 

	0.05

	0.37 

	232.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.67
	17.50
	511.30
	72.08
	3 716.51

	
	
	
	0.3708
	1152.25

	9.52
К1=1.2
	6.49

	189.58 

	26.73

	1378.08 

	233.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.253304
	

	

	

	 

	

	 

	234.
	Е61-2-10
(83.83 / 51.0893) 
	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-9  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	437.73
	13.09
	8.92
	255.62
	36.04
	742.48

	
	
	
	0.3708
	162.31

	4.85
К1=1.2
	3.31

	94.79 

	13.36

	275.31 

	235.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.626652
	

	

	

	 

	

	 

	236.
	Е13-86-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1301.3
	1.84
	
	10.01
	1.36
	1 314.51

	
	
	
	0.0535
	69.62

	0.10
К1=1.2
	

	0.54 

	0.07

	70.33 

	237.
	1/10-230-60-5/70
 
	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600  

	т
	
	
	
	1 490.00
	210.69
	1 700.69

	
	
	
	0.0262
	

	

	

	39.04 

	5.52

	44.56 

	238.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	0.32
	
	4 609.11
	651.30
	9 163.43

	
	
	
	0.4043
	1577.86

	0.13
К1=1.2
	

	1863.47 

	263.42

	3704.88 

	239.
	1/10-230-60-35/47
 
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100  

	т
	
	
	
	322.52
	45.60
	368.12

	
	
	
	0.2022
	

	

	

	65.21 

	9.22

	74.43 

	240.
	1/10-230-60-15/25
 
	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  

	т
	
	
	
	3 132.57
	442.95
	3 575.52

	
	
	
	0.036
	

	

	

	112.77 

	15.95

	128.72 

	241.
	1/10-230-95/110
 
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

	1000 шт.
	
	
	
	8.24
	1.17
	9.41

	
	
	
	0.364
	

	

	

	3.00 

	0.42

	3.42 

	242.
	Е17-17-1
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.12
	2.45
	184.00
	26.03
	622.34

	
	
	
	0.02
	8.06

	0.18
К1=1.2
	0.05

	3.68 

	0.52

	12.44 

	243.
	2/20-20-15-35/355
 
	ДВЕРЦА РЕВИЗИОННАЯ ПВХ  

	шт.
	
	
	
	13.88
	0.84
	14.72

	
	
	
	2
	

	

	

	27.75 

	1.68

	29.43 

	244.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.75
	19.60
	
	
	1 351.06

	
	
	
	0.0679
	89.78

	1.95
К1=1.2
	1.33

	 

	

	91.73 

	245.
	8/2/1
 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.25802
	

	

	

	 

	

	 

	246.
	Е13-86-2
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1022.18
	1.94
	
	12.43
	1.70
	1 038.25

	
	
	
	0.0679
	69.41

	0.13
К1=1.2
	

	0.84 

	0.12

	70.50 

	247.
	1/10-230-60-5/70
 
	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600  

	т
	
	
	
	1 490.00
	210.69
	1 700.69

	
	
	
	0.0337
	

	

	

	50.21 

	7.10

	57.31 

	248.
	Е11-52-1
(83.83 / 51.0893) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100м2
	2311.99
	11.76
	
	163.08
	23.06
	2 509.89

	
	
	
	0.0679
	156.98

	0.80
К1=1.2
	

	11.07 

	1.57

	170.42 

	249.
	1/10-230-65-20-23/138
 
	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ  

	М2
	
	
	
	31.06
	4.39
	35.45

	
	
	
	6.96
	

	

	

	216.18 

	30.57

	246.75 

	250.
	1/10-230-60-15/25
 
	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  

	т
	
	
	
	3 132.57
	442.95
	3 575.52

	
	
	
	0.006
	

	

	

	18.80 

	2.66

	21.46 

	251.
	1/10-230-95/110
 
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ  

	1000 шт.
	
	
	
	8.24
	1.17
	9.41

	
	
	
	0.054
	

	

	

	0.44 

	0.06

	0.50 

	252.
	Е17-2-4
(78.9 / 48.5917) 
	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.5
	
	
	0.82
	0.07
	7.39

	
	
	
	2
	13.00

	0.01
К1=1.2
	

	1.65 

	0.13

	14.79 

	253.
	1/10-250-20-65/35
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	шт.
	
	
	
	30.60
	4.33
	34.93

	
	
	
	2
	

	

	

	61.20 

	8.65

	69.85 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4094
	22
	11
	4037
	568
	8722

	ОХР и ОПР:
	3441

	Плановая прибыль:
	2097

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	14260

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	15139
	136
	52
	17181
	2050
	34506

	ОХР и ОПР:
	12295

	Плановая прибыль:
	7566

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	54367

	ВСЕГО прямые затраты:
	15139
	136
	52
	17181
	2050
	34506

	ОХР и ОПР:
	12295

	Плановая прибыль:
	7566

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	54367




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1.  
	1/10-135-20/35
	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б
	т
	0.00028
	31 900.00
	8.93
	14.14%
	1.26

	1. 
	3/4-150-10-20/10
	БАЧКИ СМЫВНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С АРМАТУРОЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ
	компл.
	3
	42.13
	126.39
	7.97%
	10.07

	1. 
	5/20-30-5/2
	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134
	100 шт.
	0.025
	6.25
	0.15
	5.73%
	

	1. 
	5/20-30-5/3
	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5
	1000 шт.
	0.002
	90.00
	0.18
	5.73%
	0.01

	1. 
	2/40-20-10/70
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, Г 21-10 (Л П)
	шт
	1
	491.42
	491.42
	14.14%
	69.49

	1. 
	2/40-20-10/50
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-9
	шт
	1
	427.18
	427.18
	14.14%
	60.40

	1. 
	2/40-20-10/40
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-7
	шт
	3
	397.64
	1192.92
	14.14%
	168.68

	1. 
	2/40-20-10/170
	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-10
	шт
	1
	534.17
	534.17
	14.14%
	75.53

	1. 
	5/30-30-4-15/20
	БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКЕ ДЛЯ 4-Х АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
	шт.
	1
	8.99
	8.99
	14.14%
	1.27

	1. 
	3/13-10-10/50
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ
	т
	0.0132
	5 371.07
	70.90
	7.97%
	5.65

	1. 
	1/10-240-10-10/131
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	т
	0.000035
	3 425.01
	0.12
	14.14%
	0.02

	1. 
	3/1-10-10-60/240
	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ
	компл.
	3
	187.00
	561.00
	7.97%
	44.71

	1. 
	1/10-160-20/15
	ВЕТОШЬ
	кг
	0.68925
	3.64
	2.51
	14.14%
	0.36

	1. 
	1/10-240-15/36
	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80
	кг
	0.01968
	4.29
	0.08
	14.14%
	0.01

	1. 
	1/10-280-20/40
	ВОДА
	м3
	1.377167
	2.98
	4.11
	%
	

	1. 
	3/4-170-999/361
	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
	компл.
	1
	412.50
	412.50
	7.97%
	32.88

	1. 
	5/20-30-4/3
	ВТУЛКА В28 УХЛ2
	100 шт.
	0.05
	13.00
	0.65
	5.73%
	0.03

	1. 
	3/13-50-10/20
	ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ
	1000 шт.
	0.002
	153.66
	0.31
	7.97%
	0.02

	1. 
	3/13-50-10/20
	ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ
	1000 шт.
	0.0012
	
	
	7.97%
	

	1. 
	5/30-30-4-1-1/6
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
	шт.
	1
	3.45
	3.45
	5.73%
	0.20

	1. 
	5/30-30-4-1-1/2
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ
	шт.
	3
	7.275
	21.84
	5.73%
	1.26

	1. 
	1/10-230-55-5/22
	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ)
	т
	0.00012
	319.94
	0.04
	14.14%
	0.01

	1. 
	1/10-240-20/1
	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	т
	0.00001
	4 430.03
	0.04
	14.14%
	0.01

	1. 
	1/10-130-15/107
	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ
	шт.
	19.24215
	5.35
	102.94
	14.14%
	14.56

	1. 
	3/6-80-10/10
	ГИБКИЕ ПОДВОДКИ
	шт.
	7
	7.74
	54.18
	7.97%
	4.32

	1. 
	3/4-90-40/10
	ГОФРОПРОВОД К УНИТАЗУ
	шт.
	3
	9.10
	27.30
	7.97%
	2.18

	1. 
	2/20-20-15-35/355
	ДВЕРЦА РЕВИЗИОННАЯ ПВХ
	шт.
	2
	13.875
	27.75
	6.07%
	1.68

	1. 
	5/30-30-1-6-1/36
	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А
	шт.
	1
	106.14167
	106.14
	5.73%
	6.08

	1. 
	3/1-260-10-10/40
	ДИФФУЗОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДПУ-К, ДИАМЕТРОМ 200 ММ
	шт.
	2
	18.18
	36.36
	7.97%
	2.90

	1. 
	1/10-110-50-15/325
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА
	м3
	0.007851
	329.56
	2.59
	14.14%
	0.37

	1. 
	1/10-240-30-22/9
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12Х60 ММ
	1000 шт.
	0.014
	48.26
	0.68
	14.14%
	0.10

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х112
	10 шт.
	3.93573
	2.74
	10.78
	14.14%
	1.52

	1. 
	1/10-240-30-45/13
	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152
	1000 шт.
	0.014772
	379.00
	5.60
	14.14%
	0.79

	1. 
	5/90-10/4
	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658
	10 шт.
	0.408
	0.90
	0.36
	5.73%
	0.04

	1. 
	5/90-10/4
	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658
	10 шт.
	2.2
	0.90
	1.98
	5.73%
	0.12

	1. 
	5/90-10/2
	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3
	10 шт.
	1.22
	8.18333
	9.98
	5.73%
	0.57

	1. 
	1/10-240-30-30/202
	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100
	1000 шт.
	0.0025
	198.80
	0.50
	14.14%
	0.07

	1. 
	1/10-240-30-30/202
	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х100
	1000 шт.
	0.0075
	
	
	14.14%
	

	1. 
	1/10-240-30-50/40
	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ
	100 шт.
	0.07
	10.17
	0.71
	14.14%
	0.10

	1. 
	1/10-240-30-50/40
	ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ
	100 шт.
	0.08
	10.17
	0.82
	14.14%
	0.11

	1. 
	1/10-240-30-50/40
	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 45 ММ
	100 шт.
	0.17
	10.17
	1.73
	14.14%
	0.24

	1. 
	1/10-240-30-50/10
	ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ
	100 шт.
	0.087435
	3.36
	0.29
	14.14%
	0.04

	1. 
	3/13-50-10/10
	ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ
	1000 шт.
	0.062
	135.19
	8.37
	7.97%
	0.66

	1. 
	1/10-240-30-30/354
	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ
	100 шт.
	0.62
	3.30
	2.04
	14.14%
	0.28

	1. 
	1/10-240-35/36
	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА
	1000 шт.
	0.054129
	16.45
	0.89
	14.14%
	0.12

	1. 
	6/10-20-50-40/20
	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
	шт.
	2
	31.39
	62.78
	7.01%
	4.40

	1. 
	6/10-20-50-40/10
	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
	шт.
	2
	16.08
	32.16
	7.01%
	2.25

	1. 
	1/10-170-60/120
	ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25Х400 ММ
	шт.
	0.0164
	11.46667
	0.19
	14.14%
	0.03

	1. 
	1/10-235-20/681
	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)
	м2
	0.09
	5.67
	0.51
	14.14%
	0.07

	1. 
	5/10-10-10-5/17
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ
	1000 м
	0.051
	800.40
	40.82
	5.73%
	2.35

	1. 
	1/10-235-3/20
	КАБОЛКА
	т
	0.000175
	10 407.50
	1.82
	14.14%
	0.25

	1. 
	1/10-235-3/20
	КАБОЛКА
	т
	0.00036
	
	
	14.14%
	

	1. 
	1/10-230-65-20-23/138
	КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ
	М2
	22.591
	31.06
	701.68
	14.14%
	99.22

	1. 
	1/10-135-20/60
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	м3
	0.88
	0.75
	0.66
	14.14%
	0.09

	1. 
	5/20-30-3/2
	КНОПКА К227 УХЛ2
	1000 шт.
	0.0075
	120.00
	0.90
	5.73%
	0.05

	1. 
	1/10-230-60-15/25
	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ
	т
	0.114
	3 132.57
	357.11
	14.14%
	50.50

	1. 
	6/10-20-10-10/10
	КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
	10 шт.
	0.009184
	2.50
	0.02
	7.01%
	

	1. 
	5/20-40-4/1
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-216
	шт.
	1
	1.27
	1.27
	5.73%
	0.07

	1. 
	5/20-40-4/1
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ
	шт.
	3
	1.04
	3.12
	5.73%
	0.18

	1. 
	5/20-40-4/22
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212X140X76,5 ММ, (ТИПА КМ-182)
	шт.
	4
	5.19
	20.76
	14.14%
	2.93

	1. 
	5/20-40-4/1
	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ
	шт.
	4
	1.27
	5.08
	5.73%
	0.29

	1. 
	3/3-50-80-10/20
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	шт.
	16
	10.49
	167.84
	7.97%
	13.37

	1. 
	1/10-230-40-20/127
	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
	т
	0.000005
	8 940.00
	0.04
	14.14%
	0.01

	1. 
	3/4-160-10/20
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА КТ-90 D6*90
	шт
	3
	0.78
	2.34
	7.97%
	0.19

	1. 
	3/10-10-20-10/20
	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)
	кг
	8.6806
	3.98
	34.55
	7.97%
	2.76

	1. 
	3/4-160-10/10
	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ
	компл.
	2
	1.63
	3.26
	7.97%
	0.26

	1. 
	1/10-230-95/110
	КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ
	1000 шт.
	1.13
	8.24
	9.30
	14.14%
	1.32

	1. 
	1/10-170-2/30
	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА
	шт.
	0.0615
	1.90
	0.12
	14.14%
	0.02

	1. 
	1/10-170-2/50
	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
	шт.
	0.03015
	0.71
	0.02
	14.14%
	

	1. 
	1/10-180-20/57
	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22
	шт.
	0.15
	3.02
	0.45
	14.14%
	0.06

	1. 
	1/10-230-45-5/186
	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218
	кг
	0.006
	11.56
	0.07
	14.14%
	0.01

	1. 
	1/10-235-20/765
	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М
	рулон
	0.05695
	12.79
	0.73
	14.14%
	0.10

	1. 
	5/30-40-2/21
	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ
	кг
	0.0033
	618.45833
	2.04
	5.73%
	0.12

	1. 
	5/20-30-3/42
	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2
	100 м
	0.015
	70.00
	1.05
	5.73%
	0.05

	1. 
	1/10-235-20/653
	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
	м
	2.68
	0.44
	1.18
	14.14%
	0.17

	1. 
	1/10-235-20/793
	ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ
	10 м
	0.134316
	0.91
	0.12
	14.14%
	0.02

	1. 
	1/10-230-55-10/15
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ
	м.2
	3.5175
	4.78
	16.81
	14.14%
	2.38

	1. 
	1/10-235-3/47
	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ
	кг
	2.4875
	47.50
	118.18
	14.14%
	16.71

	1. 
	1/10-235-3/47
	ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ
	кг
	0.036
	
	
	14.14%
	

	1. 
	1/10-10-10/180
	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ
	т
	0.00624
	1 151.60
	7.18
	14.14%
	1.01

	1. 
	6/40-80-20-3/1
	МУФТА PPRC 20
	10 шт.
	0.2788
	1.10
	0.31
	7.01%
	0.02

	1. 
	6/40-80-20-3/30
	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
	шт.
	10
	1.52
	15.20
	7.01%
	1.07

	1. 
	3/4-90-40/40
	МУФТА РЕЗИНОВАЯ К УНИТАЗУ
	шт.
	3
	2.41
	7.23
	7.97%
	0.58

	1. 
	6/10-20-50-10/10
	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
	шт.
	2
	14.42
	28.84
	7.01%
	2.02

	1. 
	6/10-20-50-10/20
	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
	шт.
	2
	28.69
	57.38
	7.01%
	4.02

	1. 
	6/10-20-10-40/10
	МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ
	10 шт.
	0.018368
	5.00
	0.09
	7.01%
	0.01

	1. 
	2/40-25-10/10
	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ
	м
	45.706
	2.36
	107.87
	14.14%
	15.25

	1. 
	2/20-40-35
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ
	М
	18.99
	1.19167
	22.63
	14.14%
	3.20

	1. 
	2/20-40-35
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ
	М
	38.19
	2.82
	107.69
	14.14%
	15.23

	1. 
	2/20-40-35
	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ
	М
	18.99
	3.83333
	72.80
	14.14%
	10.29

	1. 
	1/10-230-50-15/31
	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ
	кг
	0.07
	6.70
	0.47
	14.14%
	0.07

	1. 
	1/10-230-50-15/27
	ОЛИФА ОКСОЛЬ
	т
	0.000036
	5 083.34
	0.18
	14.14%
	0.03

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	ОЛИФА ОКСОЛЬ
	кг
	0.104
	6.83
	0.71
	14.14%
	0.10

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	ОЛИФА ОКСОЛЬ
	кг
	0.036
	
	
	14.14%
	

	1. 
	6/40-80-20-7/3
	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	10 шт.
	1.3776
	0.56
	0.77
	7.01%
	0.05

	1. 
	1/10-230-95/55
	ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ
	шт.
	66
	11.06
	729.96
	14.14%
	103.22

	1. 
	1/55-50-30/20
	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ
	кг
	0.006
	25.83
	0.15
	14.14%
	0.02

	1. 
	1/10-135-30/70
	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
	л
	3.148584
	14.54
	45.78
	14.14%
	6.47

	1. 
	5/20-30-2/1
	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5
	шт.
	1
	6.39
	6.39
	5.73%
	0.37

	1. 
	3/4-50-10-10/999361
	ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	компл.
	1
	442.33333
	442.33
	7.97%
	35.25

	1. 
	1/10-235-5/57
	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ)
	кг
	0.1
	4.67
	0.47
	14.14%
	0.07

	1. 
	1/10-230-65-20-20/26
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
	м.2
	110.2088
	44.29
	4881.15
	14.14%
	690.19

	1. 
	2/20-40-35
	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ
	ШТ.
	7
	1.48
	10.36
	14.14%
	1.46

	1. 
	1/10-230-55-20/15
	ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ
	шт.
	8
	0.33
	2.64
	14.14%
	0.37

	1. 
	5/20-30-3/40
	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
	100 шт.
	0.02
	312.00
	6.24
	5.73%
	0.36

	1. 
	3/2-100-999/360
	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	шт.
	1
	89.98
	89.98
	7.97%
	7.17

	1. 
	1/10-250-20-65/35
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	шт.
	5
	30.60
	153.00
	14.14%
	21.63

	1. 
	1/10-260-210-1/29
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ
	т
	0.00015
	4 963.65
	0.74
	6.07%
	0.04

	1. 
	1/10-260-30-18/7
	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 10Х100 ММ
	т
	0.009
	2 422.52
	21.81
	6.07%
	1.32

	1. 
	1/10-230-55-20/65
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 Х 50, 0,6 ММ
	м
	6.03
	4.18
	25.21
	14.14%
	3.56

	1. 
	1/10-230-55-20/120
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ
	м
	2.68
	1.72
	4.61
	14.14%
	0.65

	1. 
	1/10-230-57-10/35
	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА
	м
	35.58
	1.79
	63.68
	14.14%
	9.00

	1. 
	3/4-110-10/10
	ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
	шт.
	2
	36.96
	73.92
	7.97%
	5.89

	1. 
	5/30-30-4-1-5/3
	РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ
	шт.
	3
	1.23
	3.69
	5.73%
	0.21

	1. 
	5/30-30-4-1-5/3
	РАМКА НА 2 ПОСТА ДЕКОРАТИВНАЯ
	шт.
	2
	1.23
	2.46
	5.73%
	0.14

	1. 
	1/10-230-50-15/39
	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646
	кг
	0.03
	7.40
	0.22
	14.14%
	0.03

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
	т
	2.76665
	221.63
	613.17
	14.14%
	86.70

	1. 
	1/10-230-60-35/47
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100
	т
	0.5299
	322.52
	170.90
	14.14%
	24.17

	1. 
	1/10-230-60-35/47
	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100
	т
	0.1102
	322.52
	35.54
	14.14%
	5.03

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150
	м3
	0.5304
	171.14
	90.78
	16.09%
	14.60

	1. 
	5/30-30-4-1-2-2/38
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
	шт.
	4
	4.41
	17.64
	5.73%
	1.01

	1. 
	1/10-240-55-20/63
	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,2 Х 51 ММ
	100 шт.
	0.0808
	3.59
	0.29
	14.14%
	0.04

	1. 
	1/10-240-55-20/201
	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 Х 12 ММ
	1000 шт.
	0.05
	6.40
	0.32
	14.14%
	0.05

	1. 
	1/10-170-10/135
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ
	шт.
	0.22612
	4.77
	1.08
	14.14%
	0.16

	1. 
	1/10-170-10/130
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ
	шт.
	0.0615
	3.28
	0.20
	14.14%
	0.03

	1. 
	1/10-170-10/165
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
	шт.
	0.108465
	3.23
	0.35
	14.14%
	0.05

	1. 
	1/10-170-10/115
	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ
	шт.
	0.78774
	2.47
	1.94
	14.14%
	0.28

	1. 
	1/10-170-10/45
	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ
	шт.
	0.25795
	2.45
	0.63
	14.14%
	0.09

	1. 
	1/10-170-10/53
	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ
	шт.
	0.030485
	0.32
	0.01
	14.14%
	

	1. 
	5/30-30-4-3-1-2-3/10
	СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
	шт.
	9
	114.00
	1026.00
	5.73%
	58.79

	1. 
	3/4-140-30/20
	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН СМ-В-ШТ С ДУШЕВОЙ СТОЙКОЙ, НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ
	компл.
	3
	144.19
	432.57
	7.97%
	34.48

	1. 
	3/4-140-999/361
	СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	шт.
	1
	63.74
	63.74
	7.97%
	5.08

	1. 
	5/20-30-1-4/10
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2
	100 шт.
	0.32
	5.20
	1.67
	5.73%
	0.10

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100)
	м.2
	4.8126
	1.21
	5.83
	14.14%
	0.83

	1. 
	8/2/1
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
	т
	0.021536
	
	
	14.14%
	

	1. 
	1/10-230-40-65/60
	СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ
	кг
	0.14
	12.50
	1.75
	14.14%
	0.26

	1. 
	1/10-230-60-5/70
	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600
	т
	0.1891
	1 490.00
	281.76
	14.14%
	39.84

	1. 
	1/10-230-60-5/70
	СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600
	т
	0.0853
	1 490.00
	127.09
	14.14%
	17.97

	1. 
	3/4-120-10/10
	ТРАПЫ Д. 50 ММ С ОТВОДОМ
	компл.
	1
	68.19
	68.19
	7.97%
	5.43

	1. 
	6/40-80-20-2/1
	ТРОЙНИК PPRC 20ММ
	10 шт.
	0.670204
	2.00
	1.34
	7.01%
	0.09

	1. 
	6/10-20-50-30/10
	ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 45 И 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 50Х50 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ
	шт.
	2
	32.57
	65.14
	7.01%
	4.57

	1. 
	6/10-20-50-30/30
	ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 45 И 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 100Х100 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ
	шт.
	2
	80.02
	160.04
	7.01%
	11.22

	1. 
	6/20-20-20/10
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ
	м
	0.03444
	2.65
	0.09
	7.01%
	0.01

	1. 
	6/20-30-20/11
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ
	м
	1.6
	5.49
	8.78
	7.01%
	0.62

	1. 
	5/20-20-3-4/10
	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
	кг
	0.0168
	8.50
	0.16
	5.73%
	

	1. 
	3/7-10-40-10/10
	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
	м
	2.5
	7.88333
	19.71
	7.97%
	1.57

	1. 
	3/7-10-40-10
	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
	М
	4
	22.07
	88.28
	14.14%
	12.48

	1. 
	6/40-25-1/4
	ТРУБЫ PP-R PN20 20ММ
	м
	16.564
	1.30
	21.53
	7.01%
	1.51

	1. 
	1/10-230-50-15/95
	УАЙТ-СПИРИТ
	т
	0.000036
	4 610.51
	0.17
	14.14%
	0.02

	1. 
	6/40-80-20-1/7
	УГОЛЬНИК 45 PPR 20ММ
	10 шт.
	1.0004
	1.50
	1.50
	7.01%
	0.11

	1. 
	6/40-80-20-1/1
	УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
	10 шт.
	2.542
	1.30
	3.30
	7.01%
	0.23

	1. 
	6/40-80-20-1/13
	УГОЛЬНИК PPR С ПЕРЕХ НА ВНУТР РЕЗЬБУ 20*1/2
	шт.
	5.857916
	1.43
	8.38
	7.01%
	0.59

	1. 
	3/4-80-10-10/30
	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА
	компл.
	2
	97.90
	195.80
	7.97%
	15.61

	1. 
	3/4-90-10-999/360
	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ)
	компл.
	3
	134.21
	402.63
	7.97%
	32.09

	1. 
	5/20-30-3/52
	ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ
	100 шт.
	0.65
	10.47
	6.80
	5.73%
	0.40

	1. 
	3/10-10-20-30/60
	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50
	шт.
	2.5
	1.71
	4.28
	7.97%
	0.34

	1. 
	3/10-10-20-30/90
	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100
	шт.
	2.68
	3.88
	10.40
	7.97%
	0.83

	1. 
	1/10-180-20/113
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
	м2
	0.073843
	4.96
	0.36
	14.14%
	0.05

	1. 
	1/10-230-60-40/10
	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ
	кг
	0.664975
	1.05833
	0.70
	14.14%
	0.10

	1. 
	1/10-240-55-10/75
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ
	т
	0.00004
	4 540.00
	0.18
	14.14%
	0.03

	1. 
	1/10-240-55-10/75
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х40 ММ
	т
	0.00021
	
	
	14.14%
	

	1. 
	1/10-240-55-20/60
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8Х19 ММ
	1000 шт.
	0.239285
	13.06667
	3.13
	14.14%
	0.44

	1. 
	1/10-240-55-20/20
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ
	1000 шт.
	0.0603
	8.92
	0.54
	14.14%
	0.08

	1. 
	1/10-140-40/100
	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ
	т
	0.001526
	4 200.00
	6.40
	14.14%
	0.90

	1. 
	5/30-30-4-999/121
	ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК
	шт.
	2
	187.50
	375.00
	5.73%
	21.49

	1. 
	1/10-230-45-10/165
	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ
	кг
	0.04
	8.11
	0.32
	14.14%
	0.05

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 17177
	
	 2050

	Материалы заказчика

	1.  
	1/10-130-15/107
	ГЕРМЕТИК СИЛИК УНИВ 300 МЛ
	шт.
	0.51
	6.6469
	3.39
	14.14%
	0.48

	ИТОГО Материалы заказчика :
	
	 3
	
	 0

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 17181
	
	 2050


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М040502
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	6.048
	4.51
	27.28
	
	

	1. 
	М040504
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	0.864
	0.40
	0.35
	
	

	1. 
	М050101
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М!3/МИН
	МАШ.-Ч
	0.548674
	35.09
	19.24
	16.96
	9.30

	1. 
	М050401
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН
	МАШ.-Ч
	0.11137
	2.03
	0.22
	
	

	1. 
	М050401
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М!3/МИН
	МАШ.-Ч
	0.049507
	2.03
	0.10
	
	

	1. 
	М134041
	ШУРУПОВЕРТ
	МАШ.-Ч
	5.567426
	0.95
	5.29
	
	

	1. 
	М255048
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1.215648
	0.87
	1.06
	
	

	1. 
	М330301
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0.72912
	0.90
	0.65
	
	

	1. 
	М330302
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
	МАШ.-Ч
	0.30552
	1.03
	0.31
	
	

	1. 
	М330805
	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
	МАШ.-Ч
	0.548674
	0.54
	0.30
	
	

	1. 
	М331305
	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ
	МАШ.-Ч
	0.753768
	3.26
	2.46
	
	

	1. 
	М331450
	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
	МАШ.-Ч
	0.00529
	7.06
	0.04
	
	

	1. 
	М331451
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	4.277844
	0.87
	3.70
	
	

	1. 
	М331615
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	8.200922
	0.33
	2.71
	
	

	1. 
	М331617
	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
	МАШ.-Ч
	2.95243
	21.39
	63.12
	14.58
	43.04

	1. 
	М331617
	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
	МАШ.-Ч
	0.009
	
	
	
	

	1. 
	М350451
	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
	МАШ.-Ч
	0.096
	0.40
	0.04
	
	

	1. 
	М351307
	НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
	МАШ.-Ч
	12.973056
	0.73
	9.47
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 136
	
	 52

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 136
	
	 52


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость  работ и затрат, руб.

	

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	915,14

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	3,49

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	918,63

	
	Заработная плата
	1
	15 138,50

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	136,34

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	52,34

	
	Mатериалы
	
	17 180,79

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	17 177,40

	
	.         материалы заказчика
	
	3,39

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	2 050,22

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	2 049,74

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	0,48

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	34 505,85

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	12 295,15

	3
	Плановая прибыль
	1
	7 566,23

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	54 367,23

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	5 164,89

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	5 164,89

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	59 532,12

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	59 528,25

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	59 532,12

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	59 532,12

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	59 532,12

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	-3,87

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	59 528,25

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	11 905,65

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	71 433,90

	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать три руб. 90 коп.



	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



1


1
