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Задание на разработку проектной документации
«Модернизация здания общежития по улице Челюскинцев, 56 в 
г. Могилеве»

Наименование и местонахождение объекта строительства

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для проектирования
	Приказ учреждения образования «Могилевский государственный экономический промышленно- технологический колледж» о проведении модернизации.

	2. Разрешительная документация на проектирование и строительство

	2.1 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства
	Не требуются

	2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а так же на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях

	Требования отсутствуют 

	3. Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта
	Не требуется

	4. Вид строительства

	При модернизации выполнить:
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ И ПЕРЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕИ:
- замена кровельного покрытия
- замена утеплителя кровли переходной галереи технического этажа 
- замена ливневок внутреннего водостока
- замена парапетных плит и свесов
-  по результатам детального обследования выполнить ремонт плит покрытия (при необходимости)
- устройство водосточной системы на переходной галереи

СТЕНЫ:
- ремонт балконных плит (согласно ТЗ) и козырьков над балконами
- замена ограждений балконов
- утепление фасада здания с устройством ЛШС
- утепление переходной галереи с устройством ЛШС
- участки стен главного входа облицевать плиткой
- ремонт цоколя
- замена отливов
- замена деревянных окон на окна из ПВХ
- ремонт существующих оконных блоков из ПВХ
- ремонт приямков с устройством козырьков над приямками
- ремонт входа в подвал  с устройством кровли над входом
- устройство дренажа в полу в приямках и входов в подвал
- ремонт крыльца главного входа с облицовкой гранитом и изменением габаритов крыльца
- ремонт пандуса с приведением к действующим нормам 
- замена ограждений, поручней на крыльцах и пандусе на хромированные
- ремонт крылец запасных выходов с облицовкой плиткой
- устройство козырьков над входными группами
- переустройство тамбура главного входа
- ремонт металлических лестниц

БЛАГОУСТРОЙСТВО
- замену отмостки здания
- предусмотреть планировку вокруг здания с отведением дождевых и талых вод от здания
- устройство (ремонт) тротуарных дорожек
- замена асфальтного покрытия
- восстановление благоустройства после ремонтных работ с посевом трав
- устройство цветников и малых архитектурных форм
- устройство скамеек
- замена беседки
- замена мусорных баков на баки внутреннего монтажа
- устройство площадки для мусорных баков
- замена въездных ворот
- ремонт ограждения территории
- посев декоративных деревьев, туй
- восстановление благоустройства территории (плитки тротуарной) после ремонт сетей назализации

СЕТИ 
-замена колодцев канализационных
- замена труб канализационных до городских колодцев
- замена труб канализационных от зданий до колодцев
- замена труб водоснабжения канализации и отопления от колодцев до здания

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
- ремонт переходной галереи с заменой пола, ремонтом стен, устройством подвесного потолка
- замена дверных межкомнатных блоков
- замена дверных блоков на лестничных клетках
- ремонт лестничных клеток
- ремонт внутренних помещений здания общежития 
- замена электро-проводки с заменой осветительных приборов и поэтажных щитков
- замена АПС с устройством эвакуационного освещения в здании общежития и галереи
- ремонт подвальных помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ:
- замена вентиляционных шахт 
- прочистка стояков вентиляционных КАНАЛОВ В НУТРИ ЗДАНИЯ
- при отсутствии либо ранее заложении вентканалов выполнить разборку, пробивку отверстий с устройством решеток и вентиляционных шахт.

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
- замену (устройство) молниезащиты.



	5. Вид проектной документации
	На бумажном носителе и в виде электронного документа


	6. Дополнительные требования к информационной модели
	Требования отсутствуют

	7. Стадийность проектирования
	Одностадийное: строительный проект

	8. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства
	Требования отсутствуют



	9. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)
	Разработать разделы проекта: 
- Архитектурно-строительные решения;
- Генплан;
- Инженерное оборудование, сети и системы;
- Охрана окружающей среды;
- Организация строительства; 
- Смета;
- Общая пояснительная записка;
Проектирование вести на условиях применения национальных стандартов ТНПА.
Выполнить дополнительное детальное обследование в объеме требуемом для прохождения Госстройэкспертизы и получения положительного заключения.
Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме необходимом для разработки ПСД.
Выполнить инженерно-геологические изыскания в объеме необходимом для разработки ПСД.
Технические решения, не описанные в задании на проектирование, принимаются по усмотрению проектировщика с учетом технического заключения и в соответствии с действующими ТНПА.
Количество экземпляров – пять на бумажном носителе и один в электронном виде.
Дополнительно предоставить сметную часть в формате CIC, остальные разделы – в формате ПДФ.
Авторский надзор – по отдельному договору. 


	10. Источник финансирования строительства
	Областной бюджет



	11. Способ строительства
	Подрядный 


	12. Наименование заказчика
	Заказчик:     
Учреждение образования «Могилевский государственный экономический промышленно- технологический колледж» 

Инженерная организация:
ООО «СтройИнженерГрупп»

	13. Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в пункте 9 настоящего задания
	Будет определен по итогу проведения госзакупки

	14. Объект капитального ремонта, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность)
	Функциональное назначение объекта строительства согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества – общежитие
количество этажей  9        ,
 подвал, который используется   - есть,
 общая площадь     6488,9м2, 
объем здания 27009,00 м3

	15. Назначение и типы встроенных помещений
	Переходная галерея

	16. Основные требования к внутренней перепланировке
	Требования отсутствуют

	17. Основные технико-экономические и финансовые показатели

	17.1 Предельная стоимость строительства
	9 000 000,00 руб 

	17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта
	Начало работ – декабрь 2026г.
Окончание – октябрь 2027.

	17.3 Технико-экономические показатели
	Требования отсутствуют 

	18. Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории
	Требования отсутствуют 

	19. Требования к архитектурно-планировочным решениям
	Сохранить существующие архитектурно-планировочные решения

	20. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций
	Проектом предусмотреть: решения, обеспечивающие надлежащее эксплуатационные качества объекта, применение прогрессивных технологий, оборудования, систем, строительных материалов и изделий, отвечающих современным требованиям, исключив применение импортных и дорогостоящих материалов и изделий

	21. Требования к инженерным системам зданий и сооружений
	Требования отсутствуют

	22. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения
	Требования отсутствуют

	23. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам
	Требования отсутствуют

	24. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
	Требования отсутствуют

	25. Требования по выполнению научно-исследовательских работ
	Требования отсутствуют

	26. Дополнительные требования заказчика
	Проектирование вести на условиях применения национальных стандартов ТНПА, при модернизации применить в объёме, соответствующем проектной документации, с учётом сохранения объёмно-планировочных и конструктивных решений.
Технические решения, не описанные в задании на проектирование, принимаются по усмотрению проектировщика с учетом технического заключения и в соответствии с действующими ТНПА.
Работы по ремонту будут вестись в эксплуатируемом здании.

	27. Класс сложности объекта
	К-3, согласно СН 3.02.07-2020

	28. Условия проектирования
	Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии её разработки и подлежит декларированию в установленном порядке

	29 Уникальный идентификационный номер ОКС (при наличии)
	

	30 Наличие радиационных объектов
	Отсутствуют







	Заказчик
Учреждение образования
 «Могилевский государственный экономический промышленно- технологический колледж»

_________________________

_______________  _________________
«______» ___________________2026г.
	Инженерная организация:
ООО «СтройИнженерГрупп»




Директор 

__________________О.И.Мазина
«______» ___________________2026г.











