 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
	№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с ТНПА
	Ед.
учёта
	Количество
	Требуемый срок поступления в подразделение
	Примечание

	1. 
	ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	
	
	

	2. 
	П1
	
	
	
	

	3. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали 

s=0,7мм диаметр 710
	шт
	2
	
	

	4. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали     

s=0,7мм  600*600
	
	3
	
	

	5. 
	ПУ1
	
	
	
	

	6. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали для системы аспирации 
s=0,7мм диаметр 100
	шт
	1
	
	

	7. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали (h*b) 

s=2,0мм 400*120 ВСН 353-86
	шт
	1
	
	

	8. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали (h*b) 

s=2,0мм 120*400 ВСН 353-86
	шт
	1
	
	

	9. 
	В20
	
	
	
	

	10. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали (h*b), R≥0.36м б=2мм 400*120 ВСН 353-86
	шт
	2
	
	

	11. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали R≥2D
Диаметр 225
	шт
	7
	
	

	12. 
	Отвод 60 градусов из. Оц. Стали R≥2D

Диаметр 225
	шт
	1
	
	

	13. 
	В21
	
	
	
	

	14. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали (h*b), R≥0.36м б=1.5мм 200*200 ВСН 353-86
	шт
	2
	
	

	15. 
	Отвод 90 градусов из. Оц. Стали R≥2D б=1.5мм Диаметр 280
	шт
	3
	
	

	16. 
	Отвод 15 градусов из. Оц. Стали R≥2D б=1.5мм Диаметр 200
	шт
	4
	
	

	17. 
	В25
	
	
	
	

	18. 
	Отвод 90 градусов из. Нерж.стали (h*b), R≥0.36м б=1.5мм 200*200 ВСН 353-86
	шт
	2
	
	Марка стали 08*18Н10

	19. 
	Отвод 90 градусов из. Нерж.стали R≥2D б=1.5мм Диаметр 280
	шт
	4
	
	Марка стали 08*18Н10

	20. 
	Отвод 15 градусов из. Нерж.стали R≥2D б=1.5мм Диаметр 200
	шт
	4
	
	Марка стали 08*18Н10

	21. 
	ВЕ1
	
	
	
	

	22. 
	Отвод 90 градусов из.  R≥2D б=1.5мм Диаметр 100
	шт
	7
	
	Марка стали 08*18Н10


	

	

	

	


