            Приложение 4 к аукционным документам №А759-09/261

Описание предмета закупки

Техническое задание на закупку нового трактора с навесным отвалом и щеточным оборудованием.
	

	Базовый трактор:

	

	Масса, кг

	Не менее 7000

	База, мм

	Не менее 2400, но не более 2500

	Габаритные размеры: длина, мм

	Не более 4100

	Габаритные размеры: ширина, мм

	Не более 1600

	Габаритные размеры: высота по кабине, мм

	Не более 2500

	Наименьший радиус разворота, м 

	Не более 4


	Тип двигателя 
	4-х тактный, дизельный с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха


	Мощность двигателя, л.с.

	Не менее 95

	Отвал навесной:
	

	Масса, кг

	Не более 450

	Габаритные размеры: ширина, мм

	Не более 2500

	Габаритные размеры: высота, мм

	Не более 1000

	Угол установки отвала относительно продольной оси трактора, град.

	60 и 90

	Щеточное оборудование:
	

	Масса, кг
	не менее 500

	Ширина, мм

	Не мене 1900

	Производительность при очистке проезжей части от снега, м²/ч

	Не менее 20 000

	
	

	Гарантийный обязательства
	На трактор – не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, либо 3000 часов наработки (в зависимости, что наступит раньше), но не более 42 месяцев от даты реализации. 
На навесное оборудование – не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
Наличие сервисного центра в Республике Беларусь.




Продукция должна быть новой (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



