Title: Локальная смета
Subject: Програмный комплекс WS-2
Author: Апет Андрей Валентинович
Last saved by: FoxPro-Excel Апет А.В.(+375)296423967
Company: ИП 8-029-642-39-67

Объект 19.23  Здание 5  Смета 501

| Приложение №1
Наименование объекта | ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА N 8А В Г. НОВОПОЛОЦКЕ. ВОЗВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА N 869 ПО ГЕНПЛАНУ
Код объекта | 19.23
Наименование здания, сооружения | НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Шифр здания, сооружения | 5
Комплект чертежей | ГСН
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 501
на ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
Составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2025 | Стоимость  6.258   тысяч белорусских рублей
| (дата разработки) |

№пп | Обосно-вание | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей
| | | | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов | материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель) | транспорт | общая стоимость
| | | Количество | | всего | в том числе заработная плата машинистов | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж6-40-30 ТРУБОПРОВОДЫ
4 | П0 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В МИКРОРАЙОНЕ | | | | | | |
5 | Е22-51-3 (65.72 / 69.89) | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ВЫПУСКАЕМЫХ В БУХТАХ (КАТУШКАХ), ДИАМЕТР ТРУБ 63 ММ | 100 М | 508.04 | 525.79 | 211.26 | | | 1 033.83
| | | 0.238095 | 120.96 | 125.19 | 50.30 | | | 246.15
6 | 6/40-10-30/82 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,8 ММ | 10 М | | | | 77.78 | 3.18 | 80.96
| | | 2.5 | | | | 194.45 | 7.95 | 202.40
7 | Е22-51-2 (65.72 / 69.89) | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ВЫПУСКАЕМЫХ В БУХТАХ (КАТУШКАХ), ДИАМЕТР ТРУБ 32 ММ | 100 М | 502.19 | 525.79 | 211.26 | | | 1 027.98
| | | 0.295238 | 148.27 | 155.23 | 62.37 | | | 303.50
8 | 6/40-10-30/79 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ | 10 М | | | | 20.82 | 0.85 | 21.67
| | | 3.1 | | | | 64.54 | 2.64 | 67.18
9 | 5/90-20/7 | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛС ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ШИРИНОЙ 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,08 ММ | 1000 М | | | | 160.01 | 7.70 | 167.71
| | | 0.048 | | | | 7.68 | 0.37 | 8.05

10

Е22-60-2
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНЫХ МУФТ БЕЗ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ R НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ГАЗОПРОВОДА, ДИАМЕТР ПЕРЕХОДНЫХ МУФТ 90/160 ММ / Д160/63

СТЫК

22.87

3.97

2.60

1.53

0.10

28.47

| | | 4 | 91.48 | 15.88 | 10.40 | 6.12 | 0.40 | 113.88
11 | 6/40-80-40-9/С530-21300-1С | АРМАТУРА ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С УДЛИНЕННЫМ ВЫХОДНЫМ ПАТРУБКОМ Ф160/63ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКОЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ. | | | | 156.78 | 6.41 | 163.19
| | | 2 | | | | 313.56 | 12.82 | 326.38

12

Е22-60-2
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНЫХ МУФТ БЕЗ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ R НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ГАЗОПРОВОДА, ДИАМЕТР ПЕРЕХОДНЫХ МУФТ 90/160 ММ / Д160/32

СТЫК

22.87

3.97

2.60

1.53

0.10

28.47

| | | 4 | 91.48 | 15.88 | 10.40 | 6.12 | 0.40 | 113.88
13 | 6/40-80-40-9/С530-21300-2С | АРМАТУРА ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С УДЛИНЕННЫМ ВЫХОДНЫМ ПАТРУБКОМ Ф160/32ММ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАГЛУШКОЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ. | | | | 207.42 | 8.48 | 215.90
| | | 2 | | | | 414.84 | 16.96 | 431.80
14 | Е22-52-3 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 63 ММ | СТЫК | 14.47 | 0.22 | 0.14 | | | 14.69
| | | 4 | 57.88 | 0.88 | 0.56 | | | 58.76
15 | 6/40-80-40-7/С530-20600-С | МУФТА С ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫМ УПОРОМ MB SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 63 ММ | ШТ. | | | | 16.38 | 0.67 | 17.05
| | | 2 | | | | 32.76 | 1.34 | 34.10
16 | Е22-52-2 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 32 ММ | СТЫК | 11.58 | 0.18 | 0.12 | | | 11.76
| | | 4 | 46.32 | 0.72 | 0.48 | | | 47.04
17 | 6/40-80-40-7/С530-20500-С | МУФТА С ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫМ УПОРОМ MB SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. | | | | 9.10 | 0.37 | 9.47
| | | 2 | | | | 18.20 | 0.74 | 18.94
18 | Е27-84-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ТАБЛИЧЕК-УКАЗАТЕЛЕЙ / ПРИМЕНИТЕЛЬНО | 100 ЗНАКОВ | 1105.17 | | | 147.24 | 7.24 | 1 259.65
| | | 0.04 | 44.21 | | | 5.89 | 0.29 | 50.39
19 | 7/7-10-10/С117-130-1С | ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ | ШТ. | | | | 34.21 | 2.41 | 36.62
| | | 4 | | | | 136.84 | 9.64 | 146.48
ИТОГО прямые затраты: | 601 | 314 | 135 | 1201 | 54 | 2169
ОХР и ОПР | 483
Плановая прибыль | 514
Итого по ПТМ | 3166
Затраты труда рабочих-строителей | 45.43
Затраты труда машинистов | 9.30
Ж6-40-30 ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N1, 4 Ф32ММ / ГСН-4
20 | П0 | ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N1, 4 Ф32ММ / ГСН-4 | | | | | | |

21

Е22-62-1
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ СО ВСТРОЕННЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ТИПА USТR, ДИАМЕТР ПЕРЕХОДНИКА 32/25 ММ

СТЫК

8.07

0.18

0.12

0.38

0.03

8.66

| | | 4 | 32.28 | 0.72 | 0.48 | 1.52 | 0.12 | 34.64
22 | 6/40-80-40-7/С530-20600-3С | ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Ф32/25ММ | ШТ. | | | | 62.70 | 2.56 | 65.26
| | | 2 | | | | 125.40 | 5.12 | 130.52

23

Е22-9-3
(65.72 / 69.89)

УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ / ФУТЛЯР

КМ ТРУБОПРОВОДА

6216.11

3 599.80

1 216.83

575.52

40.52

10 431.95

| | | 0.0022 | 13.68 | 7.92 | 2.68 | 1.27 | 0.09 | 22.96
24 | 6/20-50-50/217 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ | М | | | | 27.74 | 1.13 | 28.87
| | | 2.2 | | | | 61.03 | 2.49 | 63.52
25 | Е19-15-2 (80.98 / 73.48) | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 100 М ГАЗОПРОВОДА | 572.88 | | | | | 572.88
| | | -0.022 | -12.60 | | | | | -12.60

26

Е22-27-5
(65.72 / 69.89)

НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ

КМ

984.81

7 409.60

2 017.81

33 626.71

2 372.42

44 393.54

| | | 0.0022 | 2.17 | 16.30 | 4.44 | 73.98 | 5.22 | 97.67
27 | 1/10-115-5/С101-86231-С | ИЗОЛ | М2 | | | | 9.65 | 0.68 | 10.33
| | | 1.364 | | | | 13.16 | 0.93 | 14.09

28

Е24-13-1
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНА 50 ММ / ПРИМЕНИТЕЛЬНО

КОМПЛ. ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ

30.87

33.71

8.63

4.69

0.33

69.60

| | | 2 | 61.74 | 67.42 | 17.26 | 9.38 | 0.66 | 139.20
29 | 3/3-50-80-100/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. | | | | 43.58 | 2.42 | 46.00
| | | 2 | | | | 87.16 | 4.84 | 92.00

30

Е22-9-1
(65.72 / 69.89)

УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ

КМ ТРУБОПРОВОДА

5933.29

3 092.77

1 087.16

287.76

20.26

9 334.08

| | | 0.0022 | 13.05 | 6.80 | 2.39 | 0.63 | 0.04 | 20.52
31 | 6/20-50-25/29 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ | М | | | | 5.36 | 0.22 | 5.58
| | | 2.2 | | | | 11.79 | 0.48 | 12.27
32 | Е19-15-2 (80.98 / 73.48) | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 100 М ГАЗОПРОВОДА | 572.88 | | | | | 572.88
| | | -0.022 | -12.60 | | | | | -12.60

33

Е13-16-4
(65.72 / 69.89)

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК

100 М2

100.29

3.79

0.25

92.34

6.50

202.92

| | | 0.008 | 0.80 | 0.03 | | 0.74 | 0.05 | 1.62

34

Е13-26-6
(65.72 / 69.89)

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115

100 М2

63.23

2.35

0.25

95.01

6.71

167.30

| | | 0.016 | 1.01 | 0.04 | | 1.52 | 0.11 | 2.68
35 | 3/4-90-40/С300-90904-С | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛИСТОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОРОЗОСТОЙКОЙ РЕЗИТЫ 15ММ | ШТ. | | | | 9.55 | 0.53 | 10.08
| | | 4 | | | | 38.20 | 2.12 | 40.32
36 | Е11-8-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 54.34 | 9.89 | 6.10 | | | 64.23
| | | 0.6 | 32.60 | 5.93 | 3.66 | | | 38.53
37 | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-2С | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 46КМ | М3 | | | | 5.83 | 35.00 | 40.83
| | | 0.6 | | | | 3.50 | 21.00 | 24.50
38 | 3/1-120-10-10/С300-27700-С | КОЗЕРЕК ЗАЩИТНЫЙ | ШТ. | | | | 36.68 | 2.04 | 38.72
| | | 2 | | | | 73.36 | 4.08 | 77.44
39 | 3/10-10-20-30/С300-48206-1С | ХОМУТ ДЛЯ КОЗЫРЬКА | ШТ. | | | | 1.88 | 0.10 | 1.98
| | | 2 | | | | 3.76 | 0.20 | 3.96
40 | Е22-52-2 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 32 ММ | СТЫК | 11.58 | 0.18 | 0.12 | | | 11.76
| | | 4 | 46.32 | 0.72 | 0.48 | | | 47.04
41 | 6/40-80-40-4/С530-19600-С | ОТВОД 90ГР. SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. | | | | 27.78 | 1.14 | 28.92
| | | 2 | | | | 55.56 | 2.28 | 57.84
42 | Е22-52-2 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 32 ММ | СТЫК | 11.58 | 0.18 | 0.12 | | | 11.76
| | | 4 | 46.32 | 0.72 | 0.48 | | | 47.04
43 | 6/40-80-40-7/С530-20500-С | МУФТА С ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫМ УПОРОМ MB SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 32 ММ | ШТ. | | | | 9.10 | 0.37 | 9.47
| | | 2 | | | | 18.20 | 0.74 | 18.94
44 | Е16-31-2 (80.98 / 73.48) | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 868.2 | 6.24 | | 5.82 | 0.41 | 880.67
| | | 0.02 | 17.36 | 0.12 | | 0.12 | 0.01 | 17.61
45 | 3/10-10-20-40/30 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 | М | | | | 3.61 | 0.20 | 3.81
| | | 0.4 | | | | 1.44 | 0.08 | 1.52
46 | 3/10-10-20-30/С300-48209-С | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-108 | ШТ. | | | | 3.96 | 0.22 | 4.18
| | | 2 | | | | 7.92 | 0.44 | 8.36
ИТОГО прямые затраты: | 242 | 107 | 32 | 590 | 51 | 990
ОХР и ОПР | 179
Плановая прибыль | 191
Итого по ПТМ | 1360
Затраты труда рабочих-строителей | 17.06
Затраты труда машинистов | 2.02
Ж6-40-30 ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N2 Ф63ММ / ГСН-5
47 | П0 | ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N2 Ф63ММ / ГСН-5 | | | | | | |

48

Е22-62-2
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ СО ВСТРОЕННЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ТИПА USТR, ДИАМЕТР ПЕРЕХОДНИКА 63/50 ММ

СТЫК

9.42

0.44

0.29

0.38

0.03

10.27

| | | 2 | 18.84 | 0.88 | 0.58 | 0.76 | 0.06 | 20.54
49 | 6/40-80-40-7/С530-20600-4С | ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Ф63/50ММ | ШТ. | | | | 72.36 | 2.96 | 75.32
| | | 1 | | | | 72.36 | 2.96 | 75.32

50

Е22-9-5
(65.72 / 69.89)

УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ / ФУТЛЯР

КМ ТРУБОПРОВОДА

7805.27

5 053.60

1 614.72

3 866.52

218.71

16 944.10

| | | 0.0011 | 8.59 | 5.56 | 1.78 | 4.25 | 0.24 | 18.64
51 | 6/20-50-60/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | М | | | | 36.35 | 1.49 | 37.84
| | | 1.1 | | | | 39.99 | 1.64 | 41.63
52 | Е19-15-2 (80.98 / 73.48) | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 100 М ГАЗОПРОВОДА | 572.88 | | | | | 572.88
| | | -0.011 | -6.30 | | | | | -6.30

53

Е22-27-5
(65.72 / 69.89)

НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ

КМ

984.81

7 409.60

2 017.81

33 626.71

2 372.42

44 393.54

| | | 0.0011 | 1.08 | 8.15 | 2.22 | 36.99 | 2.61 | 48.83
54 | 1/10-115-5/С101-86231-С | ИЗОЛ | М2 | | | | 9.65 | 0.68 | 10.33
| | | 0.682 | | | | 6.58 | 0.46 | 7.04

55

Е24-13-1
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНА 50 ММ / ПРИМЕНИТЕЛЬНО

КОМПЛ. ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ

30.87

33.71

8.63

4.69

0.33

69.60

| | | 1 | 30.87 | 33.71 | 8.63 | 4.69 | 0.33 | 69.60
56 | 3/3-50-80-100/50 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. | | | | 60.28 | 3.35 | 63.63
| | | 1 | | | | 60.28 | 3.35 | 63.63

57

Е22-9-1
(65.72 / 69.89)

УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ

КМ ТРУБОПРОВОДА

5933.29

3 092.77

1 087.16

287.76

20.26

9 334.08

| | | 0.002 | 11.87 | 6.19 | 2.17 | 0.58 | 0.04 | 18.68
58 | 6/20-50-60/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | М | | | | 36.35 | 1.49 | 37.84
| | | 2 | | | | 72.70 | 2.98 | 75.68
59 | Е19-15-2 (80.98 / 73.48) | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 100 М ГАЗОПРОВОДА | 572.88 | | | | | 572.88
| | | -0.02 | -11.46 | | | | | -11.46

60

Е13-16-4
(65.72 / 69.89)

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК

100 М2

100.29

3.79

0.25

92.34

6.50

202.92

| | | 0.006 | 0.60 | 0.02 | | 0.55 | 0.04 | 1.21

61

Е13-26-6
(65.72 / 69.89)

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115

100 М2

63.23

2.35

0.25

95.01

6.71

167.30

| | | 0.012 | 0.76 | 0.03 | | 1.14 | 0.08 | 2.01
62 | 3/4-90-40/С300-90904-С | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛИСТОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОРОЗОСТОЙКОЙ РЕЗИТЫ 15ММ | ШТ. | | | | 9.55 | 0.53 | 10.08
| | | 2 | | | | 19.10 | 1.06 | 20.16
63 | Е11-8-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 54.34 | 9.89 | 6.10 | | | 64.23
| | | 0.3 | 16.30 | 2.97 | 1.83 | | | 19.27
64 | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-2С | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 46КМ | М3 | | | | 5.83 | 35.00 | 40.83
| | | 0.3 | | | | 1.75 | 10.50 | 12.25
65 | 3/1-120-10-10/С300-27700-С | КОЗЕРЕК ЗАЩИТНЫЙ | ШТ. | | | | 36.68 | 2.04 | 38.72
| | | 1 | | | | 36.68 | 2.04 | 38.72
66 | 3/10-10-20-30/С300-48206-1С | ХОМУТ ДЛЯ КОЗЫРЬКА | ШТ. | | | | 1.88 | 0.10 | 1.98
| | | 1 | | | | 1.88 | 0.10 | 1.98

67

Е22-33-5
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ

Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ

5810.45

7 757.04

1 887.46

1 294.92

91.16

14 953.57

| | | 0.00017 | 0.99 | 1.32 | 0.32 | 0.22 | 0.02 | 2.55
68 | 6/20-350-15/С534-26000-С | ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 50Х40 ММ | ШТ. | | | | 6.28 | 0.26 | 6.54
| | | 1 | | | | 6.28 | 0.26 | 6.54
69 | Е22-52-3 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 63 ММ | СТЫК | 14.47 | 0.22 | 0.14 | | | 14.69
| | | 2 | 28.94 | 0.44 | 0.28 | | | 29.38
70 | 6/40-80-40-4/С530-19600-1С | ОТВОД 90ГР. SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 63 ММ | ШТ. | | | | 32.51 | 1.33 | 33.84
| | | 1 | | | | 32.51 | 1.33 | 33.84
71 | Е22-52-3 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 63 ММ | СТЫК | 14.47 | 0.22 | 0.14 | | | 14.69
| | | 2 | 28.94 | 0.44 | 0.28 | | | 29.38
72 | 6/40-80-40-7/С530-20600-С | МУФТА С ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫМ УПОРОМ MB SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 63 ММ | ШТ. | | | | 16.38 | 0.67 | 17.05
| | | 1 | | | | 16.38 | 0.67 | 17.05
73 | Е16-31-2 (80.98 / 73.48) | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 868.2 | 6.24 | | 5.82 | 0.41 | 880.67
| | | 0.01 | 8.68 | 0.06 | | 0.06 | | 8.80
74 | 3/10-10-20-40/30 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 | М | | | | 3.61 | 0.20 | 3.81
| | | 0.2 | | | | 0.72 | 0.04 | 0.76
75 | 3/10-10-20-30/100 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-159 | ШТ. | | | | 4.61 | 0.26 | 4.87
| | | 1 | | | | 4.61 | 0.26 | 4.87
ИТОГО прямые затраты: | 139 | 60 | 18 | 421 | 31 | 651
ОХР и ОПР | 102
Плановая прибыль | 109
Итого по ПТМ | 862
Затраты труда рабочих-строителей | 9.77
Затраты труда машинистов | 1.17
Ж6-40-30 ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N3 Ф63ММ / ГСН-6
76 | П0 | ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ N3 Ф63ММ / ГСН-6 | | | | | | |

77

Е22-62-2
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ СО ВСТРОЕННЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ТИПА USТR, ДИАМЕТР ПЕРЕХОДНИКА 63/50 ММ

СТЫК

9.42

0.44

0.29

0.38

0.03

10.27

| | | 2 | 18.84 | 0.88 | 0.58 | 0.76 | 0.06 | 20.54
78 | 6/40-80-40-7/С530-20600-4С | ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Ф63/50ММ | ШТ. | | | | 72.36 | 2.96 | 75.32
| | | 1 | | | | 72.36 | 2.96 | 75.32

79

Е22-9-5
(65.72 / 69.89)

УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ / ФУТЛЯР

КМ ТРУБОПРОВОДА

7805.27

5 053.60

1 614.72

3 866.52

218.71

16 944.10

| | | 0.0011 | 8.59 | 5.56 | 1.78 | 4.25 | 0.24 | 18.64
80 | 6/20-50-60/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | М | | | | 36.35 | 1.49 | 37.84
| | | 1.1 | | | | 39.99 | 1.64 | 41.63
81 | Е19-15-2 (80.98 / 73.48) | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 100 М ГАЗОПРОВОДА | 572.88 | | | | | 572.88
| | | -0.011 | -6.30 | | | | | -6.30

82

Е22-27-5
(65.72 / 69.89)

НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ

КМ

984.81

7 409.60

2 017.81

33 626.71

2 372.42

44 393.54

| | | 0.0011 | 1.08 | 8.15 | 2.22 | 36.99 | 2.61 | 48.83
83 | 1/10-115-5/С101-86231-С | ИЗОЛ | М2 | | | | 9.65 | 0.68 | 10.33
| | | 0.682 | | | | 6.58 | 0.46 | 7.04

84

Е24-13-1
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНА 50 ММ / ПРИМЕНИТЕЛЬНО

КОМПЛ. ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ

30.87

33.71

8.63

4.69

0.33

69.60

| | | 1 | 30.87 | 33.71 | 8.63 | 4.69 | 0.33 | 69.60
85 | 3/3-50-80-100/60 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. | | | | 79.78 | 4.43 | 84.21
| | | 1 | | | | 79.78 | 4.43 | 84.21

86

Е22-9-1
(65.72 / 69.89)

УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ

КМ ТРУБОПРОВОДА

5933.29

3 092.77

1 087.16

287.76

20.26

9 334.08

| | | 0.002 | 11.87 | 6.19 | 2.17 | 0.58 | 0.04 | 18.68
87 | 6/20-50-60/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | М | | | | 36.35 | 1.49 | 37.84
| | | 2 | | | | 72.70 | 2.98 | 75.68
88 | Е19-15-2 (80.98 / 73.48) | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | 100 М ГАЗОПРОВОДА | 572.88 | | | | | 572.88
| | | -0.02 | -11.46 | | | | | -11.46

89

Е13-16-4
(65.72 / 69.89)

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК

100 М2

100.29

3.79

0.25

92.34

6.50

202.92

| | | 0.006 | 0.60 | 0.02 | | 0.55 | 0.04 | 1.21

90

Е13-26-6
(65.72 / 69.89)

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115

100 М2

63.23

2.35

0.25

95.01

6.71

167.30

| | | 0.012 | 0.76 | 0.03 | | 1.14 | 0.08 | 2.01
91 | 3/4-90-40/С300-90904-С | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛИСТОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОРОЗОСТОЙКОЙ РЕЗИТЫ 15ММ | ШТ. | | | | 9.55 | 0.53 | 10.08
| | | 2 | | | | 19.10 | 1.06 | 20.16
92 | Е11-8-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 54.34 | 9.89 | 6.10 | | | 64.23
| | | 0.3 | 16.30 | 2.97 | 1.83 | | | 19.27
93 | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-2С | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА - 46КМ | М3 | | | | 5.83 | 35.00 | 40.83
| | | 0.3 | | | | 1.75 | 10.50 | 12.25
94 | 3/1-120-10-10/С300-27700-С | КОЗЕРЕК ЗАЩИТНЫЙ | ШТ. | | | | 36.68 | 2.04 | 38.72
| | | 1 | | | | 36.68 | 2.04 | 38.72
95 | 3/10-10-20-30/С300-48206-1С | ХОМУТ ДЛЯ КОЗЫРЬКА | ШТ. | | | | 1.88 | 0.10 | 1.98
| | | 1 | | | | 1.88 | 0.10 | 1.98
96 | Е22-52-3 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 63 ММ | СТЫК | 14.47 | 0.22 | 0.14 | | | 14.69
| | | 2 | 28.94 | 0.44 | 0.28 | | | 29.38
97 | 6/40-80-40-4/С530-19600-1С | ОТВОД 90ГР. SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 63 ММ | ШТ. | | | | 32.51 | 1.33 | 33.84
| | | 1 | | | | 32.51 | 1.33 | 33.84
98 | Е22-52-3 (65.72 / 69.89) | СВАРКА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, ДИАМЕТР ТРУБ 63 ММ | СТЫК | 14.47 | 0.22 | 0.14 | | | 14.69
| | | 2 | 28.94 | 0.44 | 0.28 | | | 29.38
99 | 6/40-80-40-7/С530-20600-С | МУФТА С ЛЕГКО УДАЛЯЕМЫМ УПОРОМ MB SDR11, PE100 ДИАМЕТРОМ 63 ММ | ШТ. | | | | 16.38 | 0.67 | 17.05
| | | 1 | | | | 16.38 | 0.67 | 17.05
100 | Е16-31-2 (80.98 / 73.48) | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 КРЕПЛЕНИЙ | 868.2 | 6.24 | | 5.82 | 0.41 | 880.67
| | | 0.01 | 8.68 | 0.06 | | 0.06 | | 8.80
101 | 3/10-10-20-40/30 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 | М | | | | 3.61 | 0.20 | 3.81
| | | 0.2 | | | | 0.72 | 0.04 | 0.76
102 | 3/10-10-20-30/100 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-159 | ШТ. | | | | 4.61 | 0.26 | 4.87
| | | 1 | | | | 4.61 | 0.26 | 4.87
ИТОГО прямые затраты: | 138 | 58 | 18 | 434 | 32 | 662
ОХР и ОПР | 101
Плановая прибыль | 108
Итого по ПТМ | 871
Затраты труда рабочих-строителей | 9.71
Затраты труда машинистов | 1.15
ВСЕГО прямые затраты по смете: | 1119 | 539 | 202 | 2646 | 168 | 4471

ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………. | 6258
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………… | 6258
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………….. | 1119
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ……………………………………… | 539
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. | 202
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ …………… |
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. |
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. | 2646
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………….............. |
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. | 168
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ………………………………… |
ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... | 864
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. | 923
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………. |
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ………………………………………. |
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………… |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………………… |
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...….. | 81.97
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………… | 13.64
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ…………………………………………………………………… |
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т ………………………………………………… |