УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический центр
дерматовенерологии»

____________ Е.В.Коваленко
 «___» ________ 2026 г.
Техническое задание на закупку товаров

1. Предмет закупки:

	№ 
лота 
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Код ОКРБ и описание в соответствии с кодом
	Количество (объем), закупаемых товаров (работ, услуг) 
	Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости

	1


	Заточный станок универсальный Wortex BG 20440-1 Lили аналог по характеристикам: мощность 400 Вт, питание через сеть, электропитание однофазное, с подсветкой рабочей зоны, частота вращения 2950 об/мин, диаметр диска 200 мм, толщина диска 20 мм, посадочный диаметр 16 мм, в комплекте переходник для круга с 16 мм на 32 мм
	 28.41.23.700

Станки заточные для режущих инструментов для обработки металлов без числового программного управления
	1 шт.
	В течение 10 дней после подписания договора


	1.Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству.

2.Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении. 

3.Условия оплаты товаров: по факту поставки.
4. Гарантийный срок- не менее 12 месяцев.

	2
	Сварочный аппарат (инвертор) для ручной дуговой сварки Solaris MMA-200D или аналог по своим характеристикам: входное напряжение 160-240 В, сварной ток 20-140 А, мощность при максимальном токе 3,6 кВт, диаметр электрода 1,6-4 мм, класс изоляции  Н (180℃), размеры  ориентировочно 28,5×10,5×17,5 мм (Д×Ш×В), вес ориентировочно 3,1 кг. Поставляется в комплекте с электродержателем, с кабелем, клеммой заземления, ремнём транспортировочным и сварочной маской
	27.90.31.600

Машины и аппараты электрические для дуговой сварки прочие
	1 комплект
	
	

	3
	Тиски слесарные Sturm 1075-01-125 или аналог по своим характеристикам: для широкого спектра слесарных работ со встроенной наковальней , имеют поворотное основание, губки выполнены из закалённой стали, есть сменные губки, корпус из чугуна, зажимной механизм винтовой, крепление настольное на винты,  ширина губок 125-150 мм, вес 7,54-10 кг, зажимное усилие от 1000 кг и выше
	25.73.30.850

Тиски, зажимы и аналогичные ручные инструменты
	1 шт.
	
	


          2. Источник финансирования закупки – бюджетные средства 
3. Иные сведения при необходимости-  поставка за счет и силами Поставщика по адресу: г.Минск, ул.Прилукская,46А
           Агент по снабжению_________________________________________ В.П.Демьянович
4

