Приложение 4 к документам о закупке № ГЦ756-09/261

Описание и технические характеристики
стиральной машины промышленного типа

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Стиральная машина промышленного типа

Номинальная загрузочная масса, кг, не менее 25
Геометрический объем внутреннего барабана, не более 250 дм3 
Объем барабана: диаметр х глубина, не более 820х470 мм
Внутренний и наружный барабан – нержавеющая сталь
Вид управления технологическим процессом - автомат
Фактор разделения, не менее: при стирке 0,7-0,9, при отжиме 350
Остаточная влажность, не более 50 %
Вид обогрева – электро
Номинальная мощность, кВт, не более
электродвигателя привода 4,0
элементов нагрева 18
Габаритные размеры, мм, не более:
длина (глубина) 1080
ширина 1190
высота 1585
Масса, не более кг 685
Требования к подводящим коммуникациям
Условный проход клапана холодной и горячей воды, не более 25мм
Выходной диаметр сливного патрубка, мм 76
Давление холодной и горячей воды, Мпа 0,2-0,4
Напряжение электросети, В 380
К месту установки, на имеющийся фундамент, подведены: холодная и горячая вода, вентиляция, электрокабель (автомат установлен).

Гарантийный срок на товар: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
