	ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) 
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
 ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
	ЭТП




10.09.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ

	ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление документов изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара

	Л о т 1
	Центрифуга
	3 шт.
(см. приложение)

	Л о т 2
	Центрифуга высокоскоростная с охлаждением настольная
	1 шт.
(см. приложение)

	Л о т 3
	Центрифуга-вортекс
	1 шт.
(см. приложение)

	Л о т 3
	Центрифуга-вортекс
	1 шт.
(см. приложение)

	ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РУ МЗ РБ

	
	Срок поставки
	По 24.12.2026г.
  
Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП

	
	Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика)
	адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 

	
	Оплата
	по факту поставки

	
	Заказчик
	Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

	
	Место нахождения заказчика
	Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1

	
	УНП заказчика
	600039162

	
	Источник финансирования 
	городской бюджет, через органы государственного казначейства

	
	[bookmark: _GoBack]Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
	13.09.2026
Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или
e-mail: omts@zhcgb.by



Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:
- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);
- Наименование производителя (производителей);
- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).


Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛОТ № 1 – «Центрифуга» – 3 штуки

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Центрифуга лабораторная настольная
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2. 1
	Центрифуга лабораторная настольная для работы с вакуумными пробирками объёмом до 10 мл, со стандартными коническими центрифужными пробирками объёмом до 10 мл, с круглым дном диаметром 14 мм и объёмом до 14 мл, с круглым дном диаметром 16 мм и объёмом до 16 мл
	наличие

	2.2
	Количество пробирок, установленных в ротор – не менее 32 шт.
	наличие

	2. 3
	Уровень шума при работе не более 60 дБА
	наличие

	2. 4
	Максимальная частота вращения ротора – не менее 4000 об/мин
	наличие

	2. 5
	Блокирование включения вращения ротора при открытой крышке
	наличие

	2. 6
	Блокирование открытия крышки до полной остановки ротора
	наличие

	2. 7
	Сенсорный экран, микропроцессорный контроль скорости вращения, ускорения, дисбаланса
	наличие

	2. 8
	Цифровой таймер времени центрифугирования
	наличие

	2. 9
	Центрифуга лабораторная должна иметь настольное расположение
	наличие

	2. 10
	Руководство пользователя на русском языке
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2.  Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3.  Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 2 – «Центрифуга высокоскоростная с охлаждением настольная» – 1 штука

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Центрифуга высокоскоростная настольная
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2. 1
	Высокоскоростная настольная центрифуга для ПЦР исследований
	наличие

	2.2
	Ротор угловой для работы с пробирками объёмом до 2,0 мл, вместимостью не менее 12 пробирок
	наличие

	2. 3
	Регулируемая скорость вращения, не менее - 14 000 об/мин
	наличие

	2. 4
	Максимальное ускорение – не менее 15000g
	наличие

	2. 5
	Регулировка времени
	наличие

	2. 6
	Тип двигателя – бесщеточный
	наличие

	2. 7
	Оборудование должно быть рассчитано для работы в электросетях с напряжением 220–240B, 50Hz, соответствовать требованиям международных стандартов электробезопасности
	наличие

	2. 8
	Блокирование открытия крышки до полной остановки ротора
	наличие

	2. 9
	Блокировка старта центрифуги при открытой крышке
	наличие

	2. 10
	Наличие дисплея для программирования режима и отражения текущего состояния
	наличие

	2.11
	Отображение на дисплее скорости (об/мин), ускорения (g), температуры и времени
	наличие

	2.12
	Влагозащитные кнопки для управления
	наличие

	2.13
	Уровень шума при работе не более 70 дБА
	

	2.14
	Камера центрифуги должна иметь коррозионно-стойкое покрытие
	наличие

	2.15
	Руководство пользователя на русском языке
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 3 – «Центрифуга-вортекс» – 1 штука

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Центрифуга-вортекс лабораторная для ПЦР исследований
	1

	1.2
	Ротор угловой для работы с пробирками типа эппендорф объемом 1,5/ 0,5/ 0,2 мл
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2. 1
	Скорость вращения, не менее 2800 об/мин
	наличие

	2.2
	Оборудование должно быть рассчитано для работы в электросетях с напряжением 220–240B, 50Hz, соответствовать требованиям международных стандартов электробезопасности
	наличие

	2. 3
	Безопасность: блокировка крышки, звуковой сигнал
	наличие

	2. 4
	Руководство пользователя на русском языке
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 4 – «Центрифуга-вортекс» – 1 штука

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Центрифуга-вортекс лабораторная для ПЦР исследований
	1

	1.2
	Ротор угловой для работы с пробирками типа эппендорф объемом 1,5/ 0,5/ 0,2 мл
	1

	1.3
	Ротор угловой для работы со стрипами, 2 стрипа по 8×0.2 мл
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2. 1
	Скорость вращения, не менее 2800 об/мин
	наличие

	2.2
	Оборудование должно быть рассчитано для работы в электросетях с напряжением 220–240B, 50Hz, соответствовать требованиям международных стандартов электробезопасности
	наличие

	2. 3
	Безопасность: блокировка крышки, звуковой сигнал
	наличие

	2. 4
	Руководство пользователя на русском языке
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

