Приложение 3 к документации о закупке №Ц774-09/261
Требования к предмету закупки:
услуги по проведению ходовых и ресурсных (циклических) испытаний рам тележек Минского метрополитена
1. Наименование предмета закупки: услуги по проведению ходовых и ресурсных (циклических) испытаний шпинтонной рамы тележки вагонов 81-717, 81-714 и их модификаций (чертеж                                   № 2.7170.31.20.017.20СБ и её модификации) с истекающим ранее продленным сроком службы для определения остаточного ресурса (остаточной долговечности) и возможности повторного установления нового назначенного срока службы для шпинтонных рам тележек (чертеж № 2.7170.31.20.017.20СБ и их модификаций) с истекающим ранее первично продленным сроком службы.
2. Объем оказываемых услуг: услуга по ходовым и ресурсным (циклическим) испытаниям шпинтонной рамы тележки вагонов 81-717, 81-714 и их модификаций (чертеж № 2.7170.31.20.017.20СБ и её модификации) с истекающим ранее продленным сроком службы для определения остаточного ресурса (остаточной долговечности) и возможности повторного установления нового назначенного срока службы для шпинтонных рам тележек (чертеж № 2.7170.31.20.017.20СБ и их модификаций) с истекающим ранее первично продленным сроком службы – 1 услуга.
       Услуга включает разработку программы и методики испытаний, техническое диагностирование, проведение испытаний, предоставление отчетов и заключения.
 3. Технические требования к предмету закупки:
3.1 Услуги по проведению ходовых и ресурсных (циклических) испытаний шпинтонной рамы должна быть оказана в полном объеме требований разработанного документа, содержащего программу и методику испытаний, согласованного и утвержденного с государственным предприятием «Минский метрополитен».
         Отчет о проведении ходовых и ресурсных (циклических) испытаний должен содержать результаты всех произведенных работ и обоснование возможности установления новых назначенных сроков службы в соответствии с разработанной программой и методикой. Должны быть предоставлены рекомендации по способу устранения выявленных дефектов и по дальнейшему техническому обслуживанию рам тележек или заключение о необходимости списания рам тележек с указанием причины. При проведении работ по испытанию рам тележек, срок службы рам тележек вагонов метрополитена должен быть установлен в зависимости от их технического состояния, на основании результатов проведенных исследований. 
4. Квалификационные требования:
4.1. Организация-исполнитель должна иметь опыт проведения испытаний железнодорожного подвижного состава. Для подтверждения своего статуса организация-исполнитель должна представить копии договоров за последние 3 года на аналогичные закупаемым виды работ. 
4.2. Организация-исполнитель должна предоставить копию аттестата аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT). 
4.3. Специалисты организации-исполнителя должны иметь сертификаты компетентности по методам неразрушающего контроля, профессиональная компетентность должна соответствовать требованиям СТБ ISO 9712-2024 (должны быть предоставлены копии сертификатов), либо действующие сертификаты компетентности СТБ ISO 9712-2016 (должны быть предоставлены копии сертификатов). 
5. Требования к срокам выполнения работ, услуг: 30 (тридцать) календарных дней со дня предоставления Минским метрополитеном рамы тележки для проведения ходовых и ресурсных (циклических) испытаний. 
6. Требования к месту выполнения работ: 
6.1 выполнение ресурсных (циклических) испытаний – на базе предприятия проводящего испытания (организации-исполнителя);
6.2 выполнение ходовых испытаний - на базе Минского метрополитена (электродепо «Московское», г. Минск, ул. Фабрициуса, дом 24).
7. Гарантия на предоставленные услуги: исполнитель несет ответственность за объективность, достоверность, правильность оценки технического состояния, обоснованность, полноту проведенных испытаний рам, вынесение решения о возможности повторного установления нового назначенного срока службы рамы метрополитена, за правильность выданных отчетов (экспертных заключений, технических решений). 
