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Приложение 4 к аукционным документам №А766-09/261

Светодиодные светильники для ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» по лотам 1, 2
1.  Количество (объем) товара (работ, услуг): 
Светильник светодиодный 102 Вт – 634 шт.
Светильник светодиодный 52 Вт – 202 шт. 

2. Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам):
Технические характеристики указаны на основании технико-экономического обоснования для мероприятия: Внедрения энергоэффективных светильников внутреннего освещения ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район включенного в государственную программу «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026- 2030 годы. 

2.1 Светильник светодиодный 102 Вт:
Длина светильника не более 1300 мм.
Алюминиевый корпус с анодированным покрытием 
Наличие металлического кабельного ввода
Степень защиты от пыли и влаги: не менее IP66
Цвет свечения: 5000 К 
Световая отдача не менее 140 лм/Вт
Мощность 102 Вт
Рассеиватель: стекло
Температурный режим: от -25 до +50 °C
Коэффициент мощности ≥ 0,95
Световой поток не менее 14000 Лм.
Кривая сила света Д (120 градусов)

2.2 Светильник светодиодный 52 Вт:
Длина светильника не более 1200 мм.
Алюминиевый корпус с анодированным покрытием 
Наличие металлического кабельного ввода
Степень защиты от пыли и влаги: не менее IP66
Цвет свечения: 5000 К 
Световая отдача не менее 130 лм/Вт
Мощность 52 Вт
Рассеиватель: стекло
Температурный режим: от -25 до +50 °C
Коэффициент мощности ≥ 0,95
Световой поток не менее 7000 Лм.
Кривая сила света Д (120 градусов)

2.3 Общие требования к светильникам:
Крепление: поворотное к перфорированному лотку
Диапазон входного напряжения 220-230В
Частота питающей сети 50 Гц 

3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара: не менее 60 месяцев с даты поставки товара Покупателю.

4. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

