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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку измельчителя древесины (щепорез) для мусороперерабатывающего сортировочного завода.
1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

1.1. Описание закупаемого товара:

Измельчитель древесины (щепорез):

- Измельчитель предназначен для измельчение древесных крупногабаритных отходов, включая ветки, сучья, кору, стволы, горбыль, корни очищенные, поддоны, паллеты, двери, окна.
- Фракция щепы на выходе измельчителя должна быть с размерами 
не более 30х30х5 мм. 

1.2. Дополнительные требования:

- производительность – 250-300 м3/ч;

- наличие магнитного сепаратора;

- приводной двигатель – дизельный;

- скорость вращения вала – 900-1100 об/мин;

- тип шасси – на колесах, с усиленными шоссейными шинами; 

- наличие засыпного лотка 3670х2500х2400 мм (+/–5%);

- наличие подогрева гидравлики;
- количество ножей на валу – 35-40 шт.;
- тип ножей – съемные (болтовое соединение);

- наличие управления скоростью измельчающего узла;
- возможность дистанционного управления;

- оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, 
не восстановленным из бывших в употреблении деталей;
- наличие дополнительного сменного вала для измельчения материала (пластик, резина, полимерная пленка, ткань) для получения RDF топлива фракцией 40-60 мм;

- наличие сит (ячейка 25 мм, 35 мм);

- наличие запасного комплекта сменных ножей на стандартный 
вал, 5 комплектов;

- наличие запасного комплекта сменных ножей для RDF вала, 
5 комплектов;

- возможность выбора программы управления в зависимости 
от типа входного материала. 

- рабочие части должны быть изготовлены из износостойких материалов для обеспечения долгой и бесперебойной работы. В случае перегрузки измельчителя должна быть предусмотрена аварийная защита от поломки 
(к примеру, включение реверса рабочих валов). 

2. Основание закупки: Для производства щепы размером 
до 30 мм на реконструированном мусороперерабатывающем сортировочном заводе для собственных нужд в качестве топлива, для производства тепловой энергии, а также для производства и реализации RDF топлива.
3.  Условия поставки, гарантия, монтаж:

- поставка транспортом и силами Поставщика;
- срок проведения пуско-наладочных работ: до 2-х дней;
- гарантия – 2 года.
4. Количество закупаемого товара (работ, услуг): 1 шт.

5. Код ОКРБ: 28.30.86.340 Машины для измельчения древесины.
6. Место поставки: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Павловского, 7д.
7. Срок поставки товара: до 09.12.2026 г.
8. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).
9. Источник финансирования: средства, поступившие 
на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов».

10. Условие оплаты: –.
11.
 Квалификационные требования к участникам: 
- копия документа, подтверждающий, что участник является производителем или официальным торговым представителем;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- предоставление одобрения типа транспортного средства;
- наличие не менее 3-х положительных отзывов на поставку предлагаемой древесной дробилки.
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