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Заявка на закупку 
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	[bookmark: _Hlk185427703]Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	

Согласно приложению к лоту №2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	256 300 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций:

	1.1.
	Блок инжектора
	1 шт.

	1.2.
	Блок управления (сенсорный дисплей)
	1 шт.

	1.3.
	Мобильная тележка
	1 шт.

	1.4.
	Кронштейн крепления на столе
	1 шт.

	1.5.
	Расходные материалы
	из расчета на 500 человек


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1.
	Технология вариабельного потока в диапазоне вводимого объема контраста от 1 до 40 мл (для выполнения исследований аорты и крупных периферических артерий)
	Наличие

	2.2.
	Автоматическое наполнение контрастом многоразовой колбы и удаление остаточного воздуха
	Наличие

	2.3.
	Сенсорный графический интерфейс управления
	цветной, не менее 10"

	2.4.
	Функция, обеспечивающая режим автоматической медленной подачи физиологического раствора в промежутках между введением контраста для поддержания сосуда в открытом состоянии
	наличие

	2.5.
	Максимально возможная скорость введения контраста
	программируемая, в диапазоне от 1,0 до 40 мл/сек

	2.6.
	Максимальный объем однократно вводимого контраста
	программируемый, в диапазоне от 1,0 до 99,9 мл

	2.7.
	Фактическая скорость и объем вводимого контраста зависит от интенсивности воздействия на дистанционный сенсорный пульт управления
	Наличие 

	2.8.
	Сенсоры пузырьков воздуха должны располагаться непосредственно на линиях контрастного вещества и физиологического раствора.
	Наличие 

	2.9.
	Объём колбы инъектора
	150 мл.

	2.10.*
	Синхронизация с ангиографическим комплексом
	Наличие 







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                      О.С.Сарнавская
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