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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки - наименование товара: наркозно-дыхательный аппарат (ветеринарный)      – 1 шт.
2. Код товара по ОКРБ 32.50.13.650- Оборудование и аппаратура для анестезии.
3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:
    3.1. Чтобы можно было использовать наркозный аппарат для кошек/собак, мелких животных, крупных животных, массой от 2кг до 80кг. Для проведения стандартных хирургических, сложных, длительных хирургических вмешательств. Необходим BIS мониторинг глубины анестезии. Дыхательный объем от 2  мл до 1500мл.
3.2.Электронные флоуметры (ручная вентиляция, VS, VCV, PCV и SIMV).
      3.3. Сенсорный не менее 10-дюймовый TFT-дисплей
   3.4. Модуль мультигазового анализа
   3.5 Реверсионный дыхательный контур с подогревом и датчиком температуры.
   3.6. Нереверсионный  дыхательный контур Бейна.
   3.7. Тип привода: Полуоткрытый/полузакрытый
   3.8. Монитор пациента с капнографом 
   3.9. Кислородный концентратор объемом не менее 10л. с двумя выходами. 
   3.10. Датчики давления, датчики потока, датчик концентрации кислорода. 
   3.11. Эндотрахеальные трубки и анестезиологические маски для наркоза. 
Модульная конструкция предусматривает наличие электронного газомера, механизма     поглощения СО2 с обходным клапаном для замены натронной извести без остановки ИВЛ. Электротехнические характеристики:
         Стандартное напряжение: 220 Вольт  
         Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор, 14,8 вольт, 5000 мАч
         Минимальное время работы от аккумулятора: не менее 60мин.  
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5. Источник финансирования: Республиканский бюджет 
6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.
7. Сроки поставки товара: не позднее 18.12.2026г.
8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
9. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.
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