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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт ремонтных мастерских Дворец, расположенных по адресу: аг. Дворец, ул. Дятловская 1а 

	Заказчик
	

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 СЕHТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	Гродненская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж0001 МОЛНИЕЗАЩИТА (МАСТЕРСКАЯ №1)

	 1.
	Ц8-472-8
(61.01 / 35.49) 
	Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм, открыто по строительным основаниям  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	351.33
	44.42
	5.22
	264.33
	18.97
	679.05

	
	
	
	1.3
	456.73

	57.75

	6.79

	343.63 

	24.66

	882.77 

	2.
	5/10-10-80-6/1
 
	Пруток катанка горяче оцинкованный диаметром 8 мм  

	м
	
	
	
	6.16
	0.35
	6.51

	
	
	
	130
	

	

	

	800.80 

	45.50

	846.30 

	3.
	5/20-30-1-4/999120
 
	Зажим фальцевый  

	100 шт.
	
	
	
	562.50
	32.23
	594.73

	
	
	
	0.42
	

	

	

	236.25 

	13.54

	249.79 

	4.
	5/20-30-2/5
 
	Держатель кровельный  

	1000 шт.
	
	
	
	3 500.00
	200.55
	3 700.55

	
	
	
	0.06
	

	

	

	210.00 

	12.03

	222.03 

	5.
	5/20-30-2/5
 
	Держатель фасадный  

	1000 шт.
	
	
	
	1 148.80
	65.83
	1 214.63

	
	
	
	0.02
	

	

	

	22.98 

	1.32

	24.30 

	6.
	5/20-30-9-20/45
 
	Держатель молниеприёмника на круглый конек двойной, диаметром 130-240 мм, горячее цинкование  

	шт.
	
	
	
	10.82
	0.66
	11.48

	
	
	
	51
	

	

	

	551.82 

	33.66

	585.48 

	7.
	Ц8-472-6
(61.01 / 35.49) 
	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2, открыто по строительным основаниям  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	332.1
	52.50
	8.43
	382.78
	26.01
	793.39

	
	
	
	0.1
	33.21

	5.25

	0.84

	38.28 

	2.60

	79.34 

	8.
	1/10-260-30-6/2
 
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5х40 мм  

	т
	
	
	
	1 912.56
	116.09
	2 028.65

	
	
	
	0.0158
	

	

	

	30.22 

	1.83

	32.05 

	9.
	5/20-30-2/711
 
	Зажим штырь-полоса-прут размером 70х70 мм, диаметром 9 мм, для соединения штыря заземления диаметром 12-20 мм с полосой шириной до 40 мм или токоотводом 8-10 мм, нержавеющая сталь  

	шт.
	
	
	
	9.53
	0.55
	10.08

	
	
	
	12
	

	

	

	114.36 

	6.60

	120.96 

	10.
	5/20-30-2/700
 
	Зажим полоса-полоса с двумя пластинами размером 70х70 мм, диаметром 8 мм, нержавеющая сталь  

	шт.
	
	
	
	6.99
	0.40
	7.39

	
	
	
	16
	

	

	

	111.84 

	6.40

	118.24 

	11.
	1/10-240-30-30/18
 
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм потай  

	1000 шт.
	
	
	
	169.31
	23.94
	193.25

	
	
	
	0.013
	

	

	

	2.20 

	0.31

	2.51 

	12.
	Ц8-471-3
(61.01 / 35.49) 
	Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 12 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	10 ШТ.
	144.9
	22.28
	3.61
	104.22
	8.37
	279.77

	
	
	
	0.4
	57.96

	8.91

	1.44

	41.69 

	3.35

	111.91 

	13.
	5/20-30-9-4/24
 
	Стержень молниеприемный из нержавеющей стали, высотой 1500 мм, диаметром 16 мм  

	шт.
	
	
	
	36.75
	2.23
	38.98

	
	
	
	8
	

	

	

	294.00 

	17.84

	311.84 

	14.
	5/10-30-30-4-3/2
 
	Муфта соединительная 4ПСтБ-о-16-Пр-Cu  

	компл.
	
	
	
	15.42
	0.88
	16.30

	
	
	
	4
	

	

	

	61.68 

	3.52

	65.20 

	15.
	Е1-164-1
(83.83 / 45.82) 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М3 ГРУНТА
	2001.35
	
	
	
	
	2 001.35

	
	
	
	0.054
	108.07

	

	

	 

	

	108.07 

	16.
	Е1-166-1
(83.83 / 45.82) 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М3 ГРУНТА
	1500.83
	
	
	
	
	1 500.83

	
	
	
	0.054
	81.04

	

	

	 

	

	81.04 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	737
	72
	9
	2860
	173
	3842

	ОХР и ОПР:
	498

	Плановая прибыль:
	284

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	4624

	Ж0002 МАСТЕРСКАЯ №1

	 17.
	Е58-2-4
(83.83 / 45.82) 
	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	270.39
	17.75
	11.37
	
	
	288.14

	
	
	
	6.22
	1681.83

	110.41

	70.72

	 

	

	1792.24 

	18.
	Е58-1-1
(83.83 / 45.82) 
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 КРОВЛИ
	181.57
	20.91
	15.89
	
	
	202.48

	
	
	
	6.22
	1129.37

	130.06

	98.84

	 

	

	1259.43 

	19.
	Е10-212-1
(83.83 / 45.82) 
	Разборка стропил  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 СКАТА КРЫШИ
	475.84
	13.81
	4.12
	
	
	489.65

	
	
	
	6.22
	2959.72

	85.90
К1=0.3
	25.63

	 

	

	3045.62 

	20.
	Е10-211-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	10 М3
	6657.47
	141.98
	41.25
	257.35
	36.41
	7 093.21

	
	
	
	2.3154
	15414.71

	328.74

	95.51

	595.87 

	84.30

	16423.62 

	21.
	1/10-110-50-5/245
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	13.659
	

	

	

	7264.68 

	1027.29

	8291.97 

	22.
	1/10-110-50-5/265
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	521.12
	73.69
	594.81

	
	
	
	7.23
	

	

	

	3767.70 

	532.78

	4300.48 

	23.
	1/10-110-50-5/285
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	411.67
	58.21
	469.88

	
	
	
	0.311
	

	

	

	128.03 

	18.10

	146.13 

	24.
	Е10-212-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка стропил  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 СКАТА КРЫШИ
	1586.13
	46.00
	13.75
	72.56
	8.99
	1 713.68

	
	
	
	6.22
	9865.73

	286.12

	85.53

	451.32 

	55.92

	10659.09 

	25.
	1/10-110-50-5/245
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	10.45
	

	

	

	5557.94 

	785.94

	6343.88 

	26.
	1/10-110-50-5/265
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	521.12
	73.69
	594.81

	
	
	
	0.23
	

	

	

	119.86 

	16.95

	136.81 

	27.
	Е10-271-6
(83.83 / 45.82) 
	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом ЭК-1 для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, при помощи распылителя  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНО
	104.72
	4.27
	
	100.74
	14.21
	223.94

	
	
	
	21.6
	2261.95

	92.23

	

	2175.98 

	306.94

	4837.10 

	28.
	Е58-18-2
(83.83 / 45.82) 
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	493.07
	27.27
	15.89
	380.34
	53.79
	954.47

	
	
	
	6.22
	3066.90

	169.62

	98.84

	2365.71 

	334.57

	5936.80 

	29.
	Е12-15-306
(83.83 / 45.82) 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	131.09
	27.32
	15.65
	267.38
	37.16
	462.95

	
	
	
	12.858
	1685.56

	351.28

	201.23

	3437.97 

	477.80

	5952.61 

	30.
	Е12-117-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1623.58
	15.96
	3.51
	42.16
	5.96
	1 687.66

	
	
	
	6.428
	10436.37

	102.59

	22.56

	271.00 

	38.31

	10848.27 

	31.
	1/10-115-20-15/64
 
	Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм  

	м2
	
	
	
	23.14
	3.27
	26.41

	
	
	
	716.72
	

	

	

	16584.90 

	2343.67

	18928.57 

	32.
	Е12-121-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	508.8
	1 088.34
	256.50
	1 620.22
	229.33
	3 446.69

	
	
	
	0.144
	73.27

	156.72

	36.94

	233.31 

	33.02

	496.32 

	33.
	Е12-120-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М
	453.07
	3.43
	
	341.31
	49.21
	847.02

	
	
	
	0.0744
	33.71

	0.26

	

	25.39 

	3.66

	63.02 

	34.
	1/10-115-15/1
 
	Планка конька  

	м
	
	
	
	11.20
	1.58
	12.78

	
	
	
	8.06
	

	

	

	90.27 

	12.73

	103.00 

	35.
	Е58-25-4
(83.83 / 45.82) 
	Устройство капельника из листовой оцинкованной стали (прим)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	704.97
	6.49
	3.06
	7.66
	1.08
	720.20

	
	
	
	0.144
	101.52

	0.93

	0.44

	1.10 

	0.16

	103.71 

	36.
	2/20-100-30/15
 
	Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной  

	м
	
	
	
	16.27
	0.99
	17.26

	
	
	
	14.97
	

	

	

	243.56 

	14.82

	258.38 

	37.
	Е12-124-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	525.76
	1 271.96
	299.59
	55.91
	7.91
	1 861.54

	
	
	
	0.144
	75.71

	183.16

	43.14

	8.05 

	1.14

	268.06 

	38.
	1/10-115-30-25/31
 
	Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	м
	
	
	
	10.56
	1.49
	12.05

	
	
	
	14.97
	

	

	

	158.08 

	22.31

	180.39 

	39.
	1/10-115-30-35/31
 
	Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	шт.
	
	
	
	5.74
	0.81
	6.55

	
	
	
	40
	

	

	

	229.60 

	32.40

	262.00 

	40.
	Е12-122-1
(83.83 / 45.82) 
	Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	718.28
	1 759.36
	414.50
	76.69
	10.84
	2 565.17

	
	
	
	0.6864
	493.03

	1207.62

	284.51

	52.64 

	7.44

	1760.73 

	41.
	1/10-115-20-15/61
 
	Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм  

	м2
	
	
	
	24.63
	3.48
	28.11

	
	
	
	72.07
	

	

	

	1775.08 

	250.80

	2025.88 

	42.
	Е10-214-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство каркаса карнизных свесов  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2413.29
	2 148.63
	536.90
	33.18
	4.69
	4 599.79

	
	
	
	0.6864
	1656.48

	1474.82

	368.53

	22.77 

	3.22

	3157.29 

	43.
	1/10-110-50-5/145
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	0.58
	

	

	

	308.48 

	43.62

	352.10 

	44.
	Е12-20-2
(83.83 / 45.82) 
	Демонтаж фальцевой кровли (прим)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М2 КРОВЛИ
	319.03
	7.15
	3.16
	
	
	326.18

	
	
	
	5.1184
	1632.92

	36.60
К1=0.3
	16.17

	 

	

	1669.52 

	45.
	Е54-23-1
(83.83 / 45.82) 
	Демонтаж подшивки потолка из досок (прим)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	349.05
	9.15
	6.21
	
	
	358.20

	
	
	
	4.0043
	1397.70

	36.64
К1=0.3
	24.87

	 

	

	1434.34 

	46.
	Е10-211-1
(83.83 / 45.82) 
	Демонтаж баллок несущего каркаса наслонной стропильной системы (прим)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	10 М3
	1997.24
	42.60
	12.37
	
	
	2 039.84

	
	
	
	0.543
	1084.50

	23.13
К1=0.3
	6.72

	 

	

	1107.63 

	47.
	Е10-235-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка профлистом С-10 с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (прим)  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4173.11
	29.72
	
	5.23
	0.74
	4 208.80

	
	
	
	9.7643
	40747.50

	290.19

	

	51.07 

	7.23

	41095.99 

	48.
	1/10-240-55-20/98
 
	Саморез кровельный 4,8х28 мм, цветной по RAL  

	1000 шт.
	
	
	
	116.67
	16.50
	133.17

	
	
	
	20.505
	

	

	

	2392.32 

	338.33

	2730.65 

	49.
	1/10-230-55-20/120
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	1.60
	0.23
	1.83

	
	
	
	1094
	

	

	

	1750.40 

	251.62

	2002.02 

	50.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.75
	0.39
	3.14

	
	
	
	2978
	

	

	

	8189.50 

	1161.42

	9350.92 

	51.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.27
	0.04
	0.31

	
	
	
	2636
	

	

	

	711.72 

	105.44

	817.16 

	52.
	1/10-230-55-20/145
 
	Соединитель одноуровневый для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.63
	0.09
	0.72

	
	
	
	1660
	

	

	

	1045.80 

	149.40

	1195.20 

	53.
	1/10-230-55-20/150
 
	Соединитель продольный для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.21
	0.03
	0.24

	
	
	
	195
	

	

	

	40.95 

	5.85

	46.80 

	54.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной пристенный, размером 40х40 мм  

	100 м
	
	
	
	250.00
	35.35
	285.35

	
	
	
	2.98
	

	

	

	745.00 

	105.34

	850.34 

	55.
	1/10-115-20-15/8
 
	Профилированный лист стальной типа С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 толщиной 0,4 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм  

	м2
	
	
	
	11.89
	1.68
	13.57

	
	
	
	1074
	

	

	

	12769.86 

	1804.32

	14574.18 

	56.
	1/10-240-55-20/24
 
	Саморез для крепления подвесов 3,5х51 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.31
	2.45
	19.76

	
	
	
	1.367
	

	

	

	23.66 

	3.35

	27.01 

	57.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.48
	3.84

	
	
	
	5.86
	

	

	

	19.69 

	2.81

	22.50 

	58.
	1/10-240-55-20/235
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х13 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	6.45
	0.91
	7.36

	
	
	
	2.636
	

	

	

	17.00 

	2.40

	19.40 

	59.
	Е8-36-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ
	1224.97
	4.73
	3.21
	197.19
	18.72
	1 445.61

	
	
	
	4
	4899.88

	18.92

	12.84

	788.76 

	74.88

	5782.44 

	60.
	Е46-110-1
(83.83 / 45.82) 
	Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции без пустот в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 АНКЕРОВ
	216.07
	
	
	0.91
	0.13
	217.11

	
	
	
	0.97
	209.59

	

	

	0.88 

	0.13

	210.60 

	61.
	1/10-240-45-5/5
 
	Химические анкеры инъекционного типа для бетонных оснований  

	мл
	
	
	
	0.09
	0.01
	0.10

	
	
	
	2590
	

	

	

	233.10 

	25.90

	259.00 

	62.
	1/10-240-50-15/999130
 
	Шпильки резьбовые оцинкованные для хим. анкеров (в комп. с гайкой и шайбой) М12х250-8,8К  

	шт.
	
	
	
	8.01
	1.13
	9.14

	
	
	
	97
	

	

	

	776.97 

	109.61

	886.58 

	63.
	1/10-240-45-10/130
 
	Шпильки анкерные стальные оцинкованные в сборе (гайка с шайбой), класс прочности 5,8, диаметр 12 мм, для химических анкеров инъекционного типа  

	кг.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12.125
	

	

	

	 

	

	 

	64.
	Е26-202-2
(83.83 / 45.82) 
	Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами минераловатными на клею  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1255.24
	2.79
	
	
	
	1 258.03

	
	
	
	6.638
	8332.28

	18.52

	

	 

	

	8350.80 

	65.
	1/10-120-110-40/15
 
	Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA M 25  

	м3
	
	
	
	116.67
	16.50
	133.17

	
	
	
	132.76
	

	

	

	15489.11 

	2190.54

	17679.65 

	66.
	Е12-10-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1778.19
	6.37
	4.92
	942.50
	57.21
	2 784.27

	
	
	
	0.1836
	326.48

	1.17

	0.90

	173.04 

	10.50

	511.19 

	67.
	1/10-115-21-10/7
 
	Плоский лист стальной 1250х2000(2500) мм толщиной 0,45 мм (алюмо)оцинкованный с полимерным покрытием: полиэстер 25 мкм  

	м2
	
	
	
	18.16
	2.57
	20.73

	
	
	
	19.28
	

	

	

	350.12 

	49.55

	399.67 

	68.
	1/10-240-30-45/50
 
	Дюбель металлический рамный (анкер) 8х112 мм, оцинкованный  

	1000 шт.
	
	
	
	228.16
	32.26
	260.42

	
	
	
	0.15
	

	

	

	34.22 

	4.84

	39.06 

	69.
	Е12-119-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М
	463.4
	11.98
	
	49.66
	7.21
	532.25

	
	
	
	1.524
	706.22

	18.26

	

	75.68 

	10.99

	811.15 

	70.
	1/10-115-25/160
 
	Планка примыкания металлическая  

	м
	
	
	
	11.47
	1.62
	13.09

	
	
	
	160.02
	

	

	

	1835.43 

	259.23

	2094.66 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	110273
	5124
	1494
	93384
	13122
	221902

	ОХР и ОПР:
	93694

	Плановая прибыль:
	51212

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	366808

	Ж0003 МАСТЕРСКАЯ №2

	 71.
	Е58-2-4
(83.83 / 45.82) 
	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	270.39
	17.75
	11.37
	
	
	288.14

	
	
	
	2.9648
	801.65

	52.63

	33.71

	 

	

	854.28 

	72.
	Е58-1-1
(83.83 / 45.82) 
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 КРОВЛИ
	181.57
	20.91
	15.89
	
	
	202.48

	
	
	
	2.9648
	538.32

	61.99

	47.11

	 

	

	600.31 

	73.
	Е10-212-1
(83.83 / 45.82) 
	Разборка стропил  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 СКАТА КРЫШИ
	475.84
	13.81
	4.12
	
	
	489.65

	
	
	
	2.9648
	1410.77

	40.94
К1=0.3
	12.21

	 

	

	1451.71 

	74.
	Е10-211-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	10 М3
	6657.47
	141.98
	41.25
	257.35
	36.41
	7 093.21

	
	
	
	0.82
	5459.13

	116.42

	33.83

	211.03 

	29.86

	5816.44 

	75.
	1/10-110-50-5/245
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	6.511
	

	

	

	3462.94 

	489.69

	3952.63 

	76.
	1/10-110-50-5/265
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	521.12
	73.69
	594.81

	
	
	
	3.45
	

	

	

	1797.86 

	254.23

	2052.09 

	77.
	1/10-110-50-5/285
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	411.67
	58.21
	469.88

	
	
	
	0.15
	

	

	

	61.75 

	8.73

	70.48 

	78.
	Е10-212-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка стропил  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 СКАТА КРЫШИ
	1586.13
	46.00
	13.75
	72.56
	8.99
	1 713.68

	
	
	
	2.9648
	4702.56

	136.38

	40.77

	215.13 

	26.65

	5080.72 

	79.
	1/10-110-50-5/245
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	4.98
	

	

	

	2648.66 

	374.55

	3023.21 

	80.
	1/10-110-50-5/265
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	521.12
	73.69
	594.81

	
	
	
	0.11
	

	

	

	57.32 

	8.11

	65.43 

	81.
	Е58-18-2
(83.83 / 45.82) 
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	493.07
	27.27
	15.89
	380.34
	53.79
	954.47

	
	
	
	2.9648
	1461.85

	80.85

	47.11

	1127.63 

	159.48

	2829.81 

	82.
	Е12-15-306
(83.83 / 45.82) 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	131.09
	27.32
	15.65
	267.38
	37.16
	462.95

	
	
	
	2.9648
	388.66

	81.00

	46.40

	792.73 

	110.17

	1372.56 

	83.
	Е12-117-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1623.58
	15.96
	3.51
	42.16
	5.96
	1 687.66

	
	
	
	2.9648
	4813.59

	47.32

	10.41

	125.00 

	17.67

	5003.58 

	84.
	1/10-115-20-15/64
 
	Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм  

	м2
	
	
	
	23.14
	3.27
	26.41

	
	
	
	314
	

	

	

	7265.96 

	1026.78

	8292.74 

	85.
	Е12-121-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	508.8
	1 088.34
	256.50
	1 620.22
	229.33
	3 446.69

	
	
	
	0.2747
	139.77

	298.97

	70.46

	445.07 

	63.00

	946.81 

	86.
	Е12-123-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	440.96
	974.94
	229.82
	2 271.92
	321.65
	4 009.47

	
	
	
	0.0758
	33.42

	73.90

	17.42

	172.21 

	24.38

	303.91 

	87.
	Е58-25-4
(83.83 / 45.82) 
	Устройство капельника из листовой оцинкованной стали (прим)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	704.97
	6.49
	3.06
	7.66
	1.08
	720.20

	
	
	
	0.136
	95.88

	0.88

	0.42

	1.04 

	0.15

	97.95 

	88.
	2/20-100-30/15
 
	Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной  

	м
	
	
	
	16.27
	0.99
	17.26

	
	
	
	14.14
	

	

	

	230.06 

	14.00

	244.06 

	89.
	Е12-124-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	525.76
	1 271.96
	299.59
	55.91
	7.91
	1 861.54

	
	
	
	0.136
	71.50

	172.99

	40.74

	7.60 

	1.08

	253.17 

	90.
	1/10-115-30-25/31
 
	Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	м
	
	
	
	10.56
	1.49
	12.05

	
	
	
	14.14
	

	

	

	149.32 

	21.07

	170.39 

	91.
	1/10-115-30-45/31
 
	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	шт.
	
	
	
	20.49
	2.90
	23.39

	
	
	
	2
	

	

	

	40.98 

	5.80

	46.78 

	92.
	1/10-115-30-35/31
 
	Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	шт.
	
	
	
	5.74
	0.81
	6.55

	
	
	
	38
	

	

	

	218.12 

	30.78

	248.90 

	93.
	1/10-115-30-15/25
 
	Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	шт.
	
	
	
	10.56
	1.49
	12.05

	
	
	
	4
	

	

	

	42.24 

	5.96

	48.20 

	94.
	1/10-115-30-20/25
 
	Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	шт.
	
	
	
	9.55
	1.35
	10.90

	
	
	
	2
	

	

	

	19.10 

	2.70

	21.80 

	95.
	Е12-125-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	878.53
	1 159.18
	272.92
	14.68
	2.07
	2 054.46

	
	
	
	0.18
	158.14

	208.65

	49.13

	2.64 

	0.37

	369.80 

	96.
	1/10-115-30-5/25
 
	Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	м
	
	
	
	13.47
	1.90
	15.37

	
	
	
	18.34
	

	

	

	247.04 

	34.85

	281.89 

	97.
	1/10-115-30-10/25
 
	Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	шт.
	
	
	
	3.51
	0.50
	4.01

	
	
	
	5
	

	

	

	17.55 

	2.50

	20.05 

	98.
	Е12-122-1
(83.83 / 45.82) 
	Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	718.28
	1 759.36
	414.50
	76.69
	10.84
	2 565.17

	
	
	
	0.4226
	303.55

	743.51

	175.17

	32.41 

	4.58

	1084.05 

	99.
	1/10-115-20-15/61
 
	Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм  

	м2
	
	
	
	24.63
	3.48
	28.11

	
	
	
	44.37
	

	

	

	1092.83 

	154.41

	1247.24 

	100.
	Е10-214-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство каркаса карнизных свесов  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2413.29
	2 148.63
	536.90
	33.18
	4.69
	4 599.79

	
	
	
	0.4226
	1019.86

	908.01

	226.89

	14.02 

	1.98

	1943.87 

	101.
	1/10-110-50-5/145
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	0.36
	

	

	

	191.47 

	27.08

	218.55 

	102.
	Е26-202-2
(83.83 / 45.82) 
	Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами минераловатными на клею  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1255.24
	2.79
	
	
	
	1 258.03

	
	
	
	2.965
	3721.79

	8.27

	

	 

	

	3730.06 

	103.
	1/10-120-110-40/15
 
	Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA M 25  

	м3
	
	
	
	116.67
	16.50
	133.17

	
	
	
	59.296
	

	

	

	6918.06 

	978.38

	7896.44 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	25120
	3033
	852
	27608
	3879
	59640

	ОХР и ОПР:
	21773

	Плановая прибыль:
	11900

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	93313

	Ж0004 ОБЩИЙ СКЛАД

	 104.
	Е58-2-4
(83.83 / 45.82) 
	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	270.39
	17.75
	11.37
	
	
	288.14

	
	
	
	1.7032
	460.53

	30.23

	19.37

	 

	

	490.76 

	105.
	Е58-1-1
(83.83 / 45.82) 
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 КРОВЛИ
	181.57
	20.91
	15.89
	
	
	202.48

	
	
	
	1.7032
	309.25

	35.61

	27.06

	 

	

	344.86 

	106.
	Е10-212-1
(83.83 / 45.82) 
	Разборка стропил  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 СКАТА КРЫШИ
	475.84
	13.81
	4.12
	
	
	489.65

	
	
	
	1.7032
	810.45

	23.52
К1=0.3
	7.02

	 

	

	833.97 

	107.
	Е10-211-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	10 М3
	6657.47
	141.98
	41.25
	257.35
	36.41
	7 093.21

	
	
	
	0.5856
	3898.61

	83.14

	24.16

	150.70 

	21.32

	4153.77 

	108.
	1/10-110-50-5/245
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	3.744
	

	

	

	1991.28 

	281.59

	2272.87 

	109.
	1/10-110-50-5/265
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	521.12
	73.69
	594.81

	
	
	
	1.98
	

	

	

	1031.82 

	145.91

	1177.73 

	110.
	1/10-110-50-5/285
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	411.67
	58.21
	469.88

	
	
	
	0.174
	

	

	

	71.63 

	10.13

	81.76 

	111.
	Е10-212-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка стропил  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 СКАТА КРЫШИ
	1586.13
	46.00
	13.75
	72.56
	8.99
	1 713.68

	
	
	
	1.7032
	2701.50

	78.35

	23.42

	123.58 

	15.31

	2918.74 

	112.
	1/10-110-50-5/245
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	2.874
	

	

	

	1528.57 

	216.15

	1744.72 

	113.
	1/10-110-50-5/265
 
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	521.12
	73.69
	594.81

	
	
	
	0.06
	

	

	

	31.27 

	4.42

	35.69 

	114.
	Е58-18-2
(83.83 / 45.82) 
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	493.07
	27.27
	15.89
	380.34
	53.79
	954.47

	
	
	
	1.7032
	839.80

	46.45

	27.06

	647.80 

	91.62

	1625.67 

	115.
	Е12-15-306
(83.83 / 45.82) 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	131.09
	27.32
	15.65
	267.38
	37.16
	462.95

	
	
	
	1.7032
	223.27

	46.53

	26.66

	455.40 

	63.29

	788.49 

	116.
	Е12-117-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1623.58
	15.96
	3.51
	42.16
	5.96
	1 687.66

	
	
	
	1.7032
	2765.28

	27.18

	5.98

	71.81 

	10.15

	2874.42 

	117.
	1/10-115-20-15/64
 
	Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм  

	м2
	
	
	
	23.14
	3.27
	26.41

	
	
	
	187.24
	

	

	

	4332.73 

	612.27

	4945.00 

	118.
	Е12-121-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	508.8
	1 088.34
	256.50
	1 620.22
	229.33
	3 446.69

	
	
	
	0.2613
	132.95

	284.38

	67.02

	423.36 

	59.92

	900.61 

	119.
	Е12-120-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М
	453.07
	3.43
	
	341.31
	49.21
	847.02

	
	
	
	0.072
	32.62

	0.25

	

	24.57 

	3.54

	60.98 

	120.
	1/10-115-15/1
 
	Планка конька  

	м
	
	
	
	11.20
	1.58
	12.78

	
	
	
	7.85
	

	

	

	87.92 

	12.40

	100.32 

	121.
	Е58-25-4
(83.83 / 45.82) 
	Устройство капельника из листовой оцинкованной стали (прим)  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	704.97
	6.49
	3.06
	7.66
	1.08
	720.20

	
	
	
	0.331
	233.35

	2.15

	1.01

	2.54 

	0.36

	238.40 

	122.
	2/20-100-30/15
 
	Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной  

	м
	
	
	
	16.27
	0.99
	17.26

	
	
	
	35.04
	

	

	

	570.10 

	34.69

	604.79 

	123.
	Е12-124-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	525.76
	1 271.96
	299.59
	55.91
	7.91
	1 861.54

	
	
	
	0.231
	121.45

	293.82

	69.21

	12.92 

	1.83

	430.02 

	124.
	1/10-115-30-25/31
 
	Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	м
	
	
	
	10.56
	1.49
	12.05

	
	
	
	28.34
	

	

	

	299.27 

	42.23

	341.50 

	125.
	1/10-115-30-45/31
 
	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	шт.
	
	
	
	20.49
	2.90
	23.39

	
	
	
	2
	

	

	

	40.98 

	5.80

	46.78 

	126.
	1/10-115-30-35/31
 
	Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм  

	шт.
	
	
	
	5.74
	0.81
	6.55

	
	
	
	61
	

	

	

	350.14 

	49.41

	399.55 

	127.
	1/10-115-30-15/25
 
	Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	шт.
	
	
	
	10.56
	1.49
	12.05

	
	
	
	4
	

	

	

	42.24 

	5.96

	48.20 

	128.
	1/10-115-30-20/25
 
	Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	шт.
	
	
	
	9.55
	1.35
	10.90

	
	
	
	2
	

	

	

	19.10 

	2.70

	21.80 

	129.
	Е12-125-1
(83.83 / 45.82) 
	Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	878.53
	1 159.18
	272.92
	14.68
	2.07
	2 054.46

	
	
	
	0.12
	105.42

	139.10

	32.75

	1.76 

	0.25

	246.53 

	130.
	1/10-115-30-5/25
 
	Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	м
	
	
	
	13.47
	1.90
	15.37

	
	
	
	12.28
	

	

	

	165.41 

	23.33

	188.74 

	131.
	1/10-115-30-10/25
 
	Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм  

	шт.
	
	
	
	3.51
	0.50
	4.01

	
	
	
	4
	

	

	

	14.04 

	2.00

	16.04 

	132.
	Е12-122-1
(83.83 / 45.82) 
	Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	718.28
	1 759.36
	414.50
	76.69
	10.84
	2 565.17

	
	
	
	0.231
	165.92

	406.41

	95.75

	17.72 

	2.50

	592.55 

	133.
	1/10-115-20-15/61
 
	Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм  

	м2
	
	
	
	24.63
	3.48
	28.11

	
	
	
	24.26
	

	

	

	597.52 

	84.42

	681.94 

	134.
	Е10-214-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство каркаса карнизных свесов  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2413.29
	2 148.63
	536.90
	33.18
	4.69
	4 599.79

	
	
	
	0.231
	557.47

	496.33

	124.02

	7.66 

	1.08

	1062.54 

	135.
	1/10-110-50-5/145
 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта  

	м3
	
	
	
	531.86
	75.21
	607.07

	
	
	
	0.21
	

	

	

	111.69 

	15.79

	127.48 

	136.
	Е12-119-1
(83.83 / 45.82) 
	Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 М
	463.4
	11.98
	
	49.66
	7.21
	532.25

	
	
	
	0.161
	74.61

	1.93

	

	8.00 

	1.16

	85.70 

	137.
	1/10-115-25/160
 
	Планка примыкания металлическая  

	м
	
	
	
	11.47
	1.62
	13.09

	
	
	
	16.88
	

	

	

	193.61 

	27.35

	220.96 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	13432
	1995
	550
	13427
	1849
	30704

	ОХР и ОПР:
	11722

	Плановая прибыль:
	6407

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	48833

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	149563
	10224
	2905
	137278
	19023
	316088

	ОХР и ОПР:
	127687

	Плановая прибыль:
	69803

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	513578

	ВСЕГО прямые затраты:
	149563
	10224
	2905
	137278
	19023
	316088

	ОХР и ОПР:
	127687

	Плановая прибыль:
	69803

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	513578




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы подрядчика

	1/ Материалы для строительных работ

	1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород

	1.  
	1/10-110-50-5/145
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта
01.09.2026 ОРБ
	м3
	1.15
	531.86
	611.64
	14.14%
	86.49

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.09.2026 ОРБ
	м3
	42.25
	531.86
	22471.07
	14.14%
	3177.61

	1. 
	1/10-110-50-5/265
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта
01.09.2026 ОРБ
	м3
	13.06
	521.12
	6805.83
	14.14%
	962.40

	1. 
	1/10-110-50-5/285
	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта
.  .
	м3
	0.635
	411.67
	261.41
	14.14%
	36.96

	1. 
	1/10-110-50-5/485
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта
01.09.2026 ОРБ
	м3
	6.5328
	239.09
	1561.88
	14.14%
	220.92

	1/10-110-50-20 Доски необрезные хвойных пород

	1.  
	1/10-110-50-20/765
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта
.  .
	м3
	13.0656
	179.76
	2348.66
	14.14%
	332.09

	1/10-115-15 Черепица

	1.  
	1/10-115-15/1
	Планка конька
.  .
	м
	15.91
	11.20
	178.19
	14.14%
	25.13

	1/10-115-20-15 Профилированные листы стальные с полимерными покрытиями

	1.  
	1/10-115-20-15/8
	Профилированный лист стальной типа С-8-1150, МП-10 (П10, С10)-1100 толщиной 0,4 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм
01.09.2026 ОРБ
	м2
	1 074
	11.89
	12769.86
	14.14%
	1804.32

	1. 
	1/10-115-20-15/61
	Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм
01.09.2026 ОРБ
	м2
	140.7
	24.63
	3465.43
	14.14%
	489.63

	1. 
	1/10-115-20-15/64
	Профилированный лист стальной типа МП-18 (П18, С18)-1150, МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием на основе полиуретана 35 - 45 мкм
01.09.2026 ОРБ
	м2
	1217.96
	23.14
	28183.59
	14.14%
	3982.72

	1/10-115-21-10 Плоские листы стальные

	1.  
	1/10-115-21-10/7
	Плоский лист стальной 1250х2000(2500) мм толщиной 0,45 мм (алюмо)оцинкованный с полимерным покрытием: полиэстер 25 мкм
01.09.2026 ОРБ
	м2
	19.28
	18.16
	350.12
	14.14%
	49.55

	1/10-115-25 Кровельные комплектующие

	1.  
	1/10-115-25/30
	Карнизная планка для металлочерепицы (все цвета)
.  .
	м
	71.4
	15.26
	1089.56
	14.14%
	154.22

	1. 
	1/10-115-25/160
	Планка примыкания металлическая
01.09.2026 ОРБ
	м
	176.9
	11.47
	2029.04
	14.14%
	286.58

	1. 
	1/10-115-25/190
	Планка торцевая металлическая
.  .
	м
	7.959
	21.33
	169.77
	14.14%
	24.04

	1/10-115-30-5 Трубы водосточные круглого сечения

	1.  
	1/10-115-30-5/25
	Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм
01.09.2026 ОРБ
	м
	30.62
	13.47
	412.45
	14.14%
	58.18

	1/10-115-30-10 Держатели труб водосточных круглого сечения

	1.  
	1/10-115-30-10/25
	Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	9
	3.51
	31.59
	14.14%
	4.50

	1/10-115-30-15 Колена труб водосточных круглого сечения

	1.  
	1/10-115-30-15/25
	Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	8
	10.56
	84.48
	14.14%
	11.92

	1/10-115-30-20 Отметы труб водосточных круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, длиной от 350 мм до 660 мм, диаметром от 100 мм до 200 мм

	1.  
	1/10-115-30-20/25
	Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 120 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	4
	9.55
	38.20
	14.14%
	5.40

	1/10-115-30-25 Желоба водосточные круглого сечения

	1.  
	1/10-115-30-25/31
	Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм
01.09.2026 ОРБ
	м
	57.45
	10.56
	606.67
	14.14%
	85.61

	1/10-115-30-35 Держатели желобов водосточных круглого сечения

	1.  
	1/10-115-30-35/31
	Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	139
	5.74
	797.86
	14.14%
	112.59

	1/10-115-30-45 Воронки водосточные круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, диаметром от 100 мм до 200 мм

	1.  
	1/10-115-30-45/31
	Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	4
	20.49
	81.96
	14.14%
	11.60

	1/10-120-110-40 Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA

	1.  
	1/10-120-110-40/15
	Маты теплоизоляционные из минерального стекловолокна URSA M 25
.  .
	м3
	192.056
	116.66667
	22407.17
	14.14%
	3168.92

	1/10-130-5 Мастики

	1.  
	1/10-130-5/45
	Мастика битумная кровельная горячая
.  .
	т
	0.8763
	1 210.00
	1060.32
	14.14%
	149.85

	1/10-130-15 Герметики

	1.  
	1/10-130-15/107
	Герметик силиконовый 280 мл
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	2.032854
	5.35
	10.88
	14.14%
	1.54

	1/10-135-10-5 Топливо жидкое

	1.  
	1/10-135-10-5/32
	Топливо дизельное из малосернистых нефтей
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.105156
	2 463.74
	259.03
	14.14%
	36.63

	1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей

	1.  
	1/10-140-40/100
	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.001469
	4 130.00
	6.08
	14.14%
	0.86

	1. 
	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.006533
	5 804.00
	37.90
	14.14%
	5.33

	1/10-160-10 Пленки разные

	1.  
	1/10-160-10/47
	Пленка пароизоляционная (гидропароизоляционная) полипропиленовая, поверхностная плотность 65 - 85 г/м2
.  .
	м2
	1805.178
	1.00
	1805.17
	14.14%
	252.72

	1. 
	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
.  .
	м2
	1927.86
	0.81
	1561.57
	14.14%
	212.06

	1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых

	1.  
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.09.2026 ОРБ
	кг
	0.2425
	3.64
	0.88
	14.14%
	0.13

	1/10-170-2 Круги (диски) отрезные

	1.  
	1/10-170-2/30
	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	0.05055
	2.40
	0.12
	14.14%
	0.02

	1. 
	1/10-170-2/40
	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки металла
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	13.0656
	2.08
	27.22
	14.14%
	3.82

	1. 
	1/10-170-2/50
	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	8.78787
	0.77
	6.74
	14.14%
	0.98

	1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые

	1.  
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	30.95256
	1.77
	54.78
	14.14%
	7.73

	1. 
	1/10-170-10/35
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	2.441075
	7.15
	17.48
	14.14%
	2.44

	1. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	16.13114
	2.75
	44.33
	14.14%
	6.31

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	0.15
	4.24
	0.63
	14.14%
	0.09

	1. 
	1/10-170-10/175
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	49.23321
	5.36
	263.89
	14.14%
	37.47

	1. 
	1/10-170-10/225
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	14.5119
	6.38
	92.58
	14.14%
	13.07

	1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные

	1.  
	1/10-180-20/57
	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	1.63
	3.34
	5.44
	14.14%
	0.76

	1/10-230-40-5 Аэрозольные краски

	1.  
	1/10-230-40-5/5
	Краска (аэрозоль) 400 мл
.  .
	шт.
	11.39698
	7.71
	87.87
	14.14%
	12.43

	1. 
	1/10-230-40-5/5
	Краска (аэрозоль) 400 мл
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	2.9989
	7.88
	23.63
	14.14%
	3.35

	1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению

	1.  
	1/10-230-40-20/55
	Краска масляная МА-15, желтая
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.0028
	5 988.91
	16.77
	14.14%
	2.37

	1. 
	1/10-230-40-20/64
	Краска масляная МА-15, зеленая
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.0028
	6 479.12
	18.15
	14.14%
	2.56

	1. 
	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
01.09.2026 ОРБ
	кг
	2.8
	5.34
	14.95
	14.14%
	2.13

	1/10-230-55-20 Комплектующие для гипсокартонных систем

	1.  
	1/10-230-55-20/10
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	2 636
	0.27
	711.72
	14.14%
	105.44

	1. 
	1/10-230-55-20/120
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм
01.09.2026 ОРБ
	м
	1 094
	1.60
	1750.40
	14.14%
	251.62

	1. 
	1/10-230-55-20/135
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм
01.09.2026 ОРБ
	м
	2 978
	2.75
	8189.50
	14.14%
	1161.42

	1. 
	1/10-230-55-20/145
	Соединитель одноуровневый для профиля CD (ПП)
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	1 660
	0.63
	1045.80
	14.14%
	149.40

	1. 
	1/10-230-55-20/150
	Соединитель продольный для профиля CD (ПП)
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	195
	0.21
	40.95
	14.14%
	5.85

	1. 
	1/10-230-55-20/155
	Уголок белый стальной пристенный, размером 40х40 мм
01.04.2026 ОРБ
	100 м
	2.98
	250.00
	745.00
	14.14%
	105.34

	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие

	1.  
	1/10-235-20/674
	Лента уплотнительная универсальная (кровельная)
01.09.2026 ОРБ
	м
	29.28
	1.31
	38.35
	14.14%
	5.57

	1/10-240-10-15 Болты с шестигранной головкой

	1.  
	1/10-240-10-15/46
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.025151
	3 900.00
	98.10
	14.14%
	13.83

	1/10-240-20 Гайки

	1.  
	1/10-240-20/15
	Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.007186
	6 303.35
	45.30
	14.14%
	6.42

	1. 
	1/10-240-20/54
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 16-18 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.008558
	5 213.33
	44.61
	14.14%
	6.33

	1/10-240-25-35 Гвозди строительные

	1.  
	1/10-240-25-35/50
	Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.014205
	3 130.00
	44.45
	14.14%
	6.28

	1. 
	1/10-240-25-35/70
	Гвозди строительные с конической головкой 4х100 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.008037
	2 756.01
	22.14
	14.14%
	3.12

	1. 
	1/10-240-25-35/90
	Гвозди строительные с конической головкой 5х120 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.077998
	2 880.00
	224.60
	14.14%
	31.70

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
.  .
	кг
	65.328
	3.53
	230.60
	14.14%
	32.66

	1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные

	1.  
	1/10-240-25-41/15
	Гвозди строительные оцинкованные
01.09.2026 ОРБ
	кг
	1.222
	3.83
	4.68
	14.14%
	0.67

	1/10-240-25-50 Гвозди кровельные и толевые

	1.  
	1/10-240-25-50/16
	Гвозди толевые круглые 2,5х40 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.000512
	3 040.00
	1.56
	14.14%
	0.22

	1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди

	1.  
	1/10-240-30-30/18
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм потай
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.013
	169.31
	2.20
	14.14%
	0.31

	1/10-240-30-45 Дюбели рамные с металлическим сердечником

	1.  
	1/10-240-30-45/50
	Дюбель металлический рамный (анкер) 8х112 мм, оцинкованный
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.15
	228.16
	34.22
	14.14%
	4.84

	1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами

	1.  
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.09.2026 ОРБ
	100 шт.
	5.86
	3.36
	19.69
	14.14%
	2.81

	1. 
	1/10-240-30-50/20
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60
01.09.2026 ОРБ
	100 шт.
	3.37
	4.93
	16.62
	14.14%
	2.36

	1. 
	1/10-240-30-50/60
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х80 мм
01.09.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.324
	11.63
	3.77
	14.14%
	0.53

	1/10-240-40 Скобы

	1.  
	1/10-240-40/92
	Скобы строительные диаметром 10 мм
01.09.2026 ОРБ
	кг
	18.5096
	9.94
	184.01
	14.14%
	26.14

	1/10-240-45-5 Анкеры химические инъекционного типа

	1.  
	1/10-240-45-5/5
	Химические анкеры инъекционного типа для бетонных оснований
.  .
	мл
	2 590
	0.09167
	233.10
	14.14%
	25.90

	1/10-240-45-10 Шпильки анкерные для химических анкеров

	1.  
	1/10-240-45-10/130
	Шпильки анкерные стальные оцинкованные в сборе (гайка с шайбой), класс прочности 5,8, диаметр 12 мм, для химических анкеров инъекционного типа
01.09.2026 ОРБ
	кг
	12.125
	
	
	14.14%
	

	1/10-240-50-10 Шпильки оцинкованные

	1.  
	1/10-240-50-10/24
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.135445
	3 630.00
	491.66
	14.14%
	69.51

	1/10-240-50-15 Шпильки резьбовые оцинкованные

	1.  
	1/10-240-50-15/999130
	Шпильки резьбовые оцинкованные для хим. анкеров (в комп. с гайкой и шайбой) М12х250-8,8К
01.04.2026 ОРБ
	шт.
	97
	8.00833
	776.97
	14.14%
	109.61

	1/10-240-50-16 Шайбы

	1.  
	1/10-240-50-16/6
	Шайба плоская оцинкованная
01.09.2026 ОРБ
	кг
	1.4884
	6.63
	9.86
	14.14%
	1.41

	1. 
	1/10-240-50-16/27
	Шайба диаметром 20 мм
01.09.2026 ОРБ
	кг
	3.59304
	5.61
	20.14
	14.14%
	2.83

	1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы

	1.  
	1/10-240-55-20/24
	Саморез для крепления подвесов 3,5х51 мм
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	1.367
	17.31
	23.66
	14.14%
	3.35

	1. 
	1/10-240-55-20/98
	Саморез кровельный 4,8х28 мм, цветной по RAL
.  .
	1000 шт.
	20.505
	116.66667
	2392.32
	14.14%
	338.33

	1. 
	1/10-240-55-20/100
	Саморез кровельный оцинкованный 4,8х29 мм
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	9.96563
	46.14
	459.79
	14.14%
	65.00

	1. 
	1/10-240-55-20/150
	Саморез кровельный оцинкованный 4,8х80 мм
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.413992
	81.44
	33.71
	14.14%
	4.77

	1. 
	1/10-240-55-20/235
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х13 мм
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	2.636
	6.45
	17.00
	14.14%
	2.40

	1/10-260-1-1 Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240)

	1.  
	1/10-260-1-1/2
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.052
	1 692.65
	88.02
	6.07%
	5.34

	1. 
	1/10-260-1-1/4
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.0188
	1 681.56
	31.61
	6.07%
	1.92

	1/10-260-30-3 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, шириной 25 мм

	1.  
	1/10-260-30-3/1
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4х25 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.0081
	2 320.27
	18.79
	6.07%
	1.14

	1/10-260-30-6 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, шириной 40 мм

	1.  
	1/10-260-30-6/2
	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5х40 мм
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.0158
	1 912.56
	30.22
	6.07%
	1.83

	1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная

	1.  
	1/10-260-210-1/90
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм
.  .
	кг
	41.9188
	2.77
	116.07
	6.07%
	7.08

	1/55-20-25 Краски, эмали и составы огнезащитные

	1.  
	1/55-20-25/60
	Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1"
01.09.2026 ОРБ
	л
	902.88
	2.41
	2175.98
	14.14%
	306.94

	1/55-50-20 Лаки, краски, герметики антикоррозионные и химически стойкие

	1.  
	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
01.09.2026 ОРБ
	кг
	0.76
	10.88
	8.27
	14.14%
	1.17

	2/ Строительные изделия и конструкции

	2/10-10 Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240)

	1.  
	2/10-10/20
	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм
.  .
	т
	0.019054
	2 977.45
	56.73
	6.07%
	3.49

	2/10-35 Детали закладные стальные

	1.  
	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.026622
	6 500.00
	173.04
	6.07%
	10.50

	2/20-40-35 Прочие изделия и конструкции индивидуальные стальные

	1.  
	2/20-40-35/30
	Стальные детали лесов
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.116
	3 921.91
	454.96
	6.07%
	27.60

	2/20-100-30 Отливы оконные из стали оцинкованной с двухсторонним полимерным покрытием, цветной

	1.  
	2/20-100-30/15
	Капельник из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 100-55 мм, с двухсторонним полимерным покрытием, цветной
.  .
	м
	64.15
	16.26667
	1043.72
	6.07%
	63.51

	2/50-35-10 Щиты деревянные

	1.  
	2/50-35-10/20
	Щиты настила деревянные
01.09.2026 ОРБ
	м2
	22
	14.40
	316.80
	14.14%
	44.88

	4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250

	1.  
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.09.2026 ОРБ
	м3
	0.11795
	131.18
	15.47
	16.09%
	2.50

	5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/10-10-80-6 Кабели связи симметричные, комбинированные для цифровых систем передачи

	1.  
	5/10-10-80-6/1
	Пруток катанка горяче оцинкованный диаметром 8 мм
.  .
	м
	130
	6.16
	800.80
	5.73%
	45.50

	5/10-30-30-4-3 Муфты для кабелей, бронированных металлическими лентами, с медными гильзами под опрессовку

	1.  
	5/10-30-30-4-3/2
	Муфта соединительная 4ПСтБ-о-16-Пр-Cu
.  .
	компл.
	4
	15.41667
	61.68
	5.73%
	3.52

	5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы

	1.  
	5/20-30-1-4/999120
	Зажим фальцевый
01.04.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.42
	562.50
	236.25
	5.73%
	13.54

	5/20-30-2 Материалы для систем молниезащиты и заземления

	1.  
	5/20-30-2/5
	Держатель кровельный
01.04.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.06
	3 500.00
	210.00
	5.73%
	12.03

	1. 
	5/20-30-2/5
	Держатель фасадный
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.02
	1 148.80
	22.98
	5.73%
	1.32

	1. 
	5/20-30-2/5
	Держатель шин заземления К188 У3
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.1876
	1 148.80
	215.51
	5.73%
	12.35

	1. 
	5/20-30-2/700
	Зажим полоса-полоса с двумя пластинами размером 70х70 мм, диаметром 8 мм, нержавеющая сталь
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	16
	6.99
	111.84
	5.73%
	6.40

	1. 
	5/20-30-2/711
	Зажим штырь-полоса-прут размером 70х70 мм, диаметром 9 мм, для соединения штыря заземления диаметром 12-20 мм с полосой шириной до 40 мм или токоотводом 8-10 мм, нержавеющая сталь
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	12
	9.53
	114.36
	5.73%
	6.60

	5/20-30-9-4 Стержени молниеприемные

	1.  
	5/20-30-9-4/24
	Стержень молниеприемный из нержавеющей стали, высотой 1500 мм, диаметром 16 мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	8
	36.75
	294.00
	6.07%
	17.84

	5/20-30-9-20 Держатели, крепления, кронштейны, подставки для молнеприемных мачт

	1.  
	5/20-30-9-20/45
	Держатель молниеприёмника на круглый конек двойной, диаметром 130-240 мм, горячее цинкование
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	51
	10.82
	551.82
	6.07%
	33.66

	5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий

	1.  
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658
01.09.2026 ОРБ
	10 шт.
	17.42
	
	
	5.73%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 137278
	
	 19023

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 137278
	
	 19023




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М031003
	Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м
	МАШ.-Ч
	38.243596
	74.88
	2863.69
	18.69
	714.77

	1. 
	М031004
	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м
	МАШ.-Ч
	47.86756
	86.89
	4159.22
	20.52
	982.24

	1. 
	М400002
	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т
	МАШ.-Ч
	0.226
	41.23
	9.32
	19.61
	4.43

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	511.3875948
	0.34
	173.92
	
	

	1. 
	М121003
	Котлы битумные передвижные 400 л
	МАШ.-Ч
	7.0104
	4.20
	29.44
	
	

	1. 
	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	МАШ.-Ч
	2.9232984
	50.06
	146.39
	20.52
	60.05

	1. 
	М021104
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т
	МАШ.-Ч
	0.226
	61.35
	13.87
	20.52
	4.64

	1. 
	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	МАШ.-Ч
	18.627487
	61.05
	1137.21
	20.52
	382.20

	1. 
	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	МАШ.-Ч
	8.49264
	1.27
	10.78
	
	

	1. 
	М330301
	Машины шлифовальные электрические
	МАШ.-Ч
	19.422286
	0.91
	17.67
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	112.58576
	0.88
	99.11
	
	

	1. 
	М331531
	Пила дисковая электрическая
	МАШ.-Ч
	133.710495
	0.62
	82.94
	
	

	1. 
	М340601
	Пистолет распылитель
	МАШ.-Ч
	52.704
	1.75
	92.23
	
	

	1. 
	М031120
	Подъемник мачтовый высота подъема 50 м
	МАШ.-Ч
	4.592382
	30.89
	141.81
	14.58
	66.98

	1. 
	М030903
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 12,5 м
	МАШ.-Ч
	0.053244
	21.98
	1.17
	16.96
	0.90

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	11.86792
	19.18
	227.67
	14.58
	173.01

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	35.3896694
	21.49
	760.54
	14.58
	516.01

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	10.368776
	4.56
	47.29
	
	

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	220.67318
	0.95
	209.64
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 10224
	
	 2905

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 10224
	
	 2905


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 СЕHТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
НОЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 СЕHТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026  составляет 1.0272629

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	9 277,77
	9 277,77

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	160,04
	160,04

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	9 437,81
	9 437,81

	
	Заработная плата
	1
	149 562,86
	151 600,59

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	10 223,89
	10 363,19

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	2 905,26
	2 944,84

	
	Mатериалы
	
	137 278,23
	139 148,59

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	137 278,23
	139 148,59

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	19 022,60
	19 281,78

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	19 022,60
	19 281,78

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	316 087,58
	320 394,15

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	127 686,93
	129 426,61

	
	.      1.строительные работы (2.2. Ремонт село)
	83.83
	117242.2
	

	
	.      6.теплоизоляционные работы (2.2. Ремонт село)
	83.83
	10104.93
	

	
	.      12.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село)
	61.01
	339.8
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	69 803,36
	70 754,40

	
	.      1.строительные работы (2.2. Ремонт село)
	45.82
	64082.53
	

	
	.      6.теплоизоляционные работы (2.2. Ремонт село)
	45.82
	5523.17
	

	
	.      12.электромонтажные работы (2.2. Ремонт село)
	35.49
	197.66
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	513 577,87
	520 575,16

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	129 628,39
	131 394,52

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	51 839,16
	52 545,45

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	51,02
	77 789,23
	78 849,08

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	643 206,26
	651 969,68

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	643 206,26
	651 969,68

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	643 206,26
	651 969,68

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	643 206,26
	651 969,68

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,01362459

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	651969,68

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	643 206,26
	651 969,68

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	643 206,26
	651 969,68

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	128 641,25
	130 393,94

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	771 847,51
	782 363,62

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Семьсот восемьдесят две тысячи триста шестьдесят три руб. 62 коп. 



	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



1

16
