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	СМЕТА по объекту строительства

	

	Наименование объекта
	26.009.ВОЗВЕДЕНИЕ 32-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.ТЕНИСТОЙ В Г.КЛЕЦКЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	
	

	Заказчик
	                                                                                                                                                                                                        

	Генподрядчик (Подрядчик)
	                                                                                                                                                                                                        

	Субподрядчик
	                                                                                                                                                                                                        

	
	

	Смета в ценах на
	1 ИЮHЯ 2026 г.                
	Цены
	с НДС                         
	Регион
	Минская область                                                                                     
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Единица измерения
	Стоимость единицы измерения / всего, белорусских рублей

	
	
	
	
	заработная плата
	эксплуатация машин и механизмов
	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)
	транcпорт
	общая стоимость

	
	
	
	Количество
	
	всего
	в т.ч. зарпл. машинистов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Смета: 5. 1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4 КВ 

	
	Ж6-60-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                                                                                                                                      

	4.
	Е1-13-17
(67.3 / 61.18) 
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ, В ОТВАЛ 
	1000 М3
	 
	2 536,59
	992,44
	 
	 
	2 536,59

	
	
	
	0.042               
	
	106,54
	41,68
	
	106,54

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	5.
	Е1-18-16
(67.3 / 61.18) 
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ 
	1000 М3
	 
	2 311,11
	904,22
	 
	 
	2 311,11

	
	
	
	0.036               
	
	83,20
	32,55
	
	83,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	6.
	С310-9
(58.54 / 59.02) 
	ПЕРЕВОЗКА ДО 9 КМ 
	Т
	 
	 
	 
	 
	5,93
	5,93

	
	
	
	57.6                
	
	341,57
	341,57

	7.
	Е1-162-2
(67.3 / 61.18) 
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ Кф
	100 М3
	3 042,95
	 
	 
	 
	 
	3 042,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.29                
	882,46
	
	882,46

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	8.
	Е1-162-1
(67.3 / 61.18) 
	ШУРФОВАНИЕ 
	100 М3
	2 515,77
	 
	 
	 
	 
	2 515,77

	
	
	
	0.071               
	178,62
	
	178,62

	9.
	П0

	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Е1-166-1
(67.3 / 61.18) 
	ПОДСЫПКА ПЕСКА 
	100 М3 ГРУНТА
	1 500,83
	 
	 
	 
	 
	1 500,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.355               
	532,79
	
	532,79

	11.
	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2П

	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ПОДВОЗ ИЗ КАРЬЕРА СКАБИН НА 50 КМ) 
	М3
	 
	 
	 
	14,28
	41,58
	55,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	35.5                
	
	506,94
	1 476,09
	1 983,03

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	12.
	Е1-27-2
(67.3 / 61.18) 
	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ 
	1000 М3
	 
	525,47
	175,13
	 
	 
	525,47

	
	
	
	0.0705              
	
	37,05
	12,35
	
	37,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	13.
	Е1-134-1
(67.3 / 61.18) 
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ 
	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА
	197,61
	477,70
	206,57
	 
	 
	675,31

	
	
	
	0.705               
	139,32
	336,78
	145,63
	
	476,10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	14.
	П0

	УТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	                    
	

	15.
	Е34-103-1
(67.3 / 61.18) 
	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ 
	КАНАЛ-КМ
	2 096,45
	 
	 
	2,61
	0,18
	2 099,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.205               
	429,77
	
	0,54
	0,04
	430,35

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	16.
	6/40-10-10/21

	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ 
	10 М
	 
	 
	 
	114,14
	4,67
	118,81

	
	
	
	10.2                
	
	1 164,23
	47,63
	1 211,86

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	17.
	6/40-10-10/45

	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ 
	10 М
	 
	 
	 
	289,97
	11,86
	301,83

	
	
	
	10.3                
	
	2 986,69
	122,16
	3 108,85

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	18.
	6/40-80-15-3/1

	ЗАГЛУШКА ТИП 1 КОРСИС НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ DN/OD 110 ММ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN8 
	ШТ.
	 
	 
	 
	8,35
	0,34
	8,69

	
	
	
	6                   
	
	50,10
	2,04
	52,14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	19.
	Ц8-190-2
(61.01 / 35.49) 
	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЗС 250 Х 3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
	100 М ЛЕНТЫ
	30,28
	0,04
	0,02
	255,44
	12,36
	298,12

	
	
	
	1.72                
	52,08
	0,07
	0,03
	439,36
	21,26
	512,77

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	20.
	Ц8-155-1
(61.01 / 35.49) 
	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОНЦОВ ТРУБ 
	ШТ.
	8,39
	 
	 
	3,46
	0,24
	12,09

	
	
	
	8                   
	67,12
	
	27,68
	1,92
	96,72

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2 282
	564
	232
	5 176
	2 013
	10 034

	
	
	
	
	
	
	

	ОХР и ОПР:
	
	1 685

	Плановая прибыль:
	
	1 508

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	
	13 226

	
	Ж6-60-30 КАБЕЛИ                                                                                                                                                                                                                                               

	27.
	Ц8-148-4
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6 КГ 
	100 М КАБЕЛЯ
	467,74
	239,02
	75,84
	17,87
	0,90
	725,53

	
	
	
	1.64                
	767,09
	391,99
	124,38
	29,31
	1,48
	1 189,87

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	28.
	Ц8-141-4
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ 
	100 М КАБЕЛЯ
	353,60
	591,72
	156,07
	76,89
	3,86
	1 026,07

	
	
	
	5.42                
	1 916,51
	3 207,12
	845,90
	416,74
	20,92
	5 561,29

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	29.
	Ц8-145-4
(61.01 / 35.49) 
	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 6 КГ 
	100 М КАБЕЛЯ
	207,48
	226,49
	75,45
	26,10
	1,31
	461,38

	
	
	
	0.4                 
	82,99
	90,60
	30,18
	10,44
	0,52
	184,55

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	30.
	5/10-10-20-4/201

	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 4Х120-1, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С БИТУМНОЙ ЗАЛИВКОЙ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ 
	1000 М
	 
	 
	 
	30 888,01
	1 485,71
	32 373,72

	
	
	
	0.76092             
	
	23 503,30
	1 130,51
	24 633,81

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	31.
	П0

	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	Е13-92-2
(67.3 / 61.18) 
	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КАБЕЛЯ 
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	252,81
	 
	 
	 
	 
	252,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0264              
	6,67
	
	6,67

	33.
	1/55-20-25/С104-10020-4П

	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА АГНИТЕРМ-К 
	КГ
	 
	 
	 
	36,00
	2,53
	38,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.7                 
	
	133,20
	9,36
	142,56

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2 773
	3 690
	1 000
	24 093
	1 163
	31 719

	ОХР и ОПР:
	
	2 303

	Плановая прибыль:
	
	1 341

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	
	35 363

	
	Ж6-60-40 МУФТЫ                                                                                                                                                                                                                                                

	34.
	Ц8-168-7
(61.01 / 35.49) 
	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ 4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 120 ММ2 
	ШТ.
	22,56
	0,11
	 
	3,50
	0,23
	26,40

	
	
	
	4                   
	90,24
	0,44
	
	14,00
	0,92
	105,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	35.
	5/10-30-10-4-1/3

	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКВТТП (70-120)-1 
	КОМПЛ.
	 
	 
	 
	60,72
	2,92
	63,64

	
	
	
	4                   
	
	242,88
	11,68
	254,56

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	90
	0
	0
	257
	13
	360

	
	
	
	
	
	
	

	ОХР и ОПР:
	
	55

	Плановая прибыль:
	
	32

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	
	447

	
	Ж6-60-20 ПЕРЕХОДЫ СКРЫТЫЕ                                                                                                                                                                                                                                     

	57.
	Е34-150-7
(67.3 / 61.18) 
	УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 30 М ДО 50 М ДИАМЕТРОМ 110 ММ 
	10 М
	600,38
	3 642,42
	451,44
	1,54
	0,10
	4 244,44

	
	
	
	3.2                 
	1 921,22
	11 655,74
	1 444,61
	4,93
	0,32
	13 582,21

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	58.
	6/40-10-10/21

	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ 
	10 М
	 
	 
	 
	114,14
	4,67
	118,81

	
	
	
	3.2                 
	
	365,25
	14,94
	380,19

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1 921
	11 656
	1 445
	370
	15
	13 962

	ОХР и ОПР:
	
	2 265

	Плановая прибыль:
	
	2 059

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	
	18 287

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	7 067
	15 910
	2 677
	29 896
	3 203
	56 075

	ОХР и ОПР:
	
	6 308

	Плановая прибыль:
	
	4 940

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	
	67 323

	ВСЕГО прямые затраты:
	7 067
	15 910
	2 677
	29 896
	3 203
	56 075

	ОХР и ОПР:
	
	6 308

	Плановая прибыль:
	
	4 940

	

	
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	67 323

	

	Расчет стоимости материалов по объекту

	

	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена 
материала 
с НДС 
	Стоимость материала 
с НДС 
	% трансп и зср
	Стоимость трансп. и зср 
с НДС 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	

	
	Материалы подрядчика                              
	

	

	1
	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2П
. .
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (ПОДВОЗ ИЗ КАРЬЕРА "СКАБИН" НА 50 КМ)
	М3                                                                                                  
	35.5
	14,28
	506,94
	               41.58
	1 476,09

	2
	1/10-135-20/75
. .
	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ
	КГ                                                                                                  
	1.08
	2,76
	3,00
	                0.19
	0,20

	3
	1/10-230-50-15/93
. .
	УАЙТ-СПИРИТ
	КГ                                                                                                  
	1.632
	5,56
	9,07
	                0.39
	0,64

	4
	1/10-160-20/15
. .
	ВЕТОШЬ
	КГ                                                                                                  
	0.488
	4,37
	2,11
	                0.31
	0,13

	5
	1/55-20-25/С104-10020-4П
. .
	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА АГНИТЕРМ-К
	КГ                                                                                                  
	3.7
	36,00
	133,20
	                2.53
	9,36

	6
	5/10-10-20-4/201
. .
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВБШВ 4Х120-1, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, С БИТУМНОЙ ЗАЛИВКОЙ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 120 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ
	1000 М                                                                                              
	0.76092
	30 888,01
	23 503,30
	            1 485.71
	1 130,51

	7
	1/10-260-150-1/104
. .
	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ
	Т                                                                                                   
	0.0542
	5 351,90
	290,08
	              263.31
	14,25

	8
	1/10-260-30-31/5
. .
	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ
	Т                                                                                                   
	0.00542
	2 815,68
	15,28
	              138.53
	0,76

	9
	1/10-230-40-20/136
. .
	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
	КГ                                                                                                  
	1.355
	10,73
	14,53
	                0.76
	1,03

	10
	5/20-30-3/43
. .
	ЛЕНТА К226
	100 М                                                                                               
	0.114176
	84,00
	9,62
	                4.04
	0,48

	11
	5/20-30-3/2
. .
	КНОПКА К227 УХЛ2
	1000 ШТ.                                                                                            
	0.070067
	120,00
	8,42
	                5.77
	0,41

	12
	5/10-30-10-4-1/3
. .
	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКВТТП (70-120)-1
	КОМПЛ.                                                                                              
	4
	60,72
	242,88
	                2.92
	11,68

	13
	5/20-30-5/2
. .
	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134
	100 ШТ.                                                                                             
	0.34546
	7,50
	2,63
	                0.36
	0,07

	14
	1/55-50-20/35
. .
	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577
	КГ                                                                                                  
	0.4636
	18,16
	8,43
	                1.28
	0,62

	15
	1/10-260-210-1/82
. .
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ
	КГ                                                                                                  
	0.3184
	5,08
	1,59
	                0.25
	0,08

	16
	1/10-280-6/5
. .
	ГЛИНА
	М3                                                                                                  
	0.00576
	37,73
	0,24
	                    
	

	17
	1/10-235-3/101
. .
	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ
	КГ                                                                                                  
	1.2
	7,80
	9,36
	                0.55
	0,64

	

	
	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	18
	1/10-80-10/29
. .
	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ
	Т                                                                                                   
	0.00048
	37 596,00
	18,08
	            2 646.76
	1,28

	19
	5/90-20/3
. .
	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ
	М                                                                                                   
	177.16
	2,48
	439,36
	                0.12
	21,26

	20
	6/40-80-15-3/1
. .
	ЗАГЛУШКА ТИП 1 "КОРСИС" НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ DN/OD 110 ММ, НОМИНАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ SN8
	ШТ.                                                                                                 
	6
	8,35
	50,10
	                0.34
	2,04

	21
	6/40-10-10/45
. .
	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 SDR 11 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ
	10 М                                                                                                
	10.3
	289,97
	2 986,69
	               11.86
	122,16

	22
	6/40-10-10/21
. .
	ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 63 SDR 17,6 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,3 ММ
	10 М                                                                                                
	13.4
	114,14
	1 529,48
	                4.67
	62,58

	23
	1/10-135-10-5/20
. .
	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95
	Т                                                                                                   
	0.00017
	3 143,58
	0,54
	              221.31
	0,04

	24
	5/50-30-3/2
. .
	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1
	Т                                                                                                   
	0.005968
	18 073,68
	107,86
	              889.23
	5,30

	25
	1/10-135-10-5/32
. .
	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ
	Т                                                                                                   
	0.00096
	2 905,97
	2,78
	              204.58
	0,19

	
	ИТОГО Материалы подрядчика:
	29 895,57
	
	2 861,80

	
	ВСЕГО:
	29 895,57
	
	2 861,80

	

	Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов по объекту

	

	№ пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена 
маш-часа 
с НДС 
	Стоимость механизма 
с НДС 
	Цена 
зарплаты
машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	М021143        
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
	МАШ.Ч                                                                                               
	14.258
	67,90
	968,13
	20.52
	292,58

	2
	М030404        
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)
	МАШ.Ч                                                                                               
	10.1088
	4,81
	48,62
	
	

	3
	М030408        
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)
	МАШ.Ч                                                                                               
	29.3764
	69,26
	2 034,61
	14.58
	428,29

	4
	М050102        
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН
	МАШ.Ч                                                                                               
	8.5869
	39,01
	334,97
	16.96
	145,63

	5
	М060337        
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3
	МАШ.Ч                                                                                               
	3.97188
	47,77
	189,74
	18.69
	74,23

	6
	М070148        
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)
	МАШ.Ч                                                                                               
	0.660585
	56,08
	37,05
	18.69
	12,35

	7
	М081600        
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ.Ч                                                                                               
	1.28
	65,89
	84,35
	20.52
	26,27

	8
	М150402        
	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
	МАШ.Ч                                                                                               
	1.04
	0,41
	0,44
	
	

	9
	М171401        
	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ МНБ-50
	МАШ.Ч                                                                                               
	69.12
	167,41
	11 571,39
	20.52
	1 418,34

	10
	М331101        
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
	МАШ.Ч                                                                                               
	8.5869
	0,21
	1,81
	
	

	11
	М400001        
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.Ч                                                                                               
	0.00172
	38,11
	0,07
	18.69
	0,03

	12
	М400002        
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.Ч                                                                                               
	14.258
	44,77
	638,35
	19.61
	279,59

	
	ВСЕГО:
	15 909,53
	
	2 677,31

	

	
	4

	

	Расчет стоимости работ по объекту

	

	№ 
пп
	Наименование затрат
	 %, 
К-т
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	
	в ценах месяца начала 
составления сметы 
1 ИЮHЯ 2026 
	в ценах месяца начала 
строительства 
1 СЕHТЯБРЯ 2026 
	в ценах месяца окончания 
строительства 
ОКТЯБРЬ 2026 

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен, для периода 1 ИЮHЯ 2026 - 1 СЕHТЯБРЯ 2026 составляет 1.0272

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен, для периода 1 СЕHТЯБРЯ 2026 - ОКТЯБРЬ 2026 составляет 1.0181

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tрудозатраты рабочих, чел-час 
	
	418,37
	418,37
	418,37

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час 
	
	141,51
	141,51
	141,51

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час 
	
	559,88
	559,88
	559,88

	
	Заработная плата 
	1
	7 066,88
	7 259,10
	7 390,49

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего 
	1
	15 909,53
	16 342,27
	16 638,07

	
	в т.ч. заработная плата машинистов 
	1
	2 677,31
	2 750,13
	2 799,91

	
	Mатериалы 
	
	29 895,59
	30 708,75
	31 264,58

	
	в т.ч. материалы подрядчика 
	
	29 895,59
	30 708,75
	31 264,58

	
	. материалы заказчика 
	
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы 
	1
	3 203,36
	3 290,49
	3 350,05

	
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика 
	
	2 861,79
	2 939,63
	2 992,84

	
	. транспорт и зср материалов заказчика 
	
	
	
	

	
	. перевозка грузов (С310 и С311) 
	
	341,57
	350,86
	357,21

	
	ИTOГO прямых затрат 
	
	56 075,36
	57 600,61
	58 643,19

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
	1
	6 307,74
	6 479,31
	6 596,59

	3
	Плановая прибыль 
	1
	4 939,91
	5 074,28
	5 166,12

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения 
	
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) 
	15
	
	
	

	5
	Зимние удорожания 
	
	
	
	

	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании 
	
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ 
	
	67 323,01
	69 154,20
	70 405,90

	6
	Прочие затраты, в том числе: 
	
	8 284,51
	8 509,85
	8 663,88

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов 
	34
	3 313,02
	3 403,13
	3 464,73

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика 
	51,02
	4 971,49
	5 106,71
	5 199,14

	
	Pазъездной характер работ 
	
	
	
	

	
	Перевозка рабочих 
	
	
	
	

	
	Командировочные расходы 
	
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) 
	
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ 
	
	75 607,52
	77 664,05
	79 069,78

	
	в том числе стоимость подрядных работ 
	
	75 607,52
	77 664,05
	79 069,78

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) 
	1
	
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 
	
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика 
	
	75 607,52
	77 664,05
	79 069,78

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего 
	
	
	
	

	
	в том числе: 
	
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) 
	
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности 
	
	75 607,52
	77 664,05
	79 069,78

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) 
	
	
	
	1,04579232

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) 
	
	
	
	79069,78

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации 
	
	75 607,52
	77 664,05
	79 069,78

	
	Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) 
	
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения 
	
	75 607,52
	77 664,05
	79 069,78

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % 
	
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ % 
	
	
	
	

	
	ВСЕГО выполнено работ 
	
	75 607,52
	77 664,05
	79 069,78

	
	Сумма прописью: Семьдесят девять тысяч шестьдесят девять руб. 78 коп. 

	

	Составил
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	

	

	Проверил
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
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