ПРОТОКОЛ № 2
г. Минск 
15.10.2026
Предмет закупки: Создание цифровой 3Д модели объекта и реализация ее каркаса из металла, 
г. Фаниполь, ул. Заводская, 39
Заказчик: ООО «СТЕКЛО-ОПТ»
Повестка: Рассмотрение предложений и разъяснений по процедуре закупки (открытого конкурса) OK20260929394069.

1. Сведения об участниках:
	№
	Наименование участника
	Налоговое резидентство
	Цена
	Валюта
	Срок
	Способ подачи

	1
	Участник №1
	Резидент РБ
	23 900,00
	BYN
	30 к.д.
	ЭТП zakupki.butb.by

	2
	Участник №2
	Резидент РБ
	23 760,00
	BYN
	30 к.д.
	ЭТП
 zakupki.butb.by



По итогам рассмотрения ранее поступивших предложений обоим участникам был направлен запрос о разъяснении предложения в части применяемого металла и защитного покрытия.

2. Рассмотрение поступивших разъяснений
2.1. Участник №1
· Металл: нержавеющая сталь AISI 304;
· Толщина: 1,5–2 мм;
· Защитное покрытие: не предусмотрено (нержавеющая сталь не требует окраски, но по желанию заказчика может быть окрашен);
· Срок: 30 календарных дней.
2.2. Участник №2
· Металл: сталь Ст3;
· Защитное покрытие: окраска (грунт + эмаль);
· Срок: 30 календарных дней.

3. Сравнительная оценка
По цене преимущество имеет Участник №2 (23 760,00 BYN против 23 900,00 BYN, разница 140,00 BYN — 0,6%).
По сроку оба участника указали 30 календарных дней.
По материалу каркаса предложения различаются:
· Участник №1 — нержавеющая сталь AISI 304, коррозионностойкий материал, не требующий дополнительной защиты. Для объекта наружного размещения обеспечивает длительный срок службы. По желанию заказчика может быть окрашен.
· Участник №2 — сталь Ст3 с окраской (грунт + эмаль). Требует периодического обновления покрытия при наружной эксплуатации.

4. Вывод
При равных сроках (30 календарных дней) и незначительной разнице в цене (140,00 BYN, или 0,6%) решающим критерием является материал каркаса.
Для объекта наружного размещения с креплением к твёрдому покрытию применение нержавеющей стали AISI 304 (Участник №1) обеспечивает устойчивость к коррозии без дополнительной защиты, отсутствие необходимости в периодической окраске и более длительный срок эксплуатации.
Преимущество имеет Участник №1.

5. РЕШЕНО
1. Признать соответствующими требованиям документации оба предложения.
2. Признать победителем Участника №1 по следующим основаниям:
· применение нержавеющей стали AISI 304 (1,5–2 мм) — коррозионностойкого материала, оптимального для наружного размещения;
· срок выполнения — 30 календарных дней.
3. Определить цену договора в размере 23 900,00 белорусских рублей с НДС.
4. Определить срок выполнения работ — 30 календарных дней с момента получения предоплаты.
5. Определить материал каркаса — нержавеющая сталь AISI 304, толщина 1,5–2 мм.
6. Определить условия оплаты: 50% предоплата в течение 3 дней с момента подписания договора; окончательный расчёт в течение 3 дней с даты получения изделий на склад Заказчика.

