[bookmark: _Hlk233388535][bookmark: _GoBack]Приложение №1
к заявке на закупку 


Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1
Шкафы металлические – 119 единиц

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование/габаритные размеры
	Количество, шт.

	
1.1.
	Шкаф металлический одностворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*500*500
	32

	1.2.
	Шкаф для хранения уборочного инвентаря/В*Ш*Г, мм: 1900*700*500
	63

	1.3.
	Шкаф металлический двухстворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*1000*500
	24



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Используется для хранения хозяйственных товаров, белья, уборочного инвентаря и др.

	2.2.
	Шкаф металлический двух дверный (для поз. 1.3.) или одно дверный (для поз.1.1. и 1.2.) с полимерным антикоррозийным покрытием, толщиной не менее 1.0 мм.

	2.3.
	Шкаф комплектуется пятью полками (выдерживающих нагрузку не менее 100 кг), регулируются по высоте (для поз. 1.1. и 1.3.).

	2.4.
	Шкаф имеет надежную цельносварную конструкцию.

	2.5.
	Оснащен ригельным замком многостороннего запирания, высокого уровня секретности, с втулками для бесшумного хода тяг замка.

	2.6.
	Для поз.1.2. - внутри шкафа предусмотрены кронштейны и подставки для размещения уборочного инвентаря, регулируемые по высоте полки для уборочного инвентаря (согласовать с заказчиком).  На дверях отверстия для вентиляции.

	2.7.
	Двери шкафа усилены ребрами жесткости.

	2.8.
	В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из нержавеющей профильной трубы 40*40*1.5 мм, с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 50 мм по высоте).

	2.9.
	На двери (-х) – ручка (-и) (согласовать с Заказчиком).

	2.10.
	Цвет шкафа – ваниль.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке изделия в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком.





























[bookmark: _Hlk233646124]Приложение №2
к заявке на закупку 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 2
Стеллаж из нержавеющей стали – 348 единиц

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование/габаритные размеры
	Количество, шт.

	
1.1.
	Стеллаж из нержавеющей стали / В*Ш*Г, мм: 1800*1000*500
	348



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Должен быть изготовлен из нержавеющей стали.

	2.2.
	Должен представлять собой сборно-разборную конструкцию с возможностью регулировки полок по высоте с шагом 50 мм.

	2.3.
	Наличие 5-ти полок.

	2.4.
	Нагрузка на полку до 100 кг.

	2.5.
	Возможность соединить стеллажи между собой при необходимости.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке изделия в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3.  Эталон-образец согласовать с заказчиком.






Приложение №3
к заявке на закупку 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 3
Сейф – 4 единиц

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование / габаритные размеры
	Количество, шт.

	1.1.
	Сейф / В*Ш*Г, мм: 1000*500*500
	4



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Сейф 1-го класса стойкости к взлому.

	2.2.
	Для поз. 1.1. - с 2-мя полками и анкерными болтами для крепления к полу и стене.

	2.3.
	Дверь сейфа должна быть металлической, глухой (без оконных проемов) и являться неотъемлемой частью цельной сварной конструкции сейфа.  Дверь должна открываться на 180°.  Полотно двери должно быть изготовлено из стального листа толщиной не менее 2 мм.  В конструкции двери должны быть предусмотрены рёбра жёсткости (поперечно-диагональные) из стального профиля.

	2.4.
	Сейф должен быть оснащён замком. Замок – ключевой.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке изделия в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3.  Эталон-образец согласовать с заказчиком.




[bookmark: _Hlk233646824]Приложение №4
к заявке на закупку 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 4
Тележка для транспортировки грязного белья – 10 единиц

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Тележка для транспортировки грязного белья
	10



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Габаритные размеры – В*Ш*Г, мм: 800*1000*600.

	2.2.
	Представляет прочный каркас из нержавеющей стали.

	2.3.
	Платформенная.  Со съемными боковыми ограждениями.

	2.4.
	 Наличие по всей длине платформы прорезиненного коврика.

	2.5.
	Для удобства перемещения тележка должна быть снабжена боковой ручкой.

	2.6.
	Наличие обрезиненных поворотных колес Ø 150-160 мм, два из которых с тормозом, делают тележку легкой и маневренной при перемещении.

	2.7.
	Над колесными опорами должны быть установлены противоударные бамперы.

	2.8.
	Наличие съемного мягкого контейнера, с открывающимся откидным клапаном. Контейнер вставляется в каркас и фиксируется по периметру тележки вверху. Ориентировочные размеры контейнера не менее: длина – 790 мм, ширина – 500 мм, высота – 670 мм.

	2.9.
	Контейнер должен быть изготовлен из влагонепроницаемого материала, который должен быть устойчивым к дезинфицирующим средствам. 

	2.10.
	Тележка должна выдерживать вес до 80 кг.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3.  Эталон-образец согласовать с заказчиком.




