УТВЕРЖДАЮ

Главного врача
учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический центр
дерматовенерологии»

____________ Е.В. Коваленко
 «___» ________ 2026 г.
Техническое задание на закупку товаров

1. Предмет закупки:

	№ 
лота 
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Код ОКРБ и описание в соответствии с кодом
	Количество (объем), закупаемых товаров (работ, услуг) 
	Адреса поставки , установки и монтажа.
	Условия оплаты товаров (работ, услуг)
	Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости

	1


	Шкаф металлический 
	31.01.11.900  Мебель для общественных помещений металлическая, высотой более 80 см
	6 шт.
	г. Минск

ул. Прилукская,46А –
 5 шт.;

г.Минск, ул.Нахимова,4-
 1 шт.


	По факту поставки


	20 рабочих дней после подписания договора, возможна поставка партиями

	1.  Шкаф для одежды, двухстворчатый;

2.
Каркас шкафа с гладким матовым полимерным покрытием цветом по согласованию (2 шт.- белый цвет, 4 шт.- светло-серый цвет), с предварительной антикоррозийной обработкой металла;

3.
Жёсткая сварная конструкция;

4.
Каждая секция должна запираться на мебельный замок;

5.
В шкафу 2 отделения с перегородкой, полкой для головных уборов, металлической перекладиной для вешалок, 2-мя крючками для одежды;

6.  Дверь должна быть усилена ребром жёсткости и иметь вентиляционные отверстия; 

7. Шкаф имеет подставку или ножки для санитарной уборки высотой 100-120 мм;
8.Габариты шкафа: 1800×600×500 мм (В×Ш×Г). Допускается изменять габариты не более чем на 5%;

9.  Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству;

10. Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении;

11. Гарантия -не менее 24 месяцев со дня поставки;

12. Условия оплаты товаров: по факту поставки.

	
	
	
	1 шт.
	г. Минск, ул. Прилукская, 46А
	
	
	1.  Шкаф для хранения материалов, одностворчатый;

2.
Каркас шкафа с гладким матовым полимерным покрытием светло-серого цвета, с предварительной антикоррозийной обработкой металла;

3.
Жёсткая сварная конструкция;

4.
Двери должны запираться на мебельный замок;

5.
В шкафу 1 отделения с 4-мя полками, нагрузка на полку не менее 100 кг;

6.  Дверь должна быть усилена ребром жёсткости и иметь вентиляционные отверстия; 

7. Шкаф имеет подставку или ножки для санитарной уборки высотой 100-120 мм;

8. Габариты шкафа: 1900×500×500 мм (В×Ш×Г). Допускается изменять габариты не более чем на 5%;
9.  Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству;

10.  Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении;

11. Гарантия -не менее 24 месяцев со дня поставки;

12. Условия оплаты товаров: по факту поставки.

	
	
	
	1 шт.
	г. Минск, ул. Прилукская, 46А
	
	
	1.  Шкаф для хранения материалов, двухстворчатый;

2.
Каркас шкафа с гладким матовым полимерным покрытием белого  цвета, с предварительной антикоррозийной обработкой металла;

3.
Жёсткая сварная конструкция;

4.
Двери должны запираться на мебельный замок;

5.
В шкафу 1 отделения с 5-мя полками, регулируемыми на разные расстояния, нагрузка на полку не менее 100 кг;

6.  Дверь должна быть усилена ребром жёсткости и иметь вентиляционные отверстия; 

7. Шкаф имеет подставку или ножки для санитарной уборки высотой 100-120 мм;

8. Габариты шкафа: 1900×1000×500 мм (В×Ш×Г). Допускается изменять габариты не более чем на 5%;

9.  Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству;

10.  Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении;

11. Гарантия -не менее 24 месяцев со дня поставки;

12. Условия оплаты товаров: по факту поставки.

	
	
	
	1 шт.
	г. Минск, ул. Прилукская, 46А
	
	
	1.  Шкаф для хранения материалов, двухстворчатый;

2.
Каркас шкафа с гладким матовым полимерным покрытием белого  цвета, с предварительной антикоррозийной обработкой металла;

3.
Жёсткая сварная конструкция;

4.
Двери должны запираться на мебельный замок;

5.
В шкафу 1 отделение с 2-мя металлическими параллельными перекладинами, закрепленными на боковых стенках и с 15 крючками на задней стенке для размещения швабр;

6.  Дверь должна быть усилена ребром жёсткости и иметь вентиляционные отверстия; 

7. Шкаф имеет подставку или ножки для санитарной уборки высотой 100-120 мм;

8. Габариты шкафа: 1900×1000×500 мм (В×Ш×Г). Допускается изменять габариты не более чем на 5%;

9.  Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству;

10.  Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении;

11. Гарантия -не менее 24 месяцев со дня поставки;

12. Условия оплаты товаров: по факту поставки.

	
	
	
	8 шт.
	г. Минск, ул. Прилукская, 46А
	
	
	1.  Шкаф для хранения материалов, двухстворчатый, в комплекте с антресолью.
2.
Каркас шкафа и антресоли с гладким матовым полимерным покрытием цветом по согласованию (4 шт.- белый цвет, 4 шт.- светло-серый цвет), с предварительной антикоррозийной обработкой металла;

3.
Жёсткая сварная конструкция;

4.
Двери должны запираться на мебельный замок;

5.
В шкафу 1 отделения с 4-мя полками, нагрузка на полку не менее 100 кг;

6.  Дверь должна быть усилена ребром жёсткости и иметь вентиляционные отверстия; 

7. Шкаф имеет подставку или ножки для санитарной уборки высотой 100-120 мм;

8. Габариты шкафа: 1800×1000×500 мм (В×Ш×Г). Допускается изменять габариты не более чем на 5%;
9. Антресоль помещается на шкаф, двухстворчатая, габариты антресоли: 700×1000×500 мм (В×Ш×Г). Допускается изменять габариты не более чем на 5%;
10.  Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству;

11.  Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении;

12. Гарантия -не менее 24 месяцев со дня поставки;

13. Условия оплаты товаров: по факту поставки.

	
	
	
	Итого    по  лоту №1:

17 шт.
	
	
	
	

	2
	Шкаф металлический 
	31.01.11.900   Мебель для общественных помещений металлическая, высотой более 80 см
	20 шт.
	г. Минск

ул. Прилукская,46А –
 18 шт.;

г.Минск, ул.Киселёва, 7-
 2 шт.


	
	
	1. Шкаф для уборочного инвентаря;

2.
Каркас шкафа с гладким матовым полимерным покрытием светло-серого цвета, с предварительной антикоррозийной обработкой металла;

3.
Жёсткая сварная конструкция;

4.
Должен запираться на мебельный замок;

5.
В шкафу 2 отделения: крючки для подвешивания швабр, в правом- 

с 3-мя регулируемыми полками по высоте, распределённая нагрузка на полку до 100 кг;

6.  Дверь должна быть усилена ребром жёсткости; 
7.  Шкаф имеет подставку или ножки для санитарной уборки высотой 100-120 мм;
8.
Габариты шкафа: 1800×600×500 мм (В×Ш×Г). Допускается изменять габариты не более чем на 5%;

9.  Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данным товаром по законодательству;

10.  Товар должен быть новым и не бывшем в употреблении;

11. Гарантия -не менее 24 месяцев со дня поставки;

12. Условия оплаты товаров: по факту поставки.


2. Источник финансирования закупки – бюджетные средства 
3. Иные сведения при необходимости-  поставка, установка и монтаж за счет и силами Поставщика по указанным адресам
Агент по снабжению_________________________________________ В.В.Демьянович
4

