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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	Текущий ремонт санузла в ГУО "Детский сад №72 г.Минска" по ул.Райниса,2 с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов».

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	300.64
	157.03
	
	
	2 342.97

	
	
	
	0.01
	20.42

	3.01

	1.57

	 

	

	23.43 

	2.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.018
	9.52

	

	

	 

	

	9.52 

	3.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.1
	6.14

	

	

	 

	

	6.14 

	4.
	Е46-34-4
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка стен кирпичных  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	120.17
	91.27
	42.57
	
	
	211.44

	
	
	
	0.98
	117.77

	89.44

	41.72

	 

	

	207.21 

	5.
	Е46-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка фундаментов бетонных  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	151.24
	227.62
	106.17
	
	
	378.86

	
	
	
	0.175
	26.47

	39.83

	18.58

	 

	

	66.30 

	6.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	395.22
	6.33
	4.81
	
	
	401.55

	
	
	
	0.291
	115.01

	1.84

	1.40

	 

	

	116.85 

	7.
	Е57-3-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	208.26
	
	
	
	
	208.26

	
	
	
	0.171
	35.61

	

	

	 

	

	35.61 

	8.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1101.93
	23.98
	16.33
	
	
	1 125.91

	
	
	
	0.13
	143.25

	3.12

	2.12

	 

	

	146.37 

	9.
	Е46-43-12
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	456.88
	141.73
	96.52
	
	
	598.61

	
	
	
	0.13
	59.39

	18.42

	12.55

	 

	

	77.81 

	10.
	Е46-43-13
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12  Кратность=6
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	363.43
	168.28
	114.60
	
	
	531.71

	
	
	
	0.13
	47.25

	21.88
К1=6
	14.90

	 
К1=6
	

	69.13 

	11.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	521.94
	3.60
	1.75
	17.02
	1.35
	543.91

	
	
	
	0.221
	115.35

	0.80

	0.39

	3.76 

	0.30

	120.21 

	12.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1312.59
	8.56
	5.83
	
	
	1 321.15

	
	
	
	0.038
	49.88

	0.33

	0.22

	 

	

	50.21 

	13.
	Е65-2-2
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1325.02
	16.06
	10.94
	
	
	1 341.08

	
	
	
	0.035
	46.38

	0.56

	0.38

	 

	

	46.94 

	14.
	Е69-10-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	736.49
	
	
	
	
	736.49

	
	
	
	0.049
	36.09

	

	

	 

	

	36.09 

	15.
	Е69-16-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	1770.81
	7.86
	5.98
	43.41
	3.44
	1 825.52

	
	
	
	0.027
	47.81

	0.21

	0.16

	1.17 

	0.09

	49.28 

	16.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.0084
	

	

	

	1.49 

	0.12

	1.61 

	17.
	Е65-13-1
(68.61 / 48.5917) 
	Смена трапов диаметром до 50 мм  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1628.16
	117.11
	79.75
	5 894.54
	428.40
	8 068.21

	
	
	
	0.01
	16.28

	1.17

	0.80

	58.95 

	4.28

	80.68 

	18.
	1/10-10-10/5
 
	Портландцемент ЦЕМ I 52,5 Н (в упаковке)  

	т
	
	
	
	271.59
	21.56
	293.15

	
	
	
	0.00024
	

	

	

	0.07 

	0.01

	0.08 

	19.
	Е61-29-2
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	837.41
	498.03
	233.20
	
	
	1 335.44

	
	
	
	0.239
	200.14

	119.03

	55.73

	 

	

	319.17 

	20.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	18.5
	113.78

	

	

	 

	

	113.78 

	21.
	Е46-74-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М
	222.13
	10.85
	
	
	
	232.98

	
	
	
	0.1
	22.21

	1.09

	

	 

	

	23.30 

	22.
	Е69-18-4
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	420.12
	3.07
	2.33
	26.14
	2.08
	451.41

	
	
	
	0.1
	42.01

	0.31

	0.23

	2.61 

	0.21

	45.14 

	23.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	6405.09
	42.82
	29.16
	842.99
	66.92
	7 357.82

	
	
	
	0.012
	76.86

	0.51

	0.35

	10.12 

	0.80

	88.29 

	24.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.62
	16.77
	587.54
	46.64
	4 422.79

	
	
	
	0.031
	116.68

	0.76

	0.52

	18.21 

	1.45

	137.10 

	25.
	Е61-1-4
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1014.24
	25.69
	17.50
	241.56
	19.18
	1 300.67

	
	
	
	0.239
	242.40

	6.14

	4.18

	57.73 

	4.58

	310.85 

	26.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.496
	36.46

	

	

	 

	

	36.46 

	27.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	7.44
	

	

	

	20.01 

	1.56

	21.57 

	28.
	Е13-86-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	961.31
	1.43
	
	9.92
	0.80
	973.46

	
	
	
	0.051
	49.03

	0.07

	

	0.51 

	0.04

	49.65 

	29.
	1/10-230-60-5/120
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	8 175.00
	649.10
	8 824.10

	
	
	
	0.0198
	

	

	

	161.87 

	12.85

	174.72 

	30.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.01071
	

	

	

	2.86 

	0.23

	3.09 

	31.
	Е10-236-1
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2768.39
	37.11
	
	456.53
	36.26
	3 298.29

	
	
	
	0.017
	47.06

	0.63

	

	7.76 

	0.62

	56.07 

	32.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	4
	

	

	

	0.92 

	0.08

	1.00 

	33.
	1/10-230-55-20/120
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	1.39
	0.11
	1.50

	
	
	
	1.36
	

	

	

	1.89 

	0.15

	2.04 

	34.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.49
	0.20
	2.69

	
	
	
	3.06
	

	

	

	7.62 

	0.61

	8.23 

	35.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	1.36
	

	

	

	0.15 

	0.01

	0.16 

	36.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.17
	

	

	

	0.57 

	0.05

	0.62 

	37.
	1/10-240-55-20/23
 
	Саморез для гипсокартона 3,5х45 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	15.54
	1.23
	16.77

	
	
	
	0.025
	

	

	

	0.39 

	0.03

	0.42 

	38.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3252.25
	6.02
	4.37
	1.23
	0.10
	3 259.60

	
	
	
	0.239
	777.29

	1.44

	1.04

	0.29 

	0.02

	779.04 

	39.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.16252
	

	

	

	171.52 

	13.62

	185.14 

	40.
	1/10-230-60-15/20
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 404.00
	111.48
	1 515.48

	
	
	
	0.006931
	

	

	

	9.73 

	0.77

	10.50 

	41.
	1/10-230-95/105
 
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.58
	0.68
	9.26

	
	
	
	0.095
	

	

	

	0.82 

	0.06

	0.88 

	42.
	1/10-230-65-20-20/82
 
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм  

	м2
	
	
	
	22.33
	1.77
	24.10

	
	
	
	24.856
	

	

	

	555.03 

	44.00

	599.03 

	43.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.096
	12.74

	

	

	 

	

	12.74 

	44.
	1/10-230-65-45-10/15
 
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)  

	м
	
	
	
	2.80
	0.22
	3.02

	
	
	
	9.762
	

	

	

	27.33 

	2.15

	29.48 

	45.
	1/10-230-60-35/19
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	369.68
	29.35
	399.03

	
	
	
	6
	

	

	

	2218.08 

	176.10

	2394.18 

	46.
	Е20-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3, размер 200 х 200 мм  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.72
	0.16
	0.04
	
	
	6.88

	
	
	
	2
	13.44

	0.32
К1=0.3
	0.08

	 

	

	13.76 

	47.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.29
	0.15
	3.20
	0.23
	27.63

	
	
	
	1
	22.91

	1.29

	0.15

	3.20 

	0.23

	27.63 

	48.
	3/1-150-999/360
 
	Лючки ревизионные  

	шт.
	
	
	
	33.07
	2.40
	35.47

	
	
	
	1
	

	

	

	33.07 

	2.40

	35.47 

	49.
	Е20-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3, размер 200 х 200 мм  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	22.41
	0.53
	0.15
	0.40
	0.03
	23.37

	
	
	
	2
	44.82

	1.06

	0.30

	0.80 

	0.06

	46.74 

	50.
	3/1-150-10-120/120
 
	Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с вертикальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием, размер 300х200 мм  

	шт.
	
	
	
	28.38
	2.06
	30.44

	
	
	
	2
	

	

	

	56.76 

	4.12

	60.88 

	51.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	39.8
	0.01
	
	
	
	39.81

	
	
	
	0.072
	2.87

	
К1=0.3
	

	 

	

	2.87 

	52.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.072
	9.55

	

	

	 

	

	9.55 

	53.
	1/10-230-65-45-10/15
 
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)  

	м
	
	
	
	3.65
	0.29
	3.94

	
	
	
	7.344
	

	

	

	26.81 

	2.13

	28.94 

	54.
	1/10-230-60-35/19
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	369.68
	29.35
	399.03

	
	
	
	0.00045
	

	

	

	0.17 

	0.01

	0.18 

	55.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2035.77
	57.73
	
	185.72
	14.83
	2 294.05

	
	
	
	0.0147
	29.93

	0.85

	

	2.73 

	0.22

	33.73 

	56.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)  

	м2
	
	
	
	534.17
	42.41
	576.58

	
	
	
	1.47
	

	

	

	785.23 

	62.34

	847.57 

	57.
	Е10-231-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	268.34
	
	
	318.50
	25.25
	612.09

	
	
	
	0.0147
	3.94

	

	

	4.68 

	0.37

	8.99 

	58.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	374.25
	1.88
	
	31.64
	2.52
	410.29

	
	
	
	0.05
	18.71

	0.09

	

	1.58 

	0.13

	20.51 

	59.
	2/40-25-10/10
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм  

	м
	
	
	
	2.54
	0.20
	2.74

	
	
	
	5.1
	

	

	

	12.95 

	1.02

	13.97 

	60.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	998.96
	52.88
	36.01
	
	
	1 051.84

	
	
	
	0.13
	129.86

	6.87

	4.68

	 

	

	136.73 

	61.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3  Кратность=6
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.14
	11.56
	7.87
	
	
	66.70

	
	
	
	0.13
	7.17

	1.50
К1=6
	1.02

	 
К1=6
	

	8.67 

	62.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.663
	

	

	

	117.57 

	9.15

	126.72 

	63.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	47.25
	
	
	
	
	47.25

	
	
	
	0.13
	6.14

	

	

	 

	

	6.14 

	64.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	1.95
	

	

	

	5.25 

	0.41

	5.66 

	65.
	Е13-86-4
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	790.55
	1.51
	
	12.40
	1.00
	805.46

	
	
	
	0.13
	102.77

	0.20

	

	1.61 

	0.13

	104.71 

	66.
	1/10-230-60-5/100
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	1 145.02
	90.91
	1 235.93

	
	
	
	0.05148
	

	

	

	58.95 

	4.68

	63.63 

	67.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.0273
	

	

	

	7.30 

	0.58

	7.88 

	68.
	Е11-47-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2573.21
	9.97
	
	1 793.43
	142.24
	4 518.85

	
	
	
	0.13
	334.52

	1.30

	

	233.15 

	18.49

	587.46 

	69.
	1/10-230-60-15/15
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 356.00
	107.67
	1 463.67

	
	
	
	0.0377
	

	

	

	51.12 

	4.06

	55.18 

	70.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.0884
	

	

	

	93.30 

	7.41

	100.71 

	71.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.60
	
	3.91
	0.31
	1 662.42

	
	
	
	0.119
	197.02

	0.31

	

	0.47 

	0.04

	197.84 

	72.
	1/10-230-95/50
 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм  

	м2
	
	
	
	16.43
	1.30
	17.73

	
	
	
	12.25
	

	

	

	201.27 

	15.93

	217.20 

	73.
	1/10-230-55-20/25
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.19873
	

	

	

	47.64 

	3.78

	51.42 

	74.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	8
	

	

	

	1.84 

	0.16

	2.00 

	75.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	76.
	1/10-230-55-20/20
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	245.50
	19.49
	264.99

	
	
	
	0.09877
	

	

	

	24.25 

	1.93

	26.18 

	77.
	1/10-230-55-20/30
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	237.79
	18.88
	256.67

	
	
	
	0.09877
	

	

	

	23.49 

	1.86

	25.35 

	78.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.66
	
	6.66
	0.52
	408.00

	
	
	
	0.164
	64.48

	1.26

	

	1.09 

	0.09

	66.92 

	79.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	104.32
	8.28
	112.60

	
	
	
	0.16892
	

	

	

	17.62 

	1.40

	19.02 

	80.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.29
	

	

	

	0.97 

	0.08

	1.05 

	81.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	716.73
	0.75
	0.44
	64.70
	5.01
	787.19

	
	
	
	0.026
	18.63

	0.02

	0.01

	1.68 

	0.13

	20.46 

	82.
	Е26-85-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	647.02
	0.02
	
	2.97
	0.24
	650.25

	
	
	
	0.035
	22.65

	

	

	0.10 

	0.01

	22.76 

	83.
	1/10-230-60-40/10
 
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая  

	кг
	
	
	
	0.91
	0.07
	0.98

	
	
	
	0.28
	

	

	

	0.25 

	0.02

	0.27 

	84.
	1/10-230-55-20/250
 
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,25 мм, с сеткой  

	м
	
	
	
	1.77
	0.14
	1.91

	
	
	
	3.57
	

	

	

	6.32 

	0.50

	6.82 

	85.
	Е15-61-3
(83.83 / 51.0893) 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ
	1400.87
	121.18
	96.37
	108.99
	7.44
	1 638.48

	
	
	
	0.189
	264.76

	22.90

	18.21

	20.60 

	1.41

	309.67 

	86.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.35343
	

	

	

	62.67 

	4.88

	67.55 

	87.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	542.04
	0.74
	0.44
	62.99
	4.88
	610.65

	
	
	
	0.189
	102.45

	0.14

	0.08

	11.91 

	0.92

	115.42 

	88.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.49
	7.14
	696.41
	55.43
	1 449.10

	
	
	
	0.189
	129.80

	1.98

	1.35

	131.62 

	10.48

	273.88 

	89.
	Е65-27-1
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1740.01
	114.76
	78.15
	
	
	1 854.77

	
	
	
	0.01
	17.40

	1.15

	0.78

	 

	

	18.55 

	90.
	Е18-6-202
(68.61 / 48.5917) 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	2032.98
	57.04
	38.20
	62.78
	4.98
	2 157.78

	
	
	
	0.017
	34.56

	0.97

	0.65

	1.07 

	0.08

	36.68 

	91.
	3/2-80-10-40-20-20/90
 
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12  

	шт.
	
	
	
	273.64
	19.84
	293.48

	
	
	
	1
	

	

	

	273.64 

	19.84

	293.48 

	92.
	Е67-7-5
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	282.15
	3.43
	2.33
	
	
	285.58

	
	
	
	0.02
	5.64

	0.07

	0.05

	 

	

	5.71 

	93.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.025
	3.80

	0.01

	0.01

	 

	

	3.81 

	94.
	Ц8-607-3
(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.02
	
	488.34
	33.56
	4 943.53

	
	
	
	0.02
	88.01

	0.42

	

	9.77 

	0.67

	98.87 

	95.
	5/30-30-4-3-2-112/111003
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 

	шт.
	
	
	
	187.11
	9.95
	197.06

	
	
	
	2
	

	

	

	374.22 

	19.90

	394.12 

	96.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	10.07
	
	86.77
	4.80
	932.85

	
	
	
	0.03
	24.94

	0.30

	

	2.60 

	0.14

	27.98 

	97.
	5/10-10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки АВВГнг-LS 3х16-0,66 с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 16 мм2, на напряжение 0,66 кВ 

	1000 м
	
	
	
	4 180.83
	222.42
	4 403.25

	
	
	
	0.003
	

	

	

	12.54 

	0.67

	13.21 

	98.
	Е65-9-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1523.14
	1.35
	0.73
	186.00
	13.00
	1 723.49

	
	
	
	0.036
	54.83

	0.05

	0.03

	6.70 

	0.47

	62.05 

	99.
	3/7-10-40-10/10
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм  

	м
	
	
	
	27.30
	1.98
	29.28

	
	
	
	3.6
	

	

	

	98.28 

	7.13

	105.41 

	100.
	Е65-9-2
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1458.57
	2.56
	1.46
	259.96
	18.76
	1 739.85

	
	
	
	0.033
	48.13

	0.08

	0.05

	8.58 

	0.62

	57.41 

	101.
	3/7-10-40-10/20
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм  

	м
	
	
	
	28.90
	2.10
	31.00

	
	
	
	3.3
	

	

	

	95.37 

	6.93

	102.30 

	102.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	6999.39
	39.82
	27.12
	151.07
	11.45
	7 201.73

	
	
	
	0.03
	209.98

	1.19

	0.81

	4.53 

	0.34

	216.04 

	103.
	3/4-90-10-10/20
 
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой  

	компл.
	
	
	
	203.60
	14.76
	218.36

	
	
	
	3
	

	

	

	610.80 

	44.28

	655.08 

	104.
	3/4-150-10-20/10
 
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы  

	компл.
	
	
	
	34.81
	2.52
	37.33

	
	
	
	3
	

	

	

	104.43 

	7.56

	111.99 

	105.
	Е65-13-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена манжет резиновых к унитазам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1356.8
	0.86
	0.58
	24.50
	1.40
	1 383.56

	
	
	
	0.03
	40.70

	0.03

	0.02

	0.74 

	0.04

	41.51 

	106.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	6.98
	0.51
	7.49

	
	
	
	3
	

	

	

	20.94 

	1.53

	22.47 

	107.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4031.39
	52.24
	35.58
	138.47
	11.00
	4 233.10

	
	
	
	0.04
	161.26

	2.09

	1.42

	5.54 

	0.44

	169.33 

	108.
	3/4-80-10-10/30
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА  

	компл.
	
	
	
	138.10
	10.01
	148.11

	
	
	
	4
	

	

	

	552.40 

	40.04

	592.44 

	109.
	Е65-13-8
(68.61 / 48.5917) 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	712.32
	3.43
	2.33
	34.52
	2.74
	753.01

	
	
	
	0.04
	28.49

	0.14

	0.09

	1.38 

	0.11

	30.12 

	110.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.22
	0.60
	8.82

	
	
	
	4
	

	

	

	32.88 

	2.40

	35.28 

	111.
	Е65-13-25
(68.61 / 48.5917) 
	Смена шарового крана смывного бачка  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1520.67
	3.43
	2.33
	19.06
	1.51
	1 544.67

	
	
	
	0.06
	91.24

	0.21

	0.14

	1.14 

	0.09

	92.68 

	112.
	3/3-50-80-10/30
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм  

	шт.
	
	
	
	17.91
	1.30
	19.21

	
	
	
	6
	

	

	

	107.46 

	7.80

	115.26 

	113.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	3561.6
	1.50
	1.02
	3 947.13
	287.17
	7 797.40

	
	
	
	0.04
	142.46

	0.06

	0.04

	157.89 

	11.49

	311.90 

	114.
	Е65-12-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей с душевой сеткой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4523.23
	2.36
	1.60
	9 159.13
	665.17
	14 349.89

	
	
	
	0.01
	45.23

	0.02

	0.02

	91.59 

	6.65

	143.49 

	115.
	Е16-14-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	3325.2
	126.02
	44.87
	157.66
	11.77
	3 620.65

	
	
	
	0.161
	535.36

	20.29

	7.22

	25.38 

	1.89

	582.92 

	116.
	3/7-10-60-20/10
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм  

	м
	
	
	
	15.64
	1.13
	16.77

	
	
	
	16.1
	

	

	

	251.80 

	18.19

	269.99 

	117.
	Е10-83-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство перегородок ПВХ (прим)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2634.32
	65.43
	36.89
	
	
	2 699.75

	
	
	
	0.106
	279.24

	6.94

	3.91

	 

	

	286.18 

	118.
	2/40-20-10/170
 
	Перегородки ПВХ  

	м2
	
	
	
	794.17
	63.06
	857.23

	
	
	
	10.6
	

	

	

	8418.20 

	668.44

	9086.64 

	119.
	Е65-11-5
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж поддонов душевых  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	4171.18
	97.63
	66.48
	
	
	4 268.81

	
	
	
	0.01
	41.71

	0.98

	0.66

	 

	

	42.69 

	120.
	Е65-11-5
(68.61 / 48.5917) 
	Установка поддонов душевых  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	4171.18
	97.63
	66.48
	55 146.09
	4 001.25
	63 416.15

	
	
	
	0.01
	41.71

	0.98

	0.66

	551.46 

	40.01

	634.16 

	121.
	Е65-13-28
(68.61 / 48.5917) 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	675.35
	3.43
	2.33
	
	
	678.78

	
	
	
	0.07
	47.27

	0.24

	0.16

	 

	

	47.51 

	122.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.36
	0.53
	7.89

	
	
	
	7
	

	

	

	51.52 

	3.71

	55.23 

	123.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1039.95
	0.43
	0.29
	143.56
	11.38
	1 195.32

	
	
	
	0.013
	13.52

	0.01

	

	1.87 

	0.15

	15.55 

	124.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.2
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	6111
	387
	199
	17266
	1338
	25103

	ОХР и ОПР:
	4978

	Плановая прибыль:
	3163

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	33244

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	6111
	387
	199
	17266
	1338
	25103

	ОХР и ОПР:
	4978

	Плановая прибыль:
	3163

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	33244

	ВСЕГО прямые затраты:
	6111
	387
	199
	17266
	1338
	25103

	ОХР и ОПР:
	4978

	Плановая прибыль:
	3163

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	33244




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000104
	31 900.00
	3.31
	7.94%
	0.26

	1. 
	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.60554
	0.75
	0.46
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.054
	3.46
	0.19
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-110-50-5/365
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.001809
	291.02
	0.53
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-110-50-15/345
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.001458
	314.58
	0.46
	7.94%
	0.04

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.10.2026 ОРБ
	м3
	1.02483
	177.33
	181.73
	7.78%
	14.15

	1. 
	1/10-235-3/20
	Каболка
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000575
	11 506.02
	6.62
	7.94%
	0.53

	1. 
	3/4-120-10/10
	Трапы чугунные эмалированные Т-50 размером 260х140х110 мм с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	58.14
	58.14
	7.25%
	4.22

	1. 
	1/10-10-10/5
	Портландцемент ЦЕМ I 52,5 Н (в упаковке)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00024
	271.59
	0.07
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100
.  .
	т
	0.45717
	132.00
	60.34
	7.94%
	4.79

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.1109
	255.45
	28.33
	7.94%
	2.25

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.10.2026 ОРБ
	кг
	9.39
	2.69
	25.26
	7.94%
	1.97

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	1.708
	1.24
	2.12
	7.94%
	0.17

	1. 
	1/10-230-60-5/120
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0198
	8 175.00
	161.87
	7.94%
	12.85

	1. 
	1/10-230-60-30/20
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.03801
	267.40
	10.16
	7.94%
	0.81

	1. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.280055
	4.96
	1.38
	7.94%
	0.10

	1. 
	1/10-170-2/50
	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.1102
	0.82
	0.09
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-55-7/15
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	1.785
	3.65
	6.52
	7.94%
	0.52

	1. 
	1/10-170-10/35
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.01547
	7.15
	0.11
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.50482
	2.92
	1.47
	7.94%
	0.12

	1. 
	1/10-230-60-40/25
	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000337
	885.12
	0.30
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-240-55-20/20
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0306
	8.91
	0.27
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-230-55-20/10
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	12
	0.23
	2.76
	7.94%
	0.24

	1. 
	1/10-230-55-20/120
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	1.36
	1.39
	1.89
	7.94%
	0.15

	1. 
	1/10-230-55-20/135
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	3.06
	2.49
	7.62
	7.94%
	0.61

	1. 
	1/10-235-20/797
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)
01.10.2026 ОРБ
	м
	1.36
	0.11
	0.15
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-240-30-30/354
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.46
	3.36
	1.54
	7.94%
	0.13

	1. 
	1/10-240-55-20/23
	Саморез для гипсокартона 3,5х45 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.025
	15.54
	0.39
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.22954
	2.45
	0.55
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-230-60-35/26
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.25092
	1 055.40
	264.82
	7.94%
	21.03

	1. 
	1/10-230-60-15/20
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.006931
	1 404.00
	9.73
	7.94%
	0.77

	1. 
	1/10-230-95/105
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.095
	8.58
	0.82
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-230-65-20-20/82
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	24.856
	22.33
	555.03
	7.94%
	44.00

	1. 
	1/10-230-65-45-10/15
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)
.  .
	м
	9.762
	2.80
	27.33
	7.94%
	2.15

	1. 
	1/10-230-60-35/19
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	6.00045
	369.68
	2218.25
	7.94%
	176.11

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.240264
	4.44
	1.08
	7.94%
	0.08

	1. 
	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00011
	11 990.00
	1.32
	7.94%
	0.10

	1. 
	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00043
	3 900.00
	1.68
	7.25%
	0.12

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00015
	149.61
	0.02
	7.78%
	

	1. 
	3/1-150-999/360
	Лючки ревизионные
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	33.07
	33.07
	7.25%
	2.40

	1. 
	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000036
	12 290.00
	0.44
	7.94%
	0.04

	1. 
	3/1-150-10-120/120
	Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с вертикальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием, размер 300х200 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	28.38
	56.76
	7.25%
	4.12

	1. 
	1/10-230-65-45-10/15
	Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)
.  .
	м
	7.344
	3.65
	26.81
	7.94%
	2.13

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	0.56007
	2.74
	1.53
	7.94%
	0.12

	1. 
	1/10-240-30-45/13
	Дюбель металлический рамный 10х152
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.002102
	331.39
	0.70
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.115435
	3.71
	0.43
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-110-50-15/325
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.001117
	314.58
	0.35
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.007703
	11.70
	0.09
	7.94%
	0.01

	1. 
	2/40-20-10/170
	Блок дверной внутренний санузлов из поливинилхлоридного профиля, глухой, сендвич плита толщиной 24 мм, однопольный правый (левый), с порогом, без доводчика, белый, ДВ6 П Г 21-8 П (Л П)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	1.47
	534.17
	785.23
	7.94%
	62.34

	1. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.10.2026 ОРБ
	л
	0.37485
	12.49
	4.68
	7.94%
	0.37

	1. 
	1/10-130-15/107
	Герметик силиконовый 280 мл
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.225
	7.03
	1.58
	7.94%
	0.13

	1. 
	1/10-240-55-20/60
	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0267
	
	
	7.94%
	

	1. 
	2/40-25-10/10
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х80 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	5.1
	2.54
	12.95
	7.94%
	1.02

	1. 
	1/10-230-60-5/100
	Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.05148
	1 145.02
	58.95
	7.94%
	4.68

	1. 
	1/10-230-65-20-23/42
	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	13.39
	17.40
	232.99
	7.94%
	18.48

	1. 
	1/10-230-60-15/15
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0377
	1 356.00
	51.12
	7.94%
	4.06

	1. 
	1/10-230-95/50
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	12.25
	16.43
	201.27
	7.94%
	15.93

	1. 
	1/10-230-55-20/25
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.19873
	239.74
	47.64
	7.94%
	3.78

	1. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.08
	3.36
	0.27
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-230-55-20/20
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.09877
	245.50
	24.25
	7.94%
	1.93

	1. 
	1/10-230-55-20/30
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.09877
	237.79
	23.49
	7.94%
	1.86

	1. 
	1/10-230-55-20/155
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.16892
	104.32
	17.62
	7.94%
	1.40

	1. 
	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.873
	0.70
	0.61
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-230-60-40/10
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.10.2026 ОРБ
	кг
	13.4123
	0.91
	12.20
	7.94%
	0.94

	1. 
	1/10-230-35/47
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0234
	
	
	7.94%
	

	1. 
	1/10-10-10/6
	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00028
	370.80
	0.10
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-55-20/250
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,25 мм, с сеткой
01.10.2026 ОРБ
	м
	3.57
	1.77
	6.32
	7.94%
	0.50

	1. 
	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.02268
	4.16
	0.09
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.02292
	451.68
	10.35
	7.94%
	0.82

	1. 
	1/10-260-380/2
	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
01.10.2026 ОРБ
	м2
	1.04706
	9.80
	10.26
	5.72%
	0.59

	1. 
	1/10-230-35/47
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
.  .
	кг
	0.15309
	3.70
	0.57
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	Олифа оксоль
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.5241
	7.20
	3.78
	7.94%
	0.30

	1. 
	1/10-230-60-55/5
	Шпатлевка клеемасляная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.009639
	3 828.05
	36.90
	7.94%
	2.93

	1. 
	1/10-230-40-35/78
	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) прозрачная
.  .
	кг
	11.907
	7.78
	92.64
	7.94%
	7.38

	1. 
	1/10-240-30-22/21
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.002958
	22.54
	0.07
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-40-65/60
	Сурик свинцовый, пигмент
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.01224
	12.50
	0.15
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.00612
	6.70
	0.04
	7.94%
	

	1. 
	1/10-235-3/47
	Льняная прядь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.24222
	54.50
	13.19
	7.94%
	1.05

	1. 
	1/10-240-55-10/75
	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000508
	4 750.00
	2.41
	7.94%
	0.20

	1. 
	3/2-80-10-40-20-20/90
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	273.64
	273.64
	7.25%
	19.84

	1. 
	1/10-240-20/10
	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000005
	4 500.00
	0.02
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-20/51
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00005
	5 950.01
	0.30
	7.94%
	0.02

	1. 
	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0139
	49.00
	0.68
	5.32%
	0.04

	1. 
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.02
	1.77
	0.04
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-10/17
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0012
	4 040.00
	4.85
	7.94%
	0.39

	1. 
	5/10-20-60-2/19
	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.0007
	1 396.51
	0.98
	5.32%
	0.05

	1. 
	5/50-70-2/2
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00001
	251 808.34
	2.52
	5.32%
	0.13

	1. 
	1/10-240-50-16/7
	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000003
	7 270.85
	0.02
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-16/10
	Шайба оцинкованная диаметром 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000019
	5 604.17
	0.10
	7.94%
	0.01

	1. 
	5/30-30-4-3-2-112/111003
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использованием транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	187.11
	374.22
	5.32%
	19.90

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0054
	5.72
	0.03
	7.94%
	

	1. 
	5/50-70-2/7
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0081
	193.20
	1.56
	5.32%
	0.08

	1. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.0015
	8.69
	0.01
	5.32%
	

	1. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	0.252
	
	
	5.32%
	

	1. 
	5/20-30-3/1
	Закреп ТМ-2
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.0588
	1.19
	0.07
	5.32%
	

	1. 
	5/20-20-3-4/10
	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0249
	22.30
	0.56
	5.32%
	0.03

	1. 
	5/10-10-10-10-2/10
	Кабель силовой марки АВВГнг-LS 3х16-0,66 с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 16 мм2, на напряжение 0,66кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.003
	4 180.83
	12.54
	5.32%
	0.67

	1. 
	3/10-10-20-30/60
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3.6
	1.86
	6.70
	7.25%
	0.47

	1. 
	3/7-10-40-10/10
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм
.  .
	м
	3.6
	27.30
	98.28
	7.25%
	7.13

	1. 
	3/10-10-20-30/90
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2.211
	3.88
	8.58
	7.25%
	0.62

	1. 
	3/7-10-40-10/20
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм
.  .
	м
	3.3
	28.90
	95.37
	7.25%
	6.93

	1. 
	1/10-260-210-1/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0003
	4 899.60
	1.48
	5.72%
	0.08

	1. 
	3/4-90-10-10/20
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	203.60
	610.80
	7.25%
	44.28

	1. 
	3/4-150-10-20/10
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	34.81
	104.43
	7.25%
	7.56

	1. 
	3/4-90-40/30
	Отвод гофрированный к унитазу
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3
	6.98
	20.94
	7.25%
	1.53

	1. 
	3/4-80-10-10/30
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	4
	138.10
	552.40
	7.25%
	40.04

	1. 
	3/4-130-10/10
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	8.22
	32.88
	7.25%
	2.40

	1. 
	3/3-50-80-10/30
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	6
	17.91
	107.46
	7.25%
	7.80

	1. 
	3/4-140-20/30
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	4
	38.19
	152.76
	7.25%
	11.08

	1. 
	3/4-140-30/10
	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	90.31
	90.31
	7.25%
	6.55

	1. 
	1/10-240-30-30/250
	Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000335
	52 777.78
	17.67
	7.94%
	1.40

	1. 
	1/10-230-35/275
	Клей резиновый 88 СА
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.04025
	30.35
	1.22
	7.94%
	0.10

	1. 
	1/10-170-50/5
	Патрон строительный Д-4
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.01771
	160.00
	2.83
	7.94%
	0.23

	1. 
	6/20-350-60-5/11
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1.127
	3.24
	3.65
	4.73%
	0.17

	1. 
	3/7-10-60-20/10
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	16.1
	15.64
	251.80
	7.25%
	18.19

	1. 
	2/40-20-10/170
	Перегородки ПВХ
.  .
	м2
	10.6
	794.17
	8418.20
	7.94%
	668.44

	1. 
	3/4-60-20/10
	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	547.40
	547.40
	7.25%
	39.69

	1. 
	3/6-80-10/10
	Гибкие подводки
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	7
	7.36
	51.52
	7.25%
	3.71

	1. 
	1/10-230-40-20/109
	Краска масляная МА-15, серая
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000209
	4 876.67
	1.02
	7.94%
	0.08

	1. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор
01.10.2026 ОРБ
	т
	5.2
	
	
	7.94%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 17266
	
	 1338

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 17266
	
	 1338


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.0024
	0.83
	0.00
	
	

	1. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.148176
	4.63
	0.69
	
	

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	0.1948
	19.17
	3.74
	14.58
	2.84

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	0.35
	4.52
	1.59
	
	

	1. 
	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	МАШ.-Ч
	0.55471
	0.41
	0.23
	
	

	1. 
	М042900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2)
	МАШ.-Ч
	0.0136
	1.10
	0.01
	
	

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	3.34815
	35.66
	119.40
	16.96
	56.78

	1. 
	М050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	3.5553
	35.80
	127.28
	16.96
	60.30

	1. 
	М050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.04344
	2.03
	0.09
	
	

	1. 
	М081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	МАШ.-Ч
	0.32683
	59.76
	19.53
	20.52
	6.71

	1. 
	М110920
	Растворонасосы 1 м!3/ч
	МАШ.-Ч
	1.134
	18.02
	20.43
	14.58
	16.53

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	1.248228
	0.94
	1.17
	
	

	1. 
	М330250
	Пистолет монтажный
	МАШ.-Ч
	0.81196
	1.47
	1.19
	
	

	1. 
	М330301
	Машины шлифовальные электрические
	МАШ.-Ч
	0.6885
	0.91
	0.63
	
	

	1. 
	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	МАШ.-Ч
	0.0464
	1.03
	0.05
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	6.90345
	0.56
	3.87
	
	

	1. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	0.3705
	3.32
	1.23
	
	

	1. 
	М331450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	МАШ.-Ч
	0.00342
	6.99
	0.02
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	2.06379
	0.88
	1.82
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	2.877899
	0.33
	0.96
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	3.86217
	21.41
	82.67
	14.58
	56.31

	1. 
	М331620
	Электропаяльник
	МАШ.-Ч
	0.5467
	0.56
	0.31
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 387
	
	 199

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 387
	
	 199


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
НОЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026  составляет 1.0181

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	375,31
	

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	12,45
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	387,76
	

	
	Заработная плата
	1
	6 111,18
	

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	386,91
	

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	199,44
	

	
	Mатериалы
	
	17 266,47
	

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	17 266,47
	

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	1 337,98
	

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	1 337,98
	

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	25 102,54
	

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	4 978,46
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	3624.55
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	68.61
	1279.21
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	74.7
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	3 163,39
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	2208.95
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	48.5917
	905.98
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	48.46
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	33 244,39
	

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	2 145,61
	

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	2 145,61
	

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	35 390,00
	

	
	Стоимость подрядных работ
	
	35 390,00
	

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	35 390,00
	

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	9
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации
	
	35 390,00
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	1

	10
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	

	11
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	35390

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1,0181

	12
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	640,56

	13
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	36030,56

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	
	Стоимость работ для налогообложения
	
	35 390,00
	36 030,56

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	
	Сумма HДC
	20
	7 078,00
	7 206,11

	14
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	42 468,00
	43 236,67

	
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
	
	
	

	
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	156,47
	

	
	Средства на содержание заказчика, застройщика
	
	
	

	
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	15
	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации
	
	156,47
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	1

	16
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	

	17
	Стоимость прочих средств на дату начала строительства
	
	
	156,47

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	0,9902

	18
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	-1,53

	19
	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства
	
	
	154,94

	
	Сумма HДC
	20
	31,29
	30,99

	
	Стоимость прочих средств c НДС
	
	187,76
	185,93

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	20
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ
	
	187,76
	185,93

	21
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ
	
	42 655,76
	43 422,60

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Сорок три тысячи двести тридцать шесть руб. 67 коп. 

	
	СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА                                                                                                                                                                                                 910,61
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