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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	 Текущий ремонт санузлов в ГУО "Детский сад №240 г.Минска" по ул. Л.Чайкиной,5 с учетом выполнения мероприятий по обращению с отходами, в том числе:средства на перевозку отходов (погрузка,транспортировка,разгрузка) в санкционированные места хранения,захоронения отходов».

	Заказчик
	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Санузел

	 1.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.035
	18.52

	

	

	 

	

	18.52 

	2.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.2
	12.28

	

	

	 

	

	12.28 

	3.
	Е46-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка фундаментов бетонных  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	151.24
	227.62
	106.17
	
	
	378.86

	
	
	
	0.32
	48.40

	72.84

	33.97

	 

	

	121.24 

	4.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	395.22
	6.33
	4.81
	
	
	401.55

	
	
	
	0.275
	108.69

	1.74

	1.32

	 

	

	110.43 

	5.
	Е57-3-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	208.26
	
	
	
	
	208.26

	
	
	
	0.151
	31.45

	

	

	 

	

	31.45 

	6.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	166.11
	6.85
	4.67
	
	
	172.96

	
	
	
	0.152
	25.25

	1.04

	0.71

	 

	

	26.29 

	7.
	Е46-43-12
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	456.88
	141.73
	96.52
	
	
	598.61

	
	
	
	0.152
	69.45

	21.54

	14.67

	 

	

	90.99 

	8.
	Е46-43-13
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12  Кратность=6
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	363.43
	168.28
	114.60
	
	
	531.71

	
	
	
	0.152
	55.24

	25.58
К1=6
	17.42

	 
К1=6
	

	80.82 

	9.
	Е56-2-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие неостекленных оконных переплетов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА
	482.14
	20.77
	14.14
	
	
	502.91

	
	
	
	0.027
	13.02

	0.56

	0.38

	 

	

	13.58 

	10.
	Е56-18-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	2042.33
	300.64
	157.03
	
	
	2 342.97

	
	
	
	0.01
	20.42

	3.01

	1.57

	 

	

	23.43 

	11.
	Е56-2-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие неостекленных оконных переплетов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА
	482.14
	20.77
	14.14
	
	
	502.91

	
	
	
	0.027
	13.02

	0.56

	0.38

	 

	

	13.58 

	12.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.13
	7.98

	

	

	 

	

	7.98 

	13.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1312.59
	8.56
	5.83
	
	
	1 321.15

	
	
	
	0.025
	32.81

	0.21

	0.15

	 

	

	33.02 

	14.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	521.94
	3.60
	1.75
	17.02
	1.35
	543.91

	
	
	
	0.13
	67.85

	0.47

	0.23

	2.21 

	0.18

	70.71 

	15.
	Е69-10-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	736.49
	
	
	
	
	736.49

	
	
	
	0.01
	7.36

	

	

	 

	

	7.36 

	16.
	Е69-16-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	1770.81
	7.86
	5.98
	43.41
	3.44
	1 825.52

	
	
	
	0.01
	17.71

	0.08

	0.06

	0.43 

	0.03

	18.25 

	17.
	Е69-12-2
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	3454.35
	151.58
	
	
	
	3 605.93

	
	
	
	0.02
	69.09

	3.03

	

	 

	

	72.12 

	18.
	2/10-50/5
 
	Сетка арматурная  

	т
	
	
	
	7 634.83
	436.71
	8 071.54

	
	
	
	0.002
	

	

	

	15.27 

	0.87

	16.14 

	19.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	39.8
	0.01
	
	
	
	39.81

	
	
	
	0.042
	1.67

	
К1=0.3
	

	 

	

	1.67 

	20.
	Е46-74-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М
	563.87
	26.24
	
	
	
	590.11

	
	
	
	0.16
	90.22

	4.20

	

	 

	

	94.42 

	21.
	1/10-170-2/15
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 180 мм  

	диск
	
	
	
	16.00
	1.27
	17.27

	
	
	
	0.28
	

	

	

	4.48 

	0.36

	4.84 

	22.
	1/30-70-10-10/55
 
	Бур спиральный типа БИ119-180.000  

	шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.56
	

	

	

	 

	

	 

	23.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1267.24
	14.11
	9.48
	342.76
	26.88
	1 650.99

	
	
	
	0.01
	12.67

	0.14

	0.09

	3.43 

	0.27

	16.51 

	24.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.00312
	

	

	

	0.55 

	0.04

	0.59 

	25.
	Е46-33-2
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	752.45
	9.43
	6.12
	320.37
	23.34
	1 105.59

	
	
	
	0.04
	30.10

	0.38

	0.24

	12.81 

	0.93

	44.22 

	26.
	Е55-15-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство кирпичных перегородок, армированных, глухих, толщиной в 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2  
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2444.7
	22.36
	15.16
	115.01
	6.58
	2 588.65

	
	
	
	0.019
	46.45

	0.42

	0.29

	2.19 

	0.13

	49.19 

	27.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.014592
	

	

	

	2.59 

	0.20

	2.79 

	28.
	4/1-6-10-20-11/3000
 
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200  

	1000 шт.
	
	
	
	709.18
	55.46
	764.64

	
	
	
	0.0513
	

	

	

	36.38 

	2.85

	39.23 

	29.
	Е61-29-2
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	837.41
	498.03
	233.20
	
	
	1 335.44

	
	
	
	0.311
	260.43

	154.89

	72.53

	 

	

	415.32 

	30.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.62
	16.77
	587.54
	46.64
	4 422.79

	
	
	
	0.095
	357.58

	2.34

	1.59

	55.82 

	4.43

	420.17 

	31.
	Е61-1-4
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1014.24
	25.69
	17.50
	457.50
	36.33
	1 533.76

	
	
	
	0.344
	348.90

	8.84

	6.02

	157.38 

	12.50

	527.62 

	32.
	Е15-61-3
(83.83 / 51.0893) 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ
	1400.87
	121.18
	96.37
	108.99
	7.44
	1 638.48

	
	
	
	0.033
	46.23

	4.00

	3.18

	3.60 

	0.25

	54.08 

	33.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.06171
	

	

	

	10.94 

	0.85

	11.79 

	34.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.532
	39.10

	

	

	 

	

	39.10 

	35.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	7.98
	

	

	

	21.47 

	1.68

	23.15 

	36.
	Е13-86-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	961.31
	1.43
	
	9.92
	0.80
	973.46

	
	
	
	0.048
	46.14

	0.07

	

	0.48 

	0.04

	46.73 

	37.
	1/10-230-60-5/120
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	8 175.00
	649.10
	8 824.10

	
	
	
	0.018672
	

	

	

	152.64 

	12.12

	164.76 

	38.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.01008
	

	

	

	2.70 

	0.21

	2.91 

	39.
	Е46-38-3
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	508.1
	105.98
	72.17
	
	
	614.08

	
	
	
	0.028
	14.23

	2.97

	2.02

	 

	

	17.20 

	40.
	Е10-236-1
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2768.39
	37.11
	
	456.53
	36.26
	3 298.29

	
	
	
	0.0225
	62.29

	0.83

	

	10.27 

	0.82

	74.21 

	41.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	6
	

	

	

	1.38 

	0.12

	1.50 

	42.
	1/10-230-55-20/120
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	1.39
	0.11
	1.50

	
	
	
	1.8
	

	

	

	2.50 

	0.20

	2.70 

	43.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.49
	0.20
	2.69

	
	
	
	4.05
	

	

	

	10.08 

	0.81

	10.89 

	44.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	1.8
	

	

	

	0.20 

	0.02

	0.22 

	45.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.22
	

	

	

	0.74 

	0.06

	0.80 

	46.
	1/10-240-55-20/23
 
	Саморез для гипсокартона 3,5х45 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	15.54
	1.23
	16.77

	
	
	
	0.033
	

	

	

	0.51 

	0.04

	0.55 

	47.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3252.25
	6.02
	4.37
	1.23
	0.10
	3 259.60

	
	
	
	0.344
	1118.77

	2.07

	1.50

	0.42 

	0.03

	1121.29 

	48.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.23392
	

	

	

	246.88 

	19.60

	266.48 

	49.
	1/10-230-60-15/26
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)  

	т
	
	
	
	2 409.63
	191.32
	2 600.95

	
	
	
	0.009976
	

	

	

	24.04 

	1.91

	25.95 

	50.
	1/10-230-95/105
 
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.58
	0.68
	9.26

	
	
	
	0.138
	

	

	

	1.18 

	0.09

	1.27 

	51.
	1/10-230-65-20-20/82
 
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм  

	м2
	
	
	
	22.33
	1.77
	24.10

	
	
	
	35.776
	

	

	

	798.88 

	63.32

	862.20 

	52.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.162
	21.49

	

	

	 

	

	21.49 

	53.
	2/40-25-15/10
 
	Угол ПВХ  

	м
	
	
	
	1.65
	0.13
	1.78

	
	
	
	16.524
	

	

	

	27.26 

	2.15

	29.41 

	54.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.001
	

	

	

	1.06 

	0.08

	1.14 

	55.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	22.91
	1.29
	0.15
	3.20
	0.23
	27.63

	
	
	
	1
	22.91

	1.29

	0.15

	3.20 

	0.23

	27.63 

	56.
	3/1-150-999/360
 
	Лючки ревизионные  

	шт.
	
	
	
	33.07
	2.40
	35.47

	
	
	
	1
	

	

	

	33.07 

	2.40

	35.47 

	57.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	18.8
	115.62

	

	

	 

	

	115.62 

	58.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	542.04
	0.74
	0.44
	59.99
	4.65
	607.42

	
	
	
	0.188
	101.90

	0.14

	0.08

	11.28 

	0.87

	114.19 

	59.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.49
	7.14
	206.27
	16.37
	919.90

	
	
	
	0.188
	129.11

	1.97

	1.34

	38.78 

	3.08

	172.94 

	60.
	1/10-230-40-30/36
 
	Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	9.89
	0.79
	10.68

	
	
	
	11.844
	

	

	

	117.14 

	9.36

	126.50 

	61.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.60
	
	3.91
	0.31
	1 662.42

	
	
	
	0.15
	248.34

	0.39

	

	0.59 

	0.05

	249.37 

	62.
	1/10-230-95/50
 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм  

	м2
	
	
	
	16.43
	1.30
	17.73

	
	
	
	15.444
	

	

	

	253.74 

	20.08

	273.82 

	63.
	1/10-230-55-20/25
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.2505
	

	

	

	60.05 

	4.77

	64.82 

	64.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	10
	

	

	

	2.30 

	0.20

	2.50 

	65.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.1
	

	

	

	0.34 

	0.03

	0.37 

	66.
	1/10-230-55-20/20
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	245.50
	19.49
	264.99

	
	
	
	0.1245
	

	

	

	30.56 

	2.43

	32.99 

	67.
	1/10-230-55-20/30
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	237.79
	18.88
	256.67

	
	
	
	0.1245
	

	

	

	29.60 

	2.35

	31.95 

	68.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.66
	
	6.66
	0.52
	408.00

	
	
	
	0.222
	87.28

	1.70

	

	1.48 

	0.12

	90.58 

	69.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	104.32
	8.28
	112.60

	
	
	
	0.22866
	

	

	

	23.85 

	1.89

	25.74 

	70.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.4
	

	

	

	1.34 

	0.11

	1.45 

	71.
	Е67-7-3
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	99.67
	1.28
	0.87
	
	
	100.95

	
	
	
	0.02
	1.99

	0.03

	0.02

	 

	

	2.02 

	72.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.02
	3.04

	0.01

	0.01

	 

	

	3.05 

	73.
	Ц8-607-3
(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.02
	
	488.34
	33.56
	4 943.53

	
	
	
	0.02
	88.01

	0.42

	

	9.77 

	0.67

	98.87 

	74.
	5/30-30-4-3-2-112/111003
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 

	шт.
	
	
	
	187.11
	9.95
	197.06

	
	
	
	2
	

	

	

	374.22 

	19.90

	394.12 

	75.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	10.07
	
	86.77
	4.80
	932.85

	
	
	
	0.03
	24.94

	0.30

	

	2.60 

	0.14

	27.98 

	76.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 620.00
	86.18
	1 706.18

	
	
	
	0.003
	

	

	

	4.86 

	0.26

	5.12 

	77.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	998.96
	52.88
	36.01
	
	
	1 051.84

	
	
	
	0.152
	151.84

	8.04

	5.47

	 

	

	159.88 

	78.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3  Кратность К=4
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	36.76
	7.71
	5.25
	
	
	44.47

	
	
	
	0.152
	5.59

	1.17
К1=4
	0.80

	 
К1=4
	

	6.76 

	79.
	4/1-4-20-20-10-20/20
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150  

	м3
	
	
	
	177.33
	13.80
	191.13

	
	
	
	0.62
	

	

	

	109.94 

	8.56

	118.50 

	80.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	47.25
	
	
	
	
	47.25

	
	
	
	0.304
	14.36

	

	

	 

	

	14.36 

	81.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	4.56
	

	

	

	12.27 

	0.96

	13.23 

	82.
	Е13-86-4
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	790.55
	1.51
	
	12.40
	1.00
	805.46

	
	
	
	0.152
	120.16

	0.23

	

	1.88 

	0.15

	122.42 

	83.
	1/10-230-60-5/120
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	8 175.00
	649.10
	8 824.10

	
	
	
	0.060192
	

	

	

	492.07 

	39.07

	531.14 

	84.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.03192
	

	

	

	8.54 

	0.68

	9.22 

	85.
	Е11-47-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2573.21
	9.97
	
	1 793.43
	142.24
	4 518.85

	
	
	
	0.152
	391.13

	1.52

	

	272.60 

	21.62

	686.87 

	86.
	1/10-230-60-15/15
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 356.00
	107.67
	1 463.67

	
	
	
	0.0044
	

	

	

	5.97 

	0.47

	6.44 

	87.
	1/10-230-60-35/19
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	369.68
	29.35
	399.03

	
	
	
	0.10336
	

	

	

	38.21 

	3.03

	41.24 

	88.
	Е20-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж решеток вентиляционных  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.72
	0.16
	0.04
	
	
	6.88

	
	
	
	1
	6.72

	0.16
К1=0.3
	0.04

	 

	

	6.88 

	89.
	Е20-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток вентиляционных  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	22.41
	0.53
	0.15
	0.40
	0.03
	23.37

	
	
	
	1
	22.41

	0.53

	0.15

	0.40 

	0.03

	23.37 

	90.
	3/1-150-10-120/120
 
	Решетки вентиляционные  

	шт.
	
	
	
	28.38
	2.06
	30.44

	
	
	
	1
	

	

	

	28.38 

	2.06

	30.44 

	91.
	Е10-229-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1854.49
	43.21
	
	133.34
	10.67
	2 041.71

	
	
	
	0.035
	64.91

	1.51

	

	4.67 

	0.37

	71.46 

	92.
	2/50-20-5-5/255
 
	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, двупольный, щитовой ДВ1 Д Г 24-19 2 Щ  

	м2
	
	
	
	520.00
	41.29
	561.29

	
	
	
	3.5
	

	

	

	1820.00 

	144.52

	1964.52 

	93.
	2/50-30-5-10/20
 
	Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм  

	м
	
	
	
	5.87
	0.47
	6.34

	
	
	
	20
	

	

	

	117.40 

	9.40

	126.80 

	94.
	Е56-37-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка врезных дверных (оконных) приборов  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	682.2
	
	
	7.41
	0.59
	690.20

	
	
	
	0.06
	40.93

	

	

	0.44 

	0.04

	41.41 

	95.
	1/10-250-20-35/11
 
	Замок врезной  

	шт.
	
	
	
	31.66
	2.51
	34.17

	
	
	
	2
	

	

	

	63.32 

	5.02

	68.34 

	96.
	1/10-250-20-40/50
 
	Петля накладная  

	шт.
	
	
	
	0.75
	0.06
	0.81

	
	
	
	4
	

	

	

	3.00 

	0.24

	3.24 

	97.
	Е65-9-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1523.14
	1.35
	0.73
	186.00
	13.00
	1 723.49

	
	
	
	0.04
	60.93

	0.05

	0.03

	7.44 

	0.52

	68.94 

	98.
	3/7-10-40-10/10
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм  

	м
	
	
	
	18.70
	1.36
	20.06

	
	
	
	4
	

	

	

	74.80 

	5.44

	80.24 

	99.
	Е65-5-2
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж унитазов и писсуаров  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1006.83
	6.42
	4.37
	
	
	1 013.25

	
	
	
	0.03
	30.20

	0.19

	0.13

	 

	

	30.39 

	100.
	Е65-5-10
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	587.95
	8.78
	5.98
	
	
	596.73

	
	
	
	0.03
	17.64

	0.26

	0.18

	 

	

	17.90 

	101.
	Е65-11-3
(68.61 / 48.5917) 
	Установка унитазов с бачком  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	5190.03
	17.98
	12.25
	4 516.15
	328.70
	10 052.86

	
	
	
	0.03
	155.70

	0.54

	0.37

	135.48 

	9.86

	301.58 

	102.
	3/4-90-10-10/20
 
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой  

	компл.
	
	
	
	203.60
	14.76
	218.36

	
	
	
	3
	

	

	

	610.80 

	44.28

	655.08 

	103.
	3/4-150-10-20/10
 
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы  

	компл.
	
	
	
	34.81
	2.52
	37.33

	
	
	
	3
	

	

	

	104.43 

	7.56

	111.99 

	104.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4031.39
	52.24
	35.58
	138.47
	11.00
	4 233.10

	
	
	
	0.03
	120.94

	1.57

	1.07

	4.15 

	0.33

	126.99 

	105.
	3/4-80-10-10/30
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА  

	компл.
	
	
	
	138.10
	10.01
	148.11

	
	
	
	3
	

	

	

	414.30 

	30.03

	444.33 

	106.
	Е65-13-8
(68.61 / 48.5917) 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	712.32
	3.43
	2.33
	34.52
	2.74
	753.01

	
	
	
	0.03
	21.37

	0.10

	0.07

	1.04 

	0.08

	22.59 

	107.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.22
	0.60
	8.82

	
	
	
	3
	

	

	

	24.66 

	1.80

	26.46 

	108.
	Е65-13-25
(68.61 / 48.5917) 
	Смена шарового крана смывного бачка  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1520.67
	3.43
	2.33
	19.06
	1.51
	1 544.67

	
	
	
	0.04
	60.83

	0.14

	0.09

	0.76 

	0.06

	61.79 

	109.
	3/3-50-80-10/20
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	11.60
	0.84
	12.44

	
	
	
	4
	

	

	

	46.40 

	3.36

	49.76 

	110.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	3561.6
	1.50
	1.02
	3 947.13
	287.17
	7 797.40

	
	
	
	0.03
	106.85

	0.05

	0.03

	118.41 

	8.62

	233.93 

	111.
	Е65-12-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей с душевой сеткой  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4523.23
	2.36
	1.60
	9 159.13
	665.17
	14 349.89

	
	
	
	0.01
	45.23

	0.02

	0.02

	91.59 

	6.65

	143.49 

	112.
	Е16-14-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	3325.2
	126.02
	44.87
	157.66
	11.77
	3 620.65

	
	
	
	0.15
	498.78

	18.90

	6.73

	23.65 

	1.77

	543.10 

	113.
	3/7-10-60-20/10
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм  

	м
	
	
	
	15.64
	1.13
	16.77

	
	
	
	15
	

	

	

	234.60 

	16.95

	251.55 

	114.
	Е16-15-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	29.07
	1.97
	0.15
	4.74
	0.35
	36.13

	
	
	
	1
	29.07

	1.97

	0.15

	4.74 

	0.35

	36.13 

	115.
	3/3-50-80-10/20
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	11.60
	0.84
	12.44

	
	
	
	1
	

	

	

	11.60 

	0.84

	12.44 

	116.
	Е65-50-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	5508.55
	184.77
	1.46
	1 484.65
	77.22
	7 255.19

	
	
	
	0.02
	110.17

	3.70

	0.03

	29.69 

	1.54

	145.10 

	117.
	3/3-50-80-60/100
 
	Краны шаровые стальные фланцевые, полнопроходные, диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	70.59
	5.12
	75.71

	
	
	
	2
	

	

	

	141.18 

	10.24

	151.42 

	118.
	Е65-27-1
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1740.01
	114.76
	78.15
	
	
	1 854.77

	
	
	
	0.01
	17.40

	1.15

	0.78

	 

	

	18.55 

	119.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	521.94
	3.60
	1.75
	17.02
	1.35
	543.91

	
	
	
	0.01
	5.22

	0.04

	0.02

	0.17 

	0.01

	5.44 

	120.
	Е16-15-2
(68.61 / 48.5917) 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	29.07
	2.19
	0.29
	5.06
	0.37
	36.69

	
	
	
	2
	58.14

	4.38

	0.58

	10.12 

	0.74

	73.38 

	121.
	3/3-50-80-10/40
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 40 мм  

	шт.
	
	
	
	37.92
	2.75
	40.67

	
	
	
	1
	

	

	

	37.92 

	2.75

	40.67 

	122.
	Е16-14-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	2128.94
	126.02
	44.87
	142.82
	10.74
	2 408.52

	
	
	
	0.006
	12.77

	0.76

	0.27

	0.86 

	0.06

	14.45 

	123.
	3/7-10-60-20/30
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм  

	м
	
	
	
	18.36
	1.33
	19.69

	
	
	
	0.6
	

	

	

	11.02 

	0.80

	11.82 

	124.
	Е18-6-202
(68.61 / 48.5917) 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	2032.98
	57.04
	38.20
	62.78
	4.98
	2 157.78

	
	
	
	0.017
	34.56

	0.97

	0.65

	1.07 

	0.08

	36.68 

	125.
	3/10-10-10/70
 
	Кронштейны радиаторные универсальные  

	шт.
	
	
	
	4.25
	0.31
	4.56

	
	
	
	2
	

	

	

	8.50 

	0.62

	9.12 

	126.
	3/6-100-10/10
 
	Футорки проходные  

	шт.
	
	
	
	1.99
	0.14
	2.13

	
	
	
	4
	

	

	

	7.96 

	0.56

	8.52 

	127.
	3/2-80-10-40-20-20/90
 
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12  

	шт.
	
	
	
	273.64
	19.84
	293.48

	
	
	
	1
	

	

	

	273.64 

	19.84

	293.48 

	128.
	Е65-11-5
(68.61 / 48.5917) 
	Установка поддонов душевых  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 КОМПЛ.
	4171.18
	97.63
	66.48
	55 146.09
	4 001.25
	63 416.15

	
	
	
	0.01
	41.71

	0.98

	0.66

	551.46 

	40.01

	634.16 

	129.
	Е7-20-5
(83.83 / 51.0893) 
	Установка опорных уголков  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	226.98
	92.20
	31.20
	100.00
	7.94
	427.12

	
	
	
	0.015
	3.40

	1.38

	0.47

	1.50 

	0.12

	6.40 

	130.
	2/10-40/999370
 
	Каркасы арматурные (средняя цена по группе)  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.015
	

	

	

	 

	

	 

	131.
	Е10-83-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство перегородок ПВХ (прим)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	2634.32
	65.43
	36.89
	1 118.91
	88.75
	3 907.41

	
	
	
	0.07
	184.40

	4.58

	2.58

	78.32 

	6.21

	273.51 

	132.
	2/40-20-10/170
 
	Перегородки ПВХ  

	м2
	
	
	
	734.17
	58.29
	792.46

	
	
	
	7
	

	

	

	5139.19 

	408.03

	5547.22 

	133.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1039.95
	0.43
	0.29
	143.56
	11.38
	1 195.32

	
	
	
	0.018
	18.72

	0.01

	0.01

	2.58 

	0.20

	21.51 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	6390
	373
	181
	13793
	1063
	21618

	ОХР и ОПР:
	5239

	Плановая прибыль:
	3304

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	30162

	Ж000 Санузел изолятора

	 134.
	Е56-19-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие дверных полотен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОЛОТЕН
	529.1
	
	
	
	
	529.10

	
	
	
	0.012
	6.35

	

	

	 

	

	6.35 

	135.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	61.4
	
	
	
	
	61.40

	
	
	
	0.098
	6.02

	

	

	 

	

	6.02 

	136.
	Е46-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка фундаментов бетонных  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	151.24
	227.62
	106.17
	
	
	378.86

	
	
	
	0.11
	16.64

	25.04

	11.68

	 

	

	41.68 

	137.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	395.22
	6.33
	4.81
	
	
	401.55

	
	
	
	0.07
	27.67

	0.44

	0.34

	 

	

	28.11 

	138.
	Е57-3-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	208.26
	
	
	
	
	208.26

	
	
	
	0.048
	10.00

	

	

	 

	

	10.00 

	139.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1101.93
	23.98
	16.33
	
	
	1 125.91

	
	
	
	0.0122
	13.44

	0.29

	0.20

	 

	

	13.73 

	140.
	Е46-43-12
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	456.88
	141.73
	96.52
	
	
	598.61

	
	
	
	0.0122
	5.57

	1.73

	1.18

	 

	

	7.30 

	141.
	Е46-43-13
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	60.57
	28.05
	19.10
	
	
	88.62

	
	
	
	0.0122
	0.74

	0.34

	0.23

	 

	

	1.08 

	142.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1312.59
	8.56
	5.83
	
	
	1 321.15

	
	
	
	0.01
	13.13

	0.09

	0.06

	 

	

	13.22 

	143.
	Е65-2-2
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1325.02
	16.06
	10.94
	
	
	1 341.08

	
	
	
	0.011
	14.58

	0.18

	0.12

	 

	

	14.76 

	144.
	Е61-29-2
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	837.41
	498.03
	233.20
	
	
	1 335.44

	
	
	
	0.088
	73.69

	43.83

	20.52

	 

	

	117.52 

	145.
	Е61-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3763.99
	24.62
	16.77
	587.54
	46.64
	4 422.79

	
	
	
	0.007
	26.35

	0.17

	0.12

	4.11 

	0.33

	30.96 

	146.
	Е61-1-3
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	719
	12.85
	8.75
	229.50
	18.22
	979.57

	
	
	
	0.133
	95.63

	1.71

	1.16

	30.52 

	2.42

	130.28 

	147.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	73.5
	
	
	
	
	73.50

	
	
	
	0.133
	9.78

	

	

	 

	

	9.78 

	148.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	1.995
	

	

	

	5.37 

	0.42

	5.79 

	149.
	Е13-86-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	961.31
	1.43
	
	9.92
	0.80
	973.46

	
	
	
	0.014
	13.46

	0.02

	

	0.14 

	0.01

	13.63 

	150.
	1/10-230-60-5/100
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	1 145.02
	90.91
	1 235.93

	
	
	
	0.005446
	

	

	

	6.24 

	0.50

	6.74 

	151.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.00294
	

	

	

	0.79 

	0.06

	0.85 

	152.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3252.25
	6.02
	4.37
	1.23
	0.10
	3 259.60

	
	
	
	0.088
	286.20

	0.53

	0.38

	0.11 

	0.01

	286.85 

	153.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.05984
	

	

	

	63.16 

	5.01

	68.17 

	154.
	1/10-230-60-15/20
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 404.00
	111.48
	1 515.48

	
	
	
	2.552
	

	

	

	3583.01 

	284.50

	3867.51 

	155.
	1/10-230-95/105
 
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	8.58
	0.68
	9.26

	
	
	
	0.035
	

	

	

	0.30 

	0.02

	0.32 

	156.
	1/10-230-65-20-20/82
 
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм  

	м2
	
	
	
	22.33
	1.77
	24.10

	
	
	
	9.152
	

	

	

	204.36 

	16.20

	220.56 

	157.
	Е15-310-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	132.67
	0.03
	
	
	
	132.70

	
	
	
	0.072
	9.55

	

	

	 

	

	9.55 

	158.
	2/40-25-15/10
 
	Угол ПВХ  

	м
	
	
	
	1.65
	0.13
	1.78

	
	
	
	7.344
	

	

	

	12.12 

	0.95

	13.07 

	159.
	1/10-230-60-35/26
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 055.40
	83.80
	1 139.20

	
	
	
	0.00045
	

	

	

	0.47 

	0.04

	0.51 

	160.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	6.15
	
	
	
	
	6.15

	
	
	
	4.5
	27.68

	

	

	 

	

	27.68 

	161.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	542.04
	0.74
	0.44
	59.99
	4.65
	607.42

	
	
	
	0.045
	24.39

	0.03

	0.02

	2.70 

	0.21

	27.33 

	162.
	Е15-180-3
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ
	686.77
	10.49
	7.14
	206.27
	16.37
	919.90

	
	
	
	0.045
	30.90

	0.47

	0.32

	9.28 

	0.74

	41.39 

	163.
	1/10-230-40-30/36
 
	Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая  

	кг
	
	
	
	9.89
	0.79
	10.68

	
	
	
	2.835
	

	

	

	28.04 

	2.24

	30.28 

	164.
	Е34-140-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА
	1655.6
	2.60
	
	3.91
	0.31
	1 662.42

	
	
	
	0.012
	19.87

	0.03

	

	0.05 

	

	19.95 

	165.
	1/10-230-95/50
 
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм  

	м2
	
	
	
	16.43
	1.30
	17.73

	
	
	
	1.2355
	

	

	

	20.30 

	1.61

	21.91 

	166.
	1/10-230-55-20/25
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м  

	100 м
	
	
	
	239.74
	19.04
	258.78

	
	
	
	0.02
	

	

	

	4.79 

	0.38

	5.17 

	167.
	1/10-230-55-20/10
 
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)  

	шт.
	
	
	
	0.23
	0.02
	0.25

	
	
	
	1
	

	

	

	0.23 

	0.02

	0.25 

	168.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.01
	

	

	

	0.03 

	

	0.03 

	169.
	1/10-230-55-20/20
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м  

	100 м
	
	
	
	245.50
	19.49
	264.99

	
	
	
	0.000996
	

	

	

	0.24 

	0.02

	0.26 

	170.
	1/10-230-55-20/30
 
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м  

	100 м
	
	
	
	237.79
	18.88
	256.67

	
	
	
	0.000996
	

	

	

	0.24 

	0.02

	0.26 

	171.
	Е34-140-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка углового молдинга  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА
	393.16
	7.66
	
	6.66
	0.52
	408.00

	
	
	
	0.048
	18.87

	0.37

	

	0.32 

	0.02

	19.58 

	172.
	1/10-230-55-20/155
 
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м  

	100 м
	
	
	
	104.32
	8.28
	112.60

	
	
	
	0.04944
	

	

	

	5.16 

	0.41

	5.57 

	173.
	1/10-240-30-30/354
 
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.27
	3.63

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	174.
	Е67-7-3
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	99.67
	1.28
	0.87
	
	
	100.95

	
	
	
	0.01
	1.00

	0.01

	0.01

	 

	

	1.01 

	175.
	Е67-6-1
(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж кабеля  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	152.03
	0.43
	0.29
	
	
	152.46

	
	
	
	0.01
	1.52

	

	

	 

	

	1.52 

	176.
	Ц8-607-3
(61.01 / 39.57135) 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа АРМСТРОНГ, с креплением на шпильках, количество ламп 4  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4400.61
	21.02
	
	488.34
	33.56
	4 943.53

	
	
	
	0.01
	44.01

	0.21

	

	4.88 

	0.34

	49.44 

	177.
	5/30-30-4-3-2-112/111003
 
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использование м транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20 

	шт.
	
	
	
	187.11
	9.95
	197.06

	
	
	
	1
	

	

	

	187.11 

	9.95

	197.06 

	178.
	Ц8-424-1
(61.01 / 39.57135) 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	831.21
	10.07
	
	86.77
	4.80
	932.85

	
	
	
	0.025
	20.78

	0.25

	

	2.17 

	0.12

	23.32 

	179.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 620.00
	86.18
	1 706.18

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	4.05 

	0.22

	4.27 

	180.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	228.09
	324.69
	151.45
	
	
	552.78

	
	
	
	0.009
	2.05

	2.92

	1.36

	 

	

	4.97 

	181.
	Е69-18-4
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	420.12
	3.07
	2.33
	49.50
	3.93
	476.62

	
	
	
	0.009
	3.78

	0.03

	0.02

	0.45 

	0.04

	4.30 

	182.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	998.96
	52.88
	36.01
	
	
	1 051.84

	
	
	
	0.0122
	12.19

	0.65

	0.44

	 

	

	12.84 

	183.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3  Кратность=6
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	55.14
	11.56
	7.87
	
	
	66.70

	
	
	
	0.0122
	0.67

	0.14
К1=6
	0.10

	 
К1=6
	

	0.81 

	184.
	4/1-4-20-10-999/460
 
	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе)  

	м3
	
	
	
	173.00
	13.46
	186.46

	
	
	
	0.06222
	

	

	

	10.76 

	0.84

	11.60 

	185.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	47.25
	
	
	
	
	47.25

	
	
	
	0.0122
	0.58

	

	

	 

	

	0.58 

	186.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	2.69
	0.21
	2.90

	
	
	
	0.183
	

	

	

	0.49 

	0.04

	0.53 

	187.
	Е13-86-4
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	790.55
	1.51
	
	12.40
	1.00
	805.46

	
	
	
	0.0122
	9.64

	0.02

	

	0.15 

	0.01

	9.82 

	188.
	1/10-230-60-5/100
 
	Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1)  

	т
	
	
	
	1 145.02
	90.91
	1 235.93

	
	
	
	0.004831
	

	

	

	5.53 

	0.44

	5.97 

	189.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	267.40
	21.23
	288.63

	
	
	
	0.002562
	

	

	

	0.69 

	0.05

	0.74 

	190.
	Е11-47-3
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2573.21
	9.97
	
	1 793.43
	142.24
	4 518.85

	
	
	
	0.0122
	31.39

	0.12

	

	21.88 

	1.74

	55.13 

	191.
	1/10-230-60-35/19
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	369.68
	29.35
	399.03

	
	
	
	0.008296
	

	

	

	3.07 

	0.24

	3.31 

	192.
	1/10-230-60-15/15
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)  

	т
	
	
	
	1 356.00
	107.67
	1 463.67

	
	
	
	0.0003538
	

	

	

	0.48 

	0.04

	0.52 

	193.
	Е20-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Демонтаж решеток вентиляционных  Демонтаж  К=0,3
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	6.72
	0.16
	0.04
	
	
	6.88

	
	
	
	1
	6.72

	0.16
К1=0.3
	0.04

	 

	

	6.88 

	194.
	Е20-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток вентиляционных  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	22.41
	0.53
	0.15
	0.40
	0.03
	23.37

	
	
	
	1
	22.41

	0.53

	0.15

	0.40 

	0.03

	23.37 

	195.
	3/1-150-10-120/120
 
	Решетки вентиляционные  

	шт.
	
	
	
	28.38
	2.06
	30.44

	
	
	
	1
	

	

	

	28.38 

	2.06

	30.44 

	196.
	Е10-229-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1854.49
	43.21
	
	133.34
	10.67
	2 041.71

	
	
	
	0.012
	22.25

	0.52

	

	1.60 

	0.13

	24.50 

	197.
	2/50-20-5-5/255
 
	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, двупольный, щитовой ДВ1 Д Г 24-19 2 Щ  

	м2
	
	
	
	520.00
	41.29
	561.29

	
	
	
	1.2
	

	

	

	624.00 

	49.55

	673.55 

	198.
	2/50-30-5-10/20
 
	Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм  

	м
	
	
	
	5.87
	0.47
	6.34

	
	
	
	10
	

	

	

	58.70 

	4.70

	63.40 

	199.
	Е56-37-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка врезных дверных (оконных) приборов  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	682.2
	
	
	7.41
	0.59
	690.20

	
	
	
	0.03
	20.47

	

	

	0.22 

	0.02

	20.71 

	200.
	1/10-250-20-35/11
 
	Замок врезной  

	шт.
	
	
	
	31.66
	2.51
	34.17

	
	
	
	1
	

	

	

	31.66 

	2.51

	34.17 

	201.
	1/10-250-20-40/50
 
	Петля накладная  

	шт.
	
	
	
	0.75
	0.06
	0.81

	
	
	
	2
	

	

	

	1.50 

	0.12

	1.62 

	202.
	Е65-9-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1523.14
	1.35
	0.73
	186.00
	13.00
	1 723.49

	
	
	
	0.01
	15.23

	0.01

	0.01

	1.86 

	0.13

	17.23 

	203.
	3/7-10-40-10/10
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм  

	м
	
	
	
	18.70
	1.36
	20.06

	
	
	
	1
	

	

	

	18.70 

	1.36

	20.06 

	204.
	Е65-9-2
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм  
Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1458.57
	2.56
	1.46
	259.96
	18.76
	1 739.85

	
	
	
	0.011
	16.04

	0.03

	0.02

	2.86 

	0.21

	19.14 

	205.
	3/7-10-40-10/20
 
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм  

	м
	
	
	
	21.90
	1.59
	23.49

	
	
	
	1.1
	

	

	

	24.09 

	1.75

	25.84 

	206.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	6999.39
	39.82
	27.12
	151.07
	11.45
	7 201.73

	
	
	
	0.01
	69.99

	0.40

	0.27

	1.51 

	0.11

	72.01 

	207.
	3/4-90-10-10/20
 
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой  

	компл.
	
	
	
	203.60
	14.76
	218.36

	
	
	
	1
	

	

	

	203.60 

	14.76

	218.36 

	208.
	3/4-150-10-20/10
 
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы  

	компл.
	
	
	
	34.81
	2.52
	37.33

	
	
	
	1
	

	

	

	34.81 

	2.52

	37.33 

	209.
	Е65-13-6
(68.61 / 48.5917) 
	Смена манжет резиновых к унитазам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	1356.8
	0.86
	0.58
	24.50
	1.40
	1 383.56

	
	
	
	0.01
	13.57

	0.01

	0.01

	0.25 

	0.01

	13.84 

	210.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	6.98
	0.51
	7.49

	
	
	
	1
	

	

	

	6.98 

	0.51

	7.49 

	211.
	Е65-13-28
(68.61 / 48.5917) 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	675.35
	3.43
	2.33
	
	
	678.78

	
	
	
	0.01
	6.75

	0.03

	0.02

	 

	

	6.78 

	212.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.36
	0.53
	7.89

	
	
	
	1
	

	

	

	7.36 

	0.53

	7.89 

	213.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4031.39
	52.24
	35.58
	138.47
	11.00
	4 233.10

	
	
	
	0.01
	40.31

	0.52

	0.36

	1.38 

	0.11

	42.32 

	214.
	3/4-80-10-10/30
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА  

	компл.
	
	
	
	138.10
	10.01
	148.11

	
	
	
	1
	

	

	

	138.10 

	10.01

	148.11 

	215.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.22
	0.60
	8.82

	
	
	
	1
	

	

	

	8.22 

	0.60

	8.82 

	216.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.36
	0.53
	7.89

	
	
	
	2
	

	

	

	14.72 

	1.06

	15.78 

	217.
	Е65-50-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм  
Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	5508.55
	184.77
	1.46
	1 484.65
	77.22
	7 255.19

	
	
	
	0.02
	110.17

	3.70

	0.03

	29.69 

	1.54

	145.10 

	218.
	3/3-50-80-10/20
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	11.60
	0.84
	12.44

	
	
	
	2
	

	

	

	23.20 

	1.68

	24.88 

	219.
	Е16-14-1
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	3325.2
	126.02
	44.87
	157.66
	11.77
	3 620.65

	
	
	
	0.05
	166.26

	6.30

	2.24

	7.88 

	0.59

	181.03 

	220.
	3/7-10-60-20/10
 
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм  

	м
	
	
	
	15.64
	1.13
	16.77

	
	
	
	5
	

	

	

	78.20 

	5.65

	83.85 

	221.
	Е16-15-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	29.07
	1.97
	0.15
	4.74
	0.35
	36.13

	
	
	
	7
	203.49

	13.79

	1.05

	33.18 

	2.45

	252.91 

	222.
	3/3-50-80-10/30
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм  

	шт.
	
	
	
	17.91
	1.30
	19.21

	
	
	
	7
	

	

	

	125.37 

	9.10

	134.47 

	223.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15.2
	

	

	

	 

	

	 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1592
	106
	42
	5732
	444
	7874

	ОХР и ОПР:
	1248

	Плановая прибыль:
	810

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	9931

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	7982
	479
	224
	19525
	1507
	29492

	ОХР и ОПР:
	6487

	Плановая прибыль:
	4114

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	40093

	ВСЕГО прямые затраты:
	7982
	479
	224
	19525
	1507
	29492

	ОХР и ОПР:
	6487

	Плановая прибыль:
	4114

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	40093




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000102
	31 900.00
	3.25
	7.94%
	0.26

	1. 
	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.5316
	0.75
	0.41
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
01.10.2026 ОРБ
	кг
	1.602
	3.46
	5.54
	7.94%
	0.44

	1. 
	1/10-110-50-5/365
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00277
	291.02
	0.81
	7.94%
	0.07

	1. 
	1/10-110-50-15/345
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00054
	314.58
	0.17
	7.94%
	0.01

	1. 
	2/10-50/5
	Сетка арматурная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.002
	7 634.83
	15.27
	5.72%
	0.87

	1. 
	1/10-170-2/15
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 180 мм
01.10.2026 ОРБ
	диск
	0.28
	16.00
	4.48
	7.94%
	0.36

	1. 
	1/30-70-10-10/55
	Бур спиральный типа БИ119-180.000
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.56
	
	
	5.32%
	

	1. 
	1/10-240-25-41/15
	Гвозди строительные оцинкованные
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.059
	4.35
	0.26
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-110-50-20/765
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.0054
	151.00
	0.81
	7.94%
	0.06

	1. 
	4/1-4-10-20-10/30
	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5
.  .
	м3
	0.052
	220.00
	11.44
	7.78%
	0.89

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.699422
	177.33
	124.02
	7.78%
	9.65

	1. 
	1/10-260-210-2/25
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000912
	3 420.02
	3.12
	5.72%
	0.18

	1. 
	1/10-260-1-1/3
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00114
	1 916.81
	2.19
	5.72%
	0.13

	1. 
	2/50-30-30/15
	Пробки деревянные хвойных пород
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.001556
	
	
	7.94%
	

	1. 
	4/1-6-10-20-11/3000
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0513
	709.18
	36.38
	7.82%
	2.85

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.2346
	255.45
	59.93
	7.94%
	4.76

	1. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100
.  .
	т
	0.753396
	250.00
	188.35
	7.94%
	14.96

	1. 
	1/10-240-25-35/210
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.00396
	4.16
	0.02
	7.94%
	

	1. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0044
	451.68
	1.99
	7.94%
	0.16

	1. 
	1/10-260-380/2
	Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.18282
	9.80
	1.79
	5.72%
	0.10

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.10.2026 ОРБ
	кг
	14.718
	2.69
	39.60
	7.94%
	3.10

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.10.2026 ОРБ
	м2
	2.138
	1.24
	2.65
	7.94%
	0.21

	1. 
	1/10-230-60-5/120
	Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), однокомпонентная (1)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.078864
	8 175.00
	644.71
	7.94%
	51.19

	1. 
	1/10-230-60-30/20
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.047502
	267.40
	12.72
	7.94%
	1.00

	1. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.10.2026 ОРБ
	м2
	0.335818
	4.96
	1.66
	7.94%
	0.13

	1. 
	1/10-170-2/50
	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.1635
	0.82
	0.13
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-55-7/15
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	2.3625
	3.65
	8.62
	7.94%
	0.69

	1. 
	1/10-170-10/35
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.020475
	7.15
	0.15
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.78885
	2.92
	2.31
	7.94%
	0.18

	1. 
	1/10-230-60-40/25
	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000447
	885.12
	0.40
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-240-55-20/20
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0405
	8.91
	0.36
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-230-55-20/10
	Подвес прямой для профиля CD (ПП)
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	17
	0.23
	3.91
	7.94%
	0.34

	1. 
	1/10-230-55-20/120
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	1.8
	1.39
	2.50
	7.94%
	0.20

	1. 
	1/10-230-55-20/135
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	4.05
	2.49
	10.08
	7.94%
	0.81

	1. 
	1/10-235-20/797
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)
01.10.2026 ОРБ
	м
	1.8
	0.11
	0.20
	7.94%
	0.02

	1. 
	1/10-240-30-30/354
	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.7
	3.36
	2.35
	7.94%
	0.19

	1. 
	1/10-240-55-20/23
	Саморез для гипсокартона 3,5х45 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.033
	15.54
	0.51
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.35226
	2.45
	0.87
	7.94%
	0.07

	1. 
	1/10-230-60-35/26
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, повышенной фиксации (высокоадгезионная), белая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.29521
	1 055.40
	311.57
	7.94%
	24.73

	1. 
	1/10-230-60-15/26
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 7 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 2 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.009976
	2 409.63
	24.04
	7.94%
	1.91

	1. 
	1/10-230-95/105
	Крестики для плитки толщиной 1.5 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.173
	8.58
	1.48
	7.94%
	0.11

	1. 
	1/10-230-65-20-20/82
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные размером 600х300 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	44.928
	22.33
	1003.24
	7.94%
	79.52

	1. 
	2/40-25-15/10
	Угол ПВХ
01.10.2026 ОРБ
	м
	23.868
	1.65
	39.38
	7.94%
	3.10

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.290604
	4.44
	1.31
	7.94%
	0.09

	1. 
	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00071
	11 990.00
	8.52
	7.94%
	0.68

	1. 
	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00923
	3 900.00
	36.00
	7.25%
	2.60

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.00015
	149.61
	0.02
	7.78%
	

	1. 
	3/1-150-999/360
	Лючки ревизионные
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	33.07
	33.07
	7.25%
	2.40

	1. 
	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.932
	0.70
	0.66
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-230-60-40/10
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.10.2026 ОРБ
	кг
	14.0965
	0.91
	12.83
	7.94%
	0.99

	1. 
	1/10-230-50-15/29
	Олифа оксоль
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.6197
	7.20
	4.48
	7.94%
	0.35

	1. 
	1/10-230-60-55/5
	Шпатлевка клеемасляная
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.011883
	3 828.05
	45.49
	7.94%
	3.61

	1. 
	1/10-230-40-30/36
	Краска силикатная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая
01.10.2026 ОРБ
	кг
	14.679
	9.89
	145.18
	7.94%
	11.60

	1. 
	1/10-230-95/50
	Плита потолочная из минерального волокна, размером 600х600 мм, толщиной 12 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	16.6795
	16.43
	274.04
	7.94%
	21.69

	1. 
	1/10-230-55-20/25
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 1,2 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.2705
	239.74
	64.84
	7.94%
	5.15

	1. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.11
	3.36
	0.37
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-230-55-20/20
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 0,6 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.125496
	245.50
	30.80
	7.94%
	2.45

	1. 
	1/10-230-55-20/30
	Профиль Т24 белый матовый, длиной 3,7 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.125496
	237.79
	29.84
	7.94%
	2.37

	1. 
	1/10-230-55-20/155
	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м
01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.2781
	104.32
	29.01
	7.94%
	2.30

	1. 
	1/10-240-20/10
	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000008
	4 500.00
	0.03
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-20/51
	Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000075
	5 950.01
	0.45
	7.94%
	0.03

	1. 
	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.02215
	49.00
	1.09
	5.32%
	0.06

	1. 
	1/10-170-10/15
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.03
	1.77
	0.06
	7.94%
	

	1. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.2628
	3.71
	0.98
	7.94%
	0.07

	1. 
	1/10-240-50-10/17
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0018
	4 040.00
	7.27
	7.94%
	0.58

	1. 
	5/10-20-60-2/19
	Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.00105
	1 396.51
	1.47
	5.32%
	0.08

	1. 
	5/50-70-2/2
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000015
	251 808.34
	3.78
	5.32%
	0.20

	1. 
	1/10-240-50-16/7
	Шайба оцинкованная диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000004
	7 270.85
	0.03
	7.94%
	

	1. 
	1/10-240-50-16/10
	Шайба оцинкованная диаметром 8 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000028
	5 604.17
	0.15
	7.94%
	0.01

	1. 
	5/30-30-4-3-2-112/111003
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий ДПО 12, из стального листа, с покраской (в белых, серых или черных оттенках), мощностью 51-55 Вт, световым потоком 7251-7500 Лм, длиной от 1,76 до 2,00 м, шириной от 51 до 100 мм, с использованием транзитного кабеля из 3 проводов сечением 1,5 мм, с аварийным блоком питания, степенью защиты IP20
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3
	187.11
	561.33
	5.32%
	29.85

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0099
	5.72
	0.06
	7.94%
	

	1. 
	5/50-70-2/7
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.01485
	193.20
	2.86
	5.32%
	0.15

	1. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.00275
	8.69
	0.02
	5.32%
	

	1. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	0.462
	
	
	5.32%
	

	1. 
	5/20-30-3/1
	Закреп ТМ-2
01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.1078
	1.19
	0.13
	5.32%
	

	1. 
	5/20-20-3-4/10
	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.04565
	22.30
	1.02
	5.32%
	0.05

	1. 
	5/10-10-10-2/10
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ
01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.0055
	1 620.00
	8.91
	5.32%
	0.48

	1. 
	1/10-230-65-20-23/42
	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм
01.10.2026 ОРБ
	м2
	16.9126
	17.40
	294.27
	7.94%
	23.34

	1. 
	1/10-230-60-15/15
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0047538
	1 356.00
	6.45
	7.94%
	0.51

	1. 
	1/10-230-60-35/19
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 (фасовка 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.111656
	369.68
	41.28
	7.94%
	3.27

	1. 
	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000036
	12 290.00
	0.44
	7.94%
	0.04

	1. 
	3/1-150-10-120/120
	Решетки вентиляционные
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	28.38
	56.76
	7.25%
	4.12

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112
01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	1.5651
	2.74
	4.28
	7.94%
	0.35

	1. 
	1/10-240-25-35/10
	Гвозди строительные с конической головкой 2х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000068
	3 716.67
	0.25
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-110-50-15/325
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.003572
	314.58
	1.13
	7.94%
	0.09

	1. 
	1/10-240-35/36
	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.015651
	11.70
	0.19
	7.94%
	0.01

	1. 
	2/50-20-5-5/255
	Блок дверной внутренний межкомнатный деревянный, глухой, двупольный, щитовой ДВ1 Д Г 24-19 2 Щ
.  .
	м2
	4.7
	520.00
	2444.00
	7.94%
	194.07

	1. 
	2/50-30-5-10/20
	Наличник деревянный хвойных пород, окрашенный, тип Н-1, размером 13х74 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	30
	5.87
	176.10
	7.94%
	14.10

	1. 
	1/10-240-55-10/30
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000135
	4 940.00
	0.66
	7.94%
	0.06

	1. 
	1/10-250-20-35/11
	Замок врезной
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3
	31.66
	94.98
	7.94%
	7.53

	1. 
	1/10-250-20-40/50
	Петля накладная
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	6
	0.75
	4.50
	7.94%
	0.36

	1. 
	3/10-10-20-30/60
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	5
	1.86
	9.30
	7.25%
	0.65

	1. 
	3/7-10-40-10/10
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 50 мм
.  .
	м
	5
	18.70
	93.50
	7.25%
	6.80

	1. 
	1/10-240-25-41/20
	Гвозди строительные оцинкованные 1,8х60 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0003
	3 590.00
	1.08
	7.94%
	0.09

	1. 
	1/10-235-3/47
	Льняная прядь
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.26302
	54.50
	14.32
	7.94%
	1.14

	1. 
	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.9019
	4.94
	4.46
	7.94%
	0.35

	1. 
	3/4-150-10-20/10
	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	7
	34.81
	243.67
	7.25%
	17.64

	1. 
	3/6-80-10/10
	Гибкие подводки
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	6
	7.36
	44.16
	7.25%
	3.18

	1. 
	3/4-90-10-10/20
	Унитазы УНТД с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	4
	203.60
	814.40
	7.25%
	59.04

	1. 
	1/10-235-3/20
	Каболка
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000405
	11 506.02
	4.67
	7.94%
	0.36

	1. 
	1/10-240-55-10/75
	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000422
	4 750.00
	2.00
	7.94%
	0.17

	1. 
	3/4-80-10-10/30
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	4
	138.10
	552.40
	7.25%
	40.04

	1. 
	3/4-130-10/10
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	8.22
	32.88
	7.25%
	2.40

	1. 
	3/3-50-80-10/20
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	7
	11.60
	81.20
	7.25%
	5.88

	1. 
	3/4-140-20/30
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	3
	38.19
	114.57
	7.25%
	8.31

	1. 
	3/4-140-30/10
	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	90.31
	90.31
	7.25%
	6.55

	1. 
	1/10-240-30-30/250
	Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000427
	52 777.78
	22.56
	7.94%
	1.80

	1. 
	1/10-230-35/275
	Клей резиновый 88 СА
01.10.2026 ОРБ
	кг
	1.0315
	30.35
	31.31
	7.94%
	2.48

	1. 
	1/10-170-50/5
	Патрон строительный Д-4
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.022618
	160.00
	3.62
	7.94%
	0.29

	1. 
	6/20-350-60-5/11
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1.4
	3.24
	4.53
	4.73%
	0.21

	1. 
	3/7-10-60-20/10
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	20
	15.64
	312.80
	7.25%
	22.60

	1. 
	1/10-140-40/100
	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.001232
	4 200.00
	5.14
	7.94%
	0.44

	1. 
	6/20-30-20/13
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	1.6
	10.82
	17.32
	4.73%
	0.82

	1. 
	6/20-350-60-5/14
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	8.40
	33.60
	4.73%
	1.60

	1. 
	3/3-50-80-60/100
	Краны шаровые стальные фланцевые, полнопроходные, диаметром 20 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	70.59
	141.18
	7.25%
	10.24

	1. 
	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0022
	3 900.00
	8.58
	7.25%
	0.62

	1. 
	3/3-50-80-10/40
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 40 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	37.92
	37.92
	7.25%
	2.75

	1. 
	6/20-350-60-5/13
	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 25 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.018
	6.15
	0.11
	4.73%
	0.01

	1. 
	3/7-10-60-20/30
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 32 мм
01.10.2026 ОРБ
	м
	0.6
	18.36
	11.02
	7.25%
	0.80

	1. 
	1/10-240-30-22/21
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.002958
	22.54
	0.07
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-40-65/60
	Сурик свинцовый, пигмент
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.01224
	12.50
	0.15
	7.94%
	0.01

	1. 
	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.00612
	6.70
	0.04
	7.94%
	

	1. 
	3/10-10-10/70
	Кронштейны радиаторные универсальные
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	2
	4.25
	8.50
	7.25%
	0.62

	1. 
	3/6-100-10/10
	Футорки проходные
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	1.99
	7.96
	7.25%
	0.56

	1. 
	3/2-80-10-40-20-20/90
	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции свыше 80 до 100 мм и количеством секций 12
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	273.64
	273.64
	7.25%
	19.84

	1. 
	3/4-60-20/10
	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном
01.10.2026 ОРБ
	компл.
	1
	547.40
	547.40
	7.25%
	39.69

	1. 
	1/10-140-40/45
	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00015
	10 000.00
	1.50
	7.94%
	0.12

	1. 
	2/10-40/999370
	Каркасы арматурные (средняя цена по группе)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.015
	
	
	5.72%
	

	1. 
	1/10-240-30-30/290
	Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм
01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.168
	52.78
	8.87
	7.94%
	0.70

	1. 
	1/10-160-20/35
	Ткань мешочная
01.10.2026 ОРБ
	10 м2
	0.1659
	60.78
	10.08
	7.94%
	0.80

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.049
	477.67
	23.41
	7.94%
	1.86

	1. 
	2/40-20-10/170
	Перегородки ПВХ
.  .
	м2
	7
	734.17
	5139.19
	7.94%
	408.03

	1. 
	1/10-230-40-20/109
	Краска масляная МА-15, серая
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00029
	4 876.67
	1.41
	7.94%
	0.11

	1. 
	1/10-230-60-5/100
	Гидроизоляционная смесь (ГС) универсальная, жесткая (Ж), однокомпонентная (1)
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.010277
	1 145.02
	11.77
	7.94%
	0.94

	1. 
	1/10-230-60-15/20
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая F75, для наружных и внутренних работ (НВ), серая (фасовка по 20-25 кг)
01.10.2026 ОРБ
	т
	2.552
	1 404.00
	3583.01
	7.94%
	284.50

	1. 
	4/1-4-20-10-999/460
	Растворы отделочные и растворные смеси (средняя цена по группе)
.  .
	м3
	0.06222
	173.00
	10.76
	7.78%
	0.84

	1. 
	3/10-10-20-30/90
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.737
	3.88
	2.86
	7.25%
	0.21

	1. 
	3/7-10-40-10/20
	Трубопроводы (узлы укрупненные) из пластмассовых труб для канализации наружным диаметром 100 мм
.  .
	м
	1.1
	21.90
	24.09
	7.25%
	1.75

	1. 
	1/10-260-210-1/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм
01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0001
	4 899.60
	0.50
	5.72%
	0.02

	1. 
	3/4-90-40/30
	Отвод гофрированный к унитазу
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1
	6.98
	6.98
	7.25%
	0.51

	1. 
	3/3-50-80-10/30
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм
01.10.2026 ОРБ
	шт.
	7
	17.91
	125.37
	7.25%
	9.10

	1. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор
01.10.2026 ОРБ
	т
	15.2
	
	
	7.94%
	

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 19525
	
	 1507

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 19525
	
	 1507


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.0279
	0.83
	0.02
	
	

	1. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.36519
	4.63
	1.69
	
	

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	0.24899
	19.17
	4.77
	14.58
	3.63

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	5.8687
	4.52
	26.51
	
	

	1. 
	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	МАШ.-Ч
	2.0206
	0.41
	0.83
	
	

	1. 
	М042900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см!2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см!2)
	МАШ.-Ч
	0.0136
	1.10
	0.01
	
	

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	5.54815
	35.66
	197.85
	16.96
	94.10

	1. 
	М050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин
	МАШ.-Ч
	2.0032
	35.80
	71.72
	16.96
	33.97

	1. 
	М050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.76897
	35.80
	27.53
	16.96
	13.04

	1. 
	М050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	0.054288
	2.03
	0.11
	
	

	1. 
	М081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	МАШ.-Ч
	0.41818
	59.76
	24.99
	20.52
	8.58

	1. 
	М110101
	Бадьи емкостью 2 м!3
	МАШ.-Ч
	0.00494
	0.33
	0.00
	
	

	1. 
	М110920
	Растворонасосы 1 м!3/ч
	МАШ.-Ч
	0.198
	18.02
	3.57
	14.58
	2.89

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	1.76062
	0.94
	1.66
	
	

	1. 
	М330250
	Пистолет монтажный
	МАШ.-Ч
	0.5362
	1.47
	0.79
	
	

	1. 
	М330301
	Машины шлифовальные электрические
	МАШ.-Ч
	2.45925
	0.91
	2.24
	
	

	1. 
	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	МАШ.-Ч
	0.0696
	1.03
	0.07
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	8.32032
	0.56
	4.66
	
	

	1. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	0.46797
	3.32
	1.55
	
	

	1. 
	М331450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	МАШ.-Ч
	0.00266
	6.99
	0.02
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	8.08115
	0.88
	7.11
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	3.986578
	0.33
	1.33
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	4.630592
	21.41
	99.09
	14.58
	67.55

	1. 
	М331620
	Электропаяльник
	МАШ.-Ч
	0.82495
	0.56
	0.46
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 479
	
	 224

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 479
	
	 224


 



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
НОЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026  составляет 1.0181

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	488,13
	

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	13,80
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	501,93
	

	
	Заработная плата
	1
	7 981,81
	

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	478,58
	

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	223,76
	

	
	Mатериалы
	
	19 525,14
	

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	19 525,14
	

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	1 506,69
	

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	1 506,69
	

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	29 492,22
	

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	6 487,03
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	4798.76
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	68.61
	1575.19
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	113.08
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	4 113,54
	

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	2924.6
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	48.5917
	1115.59
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	73.35
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	40 092,79
	

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	2 789,89
	

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	2 789,89
	

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	42 882,68
	

	
	Стоимость подрядных работ
	
	42 882,68
	

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	42 882,68
	

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	9
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации
	
	42 882,68
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	1

	10
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	

	11
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	42882,68

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1,0181

	12
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	776,18

	13
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	43658,86

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	
	Стоимость работ для налогообложения
	
	42 882,68
	43 658,86

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	
	Сумма HДC
	20
	8 576,54
	8 731,77

	14
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	51 459,22
	52 390,63

	
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
	
	
	

	
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	443,84
	

	
	Средства на содержание заказчика, застройщика
	
	
	

	
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	15
	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации
	
	443,84
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	1

	16
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	

	17
	Стоимость прочих средств на дату начала строительства
	
	
	443,84

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	0,9902

	18
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	-4,35

	19
	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства
	
	
	439,49

	
	Сумма HДC
	20
	88,77
	87,90

	
	Стоимость прочих средств c НДС
	
	532,61
	527,39

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	20
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ
	
	532,61
	527,39

	21
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ
	
	51 991,83
	52 918,02

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Пятьдесят две тысячи триста девяносто руб. 63 коп. 
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