ГродМТ 677/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Машина упаковочная роторного типа

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Машина упаковочная роторного типа 
	комплект
	2


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Машина упаковочная роторного типа со встроенным принтером
	1

	1.2
	Подставка для продвижения упаковочного материала
	1

	1.3
	Держатель для рулонов со встроенным устройством для резки
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Автоматическая подача и запайка
	Наличие

	2.2
	ЖК-дисплей с сенсорной панелью управления
	Наличие

	2.3
	Корпус из нержавеющей стали
	Наличие

	2.4
	Скорость запайки не менее 
	8 м/мин

	2.5
	Регулировка температуры запайки 
	Наличие

	2.6
	Тип запайки 
	мультилиния

	2.7
	Ширина сварного шва 
	10-18 мм

	2.8
	Хранение данных при выключенном устройстве
	Наличие

	2.9
	Автоматическое обновление текущей даты и срока годности
	Наличие

	2.10
	Автоматическое отключение при отклонении температуры


	Наличие

	2.11
	Автоматический переход в режим ожидания в случае длительного неиспользования аппарата
	Наличие

	2.12
	Максимальная ширина рулона 
	250-310 мм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами.
