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Приложение №__
к договору субподряда  №___________
от __________г.
Об ответственности Субподрядчика за нарушение требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности

1. Общее положение

В случае нарушения Субподрядчиком обязанностей по соблюдению требований охраны труда, пожарной и электробезопасности Субподрядная организация выплачивает Генподрядной организации штраф в следующих размерах:

1.1. перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы – штраф 2 базовые величины;

1.2. проходы к рабочим местам, расположенные на перекрытиях, на высоте более 1,3м, на расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте не ограждены защитными, страховочными или сигнальными ограждениями, а также входы в строящиеся здания (сооружения) не оборудованы сверху защитным козырьком – штраф 3 базовые величины;

1.3. выполнение работ без защитных касок, испытанного (поверенного) предохранительного снаряжения (поясов, страховочных привязей и канатов (веревок) и других СИЗ – штраф 2 базовые величины

1.4. отсутствие документов по охране труда (проект производства работ, технологические карты, совместные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, журнал инструктажей по ОТ, инструкции по ОТ по профессиям и видам работ и других документов согласно требований нормативных и локальных правовых актов) и/ или непредставление указанных документов на проверку – штраф 2 базовых величин;

1.5. при производстве работ повышенной опасности отсутствует наряд-допуск (акт-допуск) – штраф 2 базовые величины;

1.6. в местах прохода людей через траншеи, ямы или спуски не установлены переходные мостики, трапы с ограждающими перилами – штраф 2 базовые величины;

1.7. колодцы, шурфы и другие выемки не закрыты крышками, щитами (не ограждены) – штраф 3 базовые величины;

1.8. проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов, лестничных клеток и т. п., к которым возможен доступ людей, не закрыты сплошным настилом (не ограждены) – штраф 3 базовые величины;

1.9. нарушение требований безопасности при проведении транспортных, погрузочно-разгрузочных работ, складировании материалов и конструкций – штраф 2 базовые величины;

1.10. нарушение требований безопасности при производстве огневых работ (отсутствие мест хранения газовых и кислородных баллонов и нахождение неиспользуемых в производстве работ баллонов вне мест их хранения и т.д.) – штраф 2 базовые величины;

1.11. нарушение требований пожарной безопасности (отсутствие огнетушителей в бытовых помещениях, в местах проведения огневых работ по наряд-допуску, отсутствие пожарных укомплектованных щитов, курение в неустановленных местах и т.д.) – штраф 2 базовые величины;
1.12. нарушение правил установки и эксплуатации электроустановок (отсутствие запирающих устройств на распределительных щитах, отсутствие заземления, некалиброванные вставки) – штраф 2 базовые величины;

1.13. нарушение правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, (пуск в работу крана, нарушение сроков осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары и проведения годового технического освидетельствования, технического освидетельствования и т.д.) – штраф 3 базовые величины;

1.14. нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, лесов, лестниц и средств подмащивания (отсутствие акта приемки лесов в эксплуатацию при высоте более 4м, нарушение сроков осмотра и т.д.) – штраф 3 базовые величины;

1.15. нарушение требований безопасности при работе с ручным электроинструментом (отсутствие средств защиты, неисправный электроинструмент) – штраф 2 базовые величины;

1.16. нарушение санитарно – гигиенических норм и правил (санитарное состояние бытовых помещений и территории строительной площадки, несвоевременный вывоз бытового и строительного мусора с территории строительной площадки) – штраф 2 базовые величины;

1.17. выполнение работ без удостоверения на право производства работ (ответственный за безопасное производство работ кранами, стропальщики, крановщики, электрогазосварщики)– штраф 2 базовые величины;

1.18. проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места не расчищены, завалены мусором, стройматериалами – штраф 2 базовые величины;

1.19. нарушение правил производства земляных работ (производство земляных работ без согласования с Генподрядчиком) – штраф 2 базовые величины;

1.20. нарушение требований правил охраны труда в соответствии с законодательством Республики Беларусь не отраженных выше – штраф 1 базовая величина.

2. Порядок установления нарушений и применения штрафных санкций.

2.1. Ответственным за фиксацию нарушений на строительной площадке назначается представитель Генподрядной организации (главный инженер, специалист по ОТ, главный энергетик, главный механик и др.).

2.2. Представитель Генподрядной организации в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ Субподрядной организации, установив нарушение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, выписывает предписание с фотоматериалами и выдает руководителю Субподрядной организации для устранения нарушения в указанный в предписании срок.

2.3. При невыполнении предписания в указанные сроки представитель Генподрядной организации в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ Субподрядной организации, оформляется акт штрафных санкций с фотоматериалами, который является основанием для взыскания штрафа. В случае если Субподрядная организация, либо его представитель отказываются от подписания протокола и/ или акта штрафных санкций, то подтверждением его является наличие подписей трех любых других участников строительства объекта.

2.4. Сумма штрафных санкций оформляется расчетом и удерживается в справке о стоимости выполненных работ в строке «исключается при расчетах за выполненные работы».


Все виды штрафов НДС не облагаются.
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