ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 
товаров (работ, услуг) 
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора 
ОАО «Минский завод игристых вин»
___________ Т.В. Подзерун 
«___» _______________ 2026 г.
	ПАРАМЕТР
	СОДЕРЖАНИЕ

	Вид конкурентной процедуры закупки
	 Запрос ценовых предложений

	Наименование Заказчика
	ОАО «Минский завод игристых вин», УНП 100349860 220070, г. Минск, ул. Радиальная, 50

	Контактное лицо / телефон / адрес ЭТП
	Контактное лицо: начальник службы контрольно-измерительных приборов и автоматики и метрологии.  Деньков Яков Николаевич, факс 299-27-20, +375 17 299 27 47, y.dzenkou@wines.by
ЭТП:  zakupki.butb.by

	Обоснование выбора вида процедуры (п. 44 / п. 133 Порядка)
	В соответствии с п. 44 Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «Минский завод игристых вин» (далее — Порядок), ориентировочная стоимость составляет 3115,56 БВ

	Наименование предмета закупки (код ОКРБ 007-2012)
	Кориолисовый расходомер Proline Promass E 100 производства швейцарской компании Endress+Hauser 			
Код ОКРБ: 26.51.52.300

	Описание предмета закупки: требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности, упаковке, маркировке (ссылка на ТНПА при наличии)
	Технические требования:
Тип прибора: массовый (кориолисовый) расходомер;
Измеряемая среда: спиртосодержащая продукция;
Возможность применения расходомеров для фискального учета спиртосодержащей продукции (с нанесением контрольных знаков);
Диапазон измерения расходов: 5-20 т/ч;
Температура рабочей среды: до 150 оС;
Условный проход: DN 50;
Измеряемые параметры: массовый/объемный расход (текущий и суммарный), плотность, температура;
Погрешность измерения массового и объемного расхода: не более ±0,1%;
Погрешность измерения плотности: не более ±0,5 кг/м3;
Номинальное давление: PN16;
Максимальные потери давления на расходомере: не более 20 кПа;
Тип присоединения: фланцевое;
Материал фланцев и измерительной части: нержавеющая сталь 316L;
Выходные сигналы: токовый, импульсный или частотный, цифровой (HART или Modbus RS485);
Установочная длина: не более 560 мм;
Монтаж без прямых участков трубопровода; 
Напряжение питания: 24 V DC / 220 V AC; 
Наличие местного дисплея;
Степень защиты корпуса: IP66/67;
Конструктивное исполнение сенсора с преобразователем: компактное;
Гарантийный срок: не менее 24 месяцев;
Поставщик обязан осуществить пуско-наладку расходомеров после монтажа.

Предоставить:
– Данные об опыте поставок предлагаемых расходомеров для учета спиртосодержащей продукции (референц-лист);
– Подробные технические характеристики на предлагаемые расходомеры;
– Расчет потерь давления;
– Чертеж с указанием установочной длины и габаритных размеров; 
– Схему монтажа;
– Данные о наличии в составе предприятия сервисного центра (с подтвержденной квалификацией сотрудников для возможности проведения пуско-наладочных работ и гарантийной/постгарантийной поддержки).

	Объем (количество) / единица измерения
	3 шт.

	Место поставки / выполнения / оказания
	220070, г. Минск, ул. Радиальная, 50 

	Срок поставки / выполнения / оказания
	В течении 10 рабочих дней с момента предоплаты

	Ориентировочная стоимость предмета закупки
	140199,98  BYN = 3115,56 БВ


	Источник финансирования
	Собственные средства ОАО «Минский завод игристых вин»

	Условия, сроки и порядок оплаты; валюта договора
	100 % предоплата
Безналичный расчет посредством банковского перевода.
Цена предложения (сумма договора на закупку) формируется с учетом всех обязательных платежей и с учетом доставки заказчику 
Валюта договора - белорусский рубль.

	Требования к участникам (гл. 13 Порядка)
	1. Отсутствие в реестре временно не допускаемых поставщиков (проверяется автоматически оператором ЭТП) 
2.  Свидетельство о регистрации юридического лица;
3. Гарантийное письмо в произвольной форме, о том, что его аффилированные, зависимые и дочерние лица не принимают участия в проводимой конкурентной процедуре
4. Заявление о согласии на подписание договора в редакции Заказчика.
5. Подтверждение статуса производителя закупаемого товара либо его официального торгового представителя (сбытовой организации) — документ производителя (контракт, доверенность, письмо или т.п.) о наделении участника соответствующим статусом. При недоступности прямого участия производителей или официальных представителей участник вправе представить письменные пояснения о невозможности привлечения таковых к процедуре закупки. Комиссия по закупкам применяет «правило приоритета производителей» (пункт 90 Порядка): предложение участника, не являющегося производителем либо его официальным торговым представителем, подлежит отклонению, если в закупке участвуют не менее двух производителей и (или) их официальных торговых представителей и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного из них.
6.  Документы, подтверждающие соответствие ТЗ.

	Требования к документации:
	- Сертификат об утверждении типа средства измерений;
- Свидетельство о государственной поверке.
- Сертификаты соответствия ТР ТС;
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Техническое описание;
- Инструкция по монтажу;
- Электрическая схема подключения;
- Схема внешних соединений;
- Таблицы для конфигурации приборов;

	Условия допуска товаров иностранного происхождения 
	 Условия не применяются

	Преференциальная поправка 15% 
	 Не применяется

	Критерии выбора победителя; способ оценки 
	□ Наименьшая цена предложения (единственный критерий) 

	Право на переговоры о снижении цены 
	Допускается внесение изменений по снижению цены конкурсного предложения выбранного поставщика в случае, если в результате проведенных переговоров между сторонами было достигнуто такое соглашение в порядке, установленном настоящими конкурсными документами.
Такое снижение проводится на ЭТП в порядке, определенном регламентом ее оператора.

	Срок подачи предложений на ЭТП
	До «29» октября 2026 г. 
Место подачи: ЭТП
□ zakupki.butb.by;

	Раскрытие предложений
	[bookmark: _GoBack]Автоматически оператором ЭТП по истечении срока подачи — «30» октября 2026 г.  (Физическое «вскрытие конвертов» не проводится)

	Возможность признания победителем единственного участника 
	Допускается признание победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении лота предмета процедуры закупки и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

	Разделение предмета закупки на части (лоты)
	Нет

	Обеспечение предложения / исполнения договора
	Не требуется

	Проект договора на закупку
	Прилагается, на 4 л.

	Иные сведения
	________________________________________


 
Инициатор закупки: _____________ / Деньков Я.Н.   
«___»________2026 г.
Согласовано рук. структ. подразделения: ___________  /  Рубацкий С.П. «___»________202__ г.
Ответственный исполнитель: __________________________/ Адамович Е.Ю.  «___»________2026 г.
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