ГродМТ 511/26-ЗОИ(2П)                                                                                     Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 2 Облучатель фототерапевтический дерматологический ОД-П-2–320 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Излучающая панель
	штук
	1

	2
	Лампа
	штук
	4

	3
	Стойка/опора
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Облучатель фототерапевтический дерматологический   предназначен для применения в стационарных и амбулаторных условиях для лечения широкого спектра дерматологических заболеваний.
2.2. Характеристики:
[bookmark: _Hlk231213852]- Тип лампы: LT Med Sun Narrow Band UVB 80 W;
- Мощность излучения: 80 Гц;
- Количество ламп: 4 шт;
- Длина волны лазерного излучения: 0.311 мкм;
- Длина лампы: 1200 мм.

Лот 3 Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	[bookmark: _Hlk231213672]Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог
	штука
	1


2. Технические характеристики: 
- металлический с полимерным покрытием, закрепленный на штативе (подставке) с 4-мя колесными опорами (2 из которых с тормозом) 
- УФ -лампы Narrow Band UVB 15 W G5 количество излучателей 4.

Лот 9 Аппарат для ультравысокочастотной терапии УВЧ-80 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Электронный блок
	штук
	1

	2
	Фидер-электрододержатель
	штук
	2

	3
	Сменные электроды
	штук
	6

	4
	Индикатор наличия магнитного поля
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Аппарат для ультравысокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.
2.2. Технические характеристики: 
- Частота излучения -27.12 МГц;
- Выходная мощность -10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт;
- Питание -220 В / 50 Гц / 250 ВА.
