ГродМТ 739/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1 Шкаф медицинский двухмодульный

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф медицинский двухмодульный
	3


2. Технические требования: 
2.1. Назначение: для хранения медикаментов и ИМН.

2.2. Материал: металл с полимерным покрытием.

2.3. Шкаф двухмодульный.

2.4. Верхний модуль – имеет 6 полок за двумя распашными металлическими дверями (с замком), разделен вертикальной перегородкой, нижний – имеет восемь выдвижных ящиков с шариковыми направляющими полного выдвижения. 
2.5. Высокие регулируемые опоры.

2.5. Габариты (дхшхв), мм: 880 -1000х450-515х 1850-1970
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 
Лот 2 Шкаф медицинский двухстворчатый

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Шкаф медицинский двухстворчатый
	компл
	4


1. Состав одного комплекта медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Шкаф медицинский двухстворчатый
	1

	1.2
	Полки
	не менее 6

	1.3
	Распашные двери с замками
	2


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры

	2.1
	Габариты 
	

	2.1.1
	Ширина, мм
	Не менее 900

	2.1.2
	Глубина, мм
	Не менее 460

	2.1.3
	Высота, мм
	Не менее 1970

	2.2
	Корпус- из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.3
	Полки – из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие

	2.4
	Двери - из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам
	Наличие 

	2.5
	Ножки с регулировкой по высоте
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке. 

Лот 3 Стол упаковочный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Стол упаковочный
	комплект
	2


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стол упаковочный
	1

	1.2
	Рама/стеллаж с подсветкой, двумя розетками 
	1 

	1.3
	Держатель для рулонов с устройством для резки
	1

	1.4
	Корзины, не менее
	2

	1.5
	Увеличительное стекло (лупа) с подсветкой
	1

	1.6
	Тумба с распашной дверью
	1

	1.7
	Тумба с ящиками выдвижными
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Материал каркаса стола, столешницы, рамы/стеллажа
	Нержавеющая сталь

	2.2
	Габариты стола (с рамой/стеллажем) (ш*г*в), мм 
	

	
	Ширина
	1500-1600

	
	Глубина
	600

	
	Высота
	1800-1880

	2.3
	Тумба с распашной дверью
	Наличие, в тумбе не менее 2 полок

	2.4
	Тумба с ящиками выдвижными
	Наличие, в тумбе не менее 4 выдвижных ящиков

	2.5
	Корзины
	Наличие не менее 

2 сетчатых корзин

	2.6
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 4 Стол медицинский (палатный)
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стол медицинский (палатный)
	7


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Стол медицинский (палатный):
	

	2.1.1
	Изготовлен из стали с полимерным покрытием
	

	2.1.2
	Столешница из ламинированного ДСП
	

	2.1.3
	Сварная конструкция
	

	2.1.4
	Длина
	800-1200 мм

	2.1.5
	Ширина
	600-650 мм

	2.1.6
	Высота 
	Не более 800 мм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 5 Стул медицинский (для пациентов)
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стул медицинский (для пациентов)
	52


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Стул медицинский (для пациентов):
	

	2.1.1
	На металлическом каркасе
	

	2.1.2
	Сидение-мягкое, со спинкой
	

	2.1.3
	Покрытие – искусственная кожа или винилискожа
	

	2.1.4
	Длина
	Не более 470 мм

	2.1.5
	Ширина
	Не более 420 мм

	2.1.6
	Высота 
	Не более 810 мм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

