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Заявка на закупку 
Мебель медицинская по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» - 2 и 4 очереди

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка (каталка) медицинская

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	20196 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225


Приложению к лоту №1
1.Состав на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Тележка (каталка) медицинская:
	

	1.2
	Перекладчик пациента с креплением на каталку
	1 шт.

	1.3
	Инфузионнйя стойка с держателями
	1 шт.

	1.4
	Держатель баллона кислорода 2 л
	1 шт.

	1.5
	Матрац
	1 шт.

	1.6
	Ремень-фиксатор пациента
	1 шт.

	1.7
	Боковой рельс для крепления дополнительного оборудования
	Не менее 1 -го

	1.8
	Складные боковые ограждения
	2 шт.

	1.9
	Торец-спинка
-	головная,
-	ножная
	
1 шт.
1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Максимальная нагрузка на тележку (каталку)
	не менее 170 кг

	2.2
	Возможность крепления навесного оборудования
	Наличие

	2.3
	Бесступенчатая регулировка Тренделенбурга, спинной и ножной секций при помощи пневмопружин
	Наличие

	2.4
	Угол подъема головной секции 
	от 0° до не менее 70°

	2.5
	Угол подъема ножной секции 
	не менее 30°

	2.6
	Гидравлическая регулировка высоты каталки (минимальная высота не более 700 мм, максимальная - не менее 900 мм)
	Наличие

	2.7
	Колеса диаметром не менее 200 мм с тормозным устройством
	Наличие

	2.8
	Габаритные размеры: 
	длина 2000-2200 см, ширина 55-80 см

	2.9
	Матрац с полиуретановым покрытием
	Наличие

	2.10
	Протекторы-бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам каталки
	Наличие

	2.11
	Боковые ограждения должны быть складывающимися
	Наличие

	2.12
	Материалы рамы панели и боковых ограждений должны быть вьшолнены из углеродистой стали (либо аналогичного материала)
	Наличие



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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