
СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	4204.  Текущий ремонт жилых комнат №90,№91, №92, №93 в общежитии № 1 БГПУ по ул.Артиллерстов,10 в г. Минске 

	Заказчик
	Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	


	Смета составлена в ценах на
	1 ОКТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	с НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.

Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 

оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	ПО

 
	потолок  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	Е61-1-5

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	885.79
	19.39
	12.42
	
	
	905.18

	
	
	
	0.75
	664.34


	14.54

К1=1.2
	9.32


	
	
	678.88 

	3.
	Е15-311-3

(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.97
	0.52
	96.96
	7.49
	965.50

	
	
	
	0.75
	645.06


	0.73

К1=1.2
	0.39


	72.72 


	5.62


	724.13 

	4.
	Е13-73-3

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.75
	79.28


	К1=1.2
	
	
	
	79.28 

	5.
	1/10-230-15/200

 
	Грунтовка  

	кг
	
	
	
	3.24
	0.26
	3.50

	
	
	
	13.5
	
	
	
	43.74 


	3.51


	47.25 

	6.
	Е61-4-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	5630.25
	36.38
	23.30
	877.82
	69.70
	6 614.15

	
	
	
	0.04
	225.21


	1.46

К1=1.2
	0.93


	35.11 


	2.79


	264.57 

	7.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.1352
	
	
	
	
	
	 

	8.
	Е61-41-1

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	179.14
	14.23
	1 057.61

	
	
	
	0.08
	69.14


	К1=1.2
	
	14.33 


	1.14


	84.61 

	9.
	Е62-17-6

(83.83 / 51.0893) 
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2
	950.52
	3.28
	2.10
	1 179.59
	93.85
	2 227.24

	
	
	
	0.75
	712.89


	2.46

К1=1.2
	1.58


	884.69 


	70.39


	1670.43 

	10.
	ПО

 
	откос  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	11.
	Е61-7-1

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	54.62
	34.99
	1 207.01
	95.83
	9 043.57

	
	
	
	0.008
	61.49


	0.44

К1=1.2
	0.28


	9.66 


	0.77


	72.36 

	12.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	0.0648
	
	
	
	
	
	 

	13.
	Е62-16-6

(83.83 / 51.0893) 
	Окрашивание водоэмульсионными составами откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96
	100М2
	725.57
	3.28
	2.10
	1 179.59
	93.85
	2 002.29

	
	
	
	0.05
	36.28


	0.16

К1=1.2
	0.11


	58.98 


	4.69


	100.11 

	14.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен ( откосов)  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.05
	4.41


	К1=1.2
	
	
	
	4.41 

	15.
	1/10-230-15/200

 
	Грунтовка  

	кг
	
	
	
	6.00
	0.48
	6.48

	
	
	
	0.9
	
	
	
	5.40 


	0.43


	5.83 

	16.
	ПО

 
	стены  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	17.
	Е20-11-1

(68.61 / 48.5917) 
	демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.12
	0.05
	
	
	8.37

	
	
	
	4
	33.00


	0.48

К1=0.3 К2=1.2
	0.20


	
	
	33.48 

	18.
	Е20-11-1

(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	0.40
	0.17
	3.82
	0.30
	32.01

	
	
	
	4
	109.96


	1.60

К1=1.2
	0.68


	15.28 


	1.20


	128.04 

	19.
	3/1-150

 
	Решетки вентиляционная  

	ШТ.
	
	
	
	15.60
	1.24
	16.84

	
	
	
	4
	
	
	
	62.40 


	4.96


	67.36 

	20.
	Е53-24-1

(83.83 / 51.0893) 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	10 М
	48.24
	6.01
	3.85
	
	
	54.25

	
	
	
	0.8
	38.59


	4.81

К1=1.2
	3.08


	
	
	43.40 

	21.
	1/10-230-60-40/5

 
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая  

	т
	
	
	
	1 013.22
	80.45
	1 093.67

	
	
	
	0.028
	
	
	
	28.37 


	2.25


	30.62 

	22.
	Е13-68-5

(83.83 / 51.0893) 
	Добавлять при армировании сеткой  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	362.26
	6.11
	
	168.48
	9.72
	546.57

	
	
	
	0.02
	7.25


	0.12

К1=1.2
	
	3.37 


	0.19


	10.93 

	23.
	Е61-2-7

(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4516.79
	31.41
	20.12
	841.25
	66.79
	5 456.24

	
	
	
	0.04
	180.67


	1.26

К1=1.2
	0.80


	33.65 


	2.67


	218.25 

	24.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.1352
	
	
	
	
	
	 

	25.
	Е13-73-2

(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	1.84
	162.29


	К1=1.2
	
	
	
	162.29 

	26.
	1/10-230-15/200

 
	Грунтовка ЛАКРИТ  

	кг
	
	
	
	3.24
	0.26
	3.50

	
	
	
	33.12
	
	
	
	107.31 


	8.61


	115.92 

	28.
	Е63-12-1

(83.83 / 51.0893) 
	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	182.01
	
	
	
	
	182.01

	
	
	
	1.84
	334.90


	К1=1.2
	
	
	
	334.90 

	29.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0552
	
	
	
	
	
	 

	30.
	Е61-1-4

(83.83 / 51.0893) 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1217.09
	32.77
	21.00
	881.25
	69.74
	2 200.85

	
	
	
	1.84
	2239.45


	60.30

К1=1.2
	38.64


	1621.50 


	128.32


	4049.57 

	31.
	Е62-34-2

(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1384.48
	0.55
	0.35
	214.07
	16.99
	1 616.09

	
	
	
	0.024
	33.23


	0.01

К1=1.2
	0.01


	5.14 


	0.41


	38.79 

	32.
	Е62-35-2

(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.55
	0.35
	214.07
	16.99
	1 479.55

	
	
	
	0.08
	99.84


	0.04

К1=1.2
	0.03


	17.13 


	1.36


	118.37 

	33.
	Е26-85-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	776.43
	0.02
	
	2.83
	0.22
	779.50

	
	
	
	0.2
	155.29


	К1=1.2
	
	0.57 


	0.04


	155.90 

	34.
	1/10-230-55-20/160

 
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм  

	м
	
	
	
	1.13
	0.09
	1.22

	
	
	
	20.4
	
	
	
	23.05 


	1.84


	24.89 

	35.
	1/10-230-60-40/5

 
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая  

	т
	
	
	
	1 013.22
	80.45
	1 093.67

	
	
	
	0.0016
	
	
	
	1.62 


	0.13


	1.75 

	36.
	Е15-314-2

(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.74
	0.35
	155.12
	12.26
	925.08

	
	
	
	1.84
	1392.81


	1.36

К1=1.2
	0.64


	285.42 


	22.56


	1702.15 

	37.
	1/10-230-60-40/5

 
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая  

	т
	
	
	
	1 013.22
	80.45
	1 093.67

	
	
	
	0.2024
	
	
	
	205.08 


	16.28


	221.36 

	38.
	1/10-230-15/200

 
	Грунтовка  

	кг
	
	
	
	3.24
	0.26
	3.50

	
	
	
	33.12
	
	
	
	107.31 


	8.61


	115.92 

	39.
	Е15-300-2

(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	0.39
	
	2 498.19
	198.82
	6 600.10

	
	
	
	0.092
	359.05


	0.04

К1=1.2
	
	229.83 


	18.29


	607.21 

	40.
	1/10-230-60-15/30

 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 5 кг)  

	Т
	
	
	
	3 127.20
	248.30
	3 375.50

	
	
	
	0.00238
	
	
	
	7.44 


	0.59


	8.03 

	41.
	1/10-230-50-15/53

 
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а  

	Т
	
	
	
	3 475.02
	275.92
	3 750.94

	
	
	
	0.00138
	
	
	
	4.80 


	0.38


	5.18 

	42.
	1/10-230-95/140

 
	Крестики для плитки толщиной 8 мм  

	1000 ШТ.
	
	
	
	26.52
	2.11
	28.63

	
	
	
	0.037
	
	
	
	0.98 


	0.08


	1.06 

	43.
	1/10-230-60-35/40

 
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75  

	Т
	
	
	
	567.95
	45.10
	613.05

	
	
	
	0.0837
	
	
	
	47.54 


	3.77


	51.31 

	44.
	Е57-3-1

(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.73
	37.05


	К1=1.2
	
	
	
	37.05 

	45.
	Е11-40-9

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены)  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100МПЛИНТУСОВ
	308.4
	14.21
	
	18.83
	1.50
	342.94

	
	
	
	0.73
	225.13


	10.37

К1=1.2
	
	13.75 


	1.10


	250.35 

	46.
	2/40-30/34

 
	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного 2 шт  левая  и правая  253 ясень  серая  

	шт.
	
	
	
	0.48
	0.04
	0.52

	
	
	
	8
	
	
	
	3.84 


	0.32


	4.16 

	47.
	2/40-25-15/5

 
	Плинтус  напольный  

	м
	
	
	
	1.45
	0.12
	1.57

	
	
	
	73.73
	
	
	
	106.91 


	8.85


	115.76 

	48.
	2/40-30/32

 
	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного к 55 идеол  классик  2 шт  ясень серый  

	шт.
	
	
	
	0.37
	0.03
	0.40

	
	
	
	16
	
	
	
	5.92 


	0.48


	6.40 

	49.
	2/40-30/33

 
	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного к55 идеал классик  ясень  серый  

	шт.
	
	
	
	0.30
	0.02
	0.32

	
	
	
	34
	
	
	
	10.20 


	0.68


	10.88 

	50.
	2/40-30/31

 
	Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного  

	шт.
	
	
	
	0.46
	0.04
	0.50

	
	
	
	8
	
	
	
	3.68 


	0.32


	4.00 

	51.
	Е11-60-1

(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	915.99
	
	
	1.48
	0.12
	917.59

	
	
	
	0.75
	686.99


	К1=1.2
	
	1.11 


	0.09


	688.19 

	52.
	1/10-125-7/100

 
	Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской  

	м2
	
	
	
	39.35
	3.12
	42.47

	
	
	
	78.75
	
	
	
	3098.81 


	245.70


	3344.51 

	53.
	1/10-100-45/10

 
	Подложка под ламинат и паркетную доску древесноволокнистая 590х790х4 мм  

	м2
	
	
	
	4.80
	0.38
	5.18

	
	
	
	82.5
	
	
	
	396.00 


	31.35


	427.35 

	54.
	Е11-71-1

(83.83 / 51.0893) 
	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами  Стесненность  К=1,2

Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	163.63
	9.90
	
	4.76
	0.38
	178.67

	
	
	
	0.04
	6.55


	0.40

К1=1.2
	
	0.19 


	0.02


	7.16 

	55.
	2/40-25-15/9-1

 
	порожек  

	м
	
	
	
	15.60
	1.24
	16.84

	
	
	
	4
	
	
	
	62.40 


	4.96


	67.36 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	8600
	101
	57
	7635
	606
	16942

	ОХР и ОПР:
	7235

	Плановая прибыль:
	4419

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	28596

	Ж000 электрика

	 57.
	Е67-11-2

(61.01 / 39.57135) 
	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	5040.89
	6.01
	3.85
	69.74
	3.71
	5 120.35

	
	
	
	0.08
	403.27


	0.48

К1=1.2
	0.31


	5.58 


	0.30


	409.63 

	58.
	5/30-30-4-3-1-2-1/43

 
	Светильник с люминесцентными лампами или  светодиодный  

	шт.
	
	
	
	72.00
	3.83
	75.83

	
	
	
	8
	
	
	
	576.00 


	30.64


	606.64 

	59.
	Е69-5-1

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для монтажа конструкций, площадью сечения свыше 140 см2  Стесненность  К=1,2

Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2497
	97.52
	
	
	
	2 594.52

	
	
	
	1.2
	2996.40


	117.02

К1=1.2
	
	
	
	3113.42 

	60.
	8/2/1

 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.14
	
	
	
	
	
	 

	61.
	Е61-39-1

(83.83 / 51.0893) 
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 5.7 МK 1.1752 Ставка 4р 16.96
	100 М
	1182.73
	24.58
	15.75
	
	
	1 207.31

	
	
	
	1.2
	1419.28


	29.50

К1=1.2
	18.90


	
	
	1448.78 

	62.
	1/10-230-60-45-5/135

 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75  

	т
	
	
	
	450.00
	35.73
	485.73

	
	
	
	0.95
	
	
	
	427.50 


	33.94


	461.44 

	63.
	Ц8-403-3

(61.01 / 39.57135) 
	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	373.35
	
	
	546.48
	29.27
	949.10

	
	
	
	1.2
	448.02


	К1=1.2
	
	655.78 


	35.12


	1138.92 

	64.
	5/10-10-10-2/20

 
	Кабель силовой марки ВВГнг 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	4 823.77
	256.62
	5 080.39

	
	
	
	0.1224
	
	
	
	590.43 


	31.41


	621.84 

	65.
	5/20-30-3/4

 
	полоса к 404 и пряжа к 407  

	100шт.
	
	
	
	0.12
	0.01
	0.13

	
	
	
	0.59
	
	
	
	0.07 


	0.01


	0.08 

	66.
	5/20-40-4/5

 
	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов КМ-209  

	шт.
	
	
	
	3.14
	0.17
	3.31

	
	
	
	8
	
	
	
	25.12 


	1.36


	26.48 

	67.
	Е67-7-1

(61.01 / 39.57135) 
	Демонтаж выключателей и розеток  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	119.42
	
	
	
	
	119.42

	
	
	
	0.02
	2.39


	К1=1.2
	
	
	
	2.39 

	68.
	Ц8-591-501

(61.01 / 39.57135) 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	694.89
	
	
	11.29
	0.64
	706.82

	
	
	
	0.04
	27.80


	К1=1.2
	
	0.45 


	0.03


	28.28 

	69.
	5/20-40-4/6

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели К-210  

	шт.
	
	
	
	1.48
	0.08
	1.56

	
	
	
	4
	
	
	
	5.92 


	0.32


	6.24 

	70.
	5/30-30-4-1-1/8

 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-164  

	шт.
	
	
	
	9.60
	0.51
	10.11

	
	
	
	4
	
	
	
	38.40 


	2.04


	40.44 

	71.
	Ц8-591-901

(61.01 / 39.57135) 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами  Стесненность  К=1,2

Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	807.82
	
	
	12.87
	0.72
	821.41

	
	
	
	0.32
	258.50


	К1=1.2
	
	4.12 


	0.23


	262.85 

	72.
	5/20-40-4/1

 
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205  

	шт.
	
	
	
	1.52
	0.08
	1.60

	
	
	
	32
	
	
	
	48.64 


	2.56


	51.20 

	73.
	5/30-30-4-1-2-2/1

 
	Розетка штепсельная  с рамкой  

	шт.
	
	
	
	9.60
	0.51
	10.11

	
	
	
	32
	
	
	
	307.20 


	16.32


	323.52 

	74.
	Ц8-910-1

(61.01 / 39.57135) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	19.33
	
	12.37
	0.79
	903.43

	
	
	
	0.28
	243.86


	5.41

К1=1.2
	
	3.46 


	0.22


	252.95 

	75.
	5/10-10-10-2/19

 
	Кабель силовой марки ВВГнг 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	2 640.00
	140.45
	2 780.45

	
	
	
	0.028
	
	
	
	73.92 


	3.93


	77.85 

	76.
	Е69-4-1

(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером сторон 130 мм  Стесненность  К=1,2

Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 ГНЕЗД
	546
	25.11
	
	
	
	571.11

	
	
	
	0.4
	218.40


	10.04

К1=1.2
	
	
	
	228.44 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	6018
	162
	19
	2763
	158
	9101

	ОХР и ОПР:
	4745

	Плановая прибыль:
	2925

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	16771

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	14618
	263
	76
	10398
	764
	26043

	ОХР и ОПР:
	11980

	Плановая прибыль:
	7344

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	45367

	ВСЕГО прямые затраты:
	14618
	263
	76
	10398
	764
	26043

	ОХР и ОПР:
	11980

	Плановая прибыль:
	7344

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	45367


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала

с НДС
	Стоимость материала

с НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  с НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая

01.10.2026 ОРБ
	м2
	7.1028
	5.95
	42.27
	7.94%
	3.33

	2. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.2934
	4.37
	1.29
	7.94%
	0.10

	3. 
	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	3.375
	0.86
	2.90
	7.94%
	0.24

	4. 
	1/10-230-60-40/10
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

01.10.2026 ОРБ
	кг
	48.975
	1.30
	63.67
	7.94%
	4.90

	5. 
	1/10-230-35/47
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н

.  .
	кг
	0.675
	6.00
	4.05
	7.94%
	0.32

	6. 
	1/10-280-20/40
	Вода

01.10.2026 ОРБ
	м3
	2.06964
	2.59
	5.36
	%
	

	7. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка

01.10.2026 ОРБ
	кг
	46.62
	3.24
	151.05
	7.94%
	12.12

	8. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.2144
	365.76
	78.42
	7.94%
	6.23

	9. 
	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000096
	831.43
	0.08
	7.94%
	0.01

	10. 
	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.768
	7.80
	5.99
	7.94%
	0.48

	11. 
	1/10-230-60-45-15/20
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных, ячеистобетонных и бетонных поверхностей, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М100/М150, F75

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.008
	1 032.58
	8.26
	7.94%
	0.66

	12. 
	1/10-230-40-10/15
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ матовая, 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная

01.10.2026 ОРБ
	кг
	53.6
	16.21
	868.85
	7.94%
	69.14

	13. 
	1/10-230-60-55/5
	Шпатлевка клеемасляная

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.018
	3 686.66
	66.36
	7.94%
	5.27

	14. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка

.  .
	кг
	0.9
	6.00
	5.40
	7.94%
	0.43

	15. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	0.468
	5.09
	2.37
	7.94%
	0.20

	16. 
	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00044
	14 388.00
	6.32
	7.94%
	0.52

	17. 
	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00172
	4 680.00
	8.04
	7.25%
	0.60

	18. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100

01.10.2026 ОРБ
	м.3
	0.0006
	171.28
	0.12
	7.78%
	

	19. 
	3/1-150
	Решетки вентиляционная

01.10.2026 ОРБ
	ШТ.
	4
	15.60
	62.40
	7.94%
	4.96

	20. 
	1/10-230-60-40/5
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.232
	1 013.22
	235.07
	7.94%
	18.66

	21. 
	1/10-260-380/2
	Сетка ссш

.  .
	М2
	2.16
	1.56
	3.37
	5.72%
	0.19

	22. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка "ЛАКРИТ"

01.10.2026 ОРБ
	кг
	33.12
	3.24
	107.31
	7.94%
	8.61

	23. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100

.  .
	т
	3.3672
	480.00
	1616.26
	7.94%
	128.32

	24. 
	1/10-230-40-20/109
	Краска масляная МА-15, серая

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.001674
	8 400.00
	14.07
	7.94%
	1.12

	25. 
	1/10-230-50-15/29
	Олифа оксоль

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.936
	8.71
	8.15
	7.94%
	0.65

	26. 
	1/10-10-10/6
	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.0016
	352.46
	0.56
	7.94%
	0.04

	27. 
	1/10-230-55-20/160
	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм

01.10.2026 ОРБ
	м
	20.4
	1.13
	23.05
	7.94%
	1.84

	28. 
	1/10-230-40-10/64
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная

01.10.2026 ОРБ
	кг
	64.4
	3.92
	252.45
	7.94%
	19.96

	29. 
	1/10-280-20/40
	Вода

01.10.2026 ОРБ
	м3
	0.07735
	1.74
	0.14
	%
	

	30. 
	1/10-230-65-20-20/26
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм

.  .
	м2
	9.568
	24.00
	229.63
	7.94%
	18.27

	31. 
	1/10-230-60-15/30
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 5 кг)

01.10.2026 ОРБ
	Т
	0.00238
	3 127.20
	7.44
	7.94%
	0.59

	32. 
	1/10-230-50-15/53
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4а

01.10.2026 ОРБ
	Т
	0.00138
	3 475.02
	4.80
	7.94%
	0.38

	33. 
	1/10-230-95/140
	Крестики для плитки толщиной 8 мм

01.10.2026 ОРБ
	1000 ШТ.
	0.037
	26.52
	0.98
	7.94%
	0.08

	34. 
	1/10-230-60-35/40
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75

01.10.2026 ОРБ
	Т
	0.0837
	567.95
	47.54
	7.94%
	3.77

	35. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	1.825
	3.50
	6.39
	7.94%
	0.51

	36. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм

01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	1.825
	4.03
	7.36
	7.94%
	0.58

	37. 
	2/40-30/34
	Заглушка плинтуса поливинилхлоридного 2 шт  левая  и правая  253 ясень  серая

.  .
	шт.
	8
	0.48
	3.84
	7.94%
	0.32

	38. 
	2/40-25-15/5
	Плинтус  напольный

01.10.2026 ОРБ
	м
	73.73
	1.45
	106.91
	7.94%
	8.85

	39. 
	2/40-30/32
	Угол внутренний плинтуса поливинилхлоридного к 55 идеол  классик  2 шт  ясень серый

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	16
	0.37
	5.92
	7.94%
	0.48

	40. 
	2/40-30/33
	Соединитель плинтуса поливинилхлоридного к55 идеал классик  ясень  серый

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	34
	0.30
	10.20
	7.94%
	0.68

	41. 
	2/40-30/31
	Угол наружный плинтуса поливинилхлоридного

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	8
	0.46
	3.68
	7.94%
	0.32

	42. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.375
	2.94
	1.10
	7.94%
	0.09

	43. 
	1/10-230-35/47
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н

01.10.2026 ОРБ
	кг
	7.5
	
	
	7.94%
	

	44. 
	1/10-125-7/100
	Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской

01.10.2026 ОРБ
	м2
	78.75
	39.35
	3098.81
	7.94%
	245.70

	45. 
	1/10-100-45/10
	Подложка под ламинат и паркетную доску древесноволокнистая 590х790х4 мм

.  .
	м2
	82.5
	4.80
	396.00
	7.94%
	31.35

	46. 
	1/10-240-55-10/20
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.000032
	6 024.00
	0.19
	7.94%
	0.02

	47. 
	2/40-25-15/9-1
	порожек

.  .
	м
	4
	15.60
	62.40
	7.94%
	4.96

	48. 
	5/30-40-2/23
	Электроизоляционная лента ПВХ

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0248
	17.94
	0.44
	5.32%
	0.02

	49. 
	5/20-20-3-4/10
	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм

01.10.2026 ОРБ
	кг
	1.3712
	22.92
	31.42
	5.32%
	1.66

	50. 
	5/30-30-4-3-1-2-1/43
	Светильник с люминесцентными лампами или  светодиодный

.  .
	шт.
	8
	72.00
	576.00
	5.32%
	30.64

	51. 
	1/10-230-60-45-5/135
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.95
	450.00
	427.50
	7.94%
	33.94

	52. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.24
	4.44
	1.07
	7.94%
	0.08

	53. 
	1/10-230-55-5/22
	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное)

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.013134
	526.55
	6.92
	7.94%
	0.55

	54. 
	1/10-230-40-20/127
	Краска масляная МА-15, сурик железный

01.10.2026 ОРБ
	т
	0.00006
	6 153.60
	0.37
	7.94%
	0.02

	55. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134

01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.074
	9.48
	0.69
	5.32%
	0.05

	56. 
	5/90-10/3
	Дюбель монтажный У656 У3

01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	33.6
	9.60
	322.56
	5.32%
	17.14

	57. 
	5/20-30-3/20
	Скоба К 142 У2

01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	33.6
	8.99
	302.06
	5.32%
	16.13

	58. 
	5/10-10-10-2/20
	Кабель силовой марки ВВГнг 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ

01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.1224
	4 823.77
	590.43
	5.32%
	31.41

	59. 
	5/20-30-3/4
	полоса к 404 и пряжа к 407

01.10.2026 ОРБ
	100шт.
	0.59
	0.12
	0.07
	5.32%
	0.01

	60. 
	5/20-40-4/5
	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов КМ-209

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	8
	3.14
	25.12
	5.32%
	1.36

	61. 
	5/20-40-4/6
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели К-210

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	4
	1.48
	5.92
	5.32%
	0.32

	62. 
	5/30-30-4-1-1/8
	Выключатель установочный двухклавишный С56-164

.  .
	шт.
	4
	9.60
	38.40
	5.32%
	2.04

	63. 
	5/30-40-2/21
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм

01.10.2026 ОРБ
	кг
	0.0352
	14.40
	0.51
	5.32%
	0.03

	64. 
	5/20-40-4/1
	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205

01.10.2026 ОРБ
	шт.
	32
	1.52
	48.64
	5.32%
	2.56

	65. 
	5/30-30-4-1-2-2/1
	Розетка штепсельная  с рамкой

.  .
	шт.
	32
	9.60
	307.20
	5.32%
	16.32

	66. 
	5/20-30-4/3
	Втулка В28 УХЛ2

01.10.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.028
	15.60
	0.44
	5.32%
	0.02

	67. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658

01.10.2026 ОРБ
	10 шт.
	7.28
	
	
	5.32%
	

	68. 
	5/20-30-3/2
	Кнопка К227 УХЛ2

01.10.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0042
	144.00
	0.60
	5.32%
	0.03

	69. 
	5/20-30-3/42
	Лента ЛМ-5 УХЛ2

01.10.2026 ОРБ
	100 м
	0.0084
	84.00
	0.71
	5.32%
	0.04

	70. 
	5/10-10-10-2/19
	Кабель силовой марки ВВГнг 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ

01.10.2026 ОРБ
	1000 м
	0.028
	2 640.00
	73.92
	5.32%
	3.93

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 10398
	
	 764

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 10398
	
	 764


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа

с НДС
	Стоимость механизма

с НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	4.47012
	1.06
	4.74
	
	

	2. 
	М330250
	Пистолет монтажный
	МАШ.-Ч
	0.0768
	1.59
	0.12
	
	

	3. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	0.876
	3.85
	3.37
	
	

	4. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	144.99552
	0.93
	134.85
	
	

	5. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	3.651024
	0.40
	1.47
	
	

	6. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	5.206512
	22.76
	118.48
	14.58
	75.89

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 263
	
	 76

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 263
	
	 76


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на

1 ОКТЯБРЯ 2026
	в ценах выполнения работ на

ДЕКАБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ОКТЯБРЯ 2026 – ДЕКАБРЬ 2026  составляет 1.0272629

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	917,12
	917,12

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	5,21
	5,21

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	922,33
	922,33

	
	Заработная плата
	1
	14 618,07
	15 016,60

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	263,03
	270,20

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	75,90
	77,97

	
	Mатериалы
	
	10 397,82
	10 681,29

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	10 397,82
	10 681,29

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	764,18
	785,01

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	764,18
	785,01

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	26 043,10
	26 753,10

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	11 980,21
	12 306,83

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	11037.05
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	68.61
	98.69
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	61.01
	844.47
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	7 344,03
	7 544,25

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	6726.41
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	48.5917
	69.89
	

	
	.      12.электромонтажные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	39.57135
	547.73
	

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	45 367,34
	46 604,18

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	4 995,95
	5 132,15

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	4 995,95
	5 132,15

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	50 363,29
	51 736,33

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	50 363,29
	51 736,33

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	50 363,29
	51 736,33

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	50 363,29
	51 736,33

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	1,02726291

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	
	51736,34

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	50 363,29
	51 736,34

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	50 363,29
	51 736,34

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	
	
	

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	50 363,29
	51 736,34

	
	Сметная стоимость прочих средств
	
	
	1538,74

	
	.                   средства на содержание заказчика, застройщика технический надзор
	
	
	1282,28

	
	в том числе: средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	
	

	
	.                   другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	
	.                   НДС 20% на прочие средства
	
	
	256,46

	
	ВСЕГО К OПЛATE
	
	50 363,29
	51 736,34

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать шесть руб. 34 коп. 


	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


1
1

