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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку электрических штабелеров г/п от 1,6 т ЕР модели WSA 161 (ES16-16WA) или аналогов
Цель разработки технического задания:

Целью настоящего технического задания является получение предложения на поставку электрических штабелеров г/п от 1,6 т ЕР модели WSA 161 (ES16-16WA) или аналогов (далее оборудование).
          Оборудование предназначено для при выполнении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ весом от 1,6 т в производственном цехе реконструируемого здания склада калибровки ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ» по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 174/24. Количество поставляемого оборудования – 2 (два) комплекта

	№ П/П
	Наименование
	Характеристики

	      1
	Электрический штабелер ЕР модели WSA 161 (ES16-16WA) или аналог
	Не ранее 2026 года выпуска

	2
	Номинальная грузоподъемность, не менее
	1,6 т 

	3
	Остаточная грузоподъёмность (на высоте подъёма 4000 мм), 
не менее
	1000 кг

	4
	Высота подъема вил, не менее
	5500 мм

	5
	Размеры вил (ориентировочно)
	1150 x 170 x 65 мм

	6
	Тип тяговой аккумуляторной батареи 
	Li-ion - LiFePO4

	7
	Напряжение питания, номинальная ёмкость аккумуляторной батареи, не менее
	24В/200 А*ч или 48В/100А*ч

	8
	Высота сложенной мачты, в пределах
	2300-2400 мм

	9
	Ast (ширина проезда с паллетой 800*1200), не более
	2470 мм

	10
	Габаритные размеры, ориентировочно
	1924х810х2385 мм

	11
	Внешняя ширина вил, ориентировочно
	560-570 мм

	12
	Центр загрузки
	600 мм

	13
	Мах скорость движения с грузом/без груза, не более
	8/10 км/ч

	14
	Автоматическое зарядное устройство для АКБ, оснащенное встроенной системой защиты от перезаряда и перегрева
	2 комплекта

	15
	Тип управления
	Пеший либо с откидной платформы

	16
	Тип привода 
	АС (бесщеточный)

	17
	Тормоз
	Электромагнитный

	18
	Пропорциональный клапан (регулировка скорости подъема и опускания без рывков, плавный спуск-подъем)
	Да

	19
	Клиренс, не менее
	20 мм

	20
	Максимальный преодолеваемый уклон с грузом, не менее
	8%

	21
	Максимальный преодолеваемый уклон без груза не менее
	16%

	Требования к безопасности оборудования

	22
	Оснащение оборудования защитными устройствами, предотвращающими его функционирование в аварийных режимах работы.
	Да
	
	

	23
	Система безопасности против опрокидывания
	Да
	
	

	24
	Все движущиеся и вращающиеся части оборудования должны быть ограждены в соответствии с ГОСТ 12.2.062-81.  Также применяются общие требования по безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 
	Да
	
	

	25
	Оборудование должно быть оснащено кнопкой аварийного отключения. Степень защиты оборудования не менее IP23 в соответствии с ГОСТ 14254-2015
	Да
	
	

	26
	Стравливающий клапан перегрузки
	Да
	
	

	27
	Оборудование должно быть оснащено звуковыми и визуальными сигналами для предупреждения о начале работы, а также о возникновении аварийных ситуаций
	Да
	
	

	28
	Механизм подъёма должен быть оснащён ограничителем грузоподъемности
	Да
	
	



Требования к Продавцу: 
1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования согласно гарантийным обязательствам изготовителя оборудования, но не менее 36 месяцев полной гарантии (оборудование и все комплектующие узлы, детали и компоненты) с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
2. Гарантийное и послегарантийное обслуживание согласно договору (контракту). Продавец отвечает в течение гарантийного срока за качество материалов, которые были применены для изготовления оборудования, конструкцию оборудования, а также за качество и комплектность оборудования. Продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие по вине Покупателя. В период гарантийного срока Продавец производит замену (ремонт) вышедшего из строя агрегата (узла, детали) своими силами и за свой счет в течение 5 календарных дней с момента письменного извещения (по факсу, письмом, электронной почтой).
3. ЗИП, поставляемый со штабелёром, должен включать полный комплект всех полиуретановых колёс.
4. Обязательно Продавец оборудования должен иметь на территории Республики Беларусь постоянную сервисную службу, склад запасных частей и расходных материалов.
Предлагаемое Продавцом оборудование должно быть абсолютно новым, не ранее 2026 года выпуска, не восстановленным, не являться выставочным образцом.
5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать нормативы ПДК загрязняющих веществ, действующие в Республике Беларусь. Оборудование должно отвечать требованиям стандартов, норм и Правил Республики Беларусь, а также требованиям эстетики, санитарии, охраны труда и взрывопожаробезопасности, уровня шума, быть доступными для осмотра, ремонта и санитарной обработки, а также должно соответствовать требованиям действующим в Республике Беларусь техническим нормативным правовым актам, соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в том числе в части охраны труда и техники безопасности.
6. Техническое предложение должно состоять из пояснительной записки на русском языке и содержать подробные сведения по составу оборудования и техническим характеристикам.
7. Продавец передает покупателю вместе с оборудованием техническую документацию, паспорт изделия, гарантийный талон, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая документация предоставляется Покупателю на русском языке, кроме надписей в чертежах и диаграммах, выполненных на английском языке, в 1-ом экземпляре на бумаге и 1 экз. на флэш носителе.
       8.  Оборудование должно поставляться Продавцом с паспортами и инструкциями по монтажу и эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД «Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД «Правила выполнения эксплуатационных документов».
  9.    Продавец проводит обучение персонала правилам эксплуатации оборудования, а также осуществляет сборку
   и ввод оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика собственными силами и за свой счет.
10. Продавец предоставляет сертификат происхождения товара (копии) и (или) технические условия на производство предлагаемого к поставке оборудования (копии). В случае если законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация или получение специальных разрешений на использование поставляемого оборудования или его комплектующих, расходных материалов, Поставщик обязан предоставить необходимые документы.


                              Заместитель генерального директора по производству                                                 Д.Г.Парков
                              
                              Начальник отдела перспективного развития                                                                   А.В.Лимонов

