Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Техническое задание на изготовление печатной продукции: Квартальный календарь «35 лет Государственному пограничному комитету Республики Беларусь» (в цветном, современном дизайне).
1. Тип конструкции.
Настенный квартальный календарь должен состоять (схема прилагается) из 4 секций на жесткой основе (каппа-картон), соединенных 3-ми металлическими пружинами (1 верхний объемный постер, 2-мя средними подложками и 1 нижней подложкой с рекламными полями, индивидуальной календарной сеткой и элементами фурнитуры).
1.1. Верхний объемный постер (формат 335х240 мм)
Состоит из двух элементов, соединенных между собой двухсторонним скотчем:
Подложка-основа: переплетный картон толщиной 2 мм. Оклейка (каширование) с заклейкой торцов с загибом – самоклеящаяся бумага плотностью 178 г/м². Печать полноцветная односторонняя (4+0). Покрытие – односторонняя матовая ламинация. Оборотная (задняя) сторона оклеена мелованной бумагой плотностью не менее 120–140 г/м² без печати (белый цвет).
Накладной (верхний) постер: бумага мелованная плотностью 
350 г/м². Печать полноцветная односторонняя (4+0). Покрытие – односторонняя матовая ламинация.
1.2. Средние подложки (2 штуки, формат 335х227 мм каждая)
Материал: переплетный картон толщиной 2 мм.
Оклейка: самоклеящаяся бумага плотностью 178 г/м².
Печать и отделка: печать полноцветная односторонняя (4+0), односторонняя матовая ламинация. Оборотные (задние) стороны оклеены мелованой бумагой плотностью не менее 120–140 г/м² без печати (белый цвет).
1.3. Нижняя подложка с рекламным полем (формат 335х227 мм)
Материал: переплетный картон толщиной 2 мм.
Оклейка: самоклеящаяся бумага плотностью 178 г/м².
Размер выступающего рекламного поля: 335х80 мм в нижней части подложки.
Печать и отделка: печать полноцветная односторонняя (4+0), односторонняя матовая ламинация. Оборотная (задняя) сторона оклеена мелованой бумагой плотностью не менее 120–140 г/м² без печати (белый цвет). 
1.4 Календарная сетка (формат 297х145 мм)
Конструкция: 3 самостоятельных календарных блока по 12 листов в каждом (всего 36 листов).
Дизайн: Индивидуальный дизайн-макет разметки месяцев.
Материал: бумага офсетная плотностью 80 г/м².
Печать: полноцветная односторонняя (4+0).
1.5. Сборка и фурнитура 
Сборка постера и трех подложек осуществляется на 
3 металлические пружины. Цвет – белый.
Верхний край подложки-основы объемного постера по всей ширине (335 мм) оформляется обжимной планкой с держателем. Цвет планки – серебро.
Индикатор даты (курсор): на среднем календарном блоке устанавливается прозрачная пластиковая лента-держатель с подвижным пластиковым окошком (курсором) красного цвета для фиксации текущей даты. 
2. Требования к дизайну, разработке и порядку согласования.
Разработка художественной концепции, графического оформления и верстки всех элементов календаря (постер, подложки, индивидуальная сетка, рекламное поле) осуществляется силами, средствами и творческим потенциалом Исполнителя. Заказчик не предоставляет графических материалов.
Дизайн должен быть эксклюзивным, торжественным и выполненным в строгом соответствии с ведомственной тематикой Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Исполнитель самостоятельно подбирает, отрисовывает и лицензирует все необходимые изображения, ведомственную символику, геральдические знаки, декоративные элементы высокого разрешения (не менее 300 dpi в масштабе 1:1).
[bookmark: _Hlk237257536]В течение 5 календарных дней со дня истечения срока предоставления документов и (или) сведений потенциальные поставщики обязаны предоставить для согласования пробный полноразмерный, полностью готовый физический образец календаря, выполненный на производственном оборудовании из заявленных материалов (переплетного картона, бумаги с ламинацией, с установленной обжимной планкой с держателем, пружиной, курсором и т.д.).
Итоговый дизайн-макет календаря и готовый полноразмерный физический образец должны быть предоставлены и полностью согласованы Сторонами в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора.
В течение этого периода Исполнитель обязуется оперативно предоставлять промежуточные эскизы (не менее 2-3 принципиально разных концепций дизайна на первом этапе), реагировать на замечания Заказчика и безвозмездно вносить требуемые правки.


2.1 Обязательная передача исходных рабочих файлов:
Одновременно с утверждением финального макета и подписанием Акта согласования (в пределах общего 20-дневного срока), Исполнитель обязан безвозмездно передать Заказчику полный комплект исходных материалов (рабочих файлов) разработанного дизайн-макета.
Исходники передаются на внешнем электронном носителе в следующих форматах:
Векторная графика и общая верстка: форматы .AI (Adobe Illustrator) и/или .CDR (CorelDraw).
Растровая многослойная графика (постер, коллажи): формат .PSD (Adobe Photoshop) с обязательным сохранением всех рабочих слоев, масок, корректирующих слоев и эффектов (без выполнения сведения слоев).
Универсальный печатный формат: файл .PDF, полностью подготовленный к полиграфическому производству в соответствии с техническими требованиями типографий.
Нестандартные шрифты, использованные в оформлении, должны быть приложены к архиву исходных файлов отдельной папкой. В печатных PDF и векторных рабочих файлах шрифты должны быть переведены в кривые.
С момента подписания Акта приема-передачи макета, Заказчику в полном объеме переходят исключительные авторские и имущественные права на созданный дизайн. Заказчик имеет право использовать данный макет и его отдельные элементы для иных ведомственных нужд без дополнительных выплат Исполнителю.
3. Упакованные календари формируются в пачки (по 20-30 штук) и укладываются в плотные гофрокороба. Каждый короб должен быть промаркирован с указанием наименования продукции и количества экземпляров внутри.
4. Гарантийный срок на поставляемый товар – в соответствии 
с техническими условиями изготовителя товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты его поставки (установки). Товар должен быть новым, (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, в котором не были восстановлены потребительские свойства).
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