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                                                 Приложение 
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) одной единицы оборудования
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Микроскоп операционный оториноларингологический
	шт.
	1

	1.2
	Оптическая система для ассистента
	шт.
	1

	1.3
	Напольный штатив
	шт.
	1

	1.4
	Блок освещения ксеноновый или светодиодный
	шт.
	1

	1.5
	Система видеодокументирования:
	
	

	1.5.1
	Сенсорный монитор 
	шт.
	1

	1.5.2
	Модуль видеозаписи
	шт.
	1

	1.5.3
	HD-камера высокого разрешения
	шт.
	1



2. [bookmark: _Hlk88071566]Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	2
	Технические требования

	2.1
	Микроскоп операционный оториноларингологический:

	2.1.2
	Моторизованная система переключения увеличения типа «zoom» с соотношением 1:6;

	2.1.3
	Моторизованная встроенная оптическая система объектива
должна обеспечивать работу на фокусном расстоянии от не менее 200 мм до не менее 500 мм без смены объективов;

	2.1.4
	Оптическая система должна быть оснащена бинокулярным
тубусом с возможностью изменения угла наклона;

	2.1.5
	Увеличение в окулярах в диапазоне до 12.5-13; 

	2.1.6
	Осветитель – ксеноновый с мощностью не менее 250 Вт дневного света или светодиодный, создающий эквивалентную освещенность;

	2.2
	Оптическая система для ассистента:

	2.2.1
	Бинокулярный тубус ассистента, угол наклона должен регулироваться в диапазоне не уже от 30о до 150о;

	2.2.2
	Окуляры ассистента с увеличением в диапазоне до 12.5-13;

	2.3
	Напольный штатив:

	2.3.1
	Напольный штатив должен быть эргономичным и простым в управлении, с колесами для легкого перемещения и с системой фиксации;

	2.3.2
	Система балансировки штатива микроскопа;

	2.3.3
	Пульт управления на штативе микроскопа должен позволять производить программируемую настройку параметров микроскопа;

	2.3.4
	Вся электрическая система должна быть адаптирована к рабочим параметрам электросети 220 – 240 В;

	2.4
	Система видеодокументирования:

	2.4.1
	Диагональ сенсорного монитора не менее 21 дюйма;

	2.4.2
	Русскоязычный интерфейс;

	2.4.3
	HD-камера высокого разрешения должна подключаться к микроскопу;

	2.4.4
	Возможность управления системой записи с рукояток микроскопа;

	2.4.5
	Встроенный жесткий диск емкостью не менее 100 Гб;

	2.4.6
	Возможность записи снимков и видеоряда;



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
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