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Министерство транспорта 
и коммуникаций 
Республики Беларусь

Государственное объединение

«Белорусская железная дорога»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛАРУСКАЯ 
ЧЫГУНКА

ПЛАН
          Приложение 3

          к документации на закупку № 473/26

1. Назначение.
Аккумуляторные батареи применяются как автономные источники электрической энергии для питания электродвигателей ударных гайковертов, шлифовалных машин, ранцевых воздуходувок и другого аккумуляторного инструмента.

2. Комплект поставки.
Аккумуляторные батареи для электроинструмента (далее – АКБ) в количестве 209 шт.
3. Эксплуатационные характеристики АКБ:
тип аккумулятора – литий-ионный, совместимый с электроинструментом Milwaukee M18;

номинальная емкость – 12 Ач;

номинальное напряжение – 18 В.
4. Эксплуатационная документация:

каждая АКБ должен быть укомплектован следующей документацией на русском языке:

руководством по эксплуатации АКБ, а также другой необходимой эксплуатационной документацией;

паспортами (формулярами), инструкциями по эксплуатации и т.д. 
5. Гарантийные обязательства:

все оборудование, входящее в комплект поставки, должно быть новым (ранее не эксплуатировавшимся), произведенным не ранее 2025 года;
гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Первый заместитель

начальника службы пути                                                 С.В.Корик
На закупку аккумуляторных батарей








