ГродМТ 745/26-ЭА                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Трубка пациента REF XD-2040 или аналог к ангиографическому инжектору Ulrich

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование изделия
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Трубка пациента REF XD-2040 или аналог к ангиографическому инжектору Ulrich
	шт.
	5 900


2. Технические характеристики
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечания

	2.1.
	Трубка пациента REF XD-2040 или аналог к ангиографическому инжектору Ulrich

	2.1.1.*
	Длина трубки
	Не менее 250 см
	*

	2.1.2.*
	Клапан, предотвращающие обратный ток жидкости
	2 шт.
	*

	2.1.3.
	Область использования
	Для проведения контрастных исследований
	

	2.1.4.
	Правила расхода трубок
	Одна трубка на пациента
	


*-в случае невыполнения данного условия участник будет отклонен.

Лот 2 Трубка насоса типа XD-8003 или аналог к инжектору Ulrich

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество 

	1.1.
	Трубка насоса типа XD-8003 или аналог к инжектору Ulrich
	штука
	720


2. Технические требования:
2.1 используется в течение 24 ч. для любого количества инъекций;
2.2 предназначена для проведения контрастных исследований.
2.3 подключение для флаконов с воздушным фильтром -3шт;
2.4 встроенная система контроля и скорости тока жидкости;
2.5 специальный фильтр для мелких частиц;
2.6 апирогенная;
2.7 без латекса.


